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[bookmark: _Toc12187][bookmark: _Toc23094]1概述
[bookmark: _Toc24356][bookmark: _Toc18221]1.1建设项目的特点
[bookmark: _Toc79322318][bookmark: _Toc32050][bookmark: _Toc64807805][bookmark: _Toc59002608][bookmark: _Toc79596860][bookmark: _Toc83193585][bookmark: _Toc116723109]1.1.1企业概况
河北海达化工有限公司成立于1996年08月23日，2002年从高邑县城区搬迁至高邑县大营镇东王村东北，该公司目前产品和生产规模为年产2.5万吨氰尿酸、4万吨硫酸铵。
公司现有工程环保手续及建设情况如下表1.1-1所示。公司现有产品建设情况一览表如下表1.1-2所示。
表1.1-1  现有工程环保手续及建设情况一览表
	序号
	项目名称
	环评文件
	验收文件

	
	
	审批单位
	批准文号
	审批时间
	验收单位
	验收文号
	验收时间

	1
	年产25000吨氰尿酸（粗品）、40000吨硫酸铵易地改扩建工程
	石家庄市环境保护局
	石环监[2003]3号
	2003年1月6日
	石家庄市环境保护局
	/
	2008年8月27日

	2
	河北海达化工有限公司锅炉煤改气项目
	高邑县环境保护局
	高环评【2017】04号
	2017年2月20日
	自主验收
	/
	2017年12月15日

	3
	河北海达化工有限公司煤改气、窑炉升级改造项目
	高邑县行政审批局
	/
	2017年11月3日
	自主验收
	/
	2017年12月15日

	4
	河北海达化工有限公司年产2.5万吨氰尿酸、4万吨硫酸铵技改项目
	高邑县行政审批局
	/
	2018年4月12日
	自主验收
	/
	2018年11月1日

	
	
	
	
	
	高邑县行政审批局
	/
	2018年12月6日

	5
	河北海达化工有限公司热风炉烟气余热利用项目
	高邑县行政审批局
	/
	2018年9月7日
	自主验收
	/
	2018年11月1日

	
	
	
	
	
	高邑县行政审批局
	/
	2018年12月6日

	6
	河北海达化工有限公司进料工序升级改造项目
	高邑县行政审批局
	高行审环批[2020]5号
	2020年6月16日
	自主验收
	/
	2020年9月16日


表1.1-2  现有产品建设情况一览表
	序号
	规模（内容）
	建设状态
	备注

	1
	年产25000吨氰尿酸、40000吨硫酸铵
	已建成
	2008年8月27日通过石家庄市环境保护局验收


1.1.2项目由来
本项目生产工业级氢氧化镁可作为橡胶的活性剂和吸酸剂、高性能陶瓷材料、催化剂载体，高端玻璃澄清剂和脱色剂；碳酸镁可作为涂料和油墨的填料、橡胶和塑料的填充剂和补强剂，提升橡胶制品的性能。医药级碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁可作为药物的原料和化妆品的成分。上述产品均存在较大的市场需求。
因此，根据市场需求，建设单位拟投资7000万元，在现有厂区实施“新增镁化合物产品项目”。该项目不新增用地，项目主要内容为：1.建设氢氧化镁生产线一条（利用原有产品氰尿酸生产过程中产生的含氨气尾气，由于部分氨气用于生产氢氧化镁，原副产品硫酸铵产能降低），年产氢氧化镁10000吨；建设碱式碳酸镁生产线两条，年产碱式碳酸镁3500吨；建设硫酸镁生产线两条，年产硫酸镁2900吨；建设硬脂酸镁生产线一条，年产硬脂酸镁1000吨。2.基建：生产厂房两座。本项目建成后全厂主要产品产能如下表1.1-3所示。
表1.1-3  项目完成后全厂产品产能
	序号
	产品名称
	现有工程产能
	本项目完成后全厂产能
	单位
	备注

	1
	氰尿酸
	25000
	25000
	t/a
	不变

	2
	硫酸铵
	40000
	17313.47
	t/a
	减少22686.53t

	3
	工业级
	氢氧化镁
	0
	10000
	t/a
	本项目新增

	4
	
	碳酸镁
	0
	3000
	t/a
	本项目新增

	5
	医药级
	硫酸镁
	0
	2900
	t/a
	本项目新增

	6
	
	碳酸镁
	0
	500
	t/a
	本项目新增

	7
	
	硬脂酸镁
	0
	1000
	t/a
	本项目新增

	合计
	65000
	59713.47
	t/a
	/


[bookmark: _Toc59002609][bookmark: _Toc116723110][bookmark: _Toc64807806][bookmark: _Toc79322319][bookmark: _Toc31254][bookmark: _Toc79596861][bookmark: _Toc83193586]1.1.3项目特点
本项目生产产品主要包括工业级氢氧化镁、碳酸镁和医药级硫酸镁、碳酸镁、硬脂酸镁，为现有企业扩建项目。项目主要特点如下：
（1）拟建项目建设性质为扩建，建设地点为河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），不新增占地，占地为工业用地，该地块已取得高邑县自然资源和规划局出具的土地证，证书文号：冀（2025）高邑县不动产权第0001544号。
河北海达化工有限公司位于石家庄市第一批化工重点监控点内，本项目利用厂区现有工程氰尿酸生产过程中产生的氨气生产工业级氢氧化镁；再利用氢氧化镁生产工业级碳酸镁和医药级硫酸镁等产品；医药级硫酸镁则用于生产医药级硬脂酸镁和碳酸镁。
因此本项目为现有产业链向下游拓展延伸，属于依法依规在厂内扩建的产业链下游项目，满足化工重点监控点要求。
（2）根据《中华人民共和国生态环境法典》以及《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，该项目应进行环境影响评价。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目工业级氢氧化镁、碳酸镁属于C261基础化学原料制造；本项目医药级碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁C2710化学药品原料药制造。
（3）本项目共设置2个厂房，分别为工业级厂房和医药级厂房。本项目产品中工业级氢氧化镁、碳酸镁位于工业级厂房，医药级硫酸镁、碳酸镁、硬脂酸镁位于医药级厂房。其中，工业级氢氧化镁采用企业现有工程产生的氨气制备氨水和氯化镁通过复分解反应、压滤、洗涤、干燥、粉碎、混合等工序，生成氢氧化镁；工业级碳酸镁采用自产的氢氧化镁与二氧化碳通过反应、压滤、洗涤、干燥、粉碎、混合等工序，生成水合碱式碳酸镁；医药级硫酸镁采用自产氢氧化镁与硫酸在水中通过中和反应、结晶、分离、干燥等工序，生成七水硫酸镁；医药级碳酸镁采用自产七水硫酸镁与碳酸钠通过复分解反应、压滤、洗涤、烘干、粉碎、筛分、混合等工序，生成重质碳酸镁；医药级硬脂酸镁采用自产七水硫酸镁与硬脂酸钠通过复分解反应、压滤、洗涤、烘干、粉碎、筛分、混合等工序，生成硬脂酸镁。
（4）本项目生产过程中产生的废气、废水以及固废等均建设配套的环保设施，且采取的污染治理设施能够保证各污染物长期稳定达标排放。
（5）本项目扩建内容所产生的突发环境风险均配套建设相应的环境风险防范措施，可保证厂区的环境风险可控。
[bookmark: _Toc32668][bookmark: _Toc9600]1.2环境影响评价的工作过程
遵照《中华人民共和国生态环境法典》、国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等有关环保法规、政策相关要求，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”中“44、基础化学原料制造；农药制造；涂料、油墨、颜料及类似产品制造；合成材料制造；专用化学产品制造；炸药、火工及焰火产品制造”的“基础化学原料制造”和“二十四、医药制造业”中“47、化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；兽用药品制造；生物药品制品制造”的“化学药品原料药制造”，需编制环境影响报告书。为此河北海达化工有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环评文件编制阶段。
接受委托后，评价单位技术人员深入现场实地踏勘，对拟建项目所在厂区和区域自然环境进行了详细的调查和资料的收集。根据工程环境特征和工艺特点，对项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，经过认真的工程分析，在环境质量现状调查的基础上，结合项目的工程特点进行了环境影响预测和评价、环保措施可行性论证等工作。
在环境影响报告书编制过程中，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）要求开展了公众参与工作。在我单位接受委托后7个工作日内，建设单位于2025年7月15日在企业网站进行了第一次环评信息公示。
在编制完成征求意见稿得到环评初步结论后，建设单位于2025年10月15日至2025年10月28日（共十个工作日）进行了第二次环评信息公示，包括企业网站公示、河北青年报两次报纸公示及环境敏感点现场张贴三种形式。其中，本项目第二次公示使用建设单位自有网站和当地易于接触的报纸（河北青年报）进行公示；公司自有网站公示网页地址为：http://www.haida.com.cn/；河北青年报刊登公示时间分别为：2025年10月21日、2025年10月22日。根据企业反馈情况，公示期间未收到反馈意见，无群众提出反对意见。
建设单位完成第二次信息公示后，向生态环境主管部门报批环境影响报告书之前进行了第三次环评信息公示（即报批前公示），于2026年1月4日通过企业网站公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。
[bookmark: _GoBack]2026年1月12日，召开了《河北海达化工有限公司新增镁化合物产品项目环境影响报告书》技术评估专家评审会，并出具了专家评审意见。由于项目总量办理过程时间较长，超过了项目受理时限，建设单位重新进行了第三次环评信息公示（即报批前公示），于2026年9月1日通过企业网站公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。
在以上工作的基础上，评价单位按照“建设项目环境影响评价相关技术导则”的要求，编制完成了本项目环境影响报告书。具体公参内容详见《河北海达化工有限公司新增镁化合物产品项目公众参与说明》。
[bookmark: _Toc23467][bookmark: _Toc47]1.3分析判定相关情况
[bookmark: _Toc20432][bookmark: _Toc83193592][bookmark: _Toc79596867][bookmark: _Toc116723113][bookmark: _Toc64807812][bookmark: _Toc59002615][bookmark: _Toc79322325]1.3.1选址可行性分析
本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），占地为工业用地，该地块已取得高邑县自然资源和规划局出具的土地证，证书文号：冀（2025）高邑县不动产权第0001544号。
根据石家庄市人民政府关于认定石家庄市第一批化工重点监控点的通知（石政函[2022]27号），河北海达化工有限公司被认定为石家庄市第一批化工重点监控点企业。
根据《河北省化工重点监控点认定办法》及《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法(试行)》的规定“被认定为重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。支持企业按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。”
本项目利用厂区现有工程氰尿酸生产过程中产生的氨气生产工业级氢氧化镁，再利用氢氧化镁生产工业级碳酸镁和医药级硫酸镁等产品；医药级硫酸镁则用于生产医药级硬脂酸镁和碳酸镁。
因此本项目为现有产业链向下游拓展延伸，属于依法依规在厂内扩建的产业链上下游项目，满足化工重点监控点要求。故本项目审批、建设和管理方面均可参照化工园区内企业执行。
因此，本项目建设满足相关管理要求。本项目选址可行。
[bookmark: _Toc64807813][bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc79322326][bookmark: _Toc116723114][bookmark: _Toc79596868][bookmark: _Toc59002616][bookmark: _Toc83193593]1.3.2产业政策符合性分析
（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
（2）《市场准入负面清单（2025版）》符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不在市场准入负面清单内，产品符合《市场准入负面清单（2025版）》文件要求，为允许建设类。
（3）与《环境保护综合名录》（2021年版）符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不在《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染产品和高环境风险产品之列，符合《环境保护综合名录》（2021年版）文件要求。
（4）与《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》中“两高”项目，属于允许类，符合《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》文件要求。
建设单位于2025年10月14日在高邑县数据和政务服务局对该项目进行了备案，备案编号为：高数政投备〔2025〕161号。
因此，本项目建设符合国家及地方规定的相关产业政策要求。
[bookmark: _Toc9054][bookmark: _Toc79596869][bookmark: _Toc116723115][bookmark: _Toc79322327][bookmark: _Toc83193594]1.3.3生态功能区划符合性分析
（1）《全国生态功能区划》
全国生态功能区共分为3个等级，其中一级区共有3类31个区，生态功能二级区共有9类67个区以及216个生态功能三级区
本项目所在区域位于全国重要生态功能区中的水源涵养重要区中的太行山区水源涵养与土壤保持重要区，区域生态保护措施加大退化生态系统恢复与重建的力度；有效实施坡耕地退耕还林还草措施；加强自然资源开发监管，严格控制和合理规划开山采石，控制矿产资源开发对生态的影响和破坏；发展生态林果业、旅游业及相关特色产业。
本项目占地范围不在全国重要生态敏感功能区内，本项目与全国重要生态功能区相对位置图如下图所示。
[image: ]
图1.3-1   本项目与全国重要生态功能区相对位置图
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]（2）《河北省生态功能区划》
河北省分为3个生态区、9个生态亚区、31个生态功能区。
本项目位于《河北省生态功能区划》中确定的冀中南平原农田生态亚区，该区域的主要生态环境问题：①水资源供需矛盾突出，成为制约工农业发展的重要因素；②农业面源污染严重；③森林覆盖率低，湿地生态用水保证度低，生物多样性受到威胁；④沿海地区土地盐渍化；⑤工业资源消耗量和污染物排放量大，大气、水环境受到污染，城镇生态环境恶化。
该区保护措施和发展方向是：①发展生态农业、节水农业，扩大绿色食品和有机食品生产，减少农业面源污染；②重点治理工业污染源，控制污染物排放总量，提高城镇生活污水处理率，改善城镇生态环境；③调整产业结构，发展高新技术产业；④推进清洁生产和循环经济，降低工业耗水量；⑤加强湿地的保护，保证湿地生态用水；⑥适当开展生态旅游。
本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，占地属于工业用地，不在河北省重要生态敏感功能区内。本项目建成后影响范围主要集中在厂区范围内，不会对周边产生明显影响，项目的实施不会对区域生态功能产生明显影响。
本项目与河北省重要生态功能区相对位置图如下图所示。
[image: ]项目位置

图1.3-2   本项目与河北省重要生态功能区相对位置图
1.3.4与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），经对照《河北省“三线一单”信息管理平台》中的沙化土地区域可知，项目占地不属于沙化土地。项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，在规划的工业用地内进行建设，不会改变土地使用功能，不会改变区域生态环境现状，不破坏地表植被，对周围生态环境影响较轻。

图1.3-3  项目与周边沙化土地区域位置关系图项目位置

1.3.5环境管理政策符合性分析
对照《国务院印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发[2023]24号）、《河北省人民政府关于印发<河北省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（冀政发[2024]4号），本项目满足相关环境空气管理政策的要求。
对照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、《河北省水污染防治工作方案》（冀发[2015]28号），本项目满足相关水环境管理政策的要求。
对照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、河北省人民政府《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作的通知》（冀政发[2017]3号）以及《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14号），本项目满足相关土壤环境管理政策的要求。
对照《河北省生态环境保护“十四五”规划》、《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》和《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》，本项目满足相关生态环境保护规划的要求。
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本项目与环境空气、水环境以及土壤环境管理政策符合性分析一览表见表1.3-1。
表1.3-1  环境管理政策符合性分析一览表
	序号
	文件名称
	要求
	本项目情况
	符合性

	1
	《国务院印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发[2023]24号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目属于基础化学原料制造和化学药品原料药制造，不属于高耗能、高排放项目，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求。
	符合

	2
	《河北省人民政府关于印发<河北省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（冀政发[2024]4号）
	严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
	本项目属于基础化学原料制造和化学药品原料药制造，不属于高耗能、高排放项目，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求。
	符合

	3
	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号
	专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。印染行业实施低排水染整工艺改造；强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
	本项目不属于水十条专项整治十大重点行业，项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化；本项目废水不外排。
	符合

	
	
	集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成;逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。
	
	符合

	4
	《河北省水污染防治工作方案》冀发〔2015〕28号
	严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的流域区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目。
	本项目不属于高污染、高耗水行业
	符合

	5
	《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号
	加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施
	本项目产生的一般固废暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；危险废物暂存于危险废物暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》，并定期交有资质的单位处置。生活垃圾处置满足《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求
	符合

	6
	《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》冀政发[2017]3号
	在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响的评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理。严控涉重金属行业新增产能，对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业提供土地。
	本项目不涉及重金属排放，且报告中设置了土壤环境影响与评价章节，对项目建设产生的土壤环境影响进行预测与评价
	符合

	7
	《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14号）
	加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	本项目为基础化学原料制造和化学药品原料药制造，不属于有色金属矿采、选矿项目，本项目固体废物产生量少，且均妥善处理，不会产生二次污染。
	符合

	
	
	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目将加强工业固体废物规范化管理，制定危险废物管理计划和管理台账，产生的一般固废暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；危险废物暂存于危险废物暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》，并定期交有资质的单位处置。生活垃圾处置满足《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求
	符合

	8
	《河北省生态环境保护“十四五”规划》
	深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
	本项目为基础化学原料制造和化学药品原料药制造，不涉及挥发性有机物排放，工艺过程产生的废气有组织均收集治理，减少无组织排放
	符合

	9
	《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》
	强化重点监管单位监管。依据相关技术规范，动态更新土壤污染重点监管单位名录，依法纳入排污许可管理，严格落实土壤与地下水污染隐患排查、自行监测及有毒有害物质排放情况定期报告制度，加强企业拆除活动污染防治监管。依法监督尾矿库运营和管理单位履行土壤污染防治法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故。
	本企业属于重点监管单位。目前已按照相关技术规范进行了土壤和地下水的自测工作，无超标和异常情况
	符合

	
	
	按照国家统一部署，督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测；建立地下水污染防治重点排污单位名录，推动纳入排污许可管理，加强防渗、地下水环境监测、执法检查；指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施；生态环境部门统一开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。
	
	符合

	10
	《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》
	建立生态环境分区管控体系。加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(以下简称“三线一单”)，构建生态环境分区管控体系，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量赶超发展。
	本项目建设满足“三线一单”要求。
	符合

	
	
	严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造(高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类鼓励类项目除外)、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目和产能置换项目除外)的项目和企业。
	本项目为基础化学原料制造和化学药品原料药制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
	符合

	
	
	全面提升工业企业废气污染治理水平，实现工业污染源全面稳定达标排放，建立完善“一厂一策一档”制度，健全重点行业环保“领跑者”制度。持续推进以评促改，加大各行业绩效评级比例。推进工业企业“持证排污”、“按证排污”。
	本项目污染物经治理后均能达标排放；本项目满足制药行业绩效分级指标；本项目完成后将及时更换排污许可证。
	符合

	
	
	加强堆场及裸露地面扬尘治理。加大各工业企业料场堆场监督检查力度，对工业企业厂区内贮存的各类易扬尘的物料密闭管理，加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。
	本项目施工期将严格按照相关施工规范要求进行，详见章节5.1。
	符合
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[bookmark: _Toc1022][bookmark: _Toc116723116]1.3.6“三线一单”符合性分析
（1）项目与（环环评[2016]150号）符合性分析
项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析如下表1.3-2所示。
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表1.3-2  本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析
	相关政策
	序号
	分析内容
	该企业情况
	评估结果

	三线一单
	1
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件
	项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、疗养区等，区内无珍稀濒危动、植物
	符合

	
	2
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
	根据章节4.3中所述，除环境空气外，地下水、噪声、土壤等均满足相应质量标准。且项目废气污染物均能达标排放；废水不外排；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后，经预测满足环境质量标准的要求，符合环境质量底线的要求
	符合

	
	3
	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据
	本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），供水和土地利用均符合当地规划；土地为规划工业用地，符合资源利用上线要求
	符合

	
	4
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用
	本项目不在环境准入负面清单之中
	符合

	“三管齐下”切实维护群众的环境权益
	1
	深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正
	本项目已进行信息公开和公众参与，企业按照公众参与有关要求进行了公众调查，详见公众参与说明报告
	符合
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（2）项目与河北省“三线一单”符合性分析
根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号），到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林田湖草海一体化生态系统格局。主要目标为：①生态保护红线：重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。②环境质量底线：到2025年，地表水国考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。③资源利用上线：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成蓝天、碧水、净土的美丽河北。
[image: IMG_256]项目位置

图1.3-4  项目与河北省生态保护红线分布位置关系图
由上图可知，项目选址不在河北省生态保护红线范围内，满足生态红线保护要求。项目对产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放。且项目废水不外排，不会对地表水体产生影响；项目厂区分别按要求进行了分区防渗防腐措施，不会对区域地下水质量目标产生影响。项目生产过程中产生的有组织废气经处理后达标排放；通过加强生产车间密闭等可减少废气的无组织排放。通过预测本项目各种废气的最大落地浓度均满足相应标准要求，对周围大气环境影响较轻。项目通过对厂区各区域实施严格的防渗措施，污染物渗入土壤中的量较少，不会对区域土壤环境产生影响。项目供水、供电均来自当地管网，能源利用均在区域供电、供水负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限。
（3）项目与石家庄市“三线一单”符合性分析
2021年6月24日，石家庄市人民政府发布了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号），主要目标：到2025年，全市建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。空气质量明显好转，PM2.5年均浓度下降为49μg/m3，优良天数比例达到65%，地表水III类水质以上断面比例达到22.4%以上，基本消除劣V类水体。土壤污染等环境风险得到有效管控，能源资源利用效率稳步提高，生态环境治理体系和治理能力显著提升。到2035年，全市生态环境分区管控体系巩固完善，生态环境质量得到根本改善，广泛形成节约资源和保护生态环境的绿色空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，加快实现环境治理体系和治理能力现代化，建成生态环境优美、人与自然和谐共生的现代化省会城市。
根据石政函[2021]40号文号以及石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作协调小组办公室《关于做好“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》，本项目与《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版，2024年4月发布）的符合性分析见表1.3-3。

18
表1.3-3  本项目与《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版，2024年4月发布）符合性分析
	相关政策
	管控措施
	分析内容
	该企业情况
	评估结果

	全市生态环境准入综合管控要求
	全市域
	1.优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。
2.强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），属于石家庄市化工重点监控点，本项目为基础化学原料制造和化学药品原料药制造，各污染物经治理后均达标排放
	符合

	
	重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染防治重点监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等
	1.严格农用地、建设用地污染地块再利用监管，加强潜在风险土地常规监管。
2.开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。
3.土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边土壤环境，定期开展监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
	本企业不涉及重金属排放，且定期开展土壤监测
	符合

	全市水环境总体管控要求（水环境其他重点管控区）
	空间布局约束
	1、针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。
2、调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
	本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），附近无河道。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)或《大清河流域水污染物排放标准》(DB13/2795-2018)水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。
2、加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
	本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化；本项目废水不外排。厂区地面已采取分区防渗措施。
	符合

	大气环境总体准入要求
	空间布局约束
	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	本项目为基础化学原料制造和化学药品原料药制造，不属于高耗能、高排放项目；本项目不涉及燃煤锅炉；本项目燃气锅炉和燃气导热油炉采用先进设备，废气经收集治理后均达标排放
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)相关要求。
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	本项目严格执行区域削减要求；不涉及挥发性有机物排放；本项目不属于钢铁、铸造、焦化等上述行业，本项目废气排放满足相关排放标准；本项目不属于铁路专线建设，不涉及秸秆燃烧，本项目动态悬浮煅烧炉采用低氮燃烧器，废气可达标排放；建设期严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》。
	符合

	
	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	本项目经采取各种措施后，环境风险在可接受范围内。
	符合

	全市土壤环境总体管控要求
	土壤污染重点监管单位
	1、土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向相关主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报相关主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。相关主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。
2、土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案。
3、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府相关主管部门备案。
	本企业定期监测土壤，并按要求上报监测情况；本项目不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物
	符合

	全市产业布局总体管控要求
	产业总体布局要求
	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025 年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。
	本项目满足区域生态环境准入要求；项目不涉及燃煤等高污染燃料；已在高邑县数据和政务服务局备案，项目建设符合国家及地方产业政策；不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目；不涉及占用河库管理范围；本项目不涉及挥发性有机物排放；本项目锅炉废气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行；本项目周边不涉及居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位；本项目不属于高耗水行业；不涉及重金属，不属于涉重金属重点行业；不属于塑料行业；项目生产工艺符合清洁生产指标；不属于“两高”项目，本项目未在园区，不涉及园区规划及跟踪评价。
	符合

	
	项目入园准入要求
	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122 号)相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	本项目为基础化学原料制造和化学药品原料药制造，位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），属于石家庄市化工重点监控点，项目建设满足《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122 号)相关要求。
	符合

	高邑县
重点管控单元4
	空间布局约束
	1、 新建项目必须符合鼓励和允许类发展类导向目录相关要求；对列入限制类的产品产能及工艺装备，企业要限期改造和提升；对列入淘汰类的产品、工艺和技术装备要限期淘汰。
2、饮用水水源保护区内严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。
	本项目建设符合国家及地方产业政策（详见上文所述）；本项目不再饮用水水源保护区内。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、提升城镇污水管网收集能效。
2、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。
3、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)的要求。
4、严格执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。
	本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化；本项目废水不外排。本项目严格落实主要污染物区域削减要求；本项目生活垃圾由环卫部门统一收集，统一清运处置。
	符合

	
	环境风险防控
	1、严禁将城镇生活垃圾等废物直接用作肥料。
	本项目生活垃圾由环卫部门统一收集，统一清运处置。
	符合

	
	资源利用效率
	1、开展节能活动，提高能源利用效率。
2、地下水开采重点管控区严格执行全市生态环境总体准入中相关要求。
	本项目生产设备均采用先进设备，并采取合理布局，减少能源损耗，提高能源利用效率。
本项目不涉及地下水开采。
	符合
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[bookmark: _Toc3680]1.3.7与制药建设项目环境影响评价文件审批原则的符合性分析
本项目生产的医药级硫酸镁、碳酸镁、硬脂酸镁属于“化学药品原料药制造”，应符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求。本项目同《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性情况分析见下表。
表1.3-4  与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析
	审批原则
	本项目情况
	符合性

	本原则适用于化学药品(包括医药中间体)、生物生化制品、有提取工艺的中成药制造、中药饮片加工、医药制剂建设项目环境影响评价文件的审批
	本项目属于化学药品原料药制造，适用于本审批原则
	符合

	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求
	本项目符合国家及地方产业政策要求。
	符合

	项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目
	本项目位于位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），属于石家庄市第一批化工重点监控点；符合《全国主体功能区规划》《河北省主体功能区划》要求；本项目不涉及生态保护红线，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。
	符合

	采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平
	本项目采用先进的技术、工艺和装备，能够达到国内清洁生产先进水平
	符合

	主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目
	本项目新增SO2、NOx进行了倍量削减，石家庄市生态环境局高邑县分局为本项目出具了新增主要污染物总量指标调剂方案，主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。且石家庄市在2025年已经完成了环境质量改善目标‌，部分指标甚至超额完成，环境质量得到了改善。
	符合

	强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管要求。直排外环境的废水须满足国家和地方相关排放标准要求
	本项目不涉及地下水开采，且不涉及第一类水污染物，厂内配备完善的废水收集设施，并设污水处理站对项目废水进行处理，满足回用水标准后回用。
	符合

	优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求。
	本项目选用密封性好的先进可靠设备，车间密闭生产，并对工艺废气、罐区废气、污水处理站废气等进行收集处理，经处理后可满足相应排放标准；本项目不涉及VOCs废气；本项目污水处理站产生的恶臭污染物采取碱喷淋塔+生物除臭塔等治理措施处理后，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求
	符合

	按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)的有关要求。含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。中药渣按一般工业固体废物处置。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。
	本项目固体废物处置遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，危险废物均交由有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门清运。危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)要求。本项目污水处理站污泥按照一般固废进行管理
	符合

	有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全
	本项目实施分区防渗，防渗措施及等级满足规范要求；同时项目按照要求设地下水跟踪监测井，以便及时预警
	符合

	优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求
	本项目选用低噪声设备，并在平面布置过程中考虑各噪声设备的合理布局，同时采取了采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声满足排放标准要求
	符合

	重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。
	本项目平面布置考虑各危险物质及风险单元的合理布置，罐区设置围堰，厂区设置事故池，满足事故储存需求，并制定了相应风险防范措施，本评价提出了更新突发环境事件应急预案的要求
	符合

	对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处置应考虑生物安全性因素。存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行预处理以破坏抗生素分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性风险的固体废物应按照危险废物进行无害化处置。
	本项目不涉及生物生化制品
	符合

	改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。对搬迁项目的原厂址土壤和地下水进行污染识别，提出开展污染调查、风险评估及环境修复建议。
	本项目在现有厂区进行扩建，全面梳理了现有工程存在的环保问题并明确了整改要求；本项目依托工程提出“以新带老”方案
	符合

	关注特征污染物的累积环境影响。环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求。环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	根据预测分析，本项目实施后叠加现有项目污染源后，现状达标污染物仍满足相应标准要求，现状超标污染物满足环境质量改善要求；项目各污染物短期浓度贡献值未超标，不设置大气防护距离。
	符合

	提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。
	本次评价提出了项目实施后的环境管理要求以及环境监测计划，并按相关要求提出了排污口规范化要求。
	符合

	按相关规定开展了信息公开和公众参与
	本项目已进行信息公开和公众参与部分，企业按照公众参与有关要求进行了公众调查，详见《公众参与说明》
	符合


1.3.8与绩效评级符合性分析
根据《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》（冀气领组[2021]2号）要求：新上涉气建设项目绩效评价达到B级及以上水平。
对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》文件中“二十六、制药”绩效分级指标要求以及《河北省生态环境厅办公室关于调整部分重点行业环保绩效评级指标的通知》（冀环办字函[2025]161号），本项目符合性分析如下。
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表1.3-5  与制药行业绩效分级指标符合性分析
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	本项目情况
	符合性分析

	工艺过程
	1、VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气排至废气收集处理系统；
2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备；干燥单元操作采用密闭干燥设备；密闭设备排放的废气排至VOCs废气收集处理系统；
3、真空系统采用干式真空泵、液环(水环)真空泵，工作介质的循环槽(罐)密闭，真空排气循环槽(罐)排气排至VOCs废气收集处理系统；
4、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修、清洗和消毒时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗、消毒及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统；
5、动物房、污水厌氧处理设施及固体废物(菌渣、药渣、污泥、废活性炭等)处理或存放设施采取隔离密封等措施控制恶臭污染，并设有恶臭气体收集处理系统；
6、建立台账，记录VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年；
7、液态VOCs物料采用密闭管道输送方式；
8、实验室使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，使用通风橱(柜)收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；
	1、VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统；
2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作；密闭设备或密闭空间排放的废气排至VOCs废气收集处理系统；
3、真空系统采用干式真空泵，真空排气排至VOCs废气收集处理系统；若使用液环(水环)真空泵、水(水蒸气)喷射真空泵等，工作介质的循环槽(罐)密闭，真空排气、循环槽(罐)排气排至VOCs废气收集处理系统；
4、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修、清洗和消毒时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗、消毒及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统；
5、动物房、污水厌氧处理设施及固体废物(菌渣、药渣、污泥、废活性炭等)处理或存放设施采取隔离、密封等措施控制恶臭污染，并设有恶臭气体收集处理系统；
6、建立台账，记录VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年；
7、液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加，高位槽(罐)进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统；
8、实验室使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，使用通风橱(柜)收集，废气排至VOCs废气收集处理系统
	1~8、本项目均不涉及
	/

	装载
	1、挥发性有机液体采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm；
2、装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准或处理效率≥90%；或排放废气连接至气相平衡系统；
3、符合第2条要求的，装载作业排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理或引至工艺有机废气治理设施处理
	1~3、本项目不涉及
	/

	泄漏检测与修复
	按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，开展泄漏检测与修复工作，建立LDAR软件平台
	按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，开展泄湍检测与修复工作
	本项目不涉及
	/

	储罐
	l、储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，采用低压罐、压力罐或其他等效措施；
2、储存真实蒸气压≥10.3kPa但<76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但<10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐密闭排气至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统及其他等效措施；
3、符合第2条要求的，固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理或引至工艺有机废气治理设施处理
	本项目不使用挥发性有机液体，不涉及挥发性有机液体储罐
	/

	废水收集和处理
	1、工艺废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；
2、废水储存、处理设施加盖密闭，并密闭排气至有机废气治理设施或脱臭设施；
3、污水处理站废气采用焚烧法或吸收、氧化、生物法等组合工艺进行处理；
	l、同A级要求；
2、废水储存、处理设施，在曝气池及其之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施或脱臭设施；
3、污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等及其组合工艺进行处理
	本项目污水处理工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”，均采用加盖密闭，污水处理站废气采用“碱喷淋塔+生物除臭塔”处理后达标排放
	符合A级企业要求

	工艺有机废气治理
	l、配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部密闭收集后，采用冷凝、吸附回收、燃烧、浓缩等多个工艺综合治理，焚烧可以采用工艺加热炉、锅炉或者专用焚烧炉进行处理，处理效率≥90%；
2、发酵废气采用冷凝、碱洗+氧化+水洗处理技术、吸附浓缩+燃烧
3、污染治理技术不得使用《国家污染防治技术指导目录》中的低效类治理技术
	配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气和发酵废气全部收集后，冷凝＋吸附回收、洗涤＋生物净化、氧化进行处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理
	本项目不涉及有机废气
	/

	监测监控水平
	重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口均安装CEMS(NMHC)，生产装置(涉及易燃易爆危险化学品)安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上
采用催化燃烧治理设施的，应在脱附时进行监测，并保证脱附时监测浓度满足限值要求。
	重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口均安装CEMS（NMHC)，生产装置（涉及易燃易爆危险化学品）安装DCS记录相关生产过程主要参数，CEMS数据至少要保存一年以上，DCS监控数据至少要保存6个月以上；
采用催化燃烧治理设施的，应在脱附时进行监测，并保证脱附时监测浓度满足限值要求。
	本项目均为一般排放口；本项目不涉及催化燃烧设施；
	/

	排放限制
	PM、NMHC和TVOC排放浓度分别不高于《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)特别排放限值的50%(10、30、50mg/m3)，其他污染物达到特别排放限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点处小时平均浓度值(NMHC)不高于6mg/m3，监控点处任意一次浓度值(NMHC)不高于20mg/m3同时满足相关地方排放标准要求
	PM、NMHC和TVOC排放浓度分别不高于《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)特别排放限值的70%(14、42、70mg/m3)，其他污染物达到特别排放限值，企业厂区内VOCs无组织排放监控点处小时平均浓度值(NMHC)不高于6mg/m3，监控点处任意一次浓度值(NMHC)不高于20mg/m3同时满足相关地方排放标准要求
	根据预测结果本项目颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，不涉及非甲烷总烃排放，污染物排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)特别排放限值的50%
	符合A级企业要求

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；
台账记录：l、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次；3、监测记求信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录
人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，具备相应的环境管理能力
	企业现有工程均按要求进行环境管理
	符合A级企业要求

	运输方式
	1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车；
2.厂内运输车辆全部使用新能源车辆；
3.厂内非道路移动机械原则上采用新能源机械，无对应新能源产品的原则上应满足国四及以上排放阶段。
	1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%
	1.本项目物料、产品全部使用国五及以上重型载货车辆或者其他清洁的运输方式；
2.本项目厂内运输车辆全部使用新能源车辆；
3.厂内非道路移动机械均使用新能源机械。
	符合A级企业要求

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	符合A级企业要求


综上，本项目绩效分级指标可达到A级以上。
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1.3.9“三区三线”符合性分析
对照《石家庄市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求，拟建项目与石家庄市国土空间总体规划"三区三线"符合性分析见下表。
表1.3-6  与"三区三线"符合性分析一览表
	指引类型
	指引内容
	本项目情况
	符合性

	三区三线
	永久基本农田保护线
	加强永久基本农田质量建设，稳定永久基本农田规模与布局。
	拟建项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），占地为工业用地，不涉及永久基本农田和生态保护红线，项目位于石家庄市第一批化工重点监控点内，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。
	符合

	
	生态保护红线
	落实最严格的生态保护制度，坚持生态保护红线应划尽划。
	
	符合

	
	城镇开发边界
	落实最严格的节约用地制度，在城镇开发边界内实行统一的国土空间规划管理。
	
	符合

	
	农业空间
	严格控制非农建设占用耕地，落实占补平衡政策科学合理利用耕地资源制止耕地"非农化"，防止耕地"非粮化"。加快实施高标准农田建设，提高重要农产品有效供给水平，加强中低产农田改造和农田生态环境治理。实施耕地提质改造，稳步实施污染耕地治理与修复。
	拟建项目不占用耕地。
	符合

	
	生态空间
	依法划定河湖空间管理范围，维护河道行洪、输水与生态廊道功能，严格控制入河污染物，逐步改善河湖水质。通过地形整理、植被恢复、栖息地营造等措施，确保天然湿地生态功能不弱化、面积不减少、性质不改变，逐步增加湿地空间。严格控制用水总量，科学配置水资源,逐步减少地下水开采，强化水资源可持续利用。构筑森林生态网络体系，逐步提高林地保有量。
	拟建项目不在河湖空间管理范围内，项目废水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。不涉及天然湿地；拟建项目用水由当地供水管网统一供给，所用水源属于南水北调水，不开采地下水资源；不涉及林地。
	符合

	
	城镇空间
	大力发展现代服务业，推进新一代电子信息和生物医药两大产业率先突破，强力培育现代食品、商贸物流、装备制造等产业向千亿级产业集群"进军"。充分发挥园区经济主战场、主阵地作用，引导产业项目向园区集中，为产业发展提供充足的空间要素保障。
	拟建项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），位于石家庄市第一批化工重点监控点内，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。
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[bookmark: _Toc28425]1.4关注的主要环境问题及环境影响
1、关注的主要环境问题
根据项目生产工艺、污染物排放特征和周围环境特点，本项目关注的主要环境问题为：
（1）现有工程环保手续履行情况以及现有工程环境问题；
（2）项目运行过程中产生的废气对环境的影响、范围及程度；
（3）项目运行过程中产生废水的污染控制措施及依托厂区生活污水处理站的可行性；
（4）项目运行过程中产生的噪声对周围声环境的影响；
（5）项目运行过程中产生固废（主要关注危险废物）的处理规范性、合理性，以及对环境的影响；
（6）项目运行过程中污染物排放对土壤环境的污染影响及影响程度；
（7）项目环境风险，主要为事故状态下对环境空气、地下水等的影响及影响程度。
2、环境影响
（1）项目生产过程中产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度等。上述废气经分类分质处理后通过配套建设的排气筒达标排放。
经预测，本项目各股废气经治理后均可达标排放，不会对周围敏感点产生明显不利影响。
（2）本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。本项目废水不排入地表水体。
（3）项目产噪设备主要为各种机械设备、泵类以及风机等运行过程中产生的噪声，经基础减振、厂房隔声以及风机消声后，再经距离衰减，厂界可达标，不会对周围声环境质量产生明显不利影响。
（4）项目生产过程中产生的固体废物处理处置满足环境管理要求，不会对环境产生明显不利影响。
（5）废水及液体物料等垂直入渗对表层土壤环境具有一定的影响，经预测，项目运行过程中污染物垂直入渗对土壤环境产生的影响可接受。
（6）通过对项目突发环境事件进行风险预测，评价结果表明，罐区、危废间等危险单元发生泄漏、火灾事故对环境空气、地下水环境等的影响可接受。
综上，在严格落实报告书中所提出的各项环保措施的情况下，项目废气、废水以及噪声均可达标排放；固废合理处置；土壤环境受影响程度轻微；环境风险可接受。项目对环境的影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc24193][bookmark: _Toc15912]1.5环境影响评价的主要结论
本项目建设符合国家、行业以及地方产业政策；项目选址符合当地规划要求；项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，对周围环境影响不大，且满足总量控制指标要求；项目生产工艺符合清洁生产指标和要求；大多数公众支持该项目建设；项目具有良好的经济和社会效益。
综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和严格落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度，项目建设可行。
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[bookmark: _Toc1786][bookmark: _Toc29397]2总则
[bookmark: _Toc12115][bookmark: _Toc5428]2.1编制依据
[bookmark: _Toc83193599][bookmark: _Toc79596874][bookmark: _Toc7398][bookmark: _Toc64807820][bookmark: _Toc116723122][bookmark: _Toc59002623][bookmark: _Toc79322332]2.1.1环境保护法律
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，2026年8月15日施行；
（2）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日施行；
（3）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日施行；
（4）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018年10月26日修正；
（5）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日施行；
（6）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；
（7）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日修正；
（8）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日施行。
[bookmark: _Toc26977][bookmark: _Toc64807821][bookmark: _Toc59002624][bookmark: _Toc116723123][bookmark: _Toc83193600][bookmark: _Toc79596875][bookmark: _Toc79322333]2.1.2环境保护法规、规章
2.1.2.1国家环境保护法规和规章
（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日起实施；
（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会2023年第7号令，2023年12月27日；
（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），部令第16号，2021年1月1日；
（4）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部 部令 第4号，2019年1月1日；
（5）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号，2021年10月21日）；
（6）《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》，国发〔2023〕24号，2023年11月30日；
（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2015]17号，2015年4月2日；
（8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；
（9）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号，2015年6月5日；
（10）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》，环发[2015]4号，2015年1月8日；
（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部环发[2012]77号，2012年7月3日；
（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部环发[2012]98号文，2012年8月7日；
（13）《环境保护综合名录（2021年版）》，环办综合函〔2021〕495号，2021年10月25日；
（14）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日施行；
（15）《排污许可管理办法》，中华人民共和国生态环境部令第32号，2024年7月1日施行；
（16）《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》，环环评[2022]26号，2022年4月1日；
（17）中共中央国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月8日；
（18）环保部发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017年11月15日印发；
（19）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，生态环境部，环办环评[2020]36号，2020年12月30日；
（20）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知>》，环发[2014]197号，2014年12月30日；
（21）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环环评〔2016〕150号；
（22）《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》，生态环境部办公厅，环办固体函[2020]733号，2020年12月31日；
（23）关于印发《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》的通知，生态环境部办公厅，环办固体〔2021〕20号，2021年9月1日；
（24）《危险废物转移管理办法》，部令第23号，2022年1月1日起施行；
（25）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号，2018年1月26日；
（26）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2021年12月28日；
（27）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》，生态环境部 国家发展和改革委员会 财政部 自然资源部 住房和城乡建设部 水利部农业农村部，环土壤〔2021〕120号，2021年12月29日；
（28）《关于印发“十四五”生态保护监管规划》的通知，环生态[2022]15号；
（29）《工业和信息化部等八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》，工信部联节〔2022〕9号，2022年1月27日；
（30）《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》（环大气[2024]6号）；
（31）《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）；
（32）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环境保护部办公厅环办[2013]104号，2013年11月15日；
（33）《关于发布实施<限制用地项目目录(2012年本)>和<禁止用地项目目录(2012年本)>的通知》，国土资源部、国家发展和改革委员会，2012年5月23日；
（34）《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14号）；
（35）《市场准入负面清单（2025年版）》；
2.1.2.2地方环境保护法规和规章
（1）《河北省生态环境保护条例》2020年7月1日；
（2）《河北省大气污染防治条例》2021年9月29日修正；
（3）《河北省水污染防治条例》2018年5月31日修订；
（4）《河北省水污染防治工作方案》（冀发[2015]28号）；
（5）《河北省土壤污染防治条例》，2021年11月23日；
（6）河北省人民政府《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作的通知》（冀政发[2017]3号）；
（7）《河北省水利厅、河北省自然资源厅关于公布地下水禁止开采区、限制开采区范围的通知》，冀水[2025]113号；
（8）《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》，冀政字[2018]23号；
（9）《河北省扬尘污染防治办法》，河北省人民政府令[2020]1号；
（10）《河北省生态环境保护条例》，2020年3月27日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过；
（11）河北省人民政府办公厅《关于印发河北省突发环境事件应急预案的通知》，冀政办字〔2022〕15号；
（12）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（河北省人民政府，冀政字[2022]2号）；
（13）关于印发《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》的通知（河北省土壤污染防治工作领导小组办公室，2022年1月31日）；
（14）重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）；
（15）《河北省固体废物污染环境防治条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第129号，2022年9月28日；
（16）《河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，冀政办字〔2022〕37号，2022年4月1日；
（17）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总[2014]283号；
（18）河北省生态环境厅关于印发《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》的通知，冀环规范[2022]3号；
（19）河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号）；
（20）河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函【2023】326号）；
（21）《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》，冀环办发[2018]23号；
（22）《河北省环境保护公众参与条例》，2020年7月30日；
（23）《河北省排污许可管理办法》，2025年1月1日起施行；
（24）《河北省地下水管理条例（2018修订）（2018年9月20日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议修订通过）；
（25）《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）；
（26）《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》（冀水资[2017]127号）；
（27）《关于加强化工、石化等建设项目环境保护管理防范环境风险的通知》（冀环办发[2006]17号）；
（28）《河北省人民政府关于印发化解产能严重过剩矛盾实施方案的通知》（冀政[2014]14号）；
（29）河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，冀政字[2020]71号；
（30）《河北省生态环境管控单元更新成果》（2023版）；
（31）《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号）；
（32）《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023 年版）》（2024年4月发布）；
（33）石家庄市人民政府关于印发《石家庄市生态环境保护“十四五”规划的通知》，石政字[2022]72号；
（34）《石家庄市大气污染防治管理办法》，石家庄市人民政府令第184号；
（35）关于印发《石家庄市重污染天气应急预案》的通知，[2024]-26号，石家庄市人民政府办公厅，2024年3月30日；
（36）《石家庄市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（石政函[2021]72号）；
（37）《石家庄市生态环境服务经济稳定运行的八条措施》（石家庄市生态环境局，2023年6月27日）。
[bookmark: _Toc83193601][bookmark: _Toc59002625][bookmark: _Toc64807822][bookmark: _Toc10536][bookmark: _Toc79596876][bookmark: _Toc79322334][bookmark: _Toc116723124]（38）《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》，冀发改环资[2022]691号；
（39）河北省生态环境保护委员会办公室关于印发《2025年全省生态环境领域重点工作要点的通知》，冀生态环保办[2025]8号；
2.1.3技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）；
（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）；
（11）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；
（12）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5058.7-2019）；
（13）《国家危险废物名录》（2025年版）；
（14）《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号）；
（15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）；
（17）《河北省用水定额》（2021版）；
（18）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（19）《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）；
（20）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（21）《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）；
（22）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（23）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；
（24）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；
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（26）《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ883-2017）；
（27）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）；
（28）《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）。
2.1.4其他相关文件及技术资料
（1）企业投资项目备案信息、土地证等；
（2）项目设计资料；
（3）企业提供的其他有关技术资料。
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根据本项目特性，结合建设地区环境状况，全面分析判别该项目不同建设阶段对环境可能产生影响的因子、途径，初步估算影响程度，用矩阵法对可能遭受工程影响的环境要素和评价因子进行识别、筛选。受影响的环境要素和评价因子识别情况见表2.2-1。
表2.2-1  环境影响要素识别一览表
	类       别
	施工期
	营运期

	
	土方施工
	建筑施工
	设备安装
	物料运输
	物料储存
	生产过程

	自然环境
	环境空气
	-1D
	-1D
	-1D
	-1C
	-1C
	-2C

	
	地表水环境
	-1D
	-1D
	-1D
	
	
	-1C

	
	地下水环境
	
	
	
	
	-1C
	-1C

	
	声环境
	-1D
	-1D
	-1D
	-1C
	
	-1C

	
	土壤环境
	-1D
	-1D
	-1D
	
	-1C
	-1C

	生态环境
	物种
	
	
	
	
	
	-1C

	
	生境
	-1 D
	-1 D
	-1 D
	-1C
	-1C
	-1C

	
	生物群落
	
	
	
	
	
	-1C

	
	生态系统
	
	
	
	
	
	-1C

	
	生物多样性
	
	
	
	
	
	-1C


注：1、表中“+”代表正效益，“-”代表负效益；2、表中数字代表影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。
由表2.2-1分析可知，本项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的影响，也存在长期的影响。施工期主要表现在对环境空气、声环境要素产生一定程度的负面影响，但施工期影响是短期的、局部的，且影响程度较小；营运期对环境的不利影响主要表现在环境空气、地下水、声环境以及土壤等方面。
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根据环境影响要素识别结果，结合本项目所在区域环境质量现状及项目的工艺特点、污染物排放特征，通过筛选确定本项目的现状及影响评价因子，见下表。
表2.2-2   施工期评价因子筛选一览表
	要素
	项目
	评价因子

	大气环境
	污染源评价
	施工扬尘

	
	影响分析
	TSP、PM10、PM2.5

	水环境
	污染源评价
	SS、COD

	
	影响分析
	SS、COD

	声环境
	污染源评价
	A声功率级（LAw）

	
	影响分析
	等效连续A声级（LAeq,T）

	固体废物
	污染源评价
	建筑垃圾、废包装、生活垃圾等

	
	影响分析
	建筑垃圾、废包装、生活垃圾等等

	生态环境
	污染源评价
	--

	
	影响分析
	--


表2.2-3  评价因子筛选一览表
	要素
	项 目
	评价因子

	运营期
	环境空气
	现状评价
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、硫酸、氨、硫化氢

	
	
	污染源分析
	颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度

	
	
	影响评价
	PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、硫酸、氨、硫化氢、臭气浓度

	
	地下水环境
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、色、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、硫化物

	
	
	污染源分析
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、氯化物、硫酸盐

	
	
	影响评价
	氨氮、耗氧量、氯化物、硫酸盐

	
	地表水环境
	污染源
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、氯化物、硫酸盐

	
	声环境
	现状评价
	等效连续A声级（LAeq,T）

	
	
	污染源分析
	A声功率级（LAw）

	
	
	影响评价
	等效连续A声级（LAeq,T）

	
	土壤环境
	现状评价
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类、第二类用地标准基本项目（共45项）以及土壤pH值；《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）表1中氨氮、水溶性氟化物；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值基本项目（共8项）以及土壤pH值

	
	
	污染源分析
	pH、氨氮

	
	
	影响评价
	pH、氨氮

	
	固体废物
	污染源分析
	废滤渣、布袋除尘器除尘灰、布袋除尘器废布袋、废包装袋、废滤布、纯水制备废滤材、污水处理站污泥、污水处理产生的废膜、污水处理站双效蒸发产生的废盐为一般固废，收集后外售综合利用；废膨润土、废机油、废机油桶为危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处置

	
	
	影响分析
	

	
	风险
	风险识别
	氨水、硫酸、天然气以及危险废物

	
	
	风险评价
	氨水


[bookmark: _Toc8096][bookmark: _Toc8434]2.3评价标准
[bookmark: _Toc116723130][bookmark: _Toc64807828][bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc79322340][bookmark: _Toc83193607][bookmark: _Toc59002631][bookmark: _Toc79596882]2.3.1环境质量标准
2.3.1.1环境空气质量标准
评价区域内PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求；硫酸、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。
表2.3-1  环境空气质量标准
	类别
	污染物
	时限
	浓度
	来源

	
	
	
	单位
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	

	环境
空气
	PM2.5
	年平均
	µg/m3
	30
	25
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级要求

	
	
	24小时平均
	
	60
	50
	

	
	PM10
	年平均
	µg/m3
	60
	50
	

	
	
	24小时平均
	
	120
	100
	

	
	SO2
	年平均
	µg/m3
	60
	20
	

	
	
	24小时平均
	
	150
	50
	

	
	
	1小时平均
	
	500
	150
	

	
	NO2
	年平均
	µg/m3
	40
	30
	

	
	
	24小时平均
	
	80
	50
	

	
	
	1小时平均
	
	200
	200
	

	
	CO
	24小时平均
	mg/m3
	4
	4
	

	
	
	1小时平均
	
	10
	10
	

	
	O3
	8小时平均
	μg/m3
	160
	160
	

	
	
	1小时平均
	
	200
	200
	

	
	TSP
	年平均
	μg/m3
	200
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准

	
	
	24小时平均
	
	300
	

	
	氨
	1小时平均
	µg/m3
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准

	
	硫化氢
	1小时平均
	µg/m3
	10
	

	
	硫酸
	24小时平均
	µg/m3
	100
	

	
	
	1小时平均
	
	300
	


2.3.1.2地下水质量标准
评价区域内地下水指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
表2.3-2  地下水环境质量标准
	类别
	污染物
	浓度
	来源

	
	
	单位
	限值
	

	地下水
	pH
	--
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	色（铂钴色度单位）
	--
	≤15
	

	
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450
	

	
	溶解性总固体
	
	≤1000
	

	
	硫酸盐
	
	≤250
	

	
	氯化物
	
	≤250
	

	
	铁
	
	≤0.3
	

	
	锰
	
	≤0.10
	

	
	铜
	
	≤1.00
	

	
	锌
	
	≤1.00
	

	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	
	≤0.002
	

	
	耗氧量
	
	≤3.0
	

	
	氨氮（以N计）
	
	≤0.50
	

	
	钠
	
	≤200
	

	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	

	
	菌落总数
	CFU/ mL
	≤100
	

	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00
	

	
	硝酸盐（以N计）
	
	≤20.0
	

	
	氰化物
	
	≤0.05
	

	
	氟化物
	
	≤1.0
	

	
	硫化物
	
	≤0.02
	

	
	汞
	
	≤0.001
	

	
	砷
	
	≤0.01
	

	
	镉
	
	≤0.005
	

	
	铬（六价）
	
	≤0.05
	

	
	铅
	
	≤0.01
	


2.3.1.3声质量标准
本项目评价区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
表2.3-3  声环境质量标准
	类别
	污染物
	时限
	浓度
	来源

	
	
	
	单位
	限值
	

	声环境
	LAeq
	昼间
	dB(A)
	60
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	LAeq
	夜间
	dB(A)
	50
	


2.3.1.4土壤环境质量标准
评价区域厂区内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准；厂区外农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值标准；厂区外建设用地（东王庄村）土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准。
表2.3-4  土壤环境质量标准  单位mg/kg
	类别
	污染物（单位）
	浓度限值
	来源

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	

	土壤
环境
	pH（无量纲）
	--
	--
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中建设用地土壤污染风险筛选值第一类、二类用地标准

	
	铜
	2000
	18000
	

	
	铬（六价）
	3.0
	5.7
	

	
	镍
	150
	900
	

	
	铅
	400
	800
	

	
	镉
	20
	65
	

	
	砷
	20
	60
	

	
	汞
	8
	38
	

	
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	

	
	氯仿
	0.3
	0.9
	

	
	氯甲烷
	12
	37
	

	
	1,1-二氯乙烷
	3
	9
	

	
	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	

	
	1,1-二氯乙烯
	12
	66
	

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	596
	

	
	反-1,2-二氯乙烯
	10
	54
	

	
	二氯甲烷
	94
	616
	

	
	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	10
	

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	

	
	四氯乙烯
	11
	53
	

	
	1,1,1-三氯乙烷
	701
	840
	

	
	1,1,2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	

	
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	

	
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	

	
	氯乙烯
	0.12
	0.43
	

	
	苯
	1.0
	4
	

	
	氯苯
	68
	270
	

	
	1,2-二氯苯
	560
	560
	

	
	1,4-二氯苯
	5.6
	20
	

	
	乙苯
	7.2
	28
	

	
	苯乙烯
	1290
	1290
	

	
	甲苯
	1200
	1200
	

	
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	

	
	邻二甲苯
	222
	640
	

	
	硝基苯
	34
	76
	

	
	苯胺
	92
	260
	

	
	2-氯酚
	250
	2256
	

	
	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	

	
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	

	
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	

	
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	

	
	䓛
	490
	1293
	

	
	二苯并[a,h]蒽
	0.55
	1.5
	

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5
	15
	

	
	萘
	25
	70
	

	
	氨氮
	960
	1200
	《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类、二类用地标准

	
	水溶性氟化物
	1950
	10000
	

	
	pH
	6.5≤pH≤7.5
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值

	
	镉
	≤0.3
	

	
	汞
	≤2.4
	

	
	砷
	≤30
	

	
	铅
	≤120
	

	
	铬
	≤200
	

	
	铜
	≤100
	

	
	镍
	≤100
	

	
	锌
	≤250
	


[bookmark: _Toc59002632][bookmark: _Toc83193608][bookmark: _Toc26498][bookmark: _Toc79322341][bookmark: _Toc79596883][bookmark: _Toc64807829][bookmark: _Toc116723131]2.3.2污染物排放标准
2.3.2.1废气
1、施工期
施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准。
2、运营期
（1）有组织
本项目工业级生产线废气颗粒物、SO2、NOx、氨执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求。
本项目医药级生产线废气颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求；硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求。
蒸汽锅炉和导热油炉废气颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准要求。
本项目污水处理站废气氨、硫化氢执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值要求。
食堂废气排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型规模标准。
（2）无组织
本项目无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；硫酸雾、氨、硫化氢执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求。
具体标准值见下表。
表2.3-5  施工扬尘排放浓度限值
	控制项目
	监测点浓度限值*（µg/m3）
	达标判定依据（次/天）
	标准来源

	PM10
	80
	≦2
	《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1

	*指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。


表2.3-6  本项目营运期大气污染物排放限值
	类别
	污染物
	标准限值
	执行标准

	有组织
	工业级生产线废气
	颗粒物
	10mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求

	
	
	二氧化硫
	100mg/m3
	

	
	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	
	
	氨
	10mg/m3
	

	
	医药级生产线废气
	颗粒物
	20mg/m3
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求

	
	
	硫酸雾
	10mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求

	
	蒸汽锅炉和导热油炉废气
	颗粒物
	5mg/m3
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准

	
	
	二氧化硫
	10mg/m3
	

	
	
	氮氧化物
	50mg/m3
	

	
	
	烟气黑度
	≤1级
	

	
	污水处理站废气
	氨
	10mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求

	
	
	硫化氢
	5mg/m3
	

	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值要求

	
	食堂
	油烟
	1.5mg/m3
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型规模标准

	无组织
	颗粒物
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	硫酸雾
	0.3mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求

	
	氨
	0.3mg/m3
	

	
	硫化氢
	0.03mg/m3
	

	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求


2.3.2.2废水
本项目运营期废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺与产品用水标准要求。具体标准值见表2.3-7。
表2.3-7  废水污染物排放标准一览表  mg/L
	
标准种类
污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	氯化物
	硫酸盐

	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）
	6.0~9.0
	--
	10
	--
	8
	350
	500

	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）
	6.0~9.0
	50
	10
	--
	5
	250
	250

	本项目执行标准值
	6.0~9.0
	50
	10
	--
	5
	250
	250


2.3.2.3噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值如下。
表2.3-8  噪声排放标准一览表
	项目
	污染物
	标准限值
	标准来源

	噪声
	施工期
	LAeq
	昼间：70dB（A）
夜间：55dB（A）
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	运营期
	LAeq
	昼间：60dB（A）
夜间：50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


[bookmark: _Toc116723132][bookmark: _Toc64807830][bookmark: _Toc83193609][bookmark: _Toc12552][bookmark: _Toc79322342][bookmark: _Toc79596884][bookmark: _Toc59002633]2.3.3控制标准
一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》。
生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求。
[bookmark: _Toc18034][bookmark: _Toc32411]2.4评价工作等级和评价范围
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1、工作分级确定方法
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大影响，然后按评价工作分级判据进行分级，大气评价等级判定表见表2.4-1。
表2.4-1  大气环境评价等级判定表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


2、Pmax及D10%的计算
根据项目污染源调查结果，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对项目主要大气污染物的最大地面浓度占标率及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%进行计算。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面质量浓度占标率Pi的计算公式为：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；
Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用该导则5.2中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
3、估算模式（AERSCREEN模型）计算结果
本项目污染物环境质量标准见表2.4-2，估算模型参数表见表2.4-3，点源参数见表2.4-4，面源参数见表2.4-5，估算模型预测结果见表2.4-6。
表2.4-2  评价因子和评价标准一览表
	评价因子
	平均时段
	标准值µg/m3
	标准来源

	PM10
	24小时平均浓度的3倍
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	PM2.5
	24小时平均浓度的3倍
	150
	

	TSP
	24小时平均浓度的3倍
	900
	

	SO2
	1小时平均浓度
	150
	

	NO2
	1小时平均浓度
	200
	

	硫酸
	1小时平均浓度
	300
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准

	氨
	1小时平均浓度
	200
	

	硫化氢
	1小时平均浓度
	10
	


表2.4-3  估算模型参数表
	选项
	参数

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	--

	最高环境温度/℃
	45

	最低环境温度/℃
	-20

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90m×90m

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	□是  ■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B.6.1城市/农村选项：当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。根据项目周边3km半径范围内的地理图，并结合园区土地利用现状，综合统计计算，项目周边3km半径范围城市建成区或者规划区面积为15%<50%，因此估算模式“城市/农村”选项选择“农村”。
本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，根据中国干湿状况图，本项目所处区域为半湿润区，湿度条件为中等湿度。
[image: ]项目位置
图例：
建成或规划区：
项目厂区：
3km范围：

图2.4-1  项目周边3km半径范围内地理图
[image: ]本项目位置


图2.4-2  中国干湿状况图
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表2.4-4  本项目点源参数表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速m/s
	烟气温度℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	P1
	工业级氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气
	-56
	-183
	40
	15
	0.5
	14.15
	30
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.085
	/
	/

	P2
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气
	-50
	-183
	40
	15
	0.5
	14.15
	30
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.059
	0.053
	0.030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.073
	0.337
	/

	P3
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气
	-41
	-183
	40
	15
	0.7
	14.44
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.078
	0.070
	0.039

	P5
	医药级硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气
	6
	-98
	40
	15
	0.5
	14.15
	30
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.036
	0.032
	0.018

	P7
	医药级硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气
	6
	-114
	40
	15
	0.3
	15.72
	25
	7200
	正常
工况
	硫酸雾
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.017
	/
	/

	P8
	硫酸储罐呼吸废气
	-33
	9
	40
	15
	0.43
	15.3
	25
	7200
	正常
工况
	硫酸雾
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.017
	/
	/

	P9
	氨水储罐呼吸废气
	46
	226
	40
	15
	0.3
	15.72
	25
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.032
	/
	/

	P10
	污水处理站废气
	-50
	-110
	40
	15
	0.22
	14.61
	25
	7200
	正常
工况
	氨
	硫化氢
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00004
	0.0000017
	/

	P11
	蒸汽锅炉废气
	56
	191
	40
	15
	0.6
	7.15
	50
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.021
	0.019
	0.010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.027
	0.205
	/

	P12
	导热油炉废气
	-66
	-192
	40
	15
	0.3
	6.35
	50
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.005
	0.004
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.006
	0.045
	/
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表2.4-5  本项目面源参数表
	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	工业级厂房无组织
	-28
	-200
	40
	50
	50
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.252
	0.126
	0.063
	0.081

	2
	医药级厂房无组织
	23
	-135
	40
	70
	33
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	硫酸雾

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.088
	0.044
	0.022
	0.017

	3
	污水处理站无组织
	-25
	-101
	40
	36
	8
	0
	10
	7200
	正常工况
	氨
	硫化氢
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00003
	0.0000014
	/
	/
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表2.4-6  估算模型Pmax和D10%计算结果表
	污染源
	污染因子
	Cimax
µg/m3
	C0
µg/m3
	Pimax
%
	Pmax
%
	最大浓度出现距离/m
	D10%
/m

	P1
	氨
	49.3120
	200
	24.66 
	24.66
	14
	100

	P2
	TSP
	34.2298
	900
	3.80 
	97.76
	14
	--

	
	PM10
	30.7488
	300
	10.25 
	
	
	--

	
	PM2.5
	17.4050
	150
	11.60 
	
	
	--

	
	SO2
	41.7720
	150
	27.85 
	
	
	--

	
	NO2
	195.5162
	200
	97.76 
	
	
	800

	P3
	TSP
	55.1020
	900
	6.12 
	18.37
	10
	--

	
	PM10
	49.4505
	300
	16.48 
	
	
	25

	
	PM2.5
	27.5510
	150
	18.37 
	
	
	25

	P5
	TSP
	20.8860
	900
	2.32 
	6.96
	14
	--

	
	PM10
	18.5653
	300
	6.19 
	
	
	--

	
	PM2.5
	10.4430
	150
	6.96 
	
	
	--

	P7
	硫酸
	14.7270
	300
	4.91 
	4.91 
	10
	--

	P8
	硫酸
	9.1151
	300
	3.04 
	3.04 
	10
	--

	P9
	氨
	27.7230
	200
	13.86 
	13.86 
	10
	10

	P10
	氨
	0.0404
	200
	0.02 
	0.02
	10
	--

	
	硫化氢
	0.0017
	10
	0.02 
	
	
	--

	P11
	TSP
	11.3066
	900
	1.26 
	55.19
	16
	--

	
	PM10
	10.2297
	300
	3.41 
	
	
	--

	
	PM2.5
	5.3841
	150
	3.59 
	
	
	--

	
	SO2
	14.5370
	150
	9.69 
	
	
	--

	
	NO2
	110.3735
	200
	55.19 
	
	
	375

	P12
	TSP
	4.0983
	900
	0.46 
	18.44
	10
	--

	
	PM10
	3.2786
	300
	1.09 
	
	
	--

	
	PM2.5
	1.6393
	150
	1.09 
	
	
	--

	
	SO2
	4.9278
	150
	3.29 
	
	
	--

	
	NO2
	36.8847
	200
	18.44 
	
	
	10

	工业级厂房无组织
	TSP
	152.9900
	900
	17.00 
	25.50
	59
	150

	
	PM10
	76.4950
	300
	25.50 
	
	
	225

	
	PM2.5
	38.2475
	150
	25.50 
	
	
	225

	
	氨
	49.1754
	200
	24.59 
	
	
	300

	医药级厂房无组织
	TSP
	61.0160
	900
	6.78 
	10.17
	59
	--

	
	PM10
	30.5080
	300
	10.17 
	
	
	--

	
	PM2.5
	15.2540
	150
	10.17 
	
	
	--

	
	硫酸
	11.7872
	300
	3.93 
	
	
	--

	污水处理站无组织
	氨
	0.0419
	200
	0.02 
	0.02
	19
	--

	
	硫化氢
	0.0020
	10
	0.02 
	
	
	--


4、评价工作级别确定
由上表可知，本项目工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气排气筒（P2）中NO2的最大地面浓度为195.5162μg/m3，Pmax（最大地面浓度占标率）=97.76%＞10%，D10%最远距离为800m。且本项目为编制报告书的化工项目，大气环境评价应提高一级。因此，判定大气环境影响评价工作等级为一级。
[image: ]
图2.4-3  排气筒（P2）中NO21小时占标率-距离曲线图
5、大气环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对评价范围的规定，项目大气环境评价等级为一级，项目排放污染物的最远影响距离D10%为800m，小于2.5km，故确定本次大气影响评价范围是以厂址为中心区域，周边5km的矩形区域，大气评价范围图见附图。
[bookmark: _Toc2331][bookmark: _Toc79322345][bookmark: _Toc116723135][bookmark: _Toc64807833][bookmark: _Toc83193612][bookmark: _Toc59002636][bookmark: _Toc79596887]2.4.2地表水环境
根据初步工程分析，本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化；本项目废水不外排。
综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价工作分级判据要求，本评价按三级B进行评价。
[bookmark: _Toc116723136][bookmark: _Toc59002637][bookmark: _Toc64807834][bookmark: _Toc7243][bookmark: _Toc83193613][bookmark: _Toc79322346][bookmark: _Toc79596888]2.4.3地下水环境
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：
1、建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别
根据地下水导则附录A，本项目行业类别为“L石油、化工”中的“85基础化学原料制造”，地下水环境影响评价项目类别为I类。
2、建设项目地下水环境敏感程度
建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-7。
表2.4-7  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据调查，厂区及周边区域不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目周边有分散式供水水源井分布，因此新建项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。
根据地下水评价工作等级分级表2.4-8，本次地下水评价级别为一级。
表2.4-8  评价工作等级分级表
	项目类别 
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


3、评价范围
根据项目区水文地质条件、地下水流动特征和敏感点位置，同时考虑拟建项目对地下水环境影响范围及影响程度，故确定评价范围为以厂区为中心，以地下水流向为轴向，向上游延伸2km，向下游延伸3km，两侧分别延伸2km，调查评价区的面积约为20km2。
[bookmark: _Toc79322347][bookmark: _Toc64807835][bookmark: _Toc116723137][bookmark: _Toc83193614][bookmark: _Toc79596889][bookmark: _Toc59002638][bookmark: _Toc10183]2.4.4声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价工作等级划分原则，本项目厂址所处功能区为GB3096中规定的2类标准适用区，受影响人口变化不大，因此，确定本项目的噪声环境影响评价工作等级为二级。
声环境影响评价范围为厂界外200m。
[bookmark: _Toc79322348][bookmark: _Toc20128][bookmark: _Toc79596890][bookmark: _Toc83193615][bookmark: _Toc64807836][bookmark: _Toc59002639][bookmark: _Toc116723138]2.4.5土壤环境
（1）建设项目土壤环境影响评价项目类别
本项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，按照建设项目所属行业对土壤环境影响的程度，将建设项目分为四类。本项目属于“制造业—石油、化工—化学原料和化学制品制造”项目，为I类项目。
（2）建设项目占地规模
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目在现有厂区内建设，现有厂区占地规模为55500m2，属于“中型”。
（3）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.4-9。
表2.4-9  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目厂区周围存在耕地，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于“敏感”。
（4）土壤评价工作等级划分
土壤环境影响评价工作等级的确定见表2.4-10。
表2.4-10  污染影响型评价工作等级划分表
	      占地规模

评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	三级
	--

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	--
	--

	注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作


由上表判定本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。
（5）土壤评价范围
本项目土壤环境评价工作等级为一级，因此土壤调查评价范围为占地范围内全部区域，并向占地范围外延1000m范围作为土壤评价范围。
[bookmark: _Toc59002640][bookmark: _Toc29915][bookmark: _Toc79596891][bookmark: _Toc79322349][bookmark: _Toc64807837][bookmark: _Toc116723139][bookmark: _Toc83193616]2.4.6生态环境
本项目厂址位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，在现有厂区内进行，不新增占地，现有厂区占地为工业用地，占地面积为0.0555km2，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线、天然林、公益林、湿地等，且地表水环境为三级B，因此评价等级为三级。
生态环境调查范围为四周厂界外200m。
[bookmark: _Toc79322350][bookmark: _Toc79596892][bookmark: _Toc59002641][bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc83193617][bookmark: _Toc64807838][bookmark: _Toc116723140]2.4.7环境风险
根据环境风险导则，建设项目环境风险评价等级划分为一级、二级、三级以及简单分析。欲判定环境风险评价等级，首先需根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性（P）和所在地的环境敏感性（E）确定环境风险潜势，然后按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中给出的评价工作等级判定表来确定建设项目的环评风险评价等级。
2.4.7.1危险物质及工艺系统危险性（P）的等级确定
本项目在生产、使用、储存过程中涉及有毒有害、易燃易爆物质，参照风险导则附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质最大存在量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）进行等级判定。
（1）危险物质识别
根据风险导则附录B中表B.1中给出的风险物质及临界量，对本项目生产过程中使用的原辅料、中间品、成品、“三废”等物质进行危险性识别，其中氨水、硫酸、天然气以及危险废物均属于表B.1中所列危险物质，本项目均做出识别。本项目危险物质储存设施情况及单元内最大存在量见表2.4-11。
表2.4-11  储存及危险物质最大存在量情况
	序号
	名称
	储存方式
	储存位置
	临界量
	全厂最大存在量t

	1
	25%氨水
	储罐
	生产区
	10
	125（折合20%氨水）

	2
	93%硫酸
	储罐
	罐区
	10
	690

	3
	天然气（甲烷）
	管道
	/
	10
	0.08

	4
	危险废物
	密封桶装或袋装
	危废间
	50（根据毒理性质，参照类别3）
	9.249


（2）危险物质数量与临界量比值（Q）的确定
当单元内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当单元内存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。
本项目Q值计算结果一览表见表2.4-12。
表2.4-12  Q值计算结果
	序号
	名称
	临界量
	全厂最大存在量t
	Q值

	1
	25%氨水
	10
	125（折合20%氨水）
	12.5

	2
	93%硫酸
	10
	690
	69

	3
	天然气（甲烷）
	10
	0.08
	0.008

	4
	危险废物
	50
	9.249
	0.18498

	合计
	81.69298


（3）所属行业及生产工艺特点（M）的确定
项目M值确定见表2.4-13。
表2.4-13  项目M值确定表
	行业
	评估依据
	分值
	项目得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	不涉及
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/每套
	不涉及
	0

	
	其他高温或高压、涉及危险物质的工艺过程、危险物质储存罐区
	5/每套(罐区)
	项目涉及危险物质储存罐区
	10

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	/
	/

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线
	10
	/
	/

	其他
	涉及危险物质使用、储存的项目
	5
	/
	/

	高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P）≥10.0MPa；长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

	总计
	10


根据导则，将M值划分为M>20，10<M≤20，5<M≤10，M=5。分别以M1、M2、M3和M4表示，由上表可知，项目M值为10，以M3表示。
（4）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2.4-15确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。
表2.4-14  危险物质及工艺系统危险性判断
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


经判断，项目危险物质及工艺系统危险性为P3。
2.4.7.2环境敏感程度（E）的分级确定
经现场踏勘及资料调查，本项目所在地环境敏感特征如下。
（1）大气环境敏感程度分级
大气环境敏感程度类型分级一览表如下表所示。
表2.4-15  大气环境敏感程度类型划分分级
	分级
	环境风险受体情况

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


项目周围5km范围内大气环境风险保护目标一览表如下表所示。
表2.4-16  大气环境风险保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址
方位
	相对厂界
距离/m
	人数

	
	E
	N
	
	
	
	
	

	东侧散户（东王村）
	114.690261
	37.601738
	散户
	人群
	E
	22
	4

	东南侧散户（东王村）
	114.689981
	37.599751
	散户
	人群
	SE
	40
	4

	东王村
	114.682593
	37.599054
	居民区
	人群
	W
	250
	1433

	前王村
	114.677474
	37.596923
	居民区
	人群
	SW
	780
	814

	后王村
	114.676551
	37.599498
	居民区
	人群
	W
	830
	892

	前怀安村
	114.674019
	37.608747
	居民区
	人群
	NW
	1140
	1025

	后怀安村
	114.673633
	37.613081
	居民区
	人群
	NW
	1320
	1731

	东邱村
	114.662963
	37.631811
	居民区
	人群
	NW
	3470
	1420

	西邱村
	114.656504
	37.633313
	居民区
	人群
	NW
	3980
	1300

	高邑县旺佳初级中学
	114.668845
	37.628273
	学校
	师生
	NW
	3080
	800

	南邱村
	114.662875
	37.623231
	居民区
	人群
	NW
	2820
	1280

	前坊珊村
	114.677895
	37.626363
	居民区
	人群
	NW
	2100
	1886

	后坊珊村
	114.678563
	37.627734
	居民区
	人群
	NW
	2900
	1880

	东江村
	114.697679
	37.646491
	居民区
	人群
	N
	4330
	887

	杨召村
	114.709996
	37.641856
	居民区
	人群
	NE
	4210
	1977

	磨房村
	114.712442
	37.629367
	居民区
	人群
	NE
	3120
	1659

	李家庄村
	114.636468
	37.611171
	居民区
	人群
	W
	4350
	2800

	王家庄村
	114.634065
	37.606408
	居民区
	人群
	W
	4670
	1205

	高邑县艺鸣学校
	114.636887
	37.600292
	学校
	师生
	W
	4480
	750

	西大二村
	114.650866
	37.599413
	居民区
	人群
	W
	2940
	1858

	中大营村
	114.656789
	37.600142
	居民区
	人群
	W
	2470
	956

	东大营村
	114.664921
	37.598726
	居民区
	人群
	W
	1760
	1400

	破塔村
	114.704854
	37.620484
	居民区
	人群
	NE
	1590
	2019

	正元寺村
	114.713523
	37.612545
	居民区
	人群
	NE
	1800
	2312

	三十里铺村
	114.732985
	37.615742
	居民区
	人群
	NE
	3660
	1669

	南江村
	114.706764
	37.595057
	居民区
	人群
	SE
	1330
	1552

	寺家庄村
	114.634494
	37.586002
	居民区
	人群
	SW
	4720
	3300

	前哨营村
	114.658264
	37.580398
	居民区
	人群
	SW
	3100
	900

	后哨营村
	114.660109
	37.583638
	居民区
	人群
	SW
	2410
	900

	后庄头村
	114.647669
	37.567591
	居民区
	人群
	SW
	4420
	2400

	前庄头村
	114.652948
	37.565102
	居民区
	人群
	SW
	4710
	983

	小庄村
	114.661724
	37.566218
	居民区
	人群
	SW
	4210
	924

	塔张村
	114.679169
	37.584542
	居民区
	人群
	SW
	1560
	1926

	河北村
	114.677881
	37.572912
	居民区
	人群
	SW
	2890
	1418

	高家庄村
	114.677517
	37.566861
	居民区
	人群
	SW
	3600
	1232

	赵菅村
	114.676959
	37.561089
	居民区
	人群
	SW
	4190
	924

	马庄村
	114.690155
	37.564372
	居民区
	人群
	S
	3730
	1135

	前渤海村
	114.696228
	37.558557
	居民区
	人群
	SE
	4580
	2515

	吕菅村
	114.704618
	37.586066
	居民区
	人群
	SE
	1670
	1547

	北天村
	114.711956
	37.574908
	居民区
	人群
	SE
	2960
	2603

	固北村
	114.726687
	37.588273
	居民区
	人群
	SE
	3250
	2600

	固南村
	114.724219
	37.582952
	居民区
	人群
	SE
	3220
	3000

	北小京村
	114.744505
	37.592524
	居民区
	人群
	SE
	4870
	2177

	城阳村
	114.732942
	37.574479
	居民区
	人群
	SE
	4460
	1496

	厂址周边500m范围内人口数小计
	1441

	厂址周边5km范围内人口数小计
	67493


项目大气敏感程度为E1。
（2）地表水环境敏感程度分级
地表水环境功能敏感性分区情况见表2.4-17。
表2.4-17  地表水环境功能敏感特征一览表
	敏感性
	地表水环境敏感特征
	项目

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的
	项目距槐河为4.9公里，槐河环境功能区划为V类，敏感性为：低敏感F3

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的
	

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区
	


地表水环境敏感目标情况见表2.4-18。
表2.4-18  地表水环境敏感目标一览表
	分级
	地表水环境敏感目标
	项目

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
	排放点下游（顺水流向）10km范围、内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，敏感分级为：低敏感S3

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向） 10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
	

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标
	


表2.4-19  地表水环境程度分级一览表
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


项目地表水敏感程度为E3。
（3）地下水环境敏感程度分级
地下水环境功能敏感性分区情况见表2.4-20。
表2.4-20  地下水环境功能敏感特征一览表
	敏感性
	地下水环境敏感特征
	扩建项目

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	项目位于石家庄市高邑县大营镇东王村东北，项目周边存在备用水源井，敏感性为：较敏感G2

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。
	

	低敏感G3
	上述地区之外的其它地区。
	

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表2.4-21  包气带防污性能分级表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	岩（土）层单层厚度 Mb1.0m，渗透系数 K10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	D2
	岩（土）层单层厚度 0.5mMb<1.0m，渗透系数K10-6cm/s，且分布连续、稳定。
岩（土）层单层厚度Mb1.0m，渗透系数10-6cm/s<K10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	D1
	岩（土）层不满足上述"D2"和"D3"条件。


项目厂区包气带渗透系数为2.56×10-4cm/s，根据包气带防污性能分级表，该区域包气带防渗性能为D1。
表2.4-22  地下水环境程度分级一览表
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E1
	E2
	E3


项目地下水敏感程度为E1。
2.4.7.3建设项目环境风险潜势及评价等级、评价范围确定
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.4-24确定环境风险潜势。
按照《建设项目环境风险评价技术导则》附录D环境敏感程度（E）的分级，结合上述分析，项目所在地大气环境敏感程度为E1，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E1。
表2.4-23  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I


按照上表，建设项目环境风险潜势划分，确定项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为II，地下水环境风险潜势为III。
环境风险评价等级判据见表2.4-24。
表2.4-24  评价工作等级划分一览表
	环境风险潜势
	IV+、IV
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据上述，项目大气风险潜势为III，按照导则要求应进行二级评价，大气环境风险评价范围为建设项目边界5km范围；项目地表水风险潜势为II，且本项目废水不外排，参照地表水导则要求仅进行简单分析；地下水环境风险潜势为III，按照导则要求应进行二级评价，评价范围参考地下水环境评价范围。
[bookmark: _Toc116723143][bookmark: _Toc13420][bookmark: _Toc79596895][bookmark: _Toc79322353][bookmark: _Toc64807841][bookmark: _Toc59002644][bookmark: _Toc30713][bookmark: _Toc83193620]2.5环境功能区划
1、环境空气质量功能区划
评价区域环境空气质量功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区。
2、水环境功能区划
评价区域内地下水环境功能区划为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类区。
3、声环境功能区划
根据《高邑县声环境功能区划》要求，本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区。
[bookmark: _Toc12243][bookmark: _Toc6852]2.6主要环境保护目标
（1）本项目厂址周围不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区以及南水北调保护工程等。
（2）根据工程性质及周围环境特征，确定大气环境保护目标为项目周边5.0km矩形范围内的居民点，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；地下水保护目标为厂址周围地下水，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；声环境保护目标为厂界声环境及周边敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；土壤环境保护目标为厂区及厂区周边1000m范围内建设用地；环境风险保护目标为项目周边5.0km半径范围内的居民点。具体环境保护目标和保护级别见表2.6-1~表2.6-5。
表2.6-1  环境空气保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界
距离/m

	
	E
	N
	
	
	
	
	

	东侧散户（东王村）
	114.690261
	37.601738
	散户
	人群
	《环境空气质量标准》（GB3095 -2026）二类区
	E
	22

	东南侧散户（东王村）
	114.689981
	37.599751
	散户
	人群
	
	SE
	40

	东王村
	114.682593
	37.599054
	居民区
	人群
	
	W
	250

	前王村
	114.677474
	37.596923
	居民区
	人群
	
	SW
	780

	后王村
	114.676551
	37.599498
	居民区
	人群
	
	W
	830

	前怀安村
	114.674019
	37.608747
	居民区
	人群
	
	NW
	1140

	后怀安村
	114.673633
	37.613081
	居民区
	人群
	
	NW
	1320

	南邱村
	114.662875
	37.623231
	居民区
	人群
	
	NW
	2820

	前坊珊村
	114.677895
	37.626363
	居民区
	人群
	
	NW
	2100

	东大营村
	114.664921
	37.598726
	居民区
	人群
	
	W
	1760

	破塔村
	114.704854
	37.620484
	居民区
	人群
	
	NE
	1590

	正元寺村
	114.713523
	37.612545
	居民区
	人群
	
	NE
	1800

	南江村
	114.706764
	37.595057
	居民区
	人群
	
	SE
	1330

	后哨营村
	114.660109
	37.583638
	居民区
	人群
	
	SW
	2410

	塔张村
	114.679169
	37.584542
	居民区
	人群
	
	SW
	1560

	吕菅村
	114.704618
	37.586066
	居民区
	人群
	
	SE
	1670


表2.6-2  地下水环境敏感目标，
	环境要素
	水井序号
	供水范围
	相对于项目方位
	地理坐标
	距项目距离（m）
	井深
(m)
	取水层位
	设计水量
m3/d
	供水人口
（人）
	备注

	
	
	
	
	N
	E
	
	
	
	
	
	

	地下水
	B1
	前怀安村
	NW
	37°36'29.67"
	114°40'33.25"
	1215
	280
	第四系孔隙承压水含水层
	64
	1025
	备用

	
	B2
	东王村
	SW
	37°35'56.75"
	114°40'56.44"
	535
	300
	
	89
	1433
	备用

	
	B3
	南江村
	SE
	37°35'46.17"
	114°42'32.70"
	1780
	290
	
	97
	1552
	备用

	
	B4
	吕营村
	SE
	37°35'13.37"
	114°42'11.97"
	1895
	280
	
	97
	1547
	备用


表2.6-3  声环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	位置
	功能要求

	声环境
	厂界
	厂界外1m
	《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类

	
	东侧散户
（东王村）
	东侧22m
	

	
	东南侧散户（东王村）
	东南侧40m
	


表2.6-4  土壤环境环境保护目标
	环境要素
	保护对象
	保护目标
	保护目标功能要求

	土壤环境
	建设用地
	厂区
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）表1中第二类用地标准

	
	建设用地
	东王村（W，250m）
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）表1中第一类用地标准

	
	
	前王村（SW，780m）
	

	
	
	后王村（W，830m）
	

	
	
	东侧散户（东王村）（E，22m）
	

	
	
	东南侧散户（东王村）（SE，40m）
	

	
	农用地
	周边耕地
	《土壤环境质量 农土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值标准


表2.6-5  环境风险保护目标一览表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周围5km范围

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距厂界距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	东侧散户（东王村）
	E
	22
	居住区
	4

	
	2
	东南侧散户（东王村）
	SE
	40
	
	4

	
	3
	东王村
	W
	250
	
	1433

	
	4
	前王村
	SW
	780
	
	814

	
	5
	后王村
	W
	830
	
	892

	
	6
	前怀安村
	NW
	1140
	
	1025

	
	7
	后怀安村
	NW
	1320
	
	1731

	
	8
	东邱村
	NW
	3470
	
	1420

	
	9
	西邱村
	NW
	3980
	
	1300

	
	10
	南邱村
	NW
	2820
	
	1280

	
	11
	前坊珊村
	NW
	2100
	
	1886

	
	12
	后坊珊村
	NW
	2900
	
	1880

	
	13
	东江村
	N
	4330
	
	887

	
	14
	杨召村
	NE
	4210
	
	1977

	
	15
	磨房村
	NE
	3120
	
	1659

	
	16
	李家庄村
	W
	4350
	
	2800

	
	17
	王家庄村
	W
	4670
	
	1205

	
	18
	西大二村
	W
	2940
	
	1858

	
	19
	中大营村
	W
	2470
	
	956

	
	20
	东大营村
	W
	1760
	
	1400

	
	21
	破塔村
	NE
	1590
	
	2019

	
	22
	正元寺村
	NE
	1800
	
	2312

	
	23
	三十里铺村
	NE
	3660
	
	1669

	
	24
	南江村
	SE
	1330
	
	1552

	
	25
	寺家庄村
	SW
	4720
	
	3300

	
	26
	前哨营村
	SW
	3100
	
	900

	
	27
	后哨营村
	SW
	2410
	
	900

	
	28
	后庄头村
	SW
	4420
	
	2400

	
	29
	前庄头村
	SW
	4710
	
	983

	
	30
	小庄村
	SW
	4210
	
	924

	
	31
	塔张村
	SW
	1560
	
	1926

	
	32
	河北村
	SW
	2890
	
	1418

	
	33
	高家庄村
	SW
	3600
	
	1232

	
	34
	赵菅村
	SW
	4190
	
	924

	
	35
	马庄村
	S
	3730
	
	1135

	
	36
	前渤海村
	SE
	4580
	
	2515

	
	37
	吕菅村
	SE
	1670
	
	1547

	
	38
	北天村
	SE
	2960
	
	2603

	
	39
	固北村
	SE
	3250
	
	2600

	
	40
	固南村
	SE
	3220
	
	3000

	
	41
	北小京村
	SE
	4870
	
	2177

	
	42
	城阳村
	SE
	4460
	
	1496

	
	43
	高邑县旺佳初级中学
	NW
	3080
	学校
	800

	
	44
	高邑县艺鸣学校
	W
	4480
	
	750

	
	厂址周边500m范围内人口数
	1441

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	67493

	
	大气环境敏感程度E值
	E1

	地表水
	序号
	受纳水体名称
	排水点水域环境功能
	24小时内流经范围

	
	1
	--
	--
	--

	
	内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	--
	--
	--
	--

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	前怀安村
	较敏感
	《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准
	D1
	1340

	
	2
	东王村
	较敏感
	
	D1
	535

	
	3
	南江村
	较敏感
	
	D1
	1780

	
	4
	吕营村
	较敏感
	
	D1
	1895

	
	地下水环境敏感程度E值
	E1
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[bookmark: _Toc7999][bookmark: _Toc29664]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc31367][bookmark: _Toc6530]3.1现有工程
现有工程环保手续履行情况如下表3.1-1。
表3.1-1  现有工程环保手续履行情况
	序号
	项目名称
	环评文件
	验收文件

	
	
	审批单位
	批准文号
	审批时间
	验收单位
	验收文号
	验收时间

	1
	年产25000吨氰尿酸（粗品）、40000吨硫酸铵易地改扩建工程
	石家庄市环境保护局
	石环监[2003]3号
	2003年1月6日
	石家庄市环境保护局
	/
	2008年8月27日

	2
	河北海达化工有限公司锅炉煤改气项目
	高邑县环境保护局
	高环评【2017】04号
	2017年2月20日
	自主验收
	/
	2017年12月15日

	3
	河北海达化工有限公司煤改气、窑炉升级改造项目
	高邑县行政审批局
	/
	2017年11月3日
	自主验收
	/
	2017年12月15日

	4
	河北海达化工有限公司年产2.5万吨氰尿酸、4万吨硫酸铵技改项目
	高邑县行政审批局
	/
	2018年4月12日
	自主验收
	/
	2018年11月1日

	
	
	
	
	
	高邑县行政审批局
	/
	2018年12月6日

	5
	河北海达化工有限公司热风炉烟气余热利用项目
	高邑县行政审批局
	/
	2018年9月7日
	自主验收
	/
	2018年11月1日

	
	
	
	
	
	高邑县行政审批局
	/
	2018年12月6日

	6
	河北海达化工有限公司进料工序升级改造项目
	高邑县行政审批局
	高行审环批[2020]5号
	2020年6月16日
	自主验收
	/
	2020年9月16日


公司于2025年11月17日取得了最新排污许可证，排污许可证编号为：91130127107989082B001Z，有效期为：2025年11月17日~2030年11月16日。该企业主要生产产品及规模为氰尿酸25000t/a，硫酸铵40000t/a。目前，建设单位已纳入日常环境管理中。
[bookmark: _Toc83193624][bookmark: _Toc79322357][bookmark: _Toc116723147][bookmark: _Toc16566]3.1.1现有工程基本情况
3.1.1.1工程概况
河北海达化工有限公司位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，总占地面积55500m2，现有员工100人，年工作300天，采取三班制，每班8h。
现有工程组成一览表见下表。

表3.1-2  现有工程组成一览表
	项目
	工程（车间）名称
	功能

	主体
工程
	热解车间
	2座，主要用于原料尿素热解、聚合，生产氰尿酸粗品。

	
	热解粉碎车间
	1座，主要用于氰尿酸粗品粉碎。

	
	硫铵厂房
	1座，用于硫酸铵生产、湿品硫酸铵的分离和干燥以及硫酸铵颗粒的生产

	
	氰尿酸精制车间
	2座，包括精制一车间和精制二车间，主要用于氰尿酸粗品经酸解、冷却、分离、洗涤、干燥得到氰尿酸成品以及氰尿酸颗粒的生产。

	辅助
工程
	办公楼
	1座，主要用于办公和化验。

	
	锅炉房
	1座，内设1台10t/h燃气锅炉和1台15t/h燃气锅炉（备用），主要为生产和生活供热。

	
	生活污水处理站
	1座，用于生活污水处理，采用MBR处理工艺，处理能力50m3/d

	公用工程
	给水
	现有工程用水由当地供水管网提供

	
	供电
	用电引自575石油专线，厂区设1台1000kVA变压器、1台630kVA变压器，年耗电量480万kW·h。

	
	供热
	设置1台10t/h和1台15t/h燃气蒸汽锅炉以及4套天然气热解热风炉，为生产和生活供热。

	
	供天然气
	现有工程用天然气由供当地气管道提供，为厂区燃气锅炉和天然气热解热风炉供气

	储运
工程
	热解粗品库
	1座，主要用于氰尿酸粗品储存。

	
	硫铵仓库
	7座，主要用于硫酸铵储存。

	
	氰尿酸库
	1座，主要用于存放成品氰尿酸。

	
	尿素库
	1座，主要用于存放原料尿素。

	
	危废间
	用于储存项目危废，共2间，分别为东危废间、西危废间

	
	运输
	项目原料及产品均采用汽车运输进出厂区

	环保工程
	废气
	10t/h锅炉烟气
	10t/h锅炉烟气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（DA009）排放。

	
	
	15t/h锅炉烟气
	15t/h锅炉烟气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（DA012）排放。

	
	
	热风炉烟气
	西侧2台（开1备1）燃气热风炉烟气经15m高排气筒（DA001）排放。
东侧2台燃气热风炉烟气分别经1根15m高排气筒（DA002、DA003）排放。

	
	
	热解窑炉隧道窑反应废气
	热解窑炉隧道窑反应废气经二级酸喷淋吸收塔处理后经30m高排气筒（DA004）排放。

	
	
	热解窑炉隧道窑窑头逸散废气
	热解窑炉隧道窑窑头逸散废气经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA005）排放。

	
	
	热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气
	热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA006）排放。

	
	
	热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气
	热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA016）排放。

	
	
	氰尿酸破碎废气
	氰尿酸破碎废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA007）排放。

	
	
	氰尿酸干燥废气
	氰尿酸干燥废气经2套袋式除尘器处理后经2根20m高排气筒（DA013、DA014）排放。

	
	
	氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气
	氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA015）排放。

	
	
	硫铵干燥废气
	硫铵干燥废气经2套袋式除尘器处理后经2根25m高排气筒（DA008、DA010）排放。

	
	
	硫酸铵车间物料上料和筛分废气
	硫酸铵车间物料上料和筛分废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA011）排放。

	
	
	料仓废气
	仓顶除尘器处理后无组织排放。

	
	
	热解投料料仓
	进料料仓密闭。

	
	废水
	生产废水
	主要为洗涤废水、离心废水、冷凝废水、燃气锅炉排污水和反渗透排污水，全部回用于生产工序。

	
	
	生活污水
	经生活污水处理站处理后，用于厂区绿化和冲厕。

	
	固废
	布袋除尘器
除尘灰
	收集后回用于生产

	
	
	筛分工序
不合格品
	

	
	
	布袋除尘器
废布袋
	收集后外售综合利用

	
	
	离心机废滤布
	

	
	
	实验室废液
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理

	
	
	废试剂空瓶
	

	
	
	废机油
	

	
	
	生活垃圾
	厂区分类收集后由环卫部门统一清运处置

	
	噪声
	机械设备、泵类及风机噪声，通过选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声、风机消声等降噪措施

	
	防腐防渗
	生产车间、危废暂存间、罐区、生活污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等为重点防渗区，渗透系数≤10-10cm/s，采取相应防腐防渗措施，满足项目生产需求

	
	
	库房、锅炉房、消防水池、职工浴室等为一般防渗区，渗透系数≤10-7cm/s，采取相应防腐防渗措施，满足项目生产需求

	
	
	重点防渗区、一般防渗区以及厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、门岗等），地面硬化



表3.1-3  现有工程主要建构筑物情况一览表
	序号
	名称
	占地面积
（m2）
	建筑面积
（m2）
	建筑高度
（m）
	结构

	1
	热解西厂房
	1520
	1520
	8
	砖混

	2
	热解东厂房
	1520
	1520
	8
	砖混

	3
	热解粗品库
	762
	762
	9
	砖混

	4
	热解粉碎车间
	1080
	1080
	9
	砖混

	5
	4#硫铵库房
	1290
	1290
	9
	砖混

	6
	硫铵厂房
	693
	1470
	10
	砖混

	7
	精制一车间
	1080
	1080
	10
	砖混

	8
	精制二车间
	1512
	1512
	10
	砖混

	9
	锅炉房
	540
	540
	8
	砖混

	10
	尿素库
	1440
	1440
	8
	砖混

	11
	电机库
	720
	720
	8
	砖混

	12
	备件库
	437.5
	437.5
	4
	砖混

	13
	氰尿酸库
	2198
	2198
	8
	砖混

	14
	食堂
	420
	420
	3
	砖混

	15
	办公楼
	432
	1536
	11
	砖混

	16
	门岗
	110.88
	110.88
	4
	砖混

	17
	职工浴室
	186.2
	186.2
	4
	砖混

	18
	1#硫铵库房
	712
	712
	7
	钢结构

	19
	2#硫铵库房
	712
	712
	7
	钢结构

	20
	3#硫铵库房
	712
	712
	7
	钢结构

	21
	5#硫铵库房
	792.36
	792.36
	7
	钢结构

	22
	6#硫铵库房
	792.36
	792.36
	7
	钢结构

	23
	7#硫铵库房
	792.36
	792.36
	7
	钢结构

	24
	东危废间
	15
	15
	6
	钢结构

	25
	西危废间
	14.57
	14.57
	6
	钢结构

	26
	消防水池
	100
	--
	-5.5
	--

	27
	初期雨水池
（兼做消防废水池）
	594
	--
	-2.8
	--

	28
	应急池
	11.7*8.5
	--
	-2.6
	--

	29
	稀酸池1
	24.1*8.8
	--
	-2.4
	--

	30
	稀酸池2
	9.1*6.5
	--
	-2.6
	--

	31
	稀酸池3
	9.1*6.5
	--
	-2.6
	--

	32
	稀酸池4
	11.7*8.5
	--
	-2.6
	--

	33
	MBR站
	100
	--
	--
	--

	总计
	21386.23
	22365.23
	--
	--


3.1.1.2产品方案
现有工程产品规模和方案一览表见下表。
表3.1-4  现有工程产品规模和方案一览表
	序号
	产品名称
	规模(t/a)

	1
	氰尿酸
	25000

	2
	硫酸铵
	40000


3.1.1.3生产设备
现有工程主要生产设备见表3.1-5。
[bookmark: _Ref485716112]表3.1-5  现有工程主要生产设备情况一览表
	工序
	设备名称
	规格型号
	数量（台/套）
	备注

	1
	燃气热风炉
	/
	4
	3用1备

	2
	热解窑炉隧道窑
	/
	4
	3个小型热解窑炉隧道窑组成

	3
	抽滤水池
	10m3
	9
	

	4
	离心机
	5000L
	8
	

	5
	斗式提升机
	1t/h
	2
	

	6
	刮板输送机
	1t/h
	2
	

	7
	受料坑
	1m3
	1
	

	8
	压料机
	1t/h
	2
	

	9
	振动筛
	7目
	1
	

	10
	振动筛
	5目
	1
	

	11
	整粒机
	1t/h
	2
	

	12
	燃气锅炉
	10t/h
	1
	

	13
	燃气锅炉
	15t/h
	1
	备用

	14
	硫酸储罐
	240m3
	2
	

	15
	硫酸储罐
	80m3
	2
	

	16
	硫酸储罐
	150m3
	1
	

	17
	料仓
	5m3
	2
	

	18
	投料料仓
	5m3
	1
	

	19
	浓硫酸计量罐
	2000L
	2
	

	20
	水解反应釜
	5000L
	32
	

	21
	盘式干燥器
	2t/h
	4
	

	22
	破碎机组
	7t/h
	4
	

	23
	沉降过滤池
	20m3
	4
	

	24
	水煮罐
	5000L
	16
	

	25
	浓酸计量罐
	1.5m3
	1
	

	26
	浓酸计量罐
	2m3
	1
	

	27
	稀酸贮槽
	50m3
	1
	

	28
	氨气吸收塔
	Φ1.8×15
	5
	

	29
	蒸发分离室
	32m3
	2
	

	30
	离心机
	8t/h
	6
	

	31
	干燥机
	12t/h
	3
	

	32
	滚筒筛分机
	24t/h
	2
	

	33
	皮带输送机
	1t/h
	4
	

	34
	造粒机
	2t/h
	1
	

	35
	稀酸池
	500m3
	1
	

	36
	稀酸池
	250m3
	1
	

	37
	稀酸池
	130m3
	2
	

	38
	反渗透装置
	200m3/d
	1
	

	39
	冷凝水回收装置
	200m3/d
	1
	

	40
	生活污水处理站
	50m3/d
	1
	


3.1.1.4原辅材料消耗
现有工程主要原辅料消耗情况详见下表。
表3.1-6  现有工程主要原辅材料及能源消耗
	序号
	物料名称
	规格
	消耗量(t/a)
	形态
	储存方式

	1
	尿素
	N≥46.0%
	3.38万
	固体
	尿素库

	2
	氯化铵
	N≥23.5.0%
	0.03万
	固体
	尿素库

	3
	硫酸
	93%
	3.345万
	液体
	储罐


3.1.1.5工艺流程及排污节点
3.1.1.5.1氰尿酸生产工艺及排污节点


图3.1-1  氰尿酸生产工艺流程及排污节点图
[bookmark: _Ref485716334][bookmark: _Ref485716325]生产工艺流程简述：
①热解聚合
原料尿素由人工投入投料料仓中，经密闭管道输送至车间料仓内暂存，生产时通过轨道将尿素输送至热解炉中，在热解炉中经烟道气列管加热（温度270~300℃，压力-100mmH2O）使尿素发生聚合反应，首先熔融脱氨生成缩二脲和缩三脲，然后继续环化脱氨生成氰尿酸粗品。氰尿酸粗品中含有缩二脲、缩三脲、氰尿一酰胺、氰尿二酰胺等杂质以及氰尿酸。热解聚合反应中释放的氨气被抽吸，进入氨气吸收塔经硫酸吸收。
②破碎、精制
粗品经破碎机破碎后装袋，经叉车运至吸收系统，由天车将袋装氰尿酸粗品运至水解反应釜，加入28%H2SO4溶液，通过加热在硫酸作用（温度135℃±10℃、加压）下发生水解反应，非环状的杂质转化为二氧化碳和硫酸铵除去，而氰尿一酰胺、氰尿二酰胺转变为氰尿酸。形成氰尿酸晶浆液，晶浆液经冷却、洗涤和分离后，物料含水率为12%，大部分物料经干燥机烘干后制得成品粉状氰尿酸；少部分物料运至造粒工序，用于生产氰尿酸颗粒。分离工序产生的母液以及洗涤废水回用至氨气吸收塔，用于硫酸铵的生产。
③两次造粒
经分离后的部分湿氰尿酸（含水率为12%）与经干燥后的部分成品干氰尿酸（含水率为0.1%），由人工利用推车分别运至精制二车间内的受料坑内混合，混合后的物料含水率为5%左右，然后经斗式提升机将物料提升至压粒机料斗内进行一次造粒，经压粒机压制成型后，由斗式提升机输送至压粒机料斗内进行二次造粒，最后压制成型的物料经刮板输送至整粒机料斗内，进行下一步处理。
④整粒、筛分
造粒成型后的物料经绞龙输送至整粒机料斗内，整粒机内设置的滤网、杆件将大块物料破碎为粒状物料，使物料颗粒更加均匀，然后经出料口落入振动筛上进行筛分，振动筛设置2层筛网，粒径分别为10目和30目，筛分后合格成品（10目~30目）由振动筛出料口落入成品包装袋内包装，然后由叉车运至成品库待售；粒径大于30目和小于10目的不合格品经包装袋收集后置于车间受料坑内重新混合利用。
表3.1-7  氰尿酸生产主要污染源及污染防治情况一览表
	类别
	排污节点
	主要污染物
	排放
规律
	处理措施及去向

	废
气
	燃气热风炉烟气
西侧2台
（开1备1）
	颗粒物
	间断
	15m高排气筒（DA001）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	燃气热风炉烟气
东侧2台
	颗粒物
	间断
	15m高排气筒（DA002、DA003）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	热解窑炉隧道窑反应废气
	氨
	间断
	管道收集
	经二级酸喷淋吸收塔处理后经30m高排气筒（DA004）排放

	
	热解窑炉隧道窑窑头逸散废气
	氨
	间断
	集气罩
	经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA005）排放

	
	热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气
	氨
	间断
	集气罩
	经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA006）排放

	
	热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气
	氨
	间断
	集气罩
	经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA016）排放

	
	氰尿酸破碎废气
	颗粒物
	间断
	管道收集
	经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA007）排放

	
	氰尿酸干燥废气
	颗粒物
	间断
	管道收集
	经2套袋式除尘器处理后经2根20m高排气筒（DA013、DA014）排放。

	
	氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气
	颗粒物
	间断
	集气罩
	经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA015）排放

	废水
	氰尿酸洗涤、离心废水
	硫酸、硫酸铵、氰尿酸
	间断
	回用于氨气吸收工序

	噪声
	各类机泵、空压机、引风机
	等效A声级
	半连续
	基础减振、厂房隔音、风机安装消音器


3.1.1.5.2硫酸铵生产工艺及排污节点


图3.1-2  硫酸铵生产工艺流程及排污节点图
生产工艺流程简述：
①中和反应
来自尿素热解时产生的NH3（含量约50%（V/V）），在引风机的作用下，经保温管道进入氨气吸收塔，采用双塔两级喷淋吸收，采用离心后的母液加浓酸进行一级过饱和吸收，水解后分离出的废酸液（含H2SO414%以上）与部分新酸（含H2SO4约93%）、CA洗涤废水配成36.4%左右的稀酸液进行二级吸收，硫酸液中的水分借助反应热及氨带入的热量，部分水被蒸发由尾气带出，夹在尾气中的液体在气-液分离装置中被分离回到系统。生产的硫铵溶液在达到工艺要求的pH值、比重时，打料泵打入分离室，然后经稠厚器、离心机分离后，分离出的母液重新回到吸收进行过饱和吸收。分离出的湿品硫铵，一部分经干燥机干燥后直接装吨包；另一部分湿品硫铵，经皮带输送机输送至造粒工序，用于硫酸铵颗粒的生产。
②造粒
经分离后的部分湿品硫酸铵（含水率为2%），经皮带输送机输送至硫铵车间造粒机内进行造粒。该造粒机是利用压力使固体物料进行团聚的干法造粒过程。造粒完成后的物料经皮带输送机输送至滚筒筛分机进行筛分处理。
③两次筛分
造粒完成后的物料经皮带输送至滚筒筛分机内进行一次筛分。筛分机内前半段筛网粒径为7目，物料经前半段筛网筛分后，大于7目的不合格物料被分离出来由出料口落至原料皮带输送机上，与造粒前的物料一起输送至造粒机内；小于7目的合格物料进入筛分机后半段。后半段筛网粒径为5目，小于5目的不合格物料被分离出来由出料口落入包装袋进行收集，最后回用于造粒工序；大于5目的合格物料经皮带输送机输送至另一台滚筒筛分机进行二次筛分。筛分机筛网粒径为7目，大于7目的不合格物料被分离出来由出料口落至原料皮带输送机上，与造粒前的物料一起输送至造粒机内；小于7目的合格物料经筛分机出料口落入成品包装袋内包装，然后由电动平板车运至硫铵仓库待售。
表3.1-8  硫酸铵生产主要污染源及污染防治情况一览表
	类别
	排污节点
	主要污染物
	排放
规律
	处理措施及去向

	废
气
	硫铵干燥废气
	颗粒物、氨
	间断
	管道收集
	经2套袋式除尘器处理后经2根25m高排气筒（DA008、DA010）排放。

	
	硫酸铵车间物料上料和筛分废气
	颗粒物
	间断
	集气罩
	经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA011）排放。

	废水
	硫酸铵离心废水
	硫酸、硫酸铵、氰尿酸
	间断
	回用于氨气吸收工序

	噪声
	各类机泵、空压机、引风机
	等效A声级
	半连续
	基础减振、厂房隔音、风机安装消音器


3.1.1.6公用工程
1、给排水
①给水
现有工程用水由当地供水管网提供，用水主要为生产用水、绿化用水和生活用水。
生产用水主要为CA（氰尿酸）水解精制用水、洗涤用水、氨气净化用水、氨气吸收用水、反渗透用水、CA（氰尿酸）、硫铵冷却用水和燃气锅炉用水。
CA（氰尿酸）水解精制用水：用水量为80m3/d，全部为新鲜水。
洗涤用水：用水量为192m3/d，其中新鲜水用量为112m3/d，冷却水用量为80m3/d。
氨气净化用水：用水量为55.5m3/d，其中新鲜水用量为40m3/d，冷凝水用量为15.5m3/d。
氨气吸收用水：用水量为249.5m3/d，其中洗涤补充水174m3/d，离心补充水12m3/d，氨气净化补充水55.5m3/d，燃气锅炉排污水3m3/d，反渗透浓水5m3/d。
反渗透用水：用水量为123.5m3/d，其中新鲜水用量为23m3/d，冷凝水100.5m3/d。
CA（氰尿酸）、硫铵冷却用水：用水量为4700.5m3/d，其中反渗透补水100.5m3/d，循环水量4600m3/d。CA（氰尿酸）冷却用水中反渗透补水16.5m3/d，循环水量1000m3/d，硫铵冷却用水中反渗透补水84m3/d，循环水量3600m3/d。
燃气锅炉用水：用水量为155m3/d，其中反渗透补水20m3/d，循环水量135m3/d。
厂区泼洒抑尘及绿化用水：用水量为26m3/d，其中新鲜水17.2m3/d，生活污水处理站处理水8.8m3/d。
生活用水量为11m3/d，全部为新鲜水。
②排水
现有工程废水产生量为342m3/d，主要为生产废水和生活污水。
生产废水产生量为310m3/d，主要为洗涤废水、离心废水、冷凝废水、燃气锅炉排污水和反渗透排污水。
洗涤废水：废水产生量为174m3/d，回用于氨气吸收工序。
离心废水：废水产生量为12m3/d，回用于氨气吸收工序。
冷凝废水：废水产生量为116m3/d，回用氨气净化工序15.5m3/d，反渗透处理装置100.5m3/d。
燃气锅炉排污水：废水产生量为3m3/d，回用于氨气吸收工序。
反渗透浓水：废水产生量为5m3/d，回用于氨气吸收工序。
生活污水产生量为8.8m3/d，经生活污水处理站处理后，用于厂区泼洒抑尘及绿化。
现有工程水平衡图见下图。

图3.1-3  现有工程水平衡图  m3/d
2、供电
项目用电引自575石油专线，厂区设1台1000kVA变压器、1台630kVA变压器，年耗电量480万kW·h。
3、供热
项目设置1台10t/h燃气蒸汽锅炉和1台15t/h燃气蒸汽锅炉（备用）以及4套天然气热解热风炉为生产供热。其中，生产用蒸汽由10t/h燃气蒸汽锅炉提供，现有工程10t/h燃气蒸汽锅炉用气负荷为20%；热解炉由天然气热解热风炉提供热量；办公区冬季供热及夏季供冷采用空调。
4、供气
厂区用天然气由供当地气管道提供，为厂区10t/h燃气蒸汽锅炉和天然气热解热风炉供气，现有10t/h燃气蒸汽锅炉用气负荷为20%，天然气用量为108万m3/a。天然气热解热风炉满负荷用量为664万m3/a。现有工程总的天然气用量为772万m3/a。
3.1.1.7环保设施建设情况
[bookmark: _Toc24943][bookmark: _Toc25872]1.废气
1.1现有工程排气筒设置情况
现有工程设置16根排气筒，具体名称和排气筒编号信息如下：
表3.1-9   现有工程排气筒设置情况一览表
	序号
	名称
	排气筒编号（引自排污证中编号）
	处理内容

	1
	1号、2号热风炉废气排放口
	DA001
	西侧1#、2#（开1备1）燃气热风炉烟气

	2
	3号热风炉废气排放口
	DA002
	东侧3#燃气热风炉烟气

	3
	4号热风炉废气排放口
	DA003
	东侧4#燃气热风炉烟气

	4
	热解窑炉隧道窑反应废气氨气吸收塔废气排放口
	DA004
	热解窑炉隧道窑反应废气

	5
	热解窑炉隧道窑窑头氨气吸收塔废气排放口
	DA005
	热解窑炉隧道窑窑头逸散废气

	6
	热解窑炉隧道窑窑尾氨气吸收塔废气排放口
	DA006
	热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气

	7
	氰尿酸破碎除尘废气排放口
	DA007
	氰尿酸破碎废气

	8
	1#硫酸铵干燥废气排放口
	DA008
	硫铵干燥废气（2台干燥机）

	9
	1#锅炉废气排放口
	DA009
	10t/h锅炉烟气

	10
	2#硫酸铵干燥废气排放口
	DA010
	硫铵干燥废气（2台干燥机）

	11
	上料、筛分废气排放口
	DA011
	硫酸铵车间物料上料和筛分废气

	12
	2#锅炉废气排放口
	DA012
	15t/h锅炉烟气

	13
	1#氰尿酸干燥废气排放口
	DA013
	氰尿酸干燥废气（2台盘式干燥器）

	14
	2#氰尿酸干燥废气排放口
	DA014
	氰尿酸干燥废气（2台盘式干燥器）

	15
	氰尿酸造粒、筛分废气排放口
	DA015
	氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气

	16
	热解窑炉隧道窑存放冷却氨气吸收塔废气排放口
	DA016
	热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气


1.2现有工程废气治理设施建设内容
现有工程废气主要为锅炉烟气、热风炉烟气、热解窑炉隧道窑反应废气、热解窑炉隧道窑窑头逸散废气、热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气、热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气、氰尿酸破碎废气、氰尿酸干燥废气、氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气、硫铵干燥废气、硫酸铵车间物料上料和筛分废气。
（1）10t/h锅炉烟气经15m高排气筒（DA009）排放。
（2）15t/h锅炉烟气经15m高排气筒（DA012）排放。
（3）西侧2台（开1备1）燃气热风炉烟气经15m高排气筒（DA001）排放。
（4）东侧2台燃气热风炉烟气分别经1根15m高排气筒（DA002、DA003）排放。
（5）热解窑炉隧道窑反应废气经二级酸喷淋吸收塔处理后经30m高排气筒（DA004）排放。
（6）热解窑炉隧道窑窑头逸散废气经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA005）排放。
（7）热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA006）排放。
（8）热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气经酸喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒（DA016）排放。
（9）氰尿酸破碎废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA007）排放。
（10）氰尿酸干燥废气经2套袋式除尘器处理后经2根20m高排气筒（DA013、DA014）排放。
（11）氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA015）排放。
（12）硫铵干燥废气经2套袋式除尘器处理后经2根25m高排气筒（DA008、DA010）排放。
（13）硫酸铵车间物料上料和筛分废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA011）排放。
现有工程废气治理汇总情况如下图所示。


图3.1-4  现有工程废气治理设施情况汇总图
2.废水
现有工程废水产生量为342m3/d，主要为生产废水和生活污水。
生产废水产生量为310m3/d，主要为洗涤废水、离心废水、冷凝废水、燃气锅炉排污水和反渗透排污水，全部回用于生产工序。
生活污水主要为职工盥洗废水和冲厕废水，产生量为32m3/d，经生活污水处理站处理后，用于厂区绿化和冲厕所。厂区生活污水处理站工艺为“化粪池+集水池+MBR+中水池”。

图3.1-5  现有工程废水治理设施情况汇总图
3.噪声
厂内噪声源主要为各种生产设备、泵类及风机等运行过程中产生的噪声，通过选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振、风机加装隔声罩等措施控制噪声对周围声环境的影响。
4.固废
厂区建有危废间2间，分别为东危废间、西危废间，面积分别为15m2、14.57m2，共29.57m2。其中，危险废物收集后暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。一般固废综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集后处置。
5.防腐防渗
根据企业现有环保手续，企业采取了分区防渗措施。其中，重点防渗区主要是生产车间、危废暂存间、罐区、生活污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等；一般防渗区包括库房、锅炉房、消防水池、职工浴室等，简单防渗区包括办公楼、门岗等。
根据现场踏勘，现有工程生产车间部分区域地面存在裂缝，稀酸池正在重新进行防腐防渗维护，初期雨水池表面为石砌沟缝不满足重点防渗要求。其他区域已按照环保要求进行了分区防渗。除生产车间部分区域、稀酸池、初期雨水池外，其他区域防腐防渗均符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。其中，重点污染防治区的渗透系数≤1×10-10cm/s，一般污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s，简单防渗区的渗透系数≤1×10-4cm/s。
经回顾性调查，建设单位未发生环境污染事件；此外，结合建设单位地下水、土壤环境自行监测结果，厂区周围地下水和土壤环境未受到污染。
本次环评通过“以新带老”要求建设单位根据生产车间、稀酸池、初期雨水池实际情况，进行修补，确保地面防渗系数≤1×10-10cm/s，满足重点防渗要求。

表3.1-10   各重点防渗区现状示例一览表
	位置
	照片
	完好程度
	是否符合要求

	罐区
	[image: 018d07b560a7c0642a1f57b5adfe311a]
	完好，无破裂
	符合

	生产车间
	[image: 3fd4336a8663d21925bcbc61f302abdd]
	部分区域地面存在裂缝
	不符合

	危废间
	[image: 5d9e5ac48451887c1d83d2eec055dc8]
	完好，无破裂
	符合

	应急池
	[image: 8c45447b7c42d0ceb9bfe4874d5a8f87]
	完好，无破裂
	符合

	稀酸池
	[image: 60a908b43105190aa3a5898af0192d01]
	正在重新进行防腐防渗维护
	不符合

	初期雨水池
	[image: 0605d5975a7e4e807534c0b37caa2e66]
	表面为石砌沟缝不满足重点防渗要求
	不符合


6.现有工程土壤、地下水环境自测情况
河北海达化工有限公司于2021年开始进行土壤及地下水自行监测，每年监测1次。其中，由于企业重点区域不存在易迁移的污染物（六价铬、石油烃、苯系物、氯代烃等），不在饮用水源地保护区、补给区等地下水敏感区域内及距离上述敏感区域1km范围内，地下水受到污染的可能性很小，高邑县浅层地下水位埋深超过50米，并且包气带至少有4层弱透水层（粉质粘土层），同时地块位于浅层严重超采区、浅层地下水限采区，因此未布设地下水监测点位；土壤环境质量监测点6个，分别为A（精制车间）、B（硫铵车间分离区）、C（热解车间/硫铵车间吸收区）、D（原料/成品库房）、E（备用仓库）、F（稀酸池/事故池/雨水池），监测因子为pH、氨氮、氰化物、硫化物。


[image: ]
图3.1-6  土壤监测点位置图
根据《河北海达化工有限公司2025年度土壤和地下水自测监测报告》，地块内土壤样品中各监测项目均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准以及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2022）中第二类用地筛选值标准。
河北海达化工有限公司新增镁化合物产品项目环境影响报告书
土壤监测数据累积性分析，详见表3.1-11、图3.1-6~图3.1-8。
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表3.1-11  土壤监测数据累积性分析
	监测项目
	年份
	监测点位及结果（mg/kg）

	
	
	AT1
-0.5m
	AT1
-1.5m
	AT2
-0.5m
	AT2
-5.0m
	BT1
-0.5m
	BT2
-0.4m
	BT2
-2.9m
	CT1
-0.5m
	CT2
-0.5m
	CT2
-5.0m
	DT1
-0.4m
	ET1
-0.5m
	ET2
-0.4m
	FT1
-0.5m
	FT1
-4.9m
	FT2
-0.5m
	FT2
-4.8m

	pH
	2021
	7.85
	7.80
	7.86
	7.65
	7.85
	7.92
	7.75
	7.88
	7.89
	7.86
	7.94
	7.88
	7.83
	7.88
	7.86
	/
	/

	
	2022
	7.14
	7.18
	7.19
	7.17
	7.10
	7.08
	7.00
	7.14
	7.12
	7.07
	7.01
	7.20
	7.14
	7.21
	7.17
	7.05
	7.01

	
	2023
	7.36
	7.24
	7.42
	7.48
	7.35
	7.39
	7.44
	7.23
	7.29
	7.41
	7.27
	7.45
	7.24
	7.39
	7.30
	7.40
	7.22

	
	2024
	7.80
	7.30
	7.96
	7.84
	7.23
	7.90
	7.68
	7.09
	7.62
	7.89
	7.02
	7.87
	7.78
	7.70
	7.86
	7.16
	7.73

	
	2025
	9.72
	8.34
	10.16
	8.38
	7.30
	8.18
	8.46
	4.96
	7.46
	7.76
	7.00
	10.42
	8.38
	8.16
	7.72
	7.36
	7.12

	氨氮
	2021
	1.77
	1.58
	1.72
	1.67
	1.50
	1.76
	1.74
	1.94
	1.92
	1.73
	1.74
	1.78
	1.64
	/
	/
	/
	/

	
	2022
	1.03
	0.23
	2.24
	0.17
	290
	982
	881
	8.98
	336
	136
	244
	1.01
	ND
	/
	/
	/
	/

	
	2023
	1.04
	1.57
	1.42
	1.79
	12.6
	41.3
	48.2
	8.45
	47.3
	56.2
	9.08
	2.49
	1.99
	/
	/
	/
	/

	
	2024
	1.63
	0.67
	0.93
	2.86
	14.7
	381
	302
	15.0
	357
	242
	128
	6.42
	1.95
	3.21
	4.87
	9.03
	7.70

	
	2025
	2.19
	1.96
	2.05
	2.12
	130
	178
	75.3
	37.3
	47.5
	28.6
	13.4
	2.37
	2.39
	2.28
	2.13
	10.5
	34.3

	硫化物
	2021
	/
	/
	/
	/
	0.05
	0.07
	0.05
	0.10
	0.06
	0.04
	0.09
	0.07
	0.08
	/
	/
	/
	/

	
	2022
	/
	/
	/
	/
	0.47
	1.87
	0.07
	0.35
	0.27
	0.37
	0.51
	2.01
	0.71
	/
	/
	/
	/

	
	2023
	/
	/
	/
	/
	0.07
	0.05
	0.07
	0.09
	0.08
	0.12
	0.07
	0.06
	0.05
	/
	/
	/
	/

	
	2024
	0.59
	0.25
	0.98
	0.20
	0.35
	0.39
	0.20
	0.43
	0.75
	0.11
	0.30
	0.63
	0.63
	2.03
	0.23
	1.49
	0.53

	
	2025
	0.97
	0.56
	0.50
	0.38
	0.71
	0.44
	0.32
	0.75
	0.41
	0.73
	0.91
	0.66
	0.75
	0.88
	0.56
	0.79
	0.56

	注：以上仅给出土壤检出物质，未检出物质未在上表中列出。
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图3.1-6  近5年各监测点位pH值平均变化曲线图

图3.1-7  近5年各监测点位氨氮平均变化曲线图

图3.1-8  近5年各监测点位硫化物平均变化曲线图
根据以上图表分析可知：pH、硫化物与历史数据比较，无明显变化；氨氮与历史数据比较，2022年有上升，2023年有下降，2024年又有上升，2025年下降，呈下降趋势。
氨氮出现了污染累积，分别位于硫铵车间分离区的BT1点位（硫铵车间分离区储罐东侧约1m）和BT2点位（硫铵车间分离区西北侧约1m），热解车间/硫铵车间吸收区的CT2点位（硫铵车间吸收区储罐东侧约1m），以及原料/成品库房的DT1点位（原料/成品库房西侧约1m），并且表层、深层均出现了污染累积。
氨氮检测值虽有一定的变化，但考虑到土壤污染物浓度在空间上差异性较大，可能是历史上曾经在生产过程中发生过硫铵溶液等渗漏和原料尿素的扬散，因此在日常生产中需多关注硫铵生产和尿素转运等相关活动，防止污染进一步加深。
7.污染隐患排查
（1）企业于2021年进行了土壤污染隐患排查，并编制了《河北海达化工有限公司土壤污染隐患排查报告（2021年度）》，排查内容主要是生产车间（热解车间、硫铵车间、精制车间），存储及处理区域（原料/成品仓库；稀酸池、事故池）等。
具体现场排查情况如下。
表3.1-12   现场排查情况一览表
	名称
	现场照片
	场地排查情况
	土壤污染
可能性

	硫酸罐
	[image: ]
	单层，不锈钢材质，有硬化地面防渗措施，地面无破损，周边有围堰。进料口、出料口、法兰等无“跑、冒、滴、漏”现象。
	可忽略

	硫酸罐
	[image: ]
	单层，不锈钢材质，有硬化地面防渗措施，地面无破损，周边有围堰。进料口、出料口、法兰等无“跑、冒、滴、漏”现象。
	可忽略

	母液槽1
	[image: ]
	单层，不锈钢材质，有硬化地面防渗措施，地面无破损，周边有液体收集槽。进料口、出料口、法兰等无“跑、冒、滴、漏” 现象。
	可忽略

	
	[image: ]
	
	

	母液槽2
	[image: ]
	单层，有硬化地面防渗措施，
	存在污染的可能

	稀酸池
	[image: ]
	半地下池体，旁边设有事故池，池子进行硬化防渗防腐处理。
	可忽略

	生活污水处理池
	[image: ]
	半地下池体，旁边设有事故池，池子进行硬化防渗防腐处理。
	可忽略

	浓酸罐
	[image: ]
	卸货平台采用硬化地面进行防渗，浓酸罐周围设置围堰。
	可忽略

	
	[image: ]
	
	

	浓酸输送管道
	[image: ]
	PVC 材质、单层， 输送方式架空输
送。阀门、法兰等无“跑、冒、滴、漏”现象，厂区专人负责日常巡查，针对事故管理配备专业人员和泄漏收集等设备。
	可忽略

	吸收液循环管道
	[image: ]
	PVC材质、单层，输送方式架空输送。阀门、法兰等无“跑、冒、滴、漏”现象，厂区专人负责日常巡查，针对事故管理配备专业人员和泄漏收集等设备。
	可忽略

	母液槽运输管道
	[image: ]
	PVC材质、单层，输送方式架空输送。阀门、法兰等无“跑、冒、滴、漏”现象，厂区专人负责日常巡查，针对事故管理配备专业人员和泄漏收集等设备。
	可忽略

	浓酸泵
	[image: ]
	泵周围地面采用硬化地面进行防渗处理。地面无裂纹、破损，齿轮、泵轴等无“跑、冒、滴、漏”现象，周围有围堰，定期对泵进行巡查，观测是否有泄漏痕迹，同时针对泵泄漏制定了完善的管理办法。
	可忽略

	母液泵
	[image: ]
	泵周围地面采用硬化地面进行防渗处理，地面有磨损，定期对泵进行巡查，观测是否有泄漏痕迹，同时针对泵泄漏制定了完善的管理办法。
	可忽略

	氰尿酸
	[image: ]
	包装袋包装，存放于成品库内，库房地面硬化，设专人巡查。
	可忽略

	尿素库
	[image: ]
	尿素包装完整，存放于尿素库内，库房地面硬化，设专人巡查。
	可忽略

	
	[image: ]
	
	

	热解车间
	[image: ]
	车间地面硬化，但地面磨损。
	污染较小

	
	[image: ]
	
	

	粉碎车间
	[image: ]
	地面硬化，车间地面存在粉尘。
	可忽略

	硫铵车间
	[image: ]
	地面破损。
	存在污染的可能

	
	[image: ]
	
	

	精制车间
	[image: ]
	地面硬化。
	可忽略

	
	[image: ]
	
	

	事故池
	[image: ]
	池体做防渗、防腐处理，以避免渗漏污染地下水。厂区定期对事故应急池进行巡查检测，同时针对可能发生的泄漏事故等配备专业的人员和设施。
	可忽略

	雨水收集池
	[image: ]
	池体做防渗、防腐处理，以避免渗漏污染地下水。厂区定期对事故应急池进行巡查检测，同时针对可能发生的泄漏事故等配备专业的人员和设施。
	可忽略


隐患整改方案如下。
表3.1-13   隐患整改方案一览表
	序号
	存在问题
	潜在风险
	实施方案
	整改完成情况

	1
	无泄漏收集，防治措施
	泄漏可能污染土壤及地下水
	加强日常巡查，防止泄露污染土壤
	加强了日常巡查

	2
	地面裂缝
	未涂抹环氧树脂漆，泄漏可能污染土壤及地下水
	修补裂缝
	已完成修补

	3
	地下管道未配置泄漏检测装置
	泄露不易发现，可能污染土壤及地下水
	定期对管线进行管理和维修，且定期对厂区内的土壤和地下水进行检测
	定期对管线进行维护，且定期对厂区内的土壤和地下水进行了检测

	4
	设备可能存在润滑油滴漏现象
	滴落地面会污染土壤
	定期对设备进行维护检修清理
	定期对设备进行维护


（2）企业于2024年进行了土壤污染隐患排查，并编制了《河北海达化工有限公司土壤污染隐患排查报告（2024年度）》，排查内容主要是生产车间（热解车间、硫铵车间、精制车间），存储及处理区域（原料/成品仓库；稀酸池、事故池）等。
具体现场排查情况如下。
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表3.1-14   现场排查情况一览表
	重点场所
	重点设施设备
	土壤污染预防功能
（基本三防功能）
	二次阻隔设施
	及时发现并处理泄露或污染的设施/措施
	现场照片
	是否存在隐患

	/
	浓硫酸储罐
	罐体为不锈钢材质，无泄漏及污染痕迹，顶棚防止雨水进入
	围堰完好，地面硬化情况良好，防渗层完好
	日常目视巡查，有液位计；每周联合检查；底部设有抽提泵，若发生硫酸泄漏，可及时抽入罐内
	[image: ]抽提泵


[image: ]
	否

	/
	稀酸池
	混凝土浇筑+防腐材料防腐防渗，无泄露及污染痕迹
	/
	日常目视巡查；每周联合检查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]
	否

	/
	事故池
	混凝土浇筑+防腐材料防腐防渗，无泄露及污染痕迹
	/
	日常目视巡查；每周联合检查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]
	否

	/
	雨水池
	混凝土浇筑防渗，
无泄露及污染痕迹
	/
	日常目视巡查；每周联合检查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]
	否

	/
	浓硫酸输送管线
	架空式管线，不锈钢材质，无泄漏及污染痕迹
	地面硬化防渗情况良好
	日常目视巡查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]浓硫酸输送管线

	否

	/
	稀酸输送管线
	地上输送，硬质PVC管材质，无泄露及污染痕迹
	地面硬化防渗情况良好
	日常目视巡查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]稀酸输送管线

	否

	原料库房
	/
	均有包装，现场踏勘发现包装情况良好，无扬散及污染痕迹；
使用电动叉车包装运输，无扬散及污染痕迹；顶棚完好，防止雨水进入
	地面硬化防渗情况良好
	日常目视巡查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]
	否

	成品库房
	/
	均有包装，现场踏勘发现包装情况良好，无扬散及污染痕迹；使用电动叉车包装运输，无扬散及污染痕迹；顶棚完好，防止雨水进入
	地面硬化防渗情况良好
	日常目视巡查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]
	否

	备用仓库
	/
	均有包装，现场踏勘发现包装情况良好，无扬散及污染痕迹；使用电动叉车包装运输，无扬散及污染痕迹；顶棚完好，防止雨水进入
	地面硬化防渗情况良好
	日常目视巡查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]
	否

	热解车间
	热解炉
	均为密闭设备，隧道窑式、砖混，设置在地上，无泄漏、扬散及污染痕迹
	地面硬化防渗情况良好
	设置氨气报警器；日常维护、目视巡查；制定检修计划，年度检修
	[image: ]氨气报警器

	否

	
	粉碎机
	
	
	
	[image: ]
	

	硫铵车间
	氨气吸收塔
	均为密闭设备、不锈钢/玻璃钢材质， 设置在地上（沉降槽为地下设施），部分设备离地，无泄漏及污染痕迹；附属管线密封，不泄露
	地面硬化防渗情况良好
	设置紧急快关阀门；日常维护、目视巡查；设施有导流沟，若发生泄漏，可通过泵抽入其他罐体；制定检修计划，年度检修；定期检测
	[image: ]导流沟


[image: ]
	否

	
	稀酸槽
	
	
	
	
	

	
	吸收液循环槽
	
	
	
	
	

	
	稀酸泵
	
	
	
	
	

	
	浓酸泵
	
	
	
	
	

	
	母液槽
	
	
	
	
	

	
	沉降槽
	
	
	
	
	

	
	离心机
	
	
	
	
	

	
	流化床干燥器
	
	
	
	
	

	
	造粒机
	
	
	
	
	

	精制车间
	反应釜
	均为密闭设备、不锈钢材质，设置在地上，部分设备离地，无泄漏及污染痕迹；附属管线密封，不泄露
	地面硬化防渗情况良好
	设置紧急快关阀门；日常维护目视巡查；车间有应急池，发生泄漏时，可以通过管路排放到污水站；制定检修计划，年度检修
	[image: ]

[image: ]
	否

	
	水煮釜
	
	
	
	
	

	
	洗料槽
	
	
	
	
	

	
	离心机
	
	
	
	
	

	
	造粒机
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隐患整改方案或建议：根据土壤污染隐患排查结果，制定了土壤污染隐患整改措施，重点对隐患排查中土壤污染预防措施不到位的区域进行整改，通过加强日常监管和完善相关规章制度来减少或消除土壤污染可能性。企业安排专人进行土壤污染隐患排查工作，对照排查指南中的技术要求，通过日常巡查、排查等形式，对企业有污染痕迹区域进行分析整改，并形成对应的档案归档备查。加强对工作人员的安全环保培训，防止由于操作不当而导致的安全和环境污染事故。
虽然2024年度现场排查中未发现隐患点，但硫铵车间和原料库房处氨氮的检测数值较大，表层土壤和深层土壤均出现了污染累积，可能是历史上曾经在生产过程中发生过硫铵溶液等渗漏和原料尿素的扬散，后续生产中加强对该区域的排查，并且相对于目前采取的巡检等管理措施，建议建设围堰等阻隔设施，能够更加有效的防止污染物进入土壤造成污染进一步加深。
8.突发环境事件风险防范措施
企业突发环境事件应急预案于2023年6月1日已在石家庄市生态环境局高邑县分局备案，备案号为130127-2023-012-M。参照《河北海达化工有限公司突发环境事件应急预案》，公司现有环境风险管理制度符合性分析见表3.1-15，公司现有风险防控与应急措施符合性分析见表3.1-16，公司现有环境应急资源符合性分析见表3.1-17。
表3.1-15  公司现有环境风险管理制度符合性分析一览表
	序号
	项目
	现状

	1
	环境风险防控和应急措施制度是否建立
	公司编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位责任机构

	
	环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确
	制定了《仓库、罐区安全管理制度》、《关键装置、重点部位安全管理制度》明确厂区各重点岗位责任人并落实到位

	
	定期巡检和维护责任制度是否落实
	公司编制了环保《现场巡查制度》、《检修、维修管理制度》，规定了巡视及维护的职责及责任人并实施落实到位

	2
	环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实
	已按照环评及各项批复落实厂区风险防控及应急措施落实到位

	3
	是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训
	制定了《安全培训教育制度》、《应急救援管理制度》，定期对职工开展环境风险、应急管理培训

	4
	是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行
	制定《环境污染事故报告和处置规定》、《环保设施运行及停机报告制度》等，明确相关报告流程及责任人

	5
	安全生产管理制度是否完善
	厂内主要项目已通过消防验收
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表3.1-16  公司现有风险防控与应急措施符合性分析一览表
	项目
	要求
	目前措施情况

	截流措施
	1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且
2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且
3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。
	1、各环境风险单元均按规范设有围堰或围堤；
2、罐区围堰外设排水切换阀，雨水阀门关闭，污水阀门打开；
3、制定了相应岗位制度，安排专人负责阀门切换并落实到位。

	事故排水
收集措施
	1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且
2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且
3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。
	企业设有应急事故池，事故状态下，泄漏物料、事故废水或消防水可自流或经事故水泵排入事故池，后回用于氨气吸收塔。

	清净下水系统防控措施
	1)不涉及清净下水；或2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。
	厂内清净下水（包括循环冷却水排水）全部回用，不外排。

	雨排水系统防控措施
	厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。
	雨水收集池1座，初期雨水排入初期雨水池，回用于氨气吸收塔，并设有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口。雨水排口设有监控设施、正常雨水由雨水排水排入雨水管网。

	生产废水处理系统防控措施
	1）无生产废水产生或外排；或2）有废水产生或外排时：①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。
	无生产废水外排。

	毒性气体泄漏监控预警措施
	1）不涉及有毒有害气体的；或2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。
	各装置区、罐区均设有可燃、有毒气体检测报警器；重大危险源装置附近设有警示牌，警示牌规定了预防及应急措施、并标示了应急疏散路线。

	环评及批复的其他风险防控措施落实情况
	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。
	按照环评要求落实了风险防控设施。



134
表3.1-17  公司现有环境应急资源符合性分析一览表
	序号
	项目
	现状

	1
	是否配备必要的应急物资和应急装备
	各车间、罐区操作间存有应急处置物资及急救箱；全厂按不同分区均配备有消防设施及器材；

	2
	是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍
	已设置有公司各部门组成的消防队

	3
	消防物资
	厂区按照不同分区配备消防铁锨、消防水带、消防车，以及自给呼吸器、防毒面具等应急物资

	4
	是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议
	与高邑县凯歌机动车综合检测有限公司签订互救协议


根据上述，企业现已建立了完善的环境风险防控和应急措施制度，配备了必要环境风险应急物资。经现场调查，至今未发生重大环境风险事故。
3.1.1.8排污许可执行情况
河北海达化工有限公司于2025年11月17日取得了最新排污许可证，排污许可证编号为：91130127107989082B001Z，有效期为：2025年11月17日~2030年11月16日。企业按照排污许可证相关管理要求，对厂区定期进行了自行监测，建立了环境管理台账，并编制了季度和年度的排污许可执行报告。
[bookmark: _Toc79322358][bookmark: _Toc10244][bookmark: _Toc83193625][bookmark: _Toc116723148]3.1.2现有工程污染物排放及达标情况
3.1.2.1废气排放及达标情况
1、排放达标情况
（1）DA001~DA003（燃气热风炉烟气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（6月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞06242号），企业现有工程DA001~DA003（燃气热风炉烟气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-18  现有工程DA001~DA003排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	实测排放浓度
	折算排放浓度
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	颗粒物
	2.9mg/m3
	3.5mg/m3
	≤30mg/m3
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及石家庄人民政府关于印发《石家庄打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》中要求
	达标

	二氧化硫
	ND
	ND
	≤200mg/m3
	
	达标

	氮氧化物
	43mg/m3
	53mg/m3
	≤300mg/m3
	
	达标

	林格曼黑度
	﹤1级
	﹤1级
	1级
	
	达标


根据上表，现有工程DA001~DA003排气筒废气中各污染物均达标排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及石家庄人民政府关于印发《石家庄打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》中要求。
（2）DA004（热解窑炉隧道窑反应废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA004（热解窑炉隧道窑反应废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-19  现有工程DA004排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	氨
	0.041kg/h
	≤20kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	达标


根据上表，现有工程DA004排气筒中污染物达标排放。氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（3）DA005（热解窑炉隧道窑窑头逸散废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA005（热解窑炉隧道窑窑头逸散废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-20  现有工程DA005排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	氨
	0.021kg/h
	≤4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	达标


根据上表，现有工程DA005排气筒中污染物达标排放。氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（4）DA006（热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA006（热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-21  现有工程DA006排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	氨
	0.017kg/h
	≤4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	达标


根据上表，现有工程DA006排气筒中污染物达标排放。氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（5）DA007（氰尿酸破碎废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA007（氰尿酸破碎废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-22  现有工程DA007排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放浓度/排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	颗粒物
	1.8mg/m3
	≤120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准限值要求
	达标

	
	0.01kg/h
	≤3.5kg/h
	
	


根据上表，现有工程DA007排气筒中污染物达标排放。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准限值要求。
（6）DA008、DA010（硫铵干燥废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA008、DA010（硫铵干燥废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-23  现有工程DA008、DA010排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放浓度/排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	颗粒物
	2.2mg/m3
	≤10mg/m3
	《无机化学工业污染物标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及修改单要求
	达标

	氨
	1.37mg/m3
	≤10mg/m3
	
	达标


根据上表，现有工程DA008、DA010排气筒中各污染物均达标排放。颗粒物、氨满足《无机化学工业污染物标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及修改单要求。
（7）DA009（10t/h锅炉烟气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA009（10t/h锅炉烟气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-24  现有工程DA009排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	实测排放浓度
	折算排放浓度
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	颗粒物
	2.6mg/m3
	2.9mg/m3
	≤5mg/m3
	《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020及河北省大气污染防治工作领导小组办公室冀气领办（2018）177号《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》中中要求
	达标

	二氧化硫
	ND
	ND
	≤10mg/m3
	
	达标

	氮氧化物
	16mg/m3
	18mg/m3
	≤30mg/m3
	
	达标

	林格曼黑度
	﹤1级
	﹤1级
	≤1级
	
	达标


根据上表，现有工程DA009排气筒废气中各污染物均达标排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020及河北省大气污染防治工作领导小组办公室冀气领办（2018）177号《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》中中要求。
（8）DA011（硫酸铵车间物料上料和筛分废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2023年度自行监测（2月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2023﹞02055号），企业现有工程DA011（硫酸铵车间物料上料和筛分废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-25  现有工程DA011排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放浓度/排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	颗粒物
	2.1mg/m3
	≤10mg/m3
	《无机化学工业污染物标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及修改单要求
	达标


根据上表，现有工程DA011排气筒中污染物达标排放。颗粒物满足《无机化学工业污染物标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及修改单要求。
（9）DA012（15t/h锅炉烟气）排气筒废气
企业15t/h蒸汽锅炉为备用锅炉，建成后至今未运行，未进行检测。
（10）DA013、DA014（氰尿酸干燥废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA013、DA014（氰尿酸干燥废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-26  现有工程DA013、DA014排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放浓度/排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	颗粒物
	2.1mg/m3
	≤120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准限值要求
	达标

	
	0.005kg/h
	≤5.9kg/h
	
	


根据上表，现有工程DA013、DA014排气筒中污染物达标排放。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准限值要求。
（11）DA015（氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05263号），企业现有工程DA015（氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-27  现有工程DA015排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放浓度/排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	颗粒物
	2.0mg/m3
	≤120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准限值要求
	达标

	
	0.024kg/h
	≤3.5kg/h
	
	


根据上表，现有工程DA015排气筒中污染物达标排放。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准限值要求。
（12）DA016（热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气）排气筒废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业现有工程DA016（热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气）排气筒废气污染物排放达标情况一览表见下表。
表3.1-28  现有工程DA016排气筒废气污染物排放达标情况一览表
	污染物
	排放速率
	排放标准
	执行标准
	达标情况

	氨
	0.013kg/h
	≤4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	达标


根据上表，现有工程DA016排气筒中污染物达标排放。氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（13）厂区无组织废气
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），企业厂界无组织废气中颗粒物浓度为0.407mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨浓度为0.10mg/m3，满足《无机化学工业污染物标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及修改单要求。
2、废气污染物排放量
（1）现有工程DA001~DA003（燃气热风炉烟气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-29   DA001~DA003排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	实测排放浓度mg/m3

	1
	颗粒物
	燃气热风炉烟气经15m高排气筒（DA001~DA003）排放，（实测气量为10078m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.301
	0.029
	2.9mg/m3

	2
	二氧化硫
	
	0.155
	0.015
	ND

	3
	氮氧化物
	
	4.457
	0.433
	43mg/m3

	注：二氧化硫未检出，按检出限的一半计，即1.5mg/m3。


（2）现有工程DA004（热解窑炉隧道窑反应废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-30   DA004排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	氨
	二级酸喷淋吸收塔+30m排气筒（DA004），（实测气量为26770m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.424
	0.041
	1.54mg/m3


（3）现有工程DA005（热解窑炉隧道窑窑头逸散废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-31   DA005排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	氨
	酸喷淋吸收塔+15m排气筒（DA005），（实测气量为11118m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.220
	0.021
	1.92mg/m3


（4）现有工程DA006（热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-32   DA006排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	氨
	酸喷淋吸收塔+15m排气筒（DA006），（实测气量为13518m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.172
	0.017
	1.24mg/m3


（5）现有工程DA007（氰尿酸破碎废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-33   DA007排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（DA007），（实测气量为5636m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.104
	0.01
	1.8mg/m3


（6）现有工程DA008、DA010（硫铵干燥废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-34   DA008、DA010排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	颗粒物
	布袋除尘器+25m排气筒（DA008、DA010），（实测气量为3859m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.087
	0.008
	2.2mg/m3

	2
	氨
	
	0.054
	0.005
	1.37mg/m3


（7）现有工程DA009（10t/h锅炉烟气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-35   DA009排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	实测排放浓度

	1
	颗粒物
	低氮燃烧器+15m高排气筒（DA009），（实测气量为9182m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.246
	0.024
	2.6mg/m3

	2
	二氧化硫
	
	0.142
	0.014
	1.5mg/m3

	3
	氮氧化物
	
	1.511
	0.147
	16mg/m3

	注：二氧化硫未检出，按检出限的一半计，即1.5mg/m3。


（8）现有工程DA011（硫酸铵车间物料上料和筛分废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-36   DA011排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（DA011），（实测气量为5231m3/h，工况为80%），年工作7200h
	0.099
	0.011
	2.1mg/m3


（9）现有工程DA013、DA014（氰尿酸干燥废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-37   DA013、DA014排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	颗粒物
	布袋除尘器+20m排气筒（DA013、DA014），（实测气量为2316m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.05
	0.005
	2.1mg/m3


（10）现有工程DA015（氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-38   DA015排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（DA015），（实测气量为12160m3/h，工况为80%），年工作7200h
	0.219
	0.024
	2.0mg/m3


（11）现有工程DA016（热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气）排气筒废气污染物排放情况一览表见下表。
表3.1-39   DA016排气筒中各污染物排放情况一览表
	序号
	污染物
	污染防治措施
	排放量（折满负荷）t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	氨
	酸喷淋吸收塔+15m排气筒（DA016），（实测气量为10793m3/h，工况为70%），年工作7200h
	0.128
	0.013
	1.15mg/m3


（12）小结
现有工程废气排放量汇总情况如下：
表3.1-40  现有工程废气排放情况汇总一览表
	序号
	污染物
	有组织排放量t/a
	无组织排放量t/a
	全厂合计t/a

	1
	颗粒物
	1.845
	3.663
	5.508

	2
	二氧化硫
	0.607
	0
	0.607

	3
	氮氧化物
	14.882
	0
	14.882

	4
	氨
	1.052
	1.107
	2.159

	注：无组织排放量由反推计算所得。其中，有组织收集效率以95%计，有组织颗粒物废气综合去除率以99%计，有组织氨废气综合去除率以95%计。


3.1.2.2废水排放及达标情况
1、排放达标情况
现有工程生产废水主要为洗涤废水、离心废水、冷凝废水、燃气锅炉排污水和反渗透排污水，全部回用于生产工序；生活污水主要为职工盥洗废水和冲厕废水，经生活污水处理站处理后，用于厂区绿化和冲厕。
3.1.2.3噪声排放及达标情况
根据河北持正环境科技有限公司出具的《2024年度自行监测（5月）监测报告》（HBCZ自行监测﹝2024﹞05093号），各厂界昼间噪声值为54~55dB(A)，夜间噪声值为46~47dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
3.1.2.4固体废物排放情况
根据现场核查，现有工程固体废物产生情况如下表所示。
表3.1-41  现有工程固体废物产排情况
	序号
	污染工序
	污染物
	产生量(t/a)
	处置措施
	类别及废物代码

	1
	生产过程
	实验室废液
	0.3
	危险废物，交河北宜盖亚环保科技有限公司收集转运
	HW49 900-047-49

	2
	生产过程
	废试剂空瓶
	0.3
	
	HW49 900-047-49

	3
	设备维护
	废机油
	0.05
	
	HW08 900-217-08

	4
	废气治理
	除尘灰
	0.2
	一般固废，收集后回用于生产
	/

	5
	生产过程
	不合格品
	5
	
	/

	6
	废气治理
	废布袋
	0.05
	一般固废，收集后外售综合利用
	/

	7
	生产过程
	废滤布
	0.1
	
	

	8
	职工生活
	生活垃圾
	15
	环卫部门收集
	/


根据验收结果和现场踏勘，厂区固体废物均妥善处置，符合环评及审批要求，满足现行环保要求。
3.1.2.5总量达标情况
根据企业自行监测及验收监测结果中数据进行结算，现有工程主要污染物排放总量满足全厂污染物排放总量指标，即二氧化硫3.545t/a，氮氧化物15.164t/a，化学需氧量0.000t/a，氨氮0.000t/a。
[bookmark: _Toc83193626][bookmark: _Toc79322359][bookmark: _Toc116723149][bookmark: _Toc16062]3.1.3现有工程存在的环保问题及拟采取的整改方案
我单位接受建设单位环评委托后，即派环评工程师现场踏勘，并对现有工程资料进行核查，现对踏勘和核查过程中发现的环保问题提出如下。
①根据现场踏勘，厂区设有食堂，但未识别食堂废气。本次环评通过“以新带老”识别食堂废气，食堂废气经油烟净化器处理后，房顶排放。
②根据现场踏勘及资料收集，企业现有工程排放氨，但厂界未检测臭气浓度。本次环评要求企业按时进行厂界臭气浓度的监测。
③根据现场踏勘，厂区设有浓硫酸储罐，但未识别浓硫酸储罐废气。本次环评通过“以新带老”识别浓硫酸储罐废气，浓硫酸储罐废气经二级水吸收塔处理后，经15m排气筒排放。
④根据现场踏勘及资料收集，厂区未布设地下水监测井，未及时监测地下水环境质量，本次环评要求企业布设地下水监测井，并按要求进行跟踪监测。
⑤根据现场踏勘，现有工程部分设备减振垫存在腐蚀、老化现象。结合建设单位声环境自行监测结果，厂界声环境达标排放。本次环评通过“以新带老”要求建设单位进行全厂检查和维护，减少噪声危害。
⑥根据现场踏勘，现有工程生产车间部分区域地面存在裂缝，稀酸池正在重新进行防腐防渗维护，初期雨水池表面为石砌沟缝不满足重点防渗要求。经回顾性调查，建设单位未发生环境污染事件；此外，结合建设单位地下水、土壤环境自行监测结果，厂区周围地下水和土壤环境未受到污染。
本次环评通过“以新带老”要求建设单位根据生产车间、稀酸池、初期雨水池实际情况，进行修补，确保地面防渗系数≤1×10-10cm/s，满足重点防渗要求。
[bookmark: _Toc116723150][bookmark: _Toc26126]3.1.4现有工程污染物排放量汇总
现有工程污染物排放情况汇总一览表见下表。
表3.1-42  现有工程污染物排放情况汇总表
	类别
	污染物
	现有工程排放量t/a

	废气
	颗粒物
	5.508

	
	二氧化硫
	0.607

	
	氮氧化物
	14.882

	
	氨
	2.159

	废水
	COD
	0

	
	氨氮
	0
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[bookmark: _Toc31058][bookmark: _Toc30064]3.2拟建工程
[bookmark: _Toc111637789][bookmark: _Toc221][bookmark: _Toc155535984]拟建项目主要新增氢氧化镁生产线（利用原有产品氰尿酸生产过程中产生的含氨气尾气，由于部分氨气用于生产氢氧化镁，原副产品硫酸铵产能降低），碱式碳酸镁生产线，硫酸镁生产线，硬脂酸镁生产线。
现有工程氰尿酸生产线产生的氨气，原作为现有工程硫酸铵生产线的原料和硫酸反应生产硫酸铵。本项目建成后将利用现有工程氰尿酸生产线产生的氨气，用水吸收后配成25%的氨水和氯化镁反应生产氢氧化镁。在利用氢氧化镁生产碱式碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁等产品。
现有工程“含氨尾气经二级酸喷淋吸收塔处理后经30m高排气筒（DA004）排放”；本项目在酸喷淋吸收塔之前增加水吸收塔，先对氨气进行吸收，得到25%的氨水，暂存于氨水储罐，再经输送泵通过管道输送至本项目用于生产氢氧化镁。
本项目采用柔性生产方式，在生产本项目产品时，现有工程产生的氨气为本项目氢氧化镁产品的原料，用来生产氢氧化镁产品，减少现有工程硫酸铵的产量；在本项目停产时，现有工程产生的氨气还用来生产硫酸铵。
本项目产品链图如下图所示。

404

图3.2-1  项目产品链图
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3.2.1基本情况
（1）项目名称：新增镁化合物产品项目。
（2）建设单位：河北海达化工有限公司。
（3）建设地点：项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，且在现有厂区内建设，厂址中心地理坐标为东经114°41′21.132″、北纬37°36′5.959″。厂区东侧、南侧为道路，西侧为高邑县凯歌机动车综合检测有限公司，北侧为空地。距离厂址最近的敏感点为西侧250m处的东王村。项目地理位置见附图1、项目周边关系见附图2。
（4）建设性质：扩建。
（5）占地面积：本项目在现有厂区内建设，不新增用地，现有厂区占地面积为55500m2。
（6）工程投资：本项目总投资7000万元，其中环保投资约为200万元，占总投资的2.86%。
（7）产品方案及规模
本项目预计年用25%氨水23444.32t/a（折合氨气5843.5t/a）。
根据氨气和硫酸反应生成硫酸铵的反应方程式：
2NH3   +H2SO4           （NH4）2SO4
本项目运行后现有工程硫酸铵产量变化情况见下表。
表3.2-1  本项目运行时现有工程硫酸铵产量及硫酸用量一览表
	物料名称
	投入
	产出

	
	氨气
	硫酸
	硫酸铵

	分子式
	2×NH3
	H2SO4
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK36]（NH4）2SO4

	分子量
	2×17
	98
	132

	摩尔质量
	2×17g/mol
	98g/mol
	132g/mol

	本项目运行前投入及产出量（t/a）
	10303.03
	29696.97
	40000

	本项目运行后投入及产出量（t/a）
	4459.53
	12853.94
	17313.47


综上，本项目完成后全厂产品方案及规模见下表。
表3.2-2  产品方案及规模
	序号
	产品名称
	现有工程产能
	本项目完成后全厂产能
	单位
	备注

	1
	氰尿酸
	25000
	25000
	t/a
	不变

	2
	硫酸铵
	40000
	17313.47
	t/a
	减少22686.53t

	3
	工业级
	氢氧化镁
	0
	10000
	t/a
	本项目新增

	4
	
	碳酸镁
	0
	3000
	t/a
	本项目新增

	5
	医药级
	硫酸镁
	0
	2900
	t/a
	本项目新增

	6
	
	碳酸镁
	0
	500
	t/a
	本项目新增

	7
	
	硬脂酸镁
	0
	1000
	t/a
	本项目新增

	8
	副产
	氯化铵
	0
	18781.35
	t/a
	本项目新增

	9
	
	硫酸钠
	0
	1019.794
	t/a
	本项目新增

	合计
	65000
	79514.614
	t/a
	/


（8）建设周期：12个月。
（9）劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员50人，项目完成后全厂劳动定员为150人（其中现有工程100人）；本项目采取三班制，每班8小时，年工作300天。
[bookmark: _Toc116723153][bookmark: _Toc83193630][bookmark: _Toc79322363][bookmark: _Toc20323]3.2.2建设项目工程内容
本项目占地面积8742.1平方米，建筑面积7148平方米。建设内容：1.建设氢氧化镁生产线一条（利用原有产品氰尿酸生产过程中产生的含氨气尾气，由于部分氨气用于生产氢氧化镁，原副产品硫酸铵产能降低），年产氢氧化镁10000吨；建设碱式碳酸镁生产线两条，年产碱式碳酸镁3500吨；建设硫酸镁生产线两条，年产硫酸镁2900吨；建设硬脂酸镁生产线一条，年产硬脂酸镁1000吨。2.基建：生产厂房两座。
本项目主要建构筑物见表3.2-3，本项目完成后全厂主要建构筑物见表3.2-4，本项目主要工程组成见表3.2-5。
表3.2-3  本项目主要建构筑物情况一览表
	序号
	建构筑物名称
	建设情况
	备注

	
	
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	层数
	层高（m）
	结构形式
	

	1
	工业级厂房
	2570
	2570
	1
	10
	钢结构
	新增

	2
	医药级厂房
	2289
	4578
	2
	10
	钢结构
	新增，内含洁净包装车间


表3.2-4  本项目完成后全厂主要建构筑物情况一览表
	序号
	名称
	占地面积
（m2）
	建筑面积
（m2）
	建筑高度
（m）
	结构
	备注

	1
	热解西厂房
	1520
	1520
	8
	砖混
	现有

	2
	热解东厂房
	1520
	1520
	8
	砖混
	现有

	3
	热解粗品库
	762
	762
	9
	砖混
	现有

	4
	热解粉碎车间
	1080
	1080
	9
	砖混
	现有

	5
	4#硫铵库房
	1290
	1290
	9
	砖混
	现有

	6
	硫铵厂房
	693
	1470
	10
	砖混
	现有

	7
	精制一车间
	1080
	1080
	10
	砖混
	现有

	8
	精制二车间
	1512
	1512
	10
	砖混
	现有

	9
	锅炉房
	540
	540
	8
	砖混
	现有（本次依托）

	10
	尿素库
	1440
	1440
	8
	砖混
	现有

	11
	电机库
	720
	720
	8
	砖混
	现有

	12
	备件库
	437.5
	437.5
	4
	砖混
	现有

	13
	氰尿酸库
	2198
	2198
	8
	砖混
	现有

	14
	食堂
	420
	420
	3
	砖混
	现有（本次依托）

	15
	办公楼
	432
	1536
	11
	砖混
	现有（本次依托）

	16
	门岗
	110.88
	110.88
	4
	砖混
	现有（本次依托）

	17
	职工浴室
	186.2
	186.2
	4
	砖混
	现有（本次依托）

	18
	1#硫铵库房
	712
	712
	7
	钢结构
	现有

	19
	2#硫铵库房
	712
	712
	7
	钢结构
	现有

	20
	3#硫铵库房
	712
	712
	7
	钢结构
	现有

	21
	一般固废间（原5#硫铵库房）
	792.36
	792.36
	7
	钢结构
	现有

	22
	6#硫铵库房
	792.36
	792.36
	7
	钢结构
	现有

	23
	7#硫铵库房
	792.36
	792.36
	7
	钢结构
	现有

	24
	东危废间
	15
	15
	6
	钢结构
	现有（本次依托）

	25
	西危废间
	14.57
	14.57
	6
	钢结构
	现有（本次依托）

	26
	消防水池
	100
	--
	-5.5
	--
	现有（本次依托）

	27
	初期雨水池
（兼做消防废水池）
	594
	--
	-2.8
	--
	现有（本次依托）

	28
	应急池
	11.7*8.5
	--
	-2.6
	--
	现有（本次依托）

	29
	稀酸池1
	24.1*8.8
	--
	-2.4
	--
	现有

	30
	稀酸池2
	9.1*6.5
	--
	-2.6
	--
	现有

	31
	稀酸池3
	9.1*6.5
	--
	-2.6
	--
	现有

	32
	稀酸池4
	11.7*8.5
	--
	-2.6
	--
	现有

	33
	MBR站
	100
	--
	--
	--
	现有（本次依托）

	34
	工业级厂房
	2570
	2570
	10
	钢结构
	新增

	35
	医药级厂房
	2289
	4578
	10
	钢结构
	新增，内含洁净包装车间

	总计
	26245.23
	29513.23
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表3.2-5  项目主要建设内容情况一览表
	项目类别
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	工业级厂房
	1座，1F，拟在该车间布置工业级氢氧化镁、碳酸镁生产线
	新建

	
	医药级厂房
	1座，2F，内含洁净包装车间，拟在该车间布置医药级碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁生产线
	新建

	辅助工程
	办公楼
	1座，主要用于办公和化验。
	依托现有

	
	门卫
	1座，1F
	依托现有

	
	锅炉房
	1座，内设1台10t/h燃气锅炉、1台15t/h燃气锅炉（备用），主要为生产和生活供热。
	依托现有

	
	污水处理站
	1座，用于废水处理，采用“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”处理工艺，处理能力100m3/d
	新建

	公用工程
	供水
	项目用水依托现有供水管网，由当地供水管网统一供给
	新增用水量

	
	排水
	本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。
	新增废水

	
	供热
	本项目采用电、新增1台2t/h的导热油炉和依托现有工程1台10t/h燃气蒸汽锅炉为生产和生活供热。
	新增1台导热油炉，依托现有蒸汽锅炉

	
	供电
	由当地供电电网提供，厂区设1台1000kVA变压器、1台630kVA变压器，本项目年耗电量600万kW·h。
	新增用电量

	
	供气
	由当地供气管道提供，本项目新增用气量为810万Nm3/a。
	天然气用量增加

	
	制冷
	厂区设3个循环冷却水塔，用于全厂制冷。
	依托现有

	
	空压系统
	本项目新增1台空压机
	新增1台

	储运工程
	罐区
	项目所需原辅材料硫酸依托现有工程硫酸储罐储存，氨水储存在氨水储罐
	依托厂区现有硫酸储罐，周转量增加；新增氨水储罐

	
	一般固废间
	1座，将厂区东南侧5#硫铵库房改造成一般固废间
	依托现有

	
	危废间
	2座，用于危险废物暂存
	依托现有

	
	运输
	物料厂外运输采用汽车进出场；厂内运输采用叉车。
	依托现有

	环保工程
	废气
	工业级厂房
	氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气用管道收集，经二级氨气水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P1）排放。
	新增

	
	
	
	氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气用管道收集，经低氮燃烧器+二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P2）排放。
	新增

	
	
	
	氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气用管道（集气罩）收集，经布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒（P3）排放。
	新增

	
	
	医药级厂房
	硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气用管道（集气罩）收集，经布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒（P5）排放。
	新增

	
	
	
	硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气用管道收集，经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P7）排放。
	新增

	
	
	硫酸储罐呼吸废气用管道收集，经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P8）排放。
	新增

	
	
	氨水储罐呼吸废气用管道收集，经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P9）排放。
	新增

	
	
	污水处理站废气经碱喷淋塔+生物除臭塔处理后，由1根15m排气筒（P10）排放。
	新增

	
	
	天然气蒸汽锅炉废气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（P11）排放。
	新增

	
	
	天然气导热油炉废气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（P12）排放。
	新增

	
	
	食堂废气经油烟净化器处理后房顶排放。
	依托现有

	
	废水
	本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。
	新增废水

	
	噪声
	机械设备、风机等
	通过选取低噪声设备、设置减振基础、厂房隔声以及风机消声，再经距离衰减后，可使厂界噪声达标
	新增

	
	固体废物
	废滤渣
	一般固废，收集后外售综合利用
	新增

	
	
	布袋除尘器
除尘灰
	
	新增

	
	
	布袋除尘器
废布袋
	
	新增

	
	
	废包装袋
	
	新增

	
	
	废滤布
	
	新增

	
	
	纯水制备废滤材
	
	新增

	
	
	污水处理站污泥
	
	新增

	
	
	污水处理产生的废膜
	
	新增

	
	
	污水处理站双效蒸发产生的废盐
	
	新增

	
	
	废膨润土
	危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置
	新增

	
	
	废机油
	
	新增

	
	
	废机油桶
	
	新增

	
	
	生活垃圾
	厂区分类收集后，由环卫部门统一收清运处置
	新增

	
	防腐防渗工程
	生产车间、危废暂存间、罐区、污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等，渗透系数≤1×10-10cm/s，采取相应防腐防渗措施，满足项目生产需求
	/

	
	
	库房、锅炉房、一般固废间、消防水池、职工浴室等，渗透系数≤1×10-7cm/s，采取相应防腐防渗措施，满足项目生产需求
	/

	
	
	重点防渗区、一般防渗区以及厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、门岗等），地面硬化
	/

	
	环境风险防范工程
	章节5.9相关内容
	/
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[bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc79322364][bookmark: _Toc116723154][bookmark: _Toc83193631]3.2.3厂区平面布置
本项目在现有厂区内进行建设，在厂区南侧新建两座生产车间，不改变现有工程的平面布置。项目平面布置物料运输距离短，便于节能降耗，减少物料损失，提高生产效率，各建筑物布局较为合理。项目平面布置图见附图3。
[bookmark: _Toc12354][bookmark: _Toc79322365][bookmark: _Toc116723155][bookmark: _Toc83193632]3.2.4罐区建设方案
本项目罐区建设情况如下表所示。
表3.2-6  储罐区设置一览表
	序号
	溶剂名称
	形式
	规格
	数量（台）
	最大储量（t）
	备注

	罐区1#

	1
	硫酸储罐
	立式固定顶
	240m3
	2
	420
	本项目利旧现有

	罐区2#

	2
	硫酸储罐
	立式固定顶
	80m3
	2
	140
	本项目利旧现有

	罐区3#

	3
	硫酸储罐
	立式固定顶
	150m3
	1
	130
	本项目利旧现有

	罐区4#

	4
	氨水储罐
	立式固定顶
	120m3
	1
	100
	新增


储罐区均设置单独围堰，防酸碱水泥抹面，底部均进行防渗处理。每个围堰底部均设集液池，以便对泄漏物料进行收集。
[bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc79322369][bookmark: _Toc116723159][bookmark: _Toc83193636]本项目完成后全厂罐区物料周转量情况一览表见下表。
表3.2-7  本项目建成后储罐中物料周转量情况一览表
	序号
	设备名称
	形式
	规格
	数量（台）
	最大储
量（t）
	储存压力
	本项目扩建完成后

	
	
	
	
	
	
	
	使用量
	周转次数

	1
	硫酸储罐
	立式固定顶
	240m3
	2
	420
	常压
	14276.55
	34

	2
	硫酸储罐
	立式固定顶
	80m3
	2
	140
	常压
	4758.85
	34

	3
	硫酸储罐
	立式固定顶
	150m3
	1
	130
	常压
	4418.94
	34

	4
	25%氨水储罐
	立式固定顶
	120m3
	1
	100
	常压
	23444.32
	235


3.2.5主要原辅材料消耗及理化性质
本产品主要原辅材料及能源消耗一览表见下表。


表3.2-8  主要原辅材料及能源消耗
	序号
	产品名称
	物料名称
	规格
	消耗量(t/a)
	形态
	储存方式
	最大储量（t）
	储存地点
	来源

	1
	工业级
	氢氧化镁
	氨水
	≥25%
	23444.32
	液体
	120m3储罐
	100
	工业级厂房
	现有工程

	2
	
	
	氯化镁
	≥99.5%
	16646.6
	固体
	吨包
	120
	工业级厂房
	外购

	3
	
	碳酸镁
	氢氧化镁
	≥99.4%
	1881.95
	固体
	吨包
	13
	工业级厂房
	自产

	4
	
	
	CO2
	--
	1197.3
	液态
	20m3储罐
	22
	工业级厂房
	外购

	1
	医药级
	七水硫酸镁
	氢氧化镁
	≥99.4%
	692.9
	固体
	吨包
	5
	医药级厂房
	自产

	2
	
	
	硫酸
	≥93.0%
	1247.37
	液体
	储罐
	30
	现有工程罐区
	外购

	3
	
	
	膨润土
	--
	0.75
	固体
	吨包
	0.1
	医药级厂房
	外购

	4
	
	碳酸镁
	七水硫酸镁
	≥99.9%
	1331.8
	固体
	吨包
	10
	医药级厂房
	自产

	5
	
	
	碳酸钠
	≥99.5%
	570.09
	固体
	吨包
	4
	医药级厂房
	外购

	6
	
	硬脂酸镁
	硬脂酸钠
	≥99.5%
	1040.46
	固体
	吨包
	7
	医药级厂房
	外购

	7
	
	
	七水硫酸镁
	≥99.9%
	421.87
	固体
	吨包
	3
	医药级厂房
	自产

	1
	公用工程
	新鲜水
	--
	2.205
万m3/a
	液体
	当地供水管网提供
	--
	--
	--

	2
	
	电
	--
	600
万kW·h
	--
	当地供电电网提供
	--
	--
	--

	3
	
	天然气
	--
	810万m3
	气体
	当地供气管道提供
	--
	--
	--

	注：本项目原辅料纯度应满足项目生产需求，来源应合法合规，企业不得随意更改原辅材料，不符合要求的原料不得使用。


原辅料理化性质一览表见下表。
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表3.2-9  主要原辅料理化性质一览表
	名称
	别名
	CAS号
	化学式
	分子量
	成分
	密度
	气味
	状态（RT）
	熔点
℃
	沸点
℃
	溶解性
	毒理性质

	氨水
	/
	/
	NH3·H₂O
	35
	/
	0.91
g/cm3
	有刺激性臭味
	无色透明液体
	-77
	38
	可溶于水
	LD50（大鼠经口）350mg/kg

	氯化镁
	/
	7786-30-3
	MgCl2
	95.3
	/
	相对水2.325
	无臭无味
	无色片状晶体
	714
	1412
	极易溶于水且能溶于乙醇
	LD50（大鼠经口）2800mg/kg

	氢氧化镁
	/
	1309-42-8
	Mg（OH）2
	58.3
	/
	相对水2.36
	无臭无味
	白色无定形粉末或无色六方柱晶体
	280
	/
	不溶于水，溶于酸和铵盐溶液
	LD50（大鼠经口）8500mg/kg

	二氧化碳
	碳酸酐
	124-38-9
	CO2
	44
	/
	相对水1.56
	无臭无味
	气态
	-56.6
	-78.5
	溶于水、烃类等多数有机溶剂
	/

	七水硫酸镁
	硫苦、苦盐、泻利盐、泻盐
	10034-99-8
	MgSO4•7H2O
	246.3
	/
	2.66g/cm3
	无臭无味
	白色或无色的针状或斜柱状结晶体
	/
	/
	易溶于水，微溶于乙醇和甘油
	/

	碳酸钠
	苏打、纯碱
	497-19-8
	Na2CO3
	106
	/
	2.532
g/cm3
	无臭无味
	白色粉末
	851
	1600
	易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇
	LD50（大鼠经口）4090mg/kg

	硫酸
	/
	7664-93-9
	H2SO4
	98
	/
	1.8305
g/cm3
	无臭无味
	液态
	10.5
	330
	易溶于水
	LD50（大鼠经口）2140mg/kg

	硬脂酸钠
	十八酸钠
	822-16-2
	C17H35COONa
	306
	/
	1.103
g/cm3
	有滑腻感和脂肪气味
	白色油状粉末
	250
	359.4
	易溶于热水或热醇
	LD50（狗，静脉）10mg/kg
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3.2.6产品方案及产品质量指标
[bookmark: _Toc30096][bookmark: _Toc2453]3.2.6.1产品规模及产品方案
本项目产品方案见下表。
表3.2-10  产品方案一览表
	产品名称
	年产量
	包装
	包装规格

	工业级
	氢氧化镁
	10000t/a
	袋装
	25kg/袋

	
	碳酸镁
	3000t/a
	袋装
	25kg/袋

	[bookmark: _Toc31824][bookmark: _Toc32362]医药级
	硫酸镁
	2900t/a
	袋装
	25kg/袋

	
	碳酸镁
	500t/a
	袋装
	25kg/袋

	
	硬脂酸镁
	1000t/a
	袋装
	25kg/袋

	副产
	氯化铵
	18781.35t/a
	袋装
	25kg/袋

	
	硫酸钠
	1019.794t/a
	袋装
	25kg/袋


3.2.6.2产品质量指标
1、工业级氢氧化镁产品及产品质量指标
①产品理化性质
氢氧化镁，CAS号：1309-42-8，分子式Mg（OH）2，分子量58.3，白色无定形粉末或无色六方柱晶体，熔点280℃，不溶于水，溶于酸和铵盐溶液，相对密度2.36。毒理性质为：LD50（大鼠经口）8500mg/kg。
②产品产能及产品指标
工业级氢氧化镁产品指标见表3.2-11。工业级氢氧化镁执行《工业氢氧化镁》（HG/T3607-2007）中标准。
表3.2-11  工业级氢氧化镁产能及产品指标
	序号
	产品名称
	产品产能
	产品指标

	1
	工业级氢氧化镁
	10000t/a
	氢氧化镁质量分数
	氧化钙质量分数
	盐酸不溶物质量分数
	水分

	
	
	
	≥94.0%
	≤0.05%
	≤0.2%
	≤2.0%

	
	
	
	氯化物质量分数
	铁质量分数
	筛余物质量分数
	

	
	
	
	≤0.4%
	≤0.02%
	≤0.02%
	


2、工业级碳酸镁产品及产品质量指标
①产品理化性质
水合碱式碳酸镁，CAS号：39409-82-0，分子式4MgCO3•Mg（OH）2•4H2O，分子量467.5，白色疏松粉末，几乎不溶于水，但在水中引起轻放的碱性反应。不溶于乙醇，可被稀酸溶解并发泡，密度2.16g/cm3。
②产品产能及产品指标
工业级碳酸镁产品指标见表3.2-12。工业级碳酸镁执行《工业水合碱式碳酸镁》（HG/T2959-2010）中标准。
表3.2-12  产能及产品指标
	产品名称
	产品产能
	产品指标

	工业级碳酸镁
	3000t/a
	氧化镁含量
	氧化钙含量
	盐酸不溶物
	水分
	灼烧减量

	
	
	40~43.5%
	≤0.2%
	≤0.1%
	≤2.0%
	54~58%

	
	
	氯化物含量
	铁含量
	锰含量
	硫酸盐含量
	堆积密度

	
	
	≤0.1%
	≤0.01%
	≤0.004%
	≤0.1%
	≤0.12g/mL


3、医药级硫酸镁产品及产品质量指标
①产品理化性质
七水硫酸镁，CAS号：10034-99-8，分子式MgSO4•7H2O，分子量246.3，白色或无色的针状或斜柱状结晶体，溶于水，微溶于乙醇和甘油，密度约2.66g/cm3。
②产品产能及产品指标
医药级硫酸镁产品指标见表3.2-13。医药级硫酸镁执行《中国药典》（2020年版）要求。
表3.2-13  产能及产品指标
	产品名称
	产品产能
	产品指标

	医药级硫酸镁
	2900t/a
	硫酸镁含量
	灼烧失重
	重金属含量

	
	
	≥99.5%
	48.0~52.0%
	≤10ppm

	
	
	氯化物含量
	铁含量
	砷含量

	
	
	≤0.01%
	≤0.0015%
	≤0.0002%


4、医药级碳酸镁产品及产品质量指标
①产品理化性质
水合碱式碳酸镁，CAS号：39409-82-0，分子式4MgCO3•Mg（OH）2•4H2O，分子量467.5，白色疏松粉末，几乎不溶于水，但在水中引起轻放的碱性反应。不溶于乙醇，可被稀酸溶解并发泡，密度2.16g/cm3。
②产品产能及产品指标
医药级碳酸镁产品指标见表3.2-14。医药级碳酸镁执行《中国药典》（2020年版）要求。
表3.2-14  产能及产品指标
	产品名称
	产品产能
	产品指标

	医药级碳酸镁
	500t/a
	氧化镁含量
	氧化钙含量
	酸中不溶物
	可溶性盐类
	汞含量

	
	
	40~43.5%
	≤0.6%
	≤0.05%
	≤1.0%
	≤0.00005%

	
	
	氯化物含量
	铁含量
	重金属含量
	硫酸盐含量
	砷含量

	
	
	≤0.035%
	≤0.02%
	≤30ppm
	≤0.5%
	≤0.0002%


5、医药级硬脂酸镁产品及产品质量指标
①产品理化性质
硬脂酸镁，CAS号：209-150-3，分子式（C17H35COO）2Mg，分子量590.3，白色细粉，熔点200℃，沸点359.4℃，不溶于水，密度1.028g/cm3。毒理性质为：LD50：2500mg/kg。
②产品产能及产品指标
医药级硬脂酸镁产品指标见表3.2-15。医药级硬脂酸镁执行《中国药典》（2020年版）要求。
表3.2-15  产能及产品指标
	产品名称
	产品产能
	产品指标

	医药级硬脂酸镁
	1000t/a
	镁含量
	铁含量
	镍含量
	干燥失重

	
	
	4.0~5.0%
	≤0.01%
	≤0.0005%
	≤5.0%

	
	
	氯化物含量
	镉含量
	重金属含量
	硫酸盐含量

	
	
	≤0.1%
	≤0.0003%
	≤10ppm
	≤0.6%


6、副产氯化铵产品质量指标
①产品理化性质
氯化铵，CAS号：12125-02-9，分子式NH4Cl，分子量53.5，白色结晶固体，熔点337.8℃，沸点520℃，溶于水、甘油，微溶于乙醇，异丙醇，正丁醇，不溶于丙酮、乙醚、乙酸乙酯，密度1.527g/cm3。毒理性质为：LD50：1650mg/kg（大鼠经口）。
②产品产能及产品指标
氯化铵产品指标见表3.2-16。氯化铵执行《氯化铵》（GB/T2946-2018）要求。
表3.2-16  产能及产品指标
	产品名称
	产品产能
	产品指标

	氯化铵
	18781.35t/a
	氯化铵含量
	水含量
	灼烧残渣含量

	
	
	≥99.0%
	≤1.0%
	≤0.4%

	
	
	铁含量
	重金属含量
	pH值

	
	
	≤0.003%
	≤0.001%
	4.0~5.8

	注：水的质量分数仅在生产企业检验和生产领域质量抽查检验时进行判定。当需方对水分有特殊需求时，可由供需双方协商。


7、副产硫酸钠产品质量指标
①产品理化性质
硫酸钠，CAS号：7757-82-6，分子式Na2SO4，分子量142，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，熔点884℃，沸点1430℃，溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇，密度2.671g/cm3。毒理性质为：LD50：5989mg/kg（小鼠经口）。
②产品产能及产品指标
硫酸钠产品指标见表3.2-17。硫酸钠执行《工业无水硫酸钠》（HG/T6009-2014）中Ⅲ类合格品要求。
表3.2-17  产能及产品指标
	产品名称
	产品产能
	产品指标

	硫酸钠
	1019.794t/a
	硫酸钠含量
	≥92.0%

	注：《工业无水硫酸钠》（HG/T6009-2014）中Ⅲ类合格品要求仅对硫酸钠含量作了规定，其他含量未做规定。


3.2.7主要生产设备
本项目主要生产设备一览表见下表。
表3.2-18  工业级氢氧化镁和碳酸镁主要生产设备一览表
	编号
	设备名称
	规格型号
	材质
	操作介质
	数量/台（套）

	1
	氨气水吸收塔
	Φ1200*4000
	PC
	低浓度氨水
	2

	2
	氨水循环泵
	Q=30m³/h
H=32m
	304
	氨水
	1

	3
	氨水打料泵
	Q=30m³/h
H=32m
	304
	氨水
	1

	4
	氯化铵循环泵
	Q=30m³/h
H=32m
	304
	氯化铵溶液
	1

	5
	氯化铵打料泵
	Q=30m³/h
H=32m
	304
	氯化铵溶液
	1

	6
	氨水中间罐
	V=20m3
	PE/玻璃钢
	氨水
	1

	7
	氨水打料泵
	Q=30m³/h
H=32m
	304
	氨水
	2

	8
	氯化镁净化池
	V=20m3
搅拌转速60rpm
	316L
	氯化镁水溶液
	2

	9
	氯化镁打料泵
	Q=30m³/h
H=32m
	304
	氯化镁水溶液
	2

	10
	袋式过滤器
	过滤面积：16*0.5m2
	/
	氯化镁水溶液
	2

	11
	氢氧化镁反应釜
	V=30m3
	316L
	氢氧化镁浆料、氯化铵溶液
	4

	12
	反应釜打料泵
	Q=40~60m³/h
H=60m
	304
	氢氧化镁浆料、氯化铵溶液
	2

	13
	氯化铵溶液罐
	V=20m3
	/
	氯化铵溶液
	1

	14
	氯化铵打料泵
	Q=30m³/h
H=32m
	304
	氯化铵
	2

	15
	分离压滤机
	过滤面积120m2，隔膜压榨
	PP滤板/304
	/
	1

	16
	一级压滤机
	过滤面积120m2，隔膜压榨
	PP滤板/304
	/
	1

	17
	二级压滤机
	过滤面积120m2，隔膜压榨
	PP滤板/304
	/
	1

	18
	一级打浆罐
	V=20m3
	PE/玻璃钢
	氢氧化镁浆料
	1

	19
	一级打浆罐输送泵
	Q=500m³/h
H=30m
	304
	氢氧化镁浆料
	2

	20
	一级洗涤罐
	V=15m3
	PE/玻璃钢
	氢氧化镁浆料
	1

	21
	一级洗涤罐输送泵
	Q=500m³/h
H=30m
	304
	氢氧化镁浆料
	1

	22
	一级压滤机打浆泵
	Q=60m³/h
H=60m
	304
	氢氧化镁浆料
	1

	23
	二级打浆罐
	V=20m3
	PE/玻璃钢
	氢氧化镁浆料
	1

	24
	二级打浆罐输送泵
	Q=500m³/h
H=30m
	304
	氢氧化镁浆料
	2

	25
	二级洗涤罐
	V=15m3
	PE/玻璃钢
	氢氧化镁浆料
	1

	26
	二级洗涤罐输送泵
	Q=500m³/h
H=30m
	304
	氢氧化镁浆料
	1

	27
	二级压滤机打浆泵
	Q=60m³/h
H=60m
	304
	氢氧化镁浆料
	1

	28
	三级打浆罐
	V=20m3
	PE/玻璃钢
	氢氧化镁浆料
	1

	29
	三级打浆罐输送泵
	Q=500m³/h
H=30m
	304
	氢氧化镁浆料
	2

	30
	三级洗涤罐
	V=15m3
	PE/玻璃钢
	氢氧化镁浆料
	1

	31
	三级洗涤罐输送泵
	Q=500m³/h
H=30m
	304
	氢氧化镁浆料
	1

	32
	二级压滤机打浆泵
	Q=60m³/h
H=60m
	304
	氢氧化镁浆料
	1

	33
	液态二氧化碳罐
	V=20m3
	/
	液态二氧化碳
	1

	34
	室温式汽化器
	1吨 /h
	铝合金翅片管
	/
	1

	35
	打浆槽
	V=20m³
	碳钢
	氢氧化镁浆液
	1

	36
	打浆槽打料泵
	Q=40-80m³/h
H=25-32m
	橡胶衬里
	氢氧化镁浆液
	2

	37
	碳化塔
	Φ1400*14000
带气体分布器
	碳钢
	氢氧化镁、二氧化碳、碳酸镁
	2

	38
	炭化料浆槽
	V=20m³
	碳钢
	碳酸镁料浆
	1

	39
	炭化料浆槽打料泵
	Q=40-80m³/h
H=25-32m
	橡胶衬里
	碳酸镁料浆
	2

	40
	板框压滤机
	过滤面积300㎡，隔膜压榨
	PP滤板/304
	/
	1

	41
	多层链式干燥机
	LPG-150，2t/h
	碳钢
	碳酸镁
	1

	42
	热风炉
	360万大卡
	/
	/
	1

	43
	闪蒸干燥机
	2t/h
	/
	氢氧化镁
	1

	44
	双效蒸发器
	/
	/
	氯化铵/硫酸钠
	1

	45
	导热油烘箱
	3.0/h
	/
	碳酸镁/氯化铵/硫酸钠
	1

	46
	斗士提升机
	3吨/h
	碳钢
	/
	1

	47
	料仓
	3000*3000*3000
	/
	碳酸镁/氢氧化镁
	1

	48
	机械打散机
	2吨/h
	铸钢
	碳酸镁/氢氧化镁
	1

	49
	雷蒙磨
	2吨/小时
	/
	碳酸镁/氢氧化镁
	2

	50
	碳酸镁/氢氧化镁产品料仓
	3000*3000*3000
	/
	碳酸镁/氢氧化镁
	1

	51
	混料系统
	2t/h
	/
	碳酸镁/氢氧化镁
	2

	52
	全自动阀口袋包装机
	DCS-20A，2t/h
100-120袋/h
	不锈钢
	/
	1


表3.2-19  医药级硫酸镁主要生产设备一览表
	编号
	设备名称
	规格型号
	材质
	操作介质
	数量/台（套）

	1
	硫酸搅拌罐
	V=10000L
	内衬聚四氟乙烯
	硫酸
	1

	2
	管道过滤器
	过滤面积16*0.5㎡
	316L
	硫酸
	1

	3
	硫酸搅拌罐输送泵
	Q=12.5m3/h
H=32m
	全氟塑料泵
	硫酸
	2

	4
	硫酸镁反应釜
	V=15000L
	内衬聚四氟乙烯
	硫酸镁
	2

	5
	硫酸镁反应釜输送泵
	Q=12.5m3/h
H=32m
	全氟塑料泵
	硫酸镁
	2

	6
	结晶釜
	V=10000L
	316L
	硫酸镁
	2

	7
	离心甩干机
	转鼓直径1000，1t/h
	316L
	硫酸镁
	2

	8
	中转罐
	V=10000L
	内衬聚四氟乙烯
	硫酸镁
	2

	9
	结晶釜输送泵
	Q=12.5m3/h   H=32m
	全氟塑料泵
	硫酸镁
	2

	10
	电烘干箱
	宽1000*长6000*5层，1.5t/h
	316L
	硫酸镁固体
	1

	11
	硫酸镁螺旋输送机
	Φ200*4500
	/
	硫酸镁固体
	1

	12
	气流粉碎机
	100—300目，2t/h
	316L
	硫酸镁固体
	1

	13
	混料机
	Φ1200X6000，3t/h
	304
	硫酸镁固体
	1

	14
	硫酸镁料仓
	2000*2000*2500
	/
	硫酸镁固体
	1

	15
	料仓螺旋输送
	Φ200*6000
	/
	硫酸镁固体
	1

	16
	混料螺旋输送机
	Φ200*4500
	/
	硫酸镁固体
	1

	17
	包装机
	DXD-100A，2t/h
	/
	硫酸镁固体
	1

	18
	旋风收粉器
	直径500
	/
	硫酸镁固体
	1


表3.2-20  医药级碳酸镁主要生产设备一览表
	编号
	设备名称
	规格型号
	材质
	操作介质
	数量/台（套）

	1
	碳酸钠溶解槽
	V=10m3
	PVDF聚偏氟乙烯
	碳酸钠
	2

	2
	碳酸钠溶液输送泵
	Q=10m3/h  H=25m
	不锈钢
	碳酸钠
	2

	3
	碳酸钠袋式过滤器
	过滤面积16*0.5㎡
	/
	/
	1

	4
	硫酸镁溶解槽
	V=10m3
	PVDF聚偏氟乙烯
	硫酸镁
	2

	5
	硫酸镁溶液输送泵
	Q=10m3/h  H=25m
	/
	硫酸镁
	2

	6
	硫酸镁袋式过滤器
	过滤面积16*0.5㎡
	/
	/
	1

	7
	碳酸镁反应釜
	V=20m3
	316L
	碳酸镁
	4

	8
	反应釜输送泵
	Q=10m3/h  H=25m
	/
	碳酸镁
	2

	9
	分离压滤机
	过滤面积50m²，压力0.6MPa
	聚丙烯滤板
	碳酸镁
	1

	10
	洗涤压滤机
	过滤面积50m²，压力0.6MPa
	聚丙烯滤板
	碳酸镁
	1

	11
	一级打浆罐
	/
	不锈钢衬PP
	碳酸镁
	1

	12
	一级打浆罐输送泵
	Q=20m3/h  H=60m
	不锈钢
	碳酸镁
	2

	13
	硫酸钠滤液罐
	V=15m3
	/
	/
	1

	14
	硫酸钠滤输送泵
	Q=10m3/h  H=30m
	/
	/
	2

	15
	电烘干箱
	1t/h
	304
	碳酸镁
	1

	16
	螺旋输送机
	Φ200*6000
	/
	/
	1

	17
	气流粉碎机
	1t/h
	316L
	/
	1

	18
	碳酸镁产品料仓
	2000X2000X3000
	不锈钢
	碳酸镁
	1

	19
	料仓螺旋输送机
	Φ200*6000
	/
	/
	1

	20
	混料机
	Φ1200*6000，2t/h
	/
	/
	1

	21
	混料螺旋输送机
	Φ1200*6000
	/
	碳酸镁
	1

	22
	包装机
	2t/h
	/
	碳酸镁
	1

	23
	旋风收粉器
	/
	/
	/
	1

	24
	振动筛分机
	2t/h
	/
	/
	1


表3.2-21  医药级硬脂酸镁主要生产设备一览表
	编号
	设备名称
	规格型号
	材质
	操作介质
	数量/台（套）

	1
	硫酸镁溶解槽
	V=10m3
	PVDF聚偏氟乙烯
	硫酸镁
	2

	2
	硫酸镁溶液输送泵
	Q=10m3/h  H=25m
	/
	硫酸镁
	2

	3
	反应釜
	V=20m3
	316L不锈钢
	硬脂酸镁
	2

	4
	反应釜输送泵
	Q=10m3/h  H=25m
	/
	硬脂酸镁
	2

	5
	板框压滤机
	过滤面积50m²，压力0.6MPa
	聚丙烯滤板
	硬脂酸镁
	1

	6
	电烘干箱
	2t/h
	304不锈钢
	硬脂酸镁
	2

	7
	螺旋输送机
	Φ200*6000
	/
	/
	1

	8
	气流粉碎机
	1t/h
	316L不锈钢
	硬脂酸镁
	1

	9
	硬脂酸镁产品料仓
	2000X2000X3000
	不锈钢
	硬脂酸镁
	1

	10
	料仓螺旋输送机
	Φ200*6000
	/
	/
	1

	11
	振动筛分机
	2t/h
	/
	/
	1

	12
	混料机
	Φ1200*6000，2t/h
	/
	/
	1

	13
	混料螺旋输送机
	Φ1200*6000
	/
	硬脂酸镁
	1

	14
	包装机
	2t/h
	/
	硬脂酸镁
	1

	15
	硫酸钠滤液罐
	V=15m3
	/
	/
	1


表3.2-22  公用工程主要生产设备一览表
	编号
	设备名称
	规格型号
	数量/台（套）

	1
	天然气导热油炉
	2t/h
	1

	2
	全自动软水器
	H-SFD-8T
	1

	3
	空压机
	20m3/h
	1


3.2.8工艺流程与排污节点
3.2.8.1工业级氢氧化镁生产工艺流程及排污节点
反应原理：氨水与氯化镁溶液在常压的条件下，发生复分解反应，生成氢氧化镁和氯化铵。
反应方程式如下：
MgCl2   +   2NH3·H2O           Mg（OH）2   +   2NH4Cl
	物料名称
	投入
	产出

	
	氯化镁
	氨水
	氢氧化镁
	氯化铵

	分子式
	MgCl2
	2×NH3·H2O
	Mg（OH）2
	2×NH4Cl

	分子量
	95.3
	2×35
	58.3
	2×53.5

	摩尔质量
	95.3g/mol
	2×35g/mol
	58.3g/mol
	2×53.5g/mol

	理论投料/产出量
	16378.99
	12030.74
	10019.89
	18389.84

	实际投料量
	16646.6
	12030.74
	/
	/

	[bookmark: _Hlk209691519][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]实际反应/生成量
	16346.48
	12006.86
	10000
	18353.34

	反应后原料剩余量
	300.12
	23.88
	/
	/


本工序氯化镁和氨水的投料摩尔比为1.02：2，氨水的反应转化率为99.8%，氢氧化镁产率为99.8%，氢氧化镁收率为99.65%。
（1）反应合成：
现有工程产生的氨气用水吸收配置成25%的氨水暂存于氨水储罐，本项目使用时开启输送泵通过管道输送至氨水中间罐，加入适量的冷凝水，配制成20%的氨水，然后开启氨水打料泵，用打料泵将氨水通过管道输送至氢氧化镁反应釜中参与反应。
氯化镁净化池中加入定量的冷凝水，将外购的氯化镁固体通过固体投料器自带的电动葫芦输送至固体投料器料仓内，关闭仓门，仓内设有刀片自动开包，氯化镁固体落入固体投料器内，在通过螺旋输送投入到氯化镁净化池中，搅拌溶解，然后开启氯化镁打料泵，用打料泵将氯化镁溶液通过管道输送至袋式过滤器过滤后进入氢氧化镁反应釜参与反应。
氯化镁溶液与氨水按比例进入反应釜，开启搅拌，打开夹套阀门，并通入蒸汽加热至40~60℃，反应时间为1~2h。
此过程中会有氨水中间罐废气G1-1、氯化镁投料废气G1-2、反应釜废气G1-3、过滤器废滤渣S1-1以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（2）分离压滤
反应完成后由反应釜打料泵将料液经密闭管道打入分离压滤机进行压滤，压滤母液进入氯化铵溶液罐，剩余物料出料至一级打浆罐。
此过程中会有分离压滤机废气G1-4、氯化铵溶液罐废气G1-5、压滤废液W1-1以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（3）一级洗涤打浆、压滤
来自分离压滤机的物料出料至一级打浆罐，加入二级压滤母液，进行洗涤打浆，将滤饼充分打散，使滤饼中可溶性物质溶解到水中。洗涤打浆后由输送泵将料液经密闭管道打入一级压滤机进行压滤，压滤母液进入氯化铵溶液罐，剩余物料出料至二级打浆罐。
此过程中会有一级打浆罐废气G1-6、一级压滤机废气G1-7、氯化铵溶液罐废气G1-8、压滤废液W1-2以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（4）二级洗涤打浆、压滤
来自一级压滤机的物料出料至二级打浆罐，加入三级压滤母液，进行洗涤打浆，洗涤打浆后由输送泵将料液经密闭管道打入二级压滤机进行压滤，压滤母液回用于一级洗涤打浆，剩余物料出料至三级打浆罐。
此过程中会有各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（5）三级洗涤打浆、压滤
来自二级压滤机的物料出料至三级打浆罐，加入冷凝水，进行洗涤打浆，洗涤打浆后由输送泵将料液经密闭管道打入三级板框压滤机进行压滤，压滤母液回用于二级洗涤打浆，剩余物料出料至链式干燥机。
此过程中会有各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（6）干燥、粉碎、混合、包装
来自三级板框压滤机的物料经皮带输送机输送至闪蒸干燥机，采用热风炉直接加热至250℃，进行干燥。干燥后的氢氧化镁半成品出料至机械打散机和雷蒙磨，进行粉碎，粉碎后经密闭斗式提升机输送至密闭料仓，再由密闭管道输送至混料机进行混合后，通过密闭管道经全自动包装机打包后外售。
此过程中会有干燥废气G1-9、粉碎废气G1-10、混合废气G1-11、包装废气G1-12以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（7）氯化铵回收
分离压滤和一级压滤产生的压滤母液进氯化铵溶液罐，母液主要成分为氯化铵、氯化镁、水等。氯化铵溶液罐中的母液通过输送泵输送到双效蒸发器母液槽中，然后用打料泵打入双效蒸发器进行蒸发，蒸发产生的水蒸汽经冷凝后回用于生产，剩余物料用出料泵送入离心机进行固液分离，得到湿氯化铵晶体。分离出的离心母液，用补料泵返回蒸发系统继续浓缩。湿氯化铵晶体进入导热油烘箱，去除残余水分，得到氯化铵副产品。
此过程中会有双效蒸发不凝气G1-13、烘干废气G1-14以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
工业级氢氧化镁生产工艺流程及排污节点设备流程图如下图所示。

图3.2-2  工业级氢氧化镁生产工段及排污节点设备流程图
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表3.2-23   各废气节点排放时间一览表
	类别
	节点
	名称
	主要污染因子
	排放时间

	废气
	G1-1
	氨水中间罐废气
	氨气
	7200h

	
	G1-2
	氯化镁投料废气
	颗粒物
	3600h

	
	G1-3
	反应釜废气
	氨气
	6000h

	
	G1-4
	分离压滤机废气
	氨气
	6000h

	
	G1-5
	氯化铵溶液罐废气
	氨气
	7200h

	
	G1-6
	一级打浆罐废气
	氨气
	6000h

	
	G1-7
	一级压滤机废气
	氨气
	6000h

	
	G1-8
	氯化铵溶液罐废气
	氨气
	7200h

	
	G1-9
	干燥废气
	颗粒物、SO2、NOx
	7200h

	
	G1-10
	粉碎废气
	颗粒物
	6000h

	
	G1-11
	混合废气
	颗粒物
	6000h

	
	G1-12
	包装废气
	颗粒物
	6000h

	
	G1-13
	双效蒸发不凝气
	氨气
	6000h


工业级氢氧化镁生产工艺排污节点分析见下表。
表3.2-24  工业级氢氧化镁生产工序排污节点一览表
	类别
	节点
	排污节点
	主要污染因子
	排放
规律
	处理措施及去向

	废
气
	G1-1
	氨水中间罐废气
	氨气
	连续
	管道收集
	二级氨气水吸收塔+15m排气筒（P1）

	
	G1-3
	反应釜废气
	氨气
	间断
	
	

	
	G1-4
	分离压滤机废气
	氨气
	间断
	集气罩
	

	
	G1-5
	氯化铵溶液罐废气
	氨气
	连续
	管道收集
	

	
	G1-6
	一级打浆罐废气
	氨气
	间断
	
	

	
	G1-7
	一级压滤机废气
	氨气
	间断
	集气罩
	

	
	G1-8
	氯化铵溶液罐废气
	氨气
	连续
	管道收集
	

	
	G1-13
	双效蒸发不凝气
	氨气
	间断
	管道收集
	

	
	G1-9
	干燥废气
	颗粒物、SO2、NOx
	间断
	管道收集
	低氮燃烧器+二级水吸收塔+15m排气筒（P2）

	
	G1-2
	氯化镁投料废气
	颗粒物
	间断
	密闭操作，负压收集
	布袋除尘器+15m排气筒（P3）

	
	G1-10
	粉碎废气
	颗粒物
	间断
	集气罩
	

	
	G1-11
	混合废气
	颗粒物
	间断
	
	

	
	G1-12
	包装废气
	颗粒物
	间断
	
	

	废水
	W1-1
	压滤废液
	氯化铵、氯化镁
	间断
	进入“双效蒸发”处理

	
	W1-2
	压滤废液
	
	
	

	噪声
	N
	各类机泵、空压机、引风机
	等效A声级
	半连续
	基础减振、厂房隔音、风机安装消音器

	固体废物
	S1-1
	过滤器
	废滤渣
	间断
	一般固废，外售综合利用

	注：G1-14烘干废气为水蒸气，不属于污染物，无组织排放。


工业级氢氧化镁物料平衡一览表见下表。
表3.2-25  工业级氢氧化镁物料平衡一览表  单位：t/a
	序号
	物料名称
	投入量
	序号
	物料名称
	产、排出量

	1
	25%氨水
	23444.32
	1
	产品
	工业级氢氧化镁
	10035.31

	2
	氯化镁
	16646.6
	2
	副产
	氯化铵盐
	18781.35

	3
	冷凝水
	158184.39
	3
	废气（含水蒸汽）
	11257.88

	
	
	
	4
	冷凝水
	158184.39

	
	
	
	5
	废滤渣
	16.38

	合计
	198275.31
	合计
	198275.31


工业级氢氧化镁物料平衡图见下图。

图3.2-3  工业级氢氧化镁物料平衡图  t/a
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[bookmark: _Toc1358][bookmark: _Toc116723163][bookmark: _Toc83193639][bookmark: _Toc79322373]3.2.8.2工业级碳酸镁生产工艺流程及排污节点
反应原理：氢氧化镁与二氧化碳在碳化塔中反应（压力0.2~0.4MPa，温度50~60℃），生成水合碱式碳酸镁和水。
反应方程式如下：
5Mg（OH）2   +   4CO₂            4MgCO3•Mg（OH）2•4H2O
名称：氢氧化镁       二氧化碳               水合碱式碳酸镁
	物料名称
	投入
	产出

	
	氢氧化镁
	二氧化碳
	水合碱式碳酸镁

	分子式
	5×Mg（OH）2
	4×CO2
	4MgCO3•Mg（OH）2•4H2O

	分子量
	5×58.3
	4×44
	467.5

	摩尔质量
	5×58.3g/mol
	4×44g/mol
	467.5g/mol

	理论投料/产出量
	1983.03
	1197.3
	3180.33

	实际投料量
	1881.95
	1197.3
	/

	实际反应/生成量
	1870.59
	1129.41
	3000

	反应后原料剩余量
	11.36
	67.89
	/


本工序氢氧化镁和二氧化碳的投料摩尔比为5：4.21，二氧化碳的反应转化率为94.33%，碳酸镁产率为94.33%，碳酸镁收率为94.24%。
本工艺根据产品形态分为两条线：一条生产粉体碳酸镁，另一条生产块状碳酸镁。其中粉体碳酸镁占总产能的3/4，块状碳酸镁占总产能的1/4。
一、公共前段生产工序：
（1）反应：
氢氧化镁打浆槽中加入定量的水和压滤机母液，来自氢氧化镁生产工序的氢氧化镁由人工投入到氢氧化镁打浆槽中，进行打浆，配置成30%的氢氧化镁浆料，然后开启打料泵，用打料泵将浆料通过管道输送至碳化塔。
外购的液态二氧化碳经汽化器汽化后通过密闭管道从碳化塔底部通入与氢氧化镁浆料进行反应，打开夹套阀门，并通入蒸汽加热至50~60℃，保持压力0.2~0.4MPa。通入稍微过量的CO₂确保反应充分进行，将氢氧化镁完全转化。反应完成后的物料通过管道输送至炭化料浆槽暂存。
此过程中会有氢氧化镁投料废气G2-1、碳化塔废气G2-2以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
二、粉体碳酸镁产品：
（1）压滤
炭化料浆槽中的物料由打料泵经密闭管道打入板框压滤机进行压滤，压滤母液回用于氢氧化镁打浆槽，剩余物料出料至链式干燥机。
此过程中会有各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（2）干燥、粉碎、混合、包装
来自板框压滤机的物料经皮带输送机输送至链式干燥机，采用导热油炉间接加热至200℃，进行干燥。干燥后的碳酸镁半成品出料至机械打散机和雷蒙磨，进行粉碎，粉碎后的物料通过经密闭斗式提升机输送至密闭料仓，再由密闭管道输送至混料机进行混合后，通过密闭管道经全自动包装机打包后外售。
此过程中会有干燥废气G2-3、粉碎废气G2-4、混合废气G2-5、包装废气G2-6以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
三、块状碳酸镁产品：
（1）压滤
炭化料浆槽中的物料由打料泵经密闭管道打入板框压滤机（换上特制滤板）进行压滤，压滤母液回用于氢氧化镁打浆槽，剩余物料出料至导热油烘箱。
此过程中会有各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（2）干燥、包装
来自板框压滤机的压制成型的块状物料小心移出，整齐摆放在导热油烘箱的托盘上，放入烘箱内在120~200℃条件下，进行烘干。烘干后的块状物料直接装袋即为成品。
此过程中会有烘干废气G2-7以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
工业级碳酸镁生产工艺流程及排污节点设备流程图如下图所示。


图3.2-4  工业级碳酸镁生产工段及排污节点设备流程图
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表3.2-26   各废气节点排放时间一览表
	类别
	节点
	名称
	主要污染因子
	排放时间

	废气
	G2-1
	氢氧化镁投料废气
	颗粒物
	1200h

	
	G2-3
	干燥废气
	颗粒物
	7200h

	
	G2-4
	粉碎废气
	颗粒物
	1200h

	
	G2-5
	混合废气
	颗粒物
	1200h

	
	G2-6
	包装废气
	颗粒物
	1200h


工业级碳酸镁生产工艺排污节点分析见下表。
表3.2-27  工业级碳酸镁生产工序排污节点一览表
	类别
	节点
	排污节点
	主要污染因子
	排放
规律
	处理措施及去向

	废
气
	G2-3
	干燥废气
	颗粒物
	间断
	管道收集
	二级水吸收塔+15m排气筒（P2）

	
	G2-1
	氢氧化镁投料废气
	颗粒物
	间断
	密闭操作，负压收集
	布袋除尘器+15m排气筒（P3）

	
	G2-4
	粉碎废气
	颗粒物
	间断
	集气罩
	

	
	G2-5
	混合废气
	颗粒物
	间断
	
	

	
	G2-6
	包装废气
	颗粒物
	间断
	
	

	噪声
	N
	各类机泵、空压机、引风机
	等效A声级
	半连续
	基础减振、厂房隔音、风机安装消音器

	注：G2-2碳化塔废气为CO2，G2-7烘干废气为水蒸气，不属于污染物，无组织排放。


工业级碳酸镁物料平衡一览表见下表。
表3.2-28  工业级碳酸镁物料平衡一览表  单位：t/a
	序号
	物料名称
	投入量
	序号
	物料名称
	产、排出量

	1
	氢氧化镁
	1881.95
	1
	块状碳酸镁
	752.59

	2
	二氧化碳
	1197.3
	2
	粉状碳酸镁
	2251.77

	3
	压滤机母液
	2196.59
	3
	废气（含水蒸汽）
	2271.48

	4
	水
	2196.59
	4
	压滤机母液
	2196.59

	合计
	7472.43
	合计
	7472.43


工业级碳酸镁物料平衡图见下图。


图3.2-5  工业级碳酸镁物料平衡图  t/a
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3.2.8.3医药级硫酸镁生产工艺流程及排污节点
反应原理：硫酸与氢氧化镁在水中通过中和反应、结晶、分离、干燥等工序，生成七水硫酸镁。
反应方程式如下：
H2SO4   +   Mg（OH）2   +   5H2O           MgSO4•7H2O
	物料名称
	投入
	产出

	
	硫酸
	氢氧化镁
	水
	七水硫酸镁

	分子式
	H2SO4
	Mg（OH）2
	5×H2O
	MgSO4•7H2O

	分子量
	98
	58.3
	5×18
	246.3

	摩尔质量
	98g/mol
	58.3g/mol
	5×18g/mol
	246.3g/mol

	理论投料/产出量
	1164.74
	692.9
	1069.66
	2927.3

	实际投料量
	1247.37
	692.9
	1617.45
	/

	实际反应/生成量
	1157.66
	688.69
	1063.16
	2909.51

	反应后原料剩余量
	89.71
	4.21
	554.29
	/


本工序硫酸、氢氧化镁和水的投料摩尔比为1.07：1：7.56，氢氧化镁的反应转化率为99.39%，硫酸镁产率为99.39%，硫酸镁收率为99.19%。
（1）反应合成：
来自氢氧化镁生产工序的氢氧化镁通过固体投料器自带的电动葫芦输送至固体投料器料仓内，关闭仓门，仓内设有刀片自动开包，氢氧化镁固体落入固体投料器内，在通过螺旋输送投入到硫酸镁反应釜，并加入定量的高纯水和成品离心机母液，开启搅拌，进行打浆，配置成12%左右的氢氧化镁浆料。
人工将膨润土加入到硫酸搅拌罐中，再将硫酸通过管道打入硫酸搅拌罐，进行搅拌，利用膨润土的吸附性吸附硫酸中的色素和有机物，然后通过输送泵将经管道过滤器过滤后硫酸缓慢加入硫酸镁反应釜中，开启搅拌，打开夹套阀门，并通入蒸汽加热至80℃，硫酸与氢氧化镁进行反应。
此过程中会有氢氧化镁投料废气G3-1、膨润土投料废气G3-2、硫酸搅拌罐废气G3-3、硫酸镁反应釜废气G3-4、废膨润土S3-1以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（2）结晶、离心
反应完成后的物料由输送泵经密闭管道打入结晶釜，向结晶釜夹套内通入冷凝水，间接降温至20-30℃，搅拌结晶，然后通过密闭管道将结晶釜中的物料送至离心甩干机，进行离心分离。离心母液中转罐暂存，回用于反应釜。
此过程中会有各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（3）烘干
离心结束后，将离心机中的物料放在电烘干箱的托盘上，放入烘箱内在50~70℃条件下，进行烘干，去除表面水分而不失去过多结晶水，确保产品保持稳定的七水化合物形态。
此过程中会有烘干废气G3-5以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（4）粉碎、混合、包装
烘干后的物料通过密闭螺旋输送机输送至气流粉碎机进行粉碎后，由密闭管道输送至成品料仓，再由螺旋输送机输送至混料机进行混合后，通过螺旋输送机输送至洁净车间包装工序，由全自动包装机打包后外售。
此过程中会有粉碎废气G3-6、成品料仓废气G3-7、混料废气G3-8、包装废气G3-9以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
其中，洁净区废气（包装废气）和非洁净区废气（氢氧化镁投料、膨润土投料、粉碎、成品料仓、混料废气）共同经1套布袋除尘器处理后，由15m排气筒（P5）排放。
医药级硫酸镁生产工艺流程及排污节点设备流程图如下图所示。


图3.2-6  医药级硫酸镁生产工段及排污节点设备流程图
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表3.2-29   各废气节点排放时间一览表
	类别
	节点
	名称
	主要污染因子
	排放时间

	废气
	G3-1
	氢氧化镁投料废气
	颗粒物
	1200h

	
	G3-2
	膨润土投料废气
	颗粒物
	60h

	
	G3-3
	硫酸搅拌罐废气
	硫酸雾
	7200h

	
	G3-4
	硫酸镁反应釜废气
	硫酸雾
	6000h

	
	G3-6
	粉碎废气
	颗粒物
	6000h

	
	G3-7
	成品料仓废气
	颗粒物
	7200h

	
	G3-8
	混料废气
	颗粒物
	6000h

	
	G3-9
	包装废气
	颗粒物
	6000h


医药级硫酸镁生产工艺排污节点分析见下表。
表3.2-30  医药级硫酸镁生产工序排污节点一览表
	类别
	节点
	排污节点
	主要污染物
	排放
规律
	处理措施及去向

	废
气
	G3-1
	氢氧化镁投料废气
	颗粒物
	间断
	密闭操作，负压收集
	布袋除尘器+15m排气筒（P5）

	
	G3-2
	膨润土投料废气
	颗粒物
	间断
	
	

	
	G3-6
	粉碎废气
	颗粒物
	连续
	管道收集
	

	
	G3-7
	成品料仓废气
	颗粒物
	连续
	
	

	
	G3-8
	混料废气
	颗粒物
	连续
	集气罩
	

	
	G3-9
	包装废气
	颗粒物
	连续
	
	

	
	G3-3
	硫酸搅拌罐废气
	硫酸雾
	连续
	管道收集
	二级水吸收塔+15m排气筒（P7）

	
	G3-4
	硫酸镁反应釜废气
	硫酸雾
	间断
	
	

	噪声
	N
	各类机泵、空压机、引风机
	等效A声级
	半连续
	基础减振、厂房隔音、风机安装消音器

	固体废物
	S3-1
	管道过滤器
	废膨润土
	间断
	暂存于危废间，定期交有资质危废处理单位处理

	注：G3-5烘干废气为水蒸气，不属于污染物，无组织排放。


医药级硫酸镁物料平衡一览表见下表。
表3.2-31  医药级硫酸镁物料平衡一览表  单位：t/a
	序号
	物料名称
	投入量
	序号
	物料名称
	产、排出量

	1
	氢氧化镁
	692.9
	1
	医药级硫酸镁
	2905.25

	2
	硫酸
	1247.37
	2
	废气（含水蒸汽）
	652.221

	3
	高纯水
	1617.45
	3
	废膨润土
	0.999

	4
	膨润土
	0.75
	
	
	

	合计
	3558.47
	合计
	3558.47


医药级硫酸镁物料平衡图见下图。


图3.2-7  医药级硫酸镁物料平衡图  t/a
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3.2.8.4医药级碳酸镁生产工艺流程及排污节点
反应原理：硫酸镁溶液与碳酸钠溶液在40~50℃的条件下，发生复分解反应，生成重质碳酸镁、硫酸钠和二氧化碳。
反应方程式如下：
5MgSO4 + 5Na2CO3 + 5H2O     4MgCO3•Mg（OH）2•4H2O + 5Na2SO4 + CO2
	物料名称
	投入
	产出

	
	硫酸镁
	碳酸钠
	水
	重质碳酸镁
	硫酸钠
	二氧化碳

	分子式
	5×MgSO4
	5×Na2CO3
	5×H2O
	4MgCO3•Mg（OH）2•4H2O
	5×Na2SO4 
	CO2

	分子量
	5×120.3
	5×106
	5×18
	467.5
	5×142
	44

	摩尔质量
	5×120.3
g/mol
	5×106g/mol
	5×18g/mol
	467.5g/mol
	5×142
g/mol
	44g/mol

	理论投料/产出量
	646.88
	569.99
	96.79
	502.77
	763.57
	47.32

	实际投料量
	650.44
	569.99
	714.21
	/
	/
	/

	实际反应/生成量
	643.32
	566.84
	96.26
	500
	759.36
	47.06

	反应后原料剩余量
	7.12
	3.15
	617.95
	/
	/
	/


本工序硫酸镁、碳酸钠和水的投料摩尔比为1.01：1：7.38，碳酸钠的反应转化率为99.45%，重质碳酸镁产率为99.45%，重质碳酸镁收率为99.15%。
（1）反应合成：
碳酸钠溶解槽中加入定量的冷凝水，将外购的碳酸钠固体通过固体投料器自带的电动葫芦输送至固体投料器料仓内，关闭仓门，仓内设有刀片自动开包，碳酸钠固体落入固体投料器内，在通过螺旋输送投入到碳酸钠溶解槽中，搅拌溶解，然后开启输送泵，将碳酸钠溶液通过管道输送至袋式过滤器过滤后进入碳酸镁反应釜参与反应。
硫酸镁溶解槽中加入定量的洗涤母液，将来自硫酸镁生产工序的七水硫酸镁固体通过固体投料器自带的电动葫芦输送至固体投料器料仓内，关闭仓门，仓内设有刀片自动开包，硫酸镁固体落入固体投料器内，在通过螺旋输送投入到硫酸镁溶解槽中，搅拌溶解，然后开启输送泵，将硫酸镁溶液通过管道输送至袋式过滤器过滤后进入碳酸镁反应釜参与反应。
硫酸镁溶液与碳酸钠溶液按比例进入反应釜，打开夹套阀门，并通入蒸汽加热至40~50℃，开启搅拌，硫酸镁与碳酸钠进行反应，反应时间60~90min。
此过程中会有碳酸钠投料废气G4-1、七水硫酸镁投料废气G4-2、反应釜废气G4-3、过滤器滤渣S4-1以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（2）压滤
反应完成后的物料由输送泵将物料经密闭管道打入分离压滤机进行压滤，压滤母液进入硫酸钠滤液罐，剩余物料出料至一级打浆罐。
此过程中会有压滤废液W6-1以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（3）洗涤打浆、压滤
来自分离压滤机的物料出料至一级打浆罐，加入冷凝水，进行洗涤打浆，将滤饼充分打散，使滤饼中可溶性物质溶解到水中。打浆后由输送泵将料液经密闭管道打入洗涤压滤机进行压滤，反复进行3次，洗涤母液进入回用配制硫酸镁溶液，剩余物料出料至电烘干箱。
此过程中会有各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（4）烘干
来自洗涤压滤机的物料放在电烘干箱的托盘上，放入烘箱内，加热至150℃，进行烘干，得到含水率合格的碳酸钠半成品。
此过程中会有烘干废气G4-4以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（5）粉碎、筛分、混合、包装
烘干后的物料通过密闭螺旋输送机输送至气流粉碎机进行粉碎后，由密闭管道输送至成品料仓，再由螺旋输送机输送至筛分机进行筛分，合格品由螺旋输送机输送至混料机进行混合后，通过螺旋输送机输送至洁净车间包装工序，由全自动包装机打包后外售。不合格品返回粉碎机重新进行粉碎。
此过程中会有粉碎废气G4-5、成品料仓废气G4-6、筛分废气G4-7、混料废气G4-8、包装废气G4-9以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
其中，洁净区废气（包装废气）和非洁净区废气（碳酸钠投料、七水硫酸镁投料、粉碎、成品料仓、筛分、混料废气）共同经1套布袋除尘器处理后，由15m排气筒（P5）排放。
（6）硫酸钠回收
分离压滤产生的压滤母液进硫酸钠滤液罐，母液主要成分为硫酸钠、硫酸镁、氯化钠、氯化铵、氯化镁、氯化钙、水等。硫酸钠滤液罐中的母液通过输送泵输送到双效蒸发器母液槽中，然后用打料泵打入双效蒸发器进行蒸发，蒸发产生的水蒸汽经冷凝后回用于生产，剩余物料用出料泵送入离心机进行固液分离，得到湿硫酸钠晶体。分离出的离心母液，用补料泵返回蒸发系统继续浓缩。湿硫酸钠晶体进入导热油烘箱，去除残余水分，得到硫酸钠副产品。
此过程中会有双效蒸发不凝气G4-10、烘干废气G4-11以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
医药级碳酸镁生产工艺流程及排污节点设备流程图如下图所示。

图3.2-8  医药级碳酸镁生产工段及排污节点设备流程图
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表3.2-32   各废气节点排放时间一览表
	类别
	节点
	名称
	主要污染因子
	排放时间

	废气
	G4-1
	碳酸钠投料废气
	颗粒物
	800h

	
	G4-2
	七水硫酸镁投料废气
	颗粒物
	1500h

	
	G4-5
	粉碎废气
	颗粒物
	6000h

	
	G4-6
	成品料仓废气
	颗粒物
	7200h

	
	G4-7
	筛分废气
	颗粒物
	6000h

	
	G4-8
	混料废气
	颗粒物
	6000h

	
	G4-9
	包装废气
	颗粒物
	6000h


医药级碳酸镁生产工艺排污节点分析见下表。
表3.2-33  医药级碳酸镁生产工序排污节点一览表
	类别
	节点
	排污节点
	主要污染物
	排放
规律
	处理措施及去向

	废
气
	G4-1
	碳酸钠投料废气
	颗粒物
	间断
	密闭操作，负压收集
	布袋除尘器+15m排气筒（P5）

	
	G4-2
	七水硫酸镁投料废气
	颗粒物
	间断
	
	

	
	G4-5
	粉碎废气
	颗粒物
	连续
	管道收集
	

	
	G4-6
	成品料仓废气
	颗粒物
	连续
	
	

	
	G4-7
	筛分废气
	颗粒物
	连续
	集气罩
	

	
	G4-8
	混料废气
	颗粒物
	连续
	
	

	
	G4-9
	包装废气
	颗粒物
	连续
	
	

	废水
	W4-1
	压滤废液
	硫酸钠
	间断
	进“双效蒸发”处理

	噪声
	N
	各类机泵、空压机、引风机
	等效A声级
	半连续
	基础减振、厂房隔音、风机安装消音器

	固体废物
	S4-1
	过滤器
	废滤渣
	间断
	一般固废，外售综合利用

	注：G4-3反应釜废气为CO2，G4-4烘干废气为水蒸气，G4-10双效蒸发不凝气为水蒸气，G4-11烘干废气为水蒸气，不属于污染物，无组织排放。


医药级碳酸镁物料平衡一览表见下表。
表3.2-34  医药级碳酸镁物料平衡一览表  单位：t/a
	序号
	物料名称
	投入量
	序号
	物料名称
	产、排出量

	1
	碳酸钠
	570.09
	1
	产品
	医药级碳酸镁
	498.454

	2
	七水硫酸镁
	1331.8
	2
	副产
	硫酸钠盐
	774.646

	3
	冷凝水
	2054.77
	3
	废气（含水蒸汽）
	628.08

	
	
	
	4
	冷凝水
	2054.77

	
	
	
	5
	废滤渣
	0.71

	合计
	3956.66
	合计
	3956.66


医药级碳酸镁物料平衡图见下图。

图3.2-9  医药级碳酸镁物料平衡图  t/a
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3.2.8.5医药级硬脂酸镁生产工艺流程及排污节点
反应原理：硫酸镁溶液与硬脂酸钠在60~80℃的条件下，发生复分解反应，生成硬脂酸镁和硫酸钠。
反应方程式如下：
MgSO4  +  2C17H35COONa         （C17H35COO）2Mg  +  Na2SO4
名称：硫酸镁        硬脂酸钠               硬脂酸镁          硫酸钠
摩尔量：120.3g/mol   306g/mol               590.3g/mol        142g/mol
	物料名称
	投入
	产出

	
	硫酸镁
	硬脂酸钠
	硬脂酸镁
	硫酸钠

	分子式
	MgSO4
	2×C17H35COONa
	（C17H35COO）2Mg
	Na2SO4

	分子量
	120.3
	2×306
	590.3
	142

	摩尔质量
	120.3g/mol
	2×306g/mol
	590.3g/mol
	142g/mol

	理论投料/产出量
	204.52
	1040.46
	1003.57
	241.41

	实际投料量
	206.05
	1040.46
	/
	/

	实际反应/生成量
	203.79
	1036.76
	1000
	240.55

	反应后原料剩余量
	2.26
	3.7
	/
	/


本工序硫酸镁和硬脂酸钠的投料摩尔比为1.01：2，硬脂酸钠的反应转化率为99.6%，硬脂酸镁产率为99.6%，硬脂酸镁收率为99.4%。
（1）反应合成：
硬脂酸钠通过固体投料器自带的电动葫芦输送至固体投料器料仓内，关闭仓门，仓内设有刀片自动开包，硬脂酸钠固体落入固体投料器内，在通过螺旋输送投入到硬脂酸镁反应釜，并加入定量的洗涤母液，打开夹套阀门，并通入蒸汽加热至60~80℃，开启搅拌，配置成均匀的硬脂酸钠乳浊液。
硫酸镁溶解槽中加入定量的高纯水，将来自硫酸镁生产工序的七水硫酸镁固体通过固体投料器自带的电动葫芦输送至固体投料器料仓内，关闭仓门，仓内设有刀片自动开包，七水硫酸镁固体落入固体投料器内，在通过螺旋输送投入到硫酸镁溶解槽中，搅拌溶解，然后开启输送泵，将硫酸镁溶液通过管道缓慢加入硬脂酸镁反应釜中，在保温搅拌下与硬脂酸钠充分反应。
此过程中会有硬脂酸钠投料废气G5-1、七水硫酸镁投料废气G5-2以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（2）压滤、洗涤打浆、压滤
反应完成后的物料由输送泵将物料经密闭管道打入板框压滤机进行压滤，压滤母液进入硫酸钠滤液罐，剩余物料加入冷凝水，进行洗涤打浆，将滤饼充分打散，使滤饼中可溶性物质溶解到水中。打浆后再次压滤，反复进行3次，洗涤母液进入回用配制硬脂酸钠乳浊液，剩余物料出料至电烘干箱。
此过程中会有压滤废液W5-1以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（3）烘干
来自压滤机的物料放在电烘干箱的托盘上，放入烘箱内，加热至150℃，进行烘干，得到含水率合格的硬脂酸镁半成品。
此过程中会有烘干废气G5-3以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
（5）粉碎、筛分、混合、包装
烘干后的物料通过密闭螺旋输送机输送至气流粉碎机进行粉碎后，由密闭管道输送至成品料仓，再由螺旋输送机输送至筛分机进行筛分，合格品由螺旋输送机输送至混料机进行混合后，通过螺旋输送机输送至洁净车间包装工序，由全自动包装机打包后外售。不合格品返回粉碎机重新进行粉碎。
此过程中会有粉碎废气G5-4、成品料仓废气G5-5、筛分废气G5-6、混料废气G5-7、包装废气G5-8以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
其中，洁净区废气（包装废气）和非洁净区废气（硬脂酸钠投料、七水硫酸镁投料、粉碎、成品料仓、筛分、混料废气）共同经1套布袋除尘器处理后，由15m排气筒（P5）排放。
（6）硫酸钠回收
分离压滤产生的压滤母液进硫酸钠滤液罐，母液主要成分为硫酸钠、硫酸镁、氯化铵、氯化镁、氯化钙、水等。硫酸钠滤液罐中的母液通过输送泵输送到双效蒸发器母液槽中，然后用打料泵打入双效蒸发器进行蒸发，蒸发产生的水蒸汽经冷凝后回用于生产，剩余物料用出料泵送入离心机进行固液分离，得到湿硫酸钠晶体。分离出的离心母液，用补料泵返回蒸发系统继续浓缩。湿硫酸钠晶体进入导热油烘箱，去除残余水分，得到硫酸钠副产品。
此过程中会有双效蒸发不凝气G5-9、烘干废气G5-10以及各种机械设备、泵类等运行时产生的噪声N。
医药级硬脂酸镁生产工艺流程及排污节点设备流程图如下图所示。


图3.2-10  医药级硬脂酸镁生产工段及排污节点设备流程图
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表3.2-35   各废气节点排放时间一览表
	类别
	节点
	名称
	主要污染因子
	排放时间

	废气
	G5-1
	硬脂酸钠投料废气
	颗粒物
	1000h

	
	G5-2
	七水硫酸镁投料废气
	颗粒物
	500h

	
	G5-4
	粉碎废气
	颗粒物
	6000h

	
	G5-5
	成品料仓废气
	颗粒物
	7200h

	
	G5-6
	筛分废气
	颗粒物
	6000h

	
	G5-7
	混料废气
	颗粒物
	6000h

	
	G5-8
	包装废气
	颗粒物
	6000h


医药级硬脂酸镁生产工艺排污节点分析见下表。
表3.2-36  医药级硬脂酸镁生产工序排污节点一览表
	类别
	节点
	排污节点
	主要污染物
	排放
规律
	处理措施及去向

	废
气
	G5-1
	硬脂酸钠投料废气
	颗粒物
	间断
	密闭操作，负压收集
	布袋除尘器+15m排气筒（P5）

	
	G5-2
	七水硫酸镁投料废气
	颗粒物
	间断
	
	

	
	G5-4
	粉碎废气
	颗粒物
	连续
	管道收集
	

	
	G5-5
	成品料仓废气
	颗粒物
	连续
	
	

	
	G5-6
	筛分废气
	颗粒物
	连续
	集气罩
	

	
	G5-7
	混料废气
	颗粒物
	连续
	
	

	
	G5-8
	包装废气
	颗粒物
	连续
	
	

	废水
	W5-1
	压滤废液
	硫酸钠
	间断
	进入“双效蒸发”处理

	噪声
	N
	各类机泵、空压机、引风机
	等效A声级
	半连续
	基础减振、厂房隔音、风机安装消音器

	注：G5-3烘干废气为水蒸气，G5-9双效蒸发不凝气为水蒸气，G5-10烘干废气为水蒸气，不属于污染物，无组织排放。


医药级硬脂酸镁物料平衡一览表见下表。
表3.2-37  医药级硬脂酸镁物料平衡一览表  单位：t/a
	序号
	物料名称
	投入量
	序号
	物料名称
	产、排出量

	1
	硬质酸钠
	1040.46
	1
	产品
	医药级硬脂酸镁
	1000.762

	2
	七水硫酸镁
	421.87
	2
	副产
	硫酸钠盐
	245.148

	3
	高纯水
	226.92
	3
	废气（含水蒸汽）
	443.34

	4
	冷凝水
	2285.81
	4
	冷凝水
	2285.81

	合计
	3975.06
	合计
	3975.06


医药级硬脂酸镁物料平衡图见下图。

图3.2-11  医药级硬脂酸镁物料平衡图  t/a
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[bookmark: _Toc83193640][bookmark: _Toc15155][bookmark: _Toc116723164]3.2.9公用工程
[bookmark: _Toc64807855][bookmark: _Toc59002658]3.2.9.1给排水
1、给水
本项目用水由当地供水管网提供，水源为为南水北调水。本项目生产过程中用水主要为生产工艺用水、废气处理系统用水、燃气锅炉用水、循环冷却水系统用水、纯水制备用水、车间地面清洗用水、厂区泼洒抑尘及绿化用水以及职工生活用水。
（1）生产工艺用水：
工业级氢氧化镁生产工艺新鲜水用量为30.467m3/d，回用水量为28.202m3/d。反应消耗水为20.583m3/d，进入废气处理系统水量35.548m3/d，生产过程损耗水量为2.538m3/d（包括产品带走水为0.693m3/d，损耗水量1.845m3/d），循环水量为527.281m3/d。
工业级碳酸镁生产工艺新鲜水用量为7.322m3/d，原料带入水为0.019m3/d，进入废气处理系统水量5.491m3/d，生产过程损耗水量为1.85m3/d（包括产品带走水为0.019m3/d，损耗水量1.831m3/d），循环水量为7.314m3/d。
医药级硫酸镁生产工艺使用纯水，用量为5.392m3/d，原料带入水为0.297m3/d，反应消耗水为3.544m3/d，生产过程损耗水量为2.145m3/d，循环水量为5.369m3/d。
医药级碳酸镁生产工艺不使用新鲜水，原料带入水为2.273m3/d，反应消耗水为0.321m3/d，生产过程损耗水量为1.952m3/d（包括产品带走水为0.026m3/d，损耗水量1.926m3/d），循环水量为6.849m3/d。
医药级硬脂酸镁生产工艺使用高纯水，用量为0.756m3/d，原料带入水为0.726m3/d，生产过程损耗水量为1.482m3/d（包括产品带走水为0.015m3/d，损耗水量1.467m3/d），循环水量为7.619m3/d。
（2）废气处理系统用水：本项目水吸收塔补水量为41.039m3/d，循环水量为15m3/d，损耗水量为6.0m3/d，排水量为35.039m3/d。
（3）燃气锅炉用水：本项目燃气锅炉新增纯水用量为15m3/d，损耗量为13m3/d，循环水量为105m3/d，排水量为2.0m3/d。
（4）循环冷却水系统用水：本项目循环冷却水系统循环水量为2500m3/d。补水量用量为23m3/d，全部来自于污水处理站回用水，损耗量为17.5m3/d，排水量约为5.5m3/d。
（5）纯水制备用水：本项目新增纯水制备用新鲜水30.211m3/d，项目采用渗透膜处理工艺，制备比例约按70%计，则纯水量为21.148m3/d，排水量约为9.063m3/d。
（6）车间地面清洗用水：本项目车间地面每天拖一次，用水量为6.0m3/d，全部来自于污水处理站回用水，损耗水量为1.8m3/d。
（7）厂区泼洒抑尘及绿化用水：本项目建成后全厂泼洒抑尘及绿化用水量为3.0m3/d，全部为污水处理站回用水。
（8）生活用水：本项目新增劳动定员50人。生活用水量根据《河北省用水定额标准》（2021版），并结合现有工程生产实际，确定人均用水量为110L/（人·d），则本项目新增生活用新鲜水量为5.5m3/d。
2、排水
本项目无生产废水排放；废气处理系统废水产生量为35.039m3/d，燃气锅炉废水产生量为2.0m3/d，循环冷却水系统废水产生量为5.5m3/d，纯水制备废水产生量为13.316m3/d，车间地面清洗废水产生量为4.2m3/d，生活污水产污系数以80%计，则生活污水产生量为4.4m3/d，上述废水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。
本项目建水平衡表见下表，水平衡图见下图。
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表3.2-38  本项目给排水水量平衡表  （单位：m3/d）
	用水项目
	总用水量
	新鲜水量
	回用水
	纯水用量
	循环水量
	原料带入水
	反应生成水
	工艺产水
	反应消耗水
	串级水
	损耗水量（包括进入成品）
	废水产生量

	工业级氢氧化镁
	585.95
	30.467
	28.202
	0
	527.281
	0
	0
	0
	20.583
	35.548
	2.538
	0

	工业级碳酸镁
	14.655
	7.322
	0
	0
	7.314
	0.019
	0
	0
	0
	5.491
	1.85
	0

	医药级硫酸镁
	11.058
	0
	0
	5.392
	5.369
	0.297
	0
	0
	3.544
	0
	2.145
	0

	医药级碳酸镁
	9.122
	0
	0
	0
	6.849
	2.273
	0
	0
	0.321
	0
	1.952
	0

	医药级硬脂酸镁
	9.101
	0
	0
	0.756
	7.619
	0.726
	0
	0
	0
	0
	1.482
	0

	废气处理系统
	56.039
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	-41.039
	6.0
	35.039

	燃气锅炉
	120
	0
	0
	15
	105
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	2.0

	循环冷却水系统
	2523
	0
	23
	0
	2500
	0
	0
	0
	0
	0
	17.5
	5.5

	纯水制备
	30.211
	30.211
	0
	0
	0
	0
	0
	21.148
	0
	0
	0
	9.063

	车间地面清洗用水
	6.0
	0
	6.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.8
	4.2

	厂区泼洒抑尘及绿化用水
	3.0
	0
	3.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.0
	0

	生活用水
	5.5
	5.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.1
	4.4

	合计
	3373.636
	73.5
	60.202
	21.148
	3174.432
	3.315
	0
	21.148
	24.448
	0
	52.367
	60.202


备注：新鲜水+回用水+纯水+原料带入水+反应生成水-工艺产水-串级水=损耗水+废水量
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图3.2-12  本项目水平衡图  m3/d
[bookmark: _Toc59002660][bookmark: _Toc64807857]3.2.9.2供电
项目用电由当地供电电网提供，本项目完成后新增用电量600万kWh，项目完成后全厂用电量为1080万kWh，可满足用电需求。
[bookmark: _Toc64807856][bookmark: _Toc59002659]3.2.9.3供热
本项目采用电、新增1台2t/h的导热油炉和依托现有工程1台10t/h燃气蒸汽锅炉为生产和生活供热。可满足项目用热需求。
[bookmark: _Toc64807858][bookmark: _Toc59002661]3.2.9.4供气
项目蒸汽锅炉、导热油炉和热风炉运行过程中需要一定量的燃料，本项目扩建完成后采用天然气作为燃料。
①蒸汽锅炉：本项目蒸汽锅炉依托现有工程10t/h天然气蒸汽锅炉。根据企业提供资料，现有工程蒸汽使用量约为2t/h，余量8t/h，本项目蒸汽使用量约为7t/h，现有10t/h天然气蒸汽锅炉可以满足本项目需求。本项目新增天然气消耗量约为525m3/h，年运行7200h，则本项目新增天然气消耗量约为378万m3/a。
②导热油炉：本项目新增1台2t/h天然气导热油炉，天然气消耗量约为150m3/h，年运行7200h，则新增天然气消耗量约为108万m3/a。
③热风炉：本项目新增1台360万大卡热风炉，天然气消耗量约为450m3/h，年运行7200h，则新增天然气消耗量约为324万m3/a。
[bookmark: _Toc64807861][bookmark: _Toc59002664]综上，本项目新增天然气用量为810万m3/a，本项目完成后全厂天然气用量为1582万m3/a。天然气由园区天然气管道供应，天然气由当地天然气管道供应，可满足项目用气需求。天然气成分一览表如下表所示，天然气监测报告见附件。
表3.2-39  天然气成分一览表
	成分
	体积百分比%
	成分
	体积百分比%

	CH4
	92.854
	异/正丁烷
	0.221

	C2H6
	3.574
	异/正戊烷
	0.066

	C3H8
	0.649
	氧
	0.254

	氮
	1.022
	二氧化碳
	1.360

	低位发热量（MJ/m3）
	34.06


[bookmark: _Toc64807859][bookmark: _Toc59002662]3.2.9.5制冷
厂区现有工程设3个循环冷却水塔，用于全厂制冷。
本项目制冷依托现有工程，可满足本项目完成后的全厂制冷所需。
3.2.9.6空压系统
项目增设1台空气机，用于本项目生产使用，可满足项目压缩空气需求。
[bookmark: _Toc116723165][bookmark: _Toc83193641][bookmark: _Toc79322374][bookmark: _Toc7648]3.2.9.7洁净车间空调系统
本项目在医药级厂房内设置洁净包装车间，医药级产品包装工序在洁净车间内进行，采用洁净车间空调系统，保证车间空气洁净，满足生产要求。洁净空调系统的原理是由送风口向室内送入干净空气，室内产生的尘菌被干净空气稀释后强迫其由回风口进入系统的回风管路，在空调设备的混合段和从室外引入的经过滤系统（初、中、高效过滤器）处理的新风混合，再经过空调机处理后又送入室内。室内空气如此反复循环，就可以在相当一个时期内把污染控制在一个稳定的水平上，保证生产车间空气洁净度要求。
3.2.10项目主要污染源及污染防治措施
[bookmark: _Toc59002666][bookmark: _Toc64807863]3.2.10.1废气
一、本项目运行时现有工程源强变化情况
本项目运行时现有工程硫酸铵产量降低，硫酸铵生产线中硫酸铵干燥工序废气和硫酸铵车间物料上料和筛分废气源强相应降低。根据现有工程监测情况，现有工程硫酸铵生产线污染源污染物变化情况见下表。
表3.2-40  本项目运行前现有工程硫酸铵生产线废气源强（点源）
	编号
	名称
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	

	DA008
	1#硫酸铵干燥废气
	25
	0.45
	25
	7200
	正常
工况
	颗粒物
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	0.008
	0.005

	DA010
	2#硫酸铵干燥废气
	25
	0.45
	25
	7200
	正常
工况
	颗粒物
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	0.008
	0.005

	DA011
	上料、筛分废气
	15
	0.45
	25
	7200
	正常
工况
	颗粒物
	/

	
	
	
	
	
	
	
	0.011
	/


表3.2-41  本项目运行前现有工程硫酸铵生产线废气源强（面源）
	编号
	名称
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	硫铵厂房
	54
	23
	10
	7200
	正常
工况
	颗粒物
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	0.142
	0.010

	注：无组织排放量由反推计算所得。其中，有组织收集效率以95%计，有组织颗粒物废气综合去除率以99%计，有组织氨废气综合去除率以95%计。


本项目运行后现有工程硫酸铵生产线污染源污染物排放情况见下表。
表3.2-42  本项目运行后现有工程硫酸铵生产线废气源强（点源）
	编号
	名称
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	

	DA008
	1#硫酸铵干燥废气
	25
	0.45
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	0.003
	0.002

	DA010
	2#硫酸铵干燥废气
	25
	0.45
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	0.003
	0.002

	DA011
	上料、筛分废气
	15
	0.45
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	/

	
	
	
	
	
	
	
	0.005
	/


表3.2-43  本项目运行后现有工程硫酸铵生产线废气源强（面源）
	编号
	名称
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	硫铵厂房
	54
	23
	10
	7200
	正常
工况
	颗粒物
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	0.058
	0.004

	注：无组织排放量由反推计算所得。其中，有组织收集效率以95%计，有组织颗粒物废气综合去除率以99%计，有组织氨废气综合去除率以95%计。


二、本项目工艺废气
1、工业级氢氧化镁工艺废气
工业级氢氧化镁工艺废气源强产生情况一览表如下表所示。
表3.2-44  工业级氢氧化镁工艺废气源强产生情况一览表
	 
污染源
污染物
	污染物产生量 t/a
	产生情况
	排放时间/h
	源强kg/h

	
	氨
	颗粒物
	
	
	氨
	颗粒物

	G1-1
	氨水中间罐废气
	4.6
	0
	每天24小时，年产300天
	7200
	0.639 
	0.000 

	G1-2
	氯化镁投料废气
	0
	8.3
	
	3600
	0.000 
	2.306 

	G1-3
	反应釜废气
	4.6
	0
	
	6000
	0.767 
	0.000 

	G1-4
	分离压滤机废气
	0.5
	0
	
	6000
	0.083 
	0.000 

	G1-5
	氯化铵溶液罐废气
	0.4
	0
	
	7200
	0.056 
	0.000 

	G1-6
	一级打浆罐废气
	0.1
	0
	
	6000
	0.017 
	0.000 

	G1-7
	一级压滤机废气
	0.1
	0
	
	6000
	0.017 
	0.000 

	G1-8
	氯化铵溶液罐废气
	0.1
	0
	
	7200
	0.014 
	0.000 

	G1-9
	干燥废气
	0
	5.0
	
	7200
	0.000 
	0.694 

	G1-10
	粉碎废气
	0
	5.0
	
	6000
	0.000 
	0.833 

	G1-11
	混合废气
	0
	5.0
	
	6000
	0.000 
	0.833 

	G1-12
	包装废气
	0
	5.0
	
	6000
	0.000 
	0.833 

	G1-13
	双效蒸发不凝气
	1.2
	0
	
	6000
	0.200 
	0.000 


（1）G1-1、G1-3、G1-4、G1-5、G1-6、G1-7、G1-8、G1-13经收集后引入“二级氨气水吸收塔”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P1）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为10000m3/h。
（2）G1-9经收集后引入“二级水吸收塔”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P2）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为10000m3/h。
（3）G1-2、G1-10、G1-11、G1-12经收集后引入“布袋除尘器”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P3）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为20000m3/h。
（4）本项目闪蒸干燥机采用热风炉直接加热，热风炉燃料为天然气。热风炉消耗天然气约324万m3/a。
参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册-机械行业系数手册》中的工业废气量产污系数（13.6Nm3/m3原料），本项目热风炉天然气燃烧产生的废气量为44064000m3/a（6120m3/h）。
颗粒物、氮氧化物参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册-机械行业系数手册》中的产排污系数为颗粒物0.000286kg/m3燃料、NOx0.00187kg/m3原料。二氧化硫参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中“表6加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表”，本项目天然气低位热值为34.06MJ/Nm3，经插值法计算，二氧化硫绩效值为：0.163g/m3。
经计算，本项目标况下热风炉废气污染物产生情况为：颗粒物产生量为0.927t/a，产生速率为0.129kg/h，产生浓度为21.1mg/m3；SO2产生量为0.528t/a，产生速率为0.073kg/h，产生浓度为11.9mg/m3；NOx产生量为6.059t/a，产生速率为0.842kg/h，产生浓度为137.6mg/m3。
因本项目热风炉配套设有低氮燃烧器，且该股废气引入“二级水吸收塔”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P2）排放。颗粒物去除效率按95%计，氮氧化物去除效率按60%计。
故本项目标况下热风炉废气污染物排放情况：颗粒物排放量为0.046t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.0mg/m3；SO2排放量为0.528t/a，排放速率为0.073kg/h，排放浓度为11.9mg/m3；NOx排放量为2.424t/a，排放速率为0.337kg/h，排放浓度为55.1mg/m3。满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求。
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）废气污染源源强核算方法，参考企业提供的工艺包，本项目采用物料衡算法。根据物料平衡，该工艺废气中各污染物的产排情况如下表所示。
表3.2-45  工业级氢氧化镁工艺废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况

	
	产生量t/a
	最大产生速率kg/h
	最大产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	最大排放速率kg/h
	最大排放浓度mg/m3

	氨
	11.6
	1.793
	179.3
	集气效率95%，风机风量10000m3/h，二级氨气水吸收塔+15m排气筒（P1），综合去除效率95%
	0.551
	0.085
	8.5

	颗粒物
	5.927
	0.823
	82.3
	集气效率95%，风机风量10000m3/h，低氮燃烧器+二级水吸收塔+15m排气筒（P2），颗粒物去除效率为95%，NOx去除效率为60%
	0.282
	0.039
	3.9

	SO2
	0.528
	0.073
	7.3
	
	0.528
	0.073
	7.3

	NOx
	6.059
	0.842
	84.2
	
	2.424
	0.337
	33.7

	颗粒物
	23.3
	4.805
	240.25
	集气效率95%，风机风量20000m3/h，布袋除尘器+15m排气筒（P3），综合去除效率为99%
	0.221
	0.046
	2.3

	污染物
	无组织产生情况
	治理措施
	无组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	氨
	0.58
	0.081
	车间密闭，加强收集
	0.58
	0.081

	颗粒物
	1.461
	0.203
	
	1.461
	0.203


2、工业级碳酸镁工艺废气
工业级碳酸镁工艺废气源强产生情况一览表如下表所示。
表3.2-46  工业级碳酸镁工艺废气源强产生情况一览表
	 
污染源
污染物
	污染物产生量 t/a
	产生情况
	排放时间/h
	源强kg/h

	
	颗粒物
	SO2
	NOx
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOx

	G2-1
	氢氧化镁投料废气
	1.0
	0
	0
	每天24小时，年产300天
	1200
	0.833 
	0.000 
	0.000 

	G2-3
	干燥废气
	3.0
	0
	0
	
	7200
	0.417 
	0.000 
	0.000 

	G2-4
	粉碎废气
	1.0
	0
	0
	
	1200
	0.833 
	0.000 
	0.000 

	G2-5
	混合废气
	1.0
	0
	0
	
	1200
	0.833 
	0.000 
	0.000 

	G2-6
	包装废气
	1.0
	0
	0
	
	1200
	0.833 
	0.000 
	0.000 


（1）G2-3经收集后引入“二级水吸收塔”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P2）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为10000m3/h。
（2）G2-1、G2-4、G2-5、G2-6经收集后引入“布袋除尘器”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P3）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为20000m3/h。
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）废气污染源源强核算方法，参考企业提供的工艺包，本项目采用物料衡算法。根据物料平衡，该工艺废气中各污染物的产排情况如下表所示。
表3.2-47  工业级碳酸镁工艺废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	颗粒物
	3.0
	0.417
	41.7
	集气效率95%，风机风量10000m3/h，二级水吸收塔+15m排气筒（P2），颗粒物去除效率为95%
	0.142
	0.020
	2.0

	颗粒物
	4.0
	3.332
	166.6
	集气效率95%，风机风量20000m3/h，布袋除尘器+15m排气筒（P3），综合去除效率为99%
	0.038
	0.032
	1.6

	污染物
	无组织产生情况
	治理措施
	无组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	颗粒物
	0.35
	0.049
	车间密闭，加强收集
	0.35
	0.049


3、医药级硫酸镁工艺废气
医药级硫酸镁工艺废气源强产生情况一览表如下表所示。
表3.2-48  医药级硫酸镁工艺废气源强产生情况一览表
	 
污染源
污染物
	污染物产生量 t/a
	产生情况
	排放时间/h
	源强kg/h

	
	硫酸雾
	颗粒物
	
	
	硫酸雾
	颗粒物

	G3-1
	氢氧化镁投料废气
	0
	0.4
	每天24小时，年产300天
	1200
	0.000 
	0.333 

	G3-2
	膨润土投料废气
	0
	0.001
	
	60
	0.000 
	0.017 

	G3-3
	硫酸搅拌罐废气
	1.2
	0
	
	7200
	0.167 
	0.000 

	G3-4
	硫酸镁反应釜废气
	1.2
	0
	
	6000
	0.200 
	0.000 

	G3-6
	粉碎废气
	0
	1.5
	
	6000
	0.000 
	0.250 

	G3-7
	成品料仓废气
	0
	1.5
	
	7200
	0.000 
	0.208 

	G3-8
	混料废气
	0
	1.5
	
	6000
	0.000 
	0.250 

	G3-9
	包装废气
	0
	1.5
	
	6000
	0.000 
	0.250 


（1）G3-1、G3-2、G3-6、G3-7、G3-8、G3-9经收集后引入“布袋除尘器”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P5）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为10000m3/h。
（2）G3-3、G3-4经收集后引入“二级水吸收塔”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P7）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为4000m3/h。
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）废气污染源源强核算方法，参考企业提供的工艺包，本项目采用物料衡算法。根据物料平衡，该工艺废气中各污染物的产排情况如下表所示。
表3.2-49  医药级硫酸镁工艺废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	颗粒物
	6.401
	1.308
	130.8
	集气效率95%，总风机风量10000m3/h，布袋除尘器+15m排气筒（P5），综合去除效率为99%
	0.061
	0.012
	1.2

	硫酸雾
	2.4
	0.367
	91.75
	集气效率95%，风机风量4000m3/h，二级水吸收塔+15m排气筒（P7），综合去除效率95%
	0.114
	0.017
	4.4

	污染物
	无组织产生情况
	治理措施
	无组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	颗粒物
	0.320
	0.044
	车间密闭，加强收集
	0.320
	0.044

	硫酸雾
	0.12
	0.017
	
	0.12
	0.017


4、医药级碳酸镁工艺废气
医药级碳酸镁工艺废气源强产生情况一览表如下表所示。
表3.2-50  医药级碳酸镁工艺废气源强产生情况一览表
	 
污染源
污染物
	污染物产生量 t/a
	产生情况
	排放时间/h
	源强kg/h

	
	颗粒物
	
	
	颗粒物

	G4-1
	碳酸钠投料废气
	0.4
	每天24小时，年产300天
	800
	0.500 

	G4-2
	七水硫酸镁投料废气
	0.7
	
	1500
	0.467 

	G4-5
	粉碎废气
	0.4
	
	6000
	0.067 

	G4-6
	成品料仓废气
	0.4
	
	7200
	0.056 

	G4-7
	筛分废气
	0.4
	
	6000
	0.067 

	G4-8
	混料废气
	0.4
	
	6000
	0.067 

	G4-9
	包装废气
	0.4
	
	6000
	0.067 


（1）G4-1、G4-2、G4-5、G4-6、G4-7、G4-8、G4-9经收集后引入“布袋除尘器”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P5）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为10000m3/h。
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）废气污染源源强核算方法，参考企业提供的工艺包，本项目采用物料衡算法。根据物料平衡，该工艺废气中各污染物的产排情况如下表所示。
表3.2-51  医药级碳酸镁工艺废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	颗粒物
	3.1
	1.291
	129.1
	集气效率95%，总风机风量10000m3/h，布袋除尘器+15m排气筒（P5），综合去除效率为99%
	0.029
	0.012
	1.2

	污染物
	无组织产生情况
	治理措施
	无组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	颗粒物
	0.155
	0.022
	车间密闭，加强收集
	0.155
	0.022


5、医药级硬脂酸镁工艺废气
医药级硬脂酸镁工艺废气源强产生情况一览表如下表所示。
表3.2-52  医药级硬脂酸镁工艺废气源强产生情况一览表
	 
污染源
污染物
	污染物产生量 t/a
	产生情况
	排放时间/h
	源强kg/h

	
	颗粒物
	
	
	颗粒物

	G5-1
	硬脂酸钠投料废气
	0.5
	每天24小时，年产300天
	1000
	0.500 

	G5-2
	七水硫酸镁投料废气
	0.2
	
	500
	0.400 

	G5-4
	粉碎废气
	0.5
	
	6000
	0.083 

	G5-5
	成品料仓废气
	0.5
	
	7200
	0.069 

	G5-6
	筛分废气
	0.5
	
	6000
	0.083 

	G5-7
	混料废气
	0.5
	
	6000
	0.083 

	G5-8
	包装废气
	0.5
	
	6000
	0.083 


（1）G5-1、G5-2、G5-4、G5-5、G5-6、G5-7、G5-8经收集后引入“布袋除尘器”装置进行净化处理，并由1根15m排气筒（P5）排放。根据企业提供的设计资料，废气治理措施风机风量为10000m3/h。
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）废气污染源源强核算方法，参考企业提供的工艺包，本项目采用物料衡算法。根据物料平衡，该工艺废气中各污染物的产排情况如下表所示。
表3.2-53  医药级硬脂酸镁工艺废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	颗粒物
	3.2
	1.301
	130.1
	集气效率95%，总风机风量10000m3/h，布袋除尘器+15m排气筒（P5），综合去除效率为99%
	0.030
	0.012
	1.2

	污染物
	无组织产生情况
	治理措施
	无组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	颗粒物
	0.16
	0.022
	车间密闭，加强收集
	0.16
	0.022


3、工艺废气小结
表3.2-54  本项目工艺废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	氨
	11.6
	1.793
	179.3
	集气效率95%，风机风量10000m3/h，二级氨气水吸收塔+15m排气筒（P1），综合去除效率95%
	0.551
	0.085
	8.5

	颗粒物
	8.927
	1.240
	124.0
	集气效率95%，风机风量10000m3/h，低氮燃烧器+二级水吸收塔+15m排气筒（P2），颗粒物去除效率为95%，NOx去除效率为60%
	0.424
	0.059
	5.9

	SO2
	0.528
	0.073
	7.3
	
	0.528
	0.073
	7.3

	NOx
	6.059
	0.842
	84.2
	
	2.424
	0.337
	33.7

	颗粒物
	27.3
	8.137
	406.85
	集气效率95%，风机风量20000m3/h，布袋除尘器+15m排气筒（P3），综合去除效率为99%
	0.259
	0.078
	3.9

	颗粒物
	12.701
	3.900
	390.0
	集气效率95%，总风机风量10000m3/h，布袋除尘器+15m排气筒（P5），综合去除效率为99%
	0.120
	0.036
	3.6

	硫酸雾
	2.4
	0.367
	91.75
	集气效率95%，风机风量4000m3/h，二级水吸收塔+15m排气筒（P7），综合去除效率95%
	0.114
	0.017
	4.4

	污染物
	无组织产生情况
	治理措施
	无组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	工业级厂房
	颗粒物
	1.811
	0.252
	车间密闭，加强收集
	1.811
	0.252

	
	氨
	0.58
	0.081
	
	0.58
	0.081

	医药级厂房
	颗粒物
	0.635
	0.088
	
	0.635
	0.088

	
	硫酸雾
	0.12
	0.017
	
	0.12
	0.017


根据上表，本项目工艺废气经收集后引入各自治理设施处理后，均能达标排放。其中，工业级生产线颗粒物SO2、NOx、氨有组织排放均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求；医药级生产线颗粒物有组织排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求，硫酸雾有组织排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求。
经预测，厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界无组织氨、硫酸雾排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求。
说明：
本项目采用柔性生产方式，现有工程氰尿酸生产工序产生的氨气即可作为现有工程硫酸铵产品的原料，又作为本项目氢氧化镁产品的原料，且优先用于氢氧化镁产品的生产。在氢氧化镁产品市场不佳的情况下，氰尿酸生产工序产生的氨气可继续用于生产硫酸铵产品。
根据上文提到的“本项目运行时现有工程源强变化情况”和“本项目工艺废气源强情况”，在本项目正常生产时，现有工程污染物减排量远小于本项目污染物增加量。
因此，按照污染源源强最不利情形进行统计，通过核算，在本项目正常生产的情况下为最不利情况，源强统计原则为：排放量、排放速率均按照生产本项目产品时进行统计。
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[bookmark: _Toc64807864][bookmark: _Toc59002667]三、辅助及储运工程废气
[bookmark: _Toc6097][bookmark: _Toc5898]1、罐区废气
根据现场踏勘，厂区设有浓硫酸储罐，但未识别浓硫酸储罐废气。本次环评通过“以新带老”识别浓硫酸储罐废气。
本项目1#罐区内设置2个硫酸储罐；2#罐区内设置2个硫酸储罐；3#罐区内设置1个硫酸储罐；4#罐区内新增1个氨水储罐。
储罐中物料在储存过程中会产生大小呼吸废气。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018），本项目储罐废气产生源强采用中国石油化工（CCPC）推荐的固定顶罐大小呼吸排放量经验公式进行计算。本项目1#罐区、2#罐区、3#罐区硫酸储罐废气经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P8）排放；4#罐区氨水储罐废气经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P9）排放。
固定顶罐小呼吸排放量估算公式：
LB=0.191×M×(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB——固定顶罐的小呼吸排放量，kg/a；
KC——产品因子(石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0)；本项目取1.0；
P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)； 
FP——涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1.0～1.5之间；本项目取1.0；
M——气体的分子量，g/mol； 
D——罐的直径；
H——平均蒸气空间高度； 
ΔT——日温差的多年均值；本项目取11℃；
C——用于小直径罐的调节因子(无量纲)：直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1。
固定顶罐大呼吸可按以下公式计算：
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×Q
式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/a）；
Q—物料年泵送入罐量（m³/a）；
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数K确定。周转次数＝年投入量/罐容量。若K≤36，取KN=1；36<K≤220，取KN=11.467×K-0.7026；K>220，取KN=0.26。其他的同固定顶小呼吸。
计算参数见下表。
表3.2-55   计算参数一览表
	罐区
	储罐
	M
	P
	D
	H
	△T
	FP
	C
	KC
	KN

	1#
	硫酸储罐
	98
	2000
	8
	1
	11
	1
	0.9877
	1
	1

	2#
	硫酸储罐
	98
	2000
	6
	1
	11
	1
	0.8893
	1
	1

	3#
	硫酸储罐
	98
	2000
	6.8
	1
	11
	1
	0.94
	1
	1

	4#
	氨水储罐
	35
	48300
	4.8
	1
	11
	1
	0.783
	1
	0.26


由上计算可知，储罐大小呼吸产生情况见下表。
表3.2-56   本项目扩建完成后罐区新增废气排放量一览表
	序号
	名称
	规格型号
	数量（台）
	小呼吸排放量t/a
	大呼吸排放量t/a

	罐区1#

	1
	硫酸
	H=4.8m，DN=8000
	2
	0.280
	1.172

	罐区2#

	1
	硫酸
	H=3.0m，DN=6000
	2
	0.153
	0.391

	罐区3#

	1
	硫酸
	H=4.5m，DN=6800
	1
	0.101
	0.363

	罐区4#

	[bookmark: _Hlk208565103][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59]1
	25%氨水
	H=6.8m，DN=4800
	1
	0.219
	4.316


根据计算，罐区废气中各污染物的产排情况如下表所示。
表3.2-57   罐区新增废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	硫酸雾
	2.46
	0.342
	42.75
	集气效率以100%计，风机风量8000m3/h，二级水吸收塔+15m排气筒（P8），综合去除效率95%
	0.123
	0.017
	2.1

	氨
	4.535
	0.630
	157.5
	集气效率以100%计，风机风量4000m3/h，二级水吸收塔+15m排气筒（P9），综合去除效率95%
	0.227
	0.032
	8.0


2、污水处理站废气
项目新建一套污水处理装置，污水处理过程产生废气，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，类比美国EPA（环境总局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目完成后废水处理总量为77.002m3/d，BOD5的初始平均浓度为49.71mg/L，处理后平均浓度为3.48mg/L，则处理BOD5量为77.002×（49.71-3.48）×300d×10-6=1.068t/a。由此计算NH3产生量为0.0033t/a；H2S产生量为0.00013t/a。废气由封闭罩收集后经碱喷淋塔+生物除臭塔处理后，通过1根15m排气筒（P10）排放。收集效率95%，处理效率为90%，年运行时间7200h，外排废气量为2000m3/h。
则有组织氨产生量为0.0031t/a，产生速率为0.00043kg/h，产生浓度为0.2mg/m3；有组织硫化氢产生量为0.00012t/a，产生速率为0.000017kg/h，产生浓度为0.0085mg/m3；有组织氨排放量为0.0003t/a，排放速率为0.00004kg/h，排放浓度为0.02mg/m3；有组织硫化氢排放量为0.000012t/a，排放速率为0.0000017kg/h，排放浓度为0.00085mg/m3；采取以上处理措施处理后臭气浓度可小于2000（无量纲）。综上，氨、硫化氢排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应排放标准及其修改单要求。
未被收集的氨、硫化氢厂区无组织排放，通过采取各产臭单元密闭，加强有组织收集，合理布局、建设绿化隔离带、污泥及时外运等措施，建成后无组织氨排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00003kg/h；无组织硫化氢排放量为0.00001t/a，排放速率为0.0000014kg/h；采取以上处理措施处理后臭气浓度可小于20（无量纲）。
3、天然气蒸汽锅炉废气
本项目蒸汽锅炉依托现有工程10t/h天然气蒸汽锅炉。根据企业提供资料，现有工程蒸汽使用量约为2t/h，天然气消耗量为150m3/h（108万m3/a）；本项目蒸汽使用量约为7t/h，天然气消耗量约为525m3/h（378万m3/a）；本项目完成后蒸汽锅炉天然气总用量为675m3/h（486万Nm3/a。）
天然气蒸汽锅炉年工作时间为7200h。天然气蒸汽锅炉废气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（P11）排放。
燃气锅炉产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册-燃气工业锅炉，详见下表。
表3.2-58  燃气工业锅炉的废气产排污系数表
	产品名称
	燃料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产物系数

	蒸汽/热水/其它
	天然气
	室燃炉
	工业废气量
	标立方米/万立方米-原料
	107753

	
	
	
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S

	
	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料
	3.03（低氮燃烧-国际领先）

	注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。
②根据《天然气》（GB17820-2018）中的“表1天然气质量要求”中的“一类标准”总硫含量应≤20毫克/立方米，本项目取20毫克/立方米。


则燃气锅炉废气量为7273.3275m3/h。SO2排放量为0.194t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为3.7mg/m3；NOx排放量为1.473t/a，排放速率为0.205kg/h，排放浓度为28.2mg/m3。
经类比现有工程燃气锅炉运行实际，燃气锅炉运行过程中颗粒物排放浓度为2.9mg/m3。本项目扩建完成后燃气锅炉气量为7273.3275m3/h，则颗粒物排放速率为0.021kg/h，燃气锅炉年工作时间以7200h计，则燃气锅炉颗粒物年排放量为0.151t/a。
综上，燃气锅炉废气颗粒物、SO2、NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13/5161-2020）表1标准要求。
4、天然气导热油炉废气
本项目新增1台2t/h天然气导热油炉。天然气导热油炉消耗天然气约150m3/h（108万m3/a）。
天然气导热油炉年工作时间为7200h。天然气导热油炉废气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（P12）排放。
天然气导热油炉产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册-燃气工业锅炉，详见下表。
表3.2-59  燃气工业锅炉的废气产排污系数表
	产品名称
	燃料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产物系数

	蒸汽/热水/其它
	天然气
	室燃炉
	工业废气量
	标立方米/万立方米-原料
	107753

	
	
	
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S

	
	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料
	3.03（低氮燃烧-国际领先）

	注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。
②根据《天然气》（GB17820-2018）中的“表1天然气质量要求”中的“一类标准”总硫含量应≤20毫克/立方米，本项目取20毫克/立方米。


则天然气导热油炉废气量为1616.295m3/h。SO2排放量为0.043t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为3.7mg/m3；NOx排放量为0.327t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为27.8mg/m3。
经类比现有工程燃气锅炉运行实际，燃气锅炉运行过程中颗粒物排放浓度为2.9mg/m3。本项目扩建完成后天然气导热油炉气量为1616.295m3/h，则颗粒物排放速率为0.005kg/h，燃气锅炉年工作时间以7200h计，则燃气锅炉颗粒物年排放量为0.036t/a。
综上，燃气锅炉废气颗粒物、SO2、NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13/5161-2020）表1标准要求。
5、食堂废气
本项目建有食堂1座，食堂设（基准）灶头2个。食堂会有油烟产生，食堂废气经油烟净化器净化处理后房顶排放。食堂年有效工作时间2000h，油烟净化器风机风量为8000m3/h。
根据调查，人均食用油用量约10g/人·d，本项目建成后全厂劳动定员150人，年运行300d。食堂油烟产生量按用油量的3%计算，产生的油烟经集气罩收集后，经油烟净化器处理后，通至楼顶排放。油烟净化器处理效率为80%，则油烟的产生浓度为0.9mg/m3，产生速率为0.007kg/h，产生量为0.014t/a；油烟排放浓度为0.25mg/m3，排放速率为0.002kg/h，排放量为0.003t/a。满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型规模标准要求。
5、厂界臭气浓度达标分析
根据类比同类企业，厂界臭气浓度为19（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。
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本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表如下表所示。
表3.2-60  本项目废气污染源（点源）源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间
h/a

	
	
	
	
	核算方法
	产生废气量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	效率%
	核算方法
	排放废气量m3/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	生产过程
	工业级氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气
	P1
	氨
	物料衡算法
	10000
	179.3
	1.793
	11.6
	二级氨气水吸收塔+15m排气筒（P1）
	95
	物料衡算法
	10000
	8.5
	0.085
	0.551
	7200

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气
	P2
	颗粒物
	物料衡算法+产污系数法
	10000
	124.0
	1.240
	8.927
	低氮燃烧器+二级水吸收塔+15m排气筒（P2）
	95
	物料衡算法+产污系数法
	10000
	5.9
	0.059
	0.424
	7200

	
	
	
	SO2
	
	
	7.3
	0.073
	0.528
	
	/
	
	
	7.3
	0.073
	0.528
	

	
	
	
	NOx
	
	
	84.2
	0.842
	6.059
	
	60
	
	
	33.7
	0.337
	2.424
	

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气
	P3
	颗粒物
	物料衡算法
	20000
	406.85
	8.137
	27.3
	布袋除尘器+15m排气筒（P3）
	99
	物料衡算法
	20000
	3.9
	0.078
	0.259
	7200

	
	医药级硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气
	P5
	颗粒物
	物料衡算法
	10000
	390.0
	3.900
	12.701
	布袋除尘器+15m排气筒（P5）
	99
	物料衡算法
	10000
	3.6
	0.036
	0.120
	7200

	
	医药级硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气
	P7
	硫酸雾
	物料衡算法
	4000
	91.75
	0.367
	2.4
	二级水吸收塔+15m排气筒（P7）
	95
	物料衡算法
	4000
	4.4
	0.017
	0.114
	7200

	
	硫酸储罐呼吸废气
	P8
	硫酸雾
	产污系数法
	8000
	42.75
	0.342
	2.46
	二级水吸收塔+15m排气筒（P8）
	95
	产污系数法
	8000
	2.1
	0.017
	0.123
	7200

	
	氨水储罐呼吸废气
	P9
	氨
	产污系数法
	4000
	157.5
	0.630
	4.535
	二级水吸收塔+15m排气筒（P9）
	95
	产污系数法
	4000
	8.0
	0.032
	0.227
	7200

	
	污水处理站废气
	P10
	氨
	产污系数法
	2000
	0.2
	0.00043
	0.0031
	碱喷淋塔+生物除臭塔+15m排气筒（P10）
	90
	产污系数法
	2000
	0.02
	0.00004
	0.0003
	7200

	
	
	
	硫化氢
	
	
	0.0085
	0.000017
	0.00012
	
	90
	
	
	0.00085
	0.0000017
	0.000012
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	
	＜2000（无量纲）
	

	
	蒸汽锅炉废气
	P11
	颗粒物
	系数法+类比法
	7273.3275
	2.9
	0.021
	0.151
	低氮燃烧器+15m排气筒（P11）
	/
	系数法+类比法
	7273.3275
	2.9
	0.021
	0.151
	7200

	
	
	
	SO2
	
	
	3.7
	0.027
	0.194
	
	/
	
	
	3.7
	0.027
	0.194
	

	
	
	
	NOx
	
	
	28.2
	0.205
	1.473
	
	/
	
	
	28.2
	0.205
	1.473
	

	
	导热油炉废气
	P12
	颗粒物
	系数法+类比法
	1616.295
	2.9
	0.005
	0.036
	低氮燃烧器+15m排气筒（P12）
	/
	系数法
	1616.295
	2.9
	0.005
	0.036
	7200

	
	
	
	SO2
	
	
	3.7
	0.006
	0.043
	
	/
	
	
	3.7
	0.006
	0.043
	

	
	
	
	NOx
	
	
	27.8
	0.045
	0.327
	
	/
	
	
	27.8
	0.045
	0.327
	

	食堂
	食堂废气
	/
	油烟
	系数法
	8000
	0.9
	0.007
	0.014
	油烟净化器
	80
	系数法
	8000
	0.25
	0.002
	0.003
	2000


表3.2-61  废气污染源（面源）源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	执行标准

	
	
	
	
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	效率
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	工业级厂房无组织
	颗粒物
	0.252
	1.811
	车间密闭，加强收集
	/
	0.252
	1.811
	无组织颗粒物厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织氨、硫酸雾、硫化氢厂界排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求；无组织臭气浓度厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求

	
	氨
	0.081
	0.58
	
	/
	0.081
	0.58
	

	
	臭气浓度
	＜20（无量纲）
	
	/
	＜20（无量纲）
	

	医药级厂房无组织
	颗粒物
	0.088
	0.635
	车间密闭，加强收集
	/
	0.088
	0.635
	

	
	硫酸雾
	0.017
	0.12
	
	/
	0.017
	0.12
	

	污水处理站无组织
	氨
	0.00003
	0.0002
	污水处理池加盖，负压收集
	/
	0.00003
	0.0002
	

	
	硫化氢
	0.0000014
	0.00001
	
	/
	0.0000014
	0.00001
	

	
	臭气浓度
	＜20（无量纲）
	
	/
	＜20（无量纲）
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3.2.10.2废水
本项目无生产废水排放；废气处理系统废水产生量为35.039m3/d，燃气锅炉废水产生量为2.0m3/d，循环冷却水系统废水产生量为5.5m3/d，纯水制备废水产生量为9.063m3/d，车间地面清洗废水产生量为4.2m3/d，生活污水产污系数以80%计，则生活污水产生量为4.4m3/d，上述废水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”处理工艺。


图3.2-13  本项目完成后污水处理系统工艺流程图
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）及《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018）废水污染源源强核算方法，本项目废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水、生活污水源强核算依据采用类比法，并结合现有工程实际运行情况确定。
本项目各股废水污染源源强核算结果及相关参数如下表。
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表3.2-62  本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	排入厂区污水处理站
	排放时间
(h/a)

	
	
	核算方法
	产生废水量(m3/d)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(kg/d)
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放废水量(m3/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(kg/d)
	

	废气处理系统废水
	pH
	类比法
	35.039
	6~9
	--
	--
	--
	类比法
	35.039
	4~6
	--
	7200

	
	COD
	
	
	100
	3.504
	
	
	
	
	100
	3.504
	

	
	BOD5
	
	
	40
	1.402
	
	
	
	
	40
	1.402
	

	
	SS
	
	
	400
	14.016
	
	
	
	
	400
	14.016
	

	
	氨氮
	
	
	10
	0.350
	
	
	
	
	10
	0.350
	

	
	氯化物
	
	
	7000
	245.273
	
	
	
	
	7000
	245.273
	

	
	硫酸盐
	
	
	8000
	280.312
	
	
	
	
	8000
	280.312
	

	燃气锅炉废水
	pH
	类比法
	2.0
	6~9
	--
	--
	--
	类比法
	2.0
	6~9
	--
	7200

	
	COD
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	BOD5
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	SS
	
	
	200
	0.4
	
	
	
	
	200
	0.4
	

	
	氨氮
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	氯化物
	
	
	120
	0.24
	
	
	
	
	120
	0.24
	

	
	硫酸盐
	
	
	100
	0.2
	
	
	
	
	100
	0.2
	

	循环冷却水系统废水
	pH
	类比法
	5.5
	6~9
	--
	--
	--
	类比法
	5.5
	6~9
	--
	7200

	
	COD
	
	
	60
	0.33
	
	
	
	
	60
	0.33
	

	
	BOD5
	
	
	20
	0.11
	
	
	
	
	20
	0.11
	

	
	SS
	
	
	200
	1.1
	
	
	
	
	200
	1.1
	

	
	氨氮
	
	
	5
	0.028
	
	
	
	
	5
	0.028
	

	
	氯化物
	
	
	1600
	8.8
	
	
	
	
	1600
	8.8
	

	
	硫酸盐
	
	
	1500
	8.25
	
	
	
	
	1500
	8.25
	

	纯水制备废水
	pH
	类比法
	9.063
	6~9
	--
	--
	--
	类比法
	9.063
	6~9
	--
	7200

	
	COD
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	BOD5
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	SS
	
	
	100
	0.906
	
	
	
	
	100
	0.906
	

	
	氨氮
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	氯化物
	
	
	2700
	24.470
	
	
	
	
	2700
	24.470
	

	
	硫酸盐
	
	
	2500
	22.658
	
	
	
	
	2500
	22.658
	

	车间地面清洗废水
	pH
	类比法
	4.2
	6~9
	--
	--
	--
	类比法
	4.2
	6~9
	--
	7200

	
	COD
	
	
	200
	0.84
	
	
	
	
	200
	0.84
	

	
	BOD5
	
	
	80
	0.336
	
	
	
	
	80
	0.336
	

	
	SS
	
	
	500
	2.1
	
	
	
	
	500
	2.1
	

	
	氨氮
	
	
	20
	0.084
	
	
	
	
	20
	0.084
	

	
	氯化物
	
	
	2500
	10.5
	
	
	
	
	2500
	10.5
	

	
	硫酸盐
	
	
	2000
	8.4
	
	
	
	
	2000
	8.4
	

	职工生活污水
	pH
	类比法
	4.4
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	（隔油池）化粪池
	--
	类比法
	4.4
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	7200

	
	COD
	
	
	400
	1.76
	
	40
	
	
	240
	1.056
	

	
	BOD5
	
	
	220
	0.968
	
	32
	
	
	150
	0.66
	

	
	SS
	
	
	200
	0.880
	
	60
	
	
	80
	0.352
	

	
	氨氮
	
	
	25
	0.110
	
	12
	
	
	22
	0.097
	


表3.2-63  现有工程废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	排入厂区污水处理站
	排放时间
(h/a)

	
	
	核算方法
	产生废水量(m3/d)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(kg/d)
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放废水量(m3/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(kg/d)
	

	燃气锅炉废水
	pH
	类比法
	3.0
	6~9
	--
	--
	--
	类比法
	3.0
	6~9
	--
	7200

	
	COD
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	BOD5
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	SS
	
	
	200
	0.6
	
	
	
	
	200
	0.6
	

	
	氨氮
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	氯化物
	
	
	120
	0.36
	
	
	
	
	120
	0.36
	

	
	硫酸盐
	
	
	100
	0.3
	
	
	
	
	100
	0.3
	

	反渗透废水
	pH
	类比法
	5.0
	6~9
	--
	--
	--
	类比法
	5.0
	6~9
	--
	7200

	
	COD
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	BOD5
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	SS
	
	
	100
	0.5
	
	
	
	
	100
	0.5
	

	
	氨氮
	
	
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	

	
	氯化物
	
	
	2700
	13.5
	
	
	
	
	2700
	13.5
	

	
	硫酸盐
	
	
	2500
	12.5
	
	
	
	
	2500
	12.5
	

	职工生活污水
	pH
	类比法
	8.8
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	（隔油池）化粪池
	--
	类比法
	8.8
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	7200

	
	COD
	
	
	400
	3.520
	
	40
	
	
	240
	2.112
	

	
	BOD5
	
	
	220
	1.936
	
	32
	
	
	150
	1.32
	

	
	SS
	
	
	200
	1.760
	
	60
	
	
	80
	0.704
	

	
	氨氮
	
	
	25
	0.220
	
	12
	
	
	22
	0.194
	


表3.2-64  全厂污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	用于厂区绿化
	排放时间
(h/a)

	
	
	核算方法
	产生废水量(m3/d)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(kg/d)
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放废水量(m3/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(kg/d)
	

	厂区污水处理站
	pH
	类比法
	77.002
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”
	--
	类比法
	77.002
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	7200

	
	COD
	
	
	101.84 
	7.842
	
	94
	
	
	6.11 
	0.470 
	

	
	BOD5
	
	
	49.71 
	3.828
	
	93
	
	
	3.48 
	0.268 
	

	
	SS
	
	
	268.54 
	20.678
	
	99
	
	
	2.69 
	0.207 
	

	
	氨氮
	
	
	9.78 
	0.753
	
	96
	
	
	0.39 
	0.030 
	

	
	氯化物
	
	
	3936.82 
	303.143
	
	95
	
	
	196.84 
	15.157 
	

	
	硫酸盐
	
	
	4319.63 
	332.62
	
	95
	
	
	215.98 
	16.631 
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[bookmark: _Toc59002668][bookmark: _Toc64807865]3.2.10.3噪声
本项目噪声源主要为各种机械设备、泵类、风机等运行时产生的噪声。根据类比同类设备运行情况，本项目噪声源的噪声值在70~85dB(A)之间。其中，室外声源噪声源强调查清单见表3.2-65，室内声源噪声源强调查清单见表3.2-66。
表3.2-65  项目噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	工业级生产线废气治理设施风机
	--
	17~66
	52
	1
	85
	选用低躁设备，设置基础减振、风机加装隔声罩
	正常生产
过程

	2
	医药级生产线废气治理设施风机
	--
	81
	76~158
	1
	85
	
	

	3
	硫酸储罐废气治理设施风机
	--
	80
	257
	1
	85
	
	

	4
	氨水储罐废气治理设施风机
	--
	110
	470
	1
	85
	
	

	5
	蒸汽锅炉废气治理设施风机
	--
	112
	430
	1
	85
	
	

	6
	导热油炉废气治理设施风机
	--
	15
	52
	1
	85
	
	


表3.2-66  项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	工业级厂房
	反应釜（带搅拌）
	--
	75
	选用低躁设备，设置基础减振、厂房隔声
	21
	28
	2
	东
	44
	42.13
	正常生产过程
	15
	27.13
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	28
	46.06
	
	
	31.06
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	6
	59.44
	
	
	44.44
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	22
	48.15
	
	
	33.15
	1m

	2
	
	泵类
	--
	85
	
	40
	30
	1
	东
	25
	57.04
	
	
	42.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	30
	55.46
	
	
	40.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25
	57.04
	
	
	42.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	58.98
	
	
	43.98
	1m

	3
	
	压滤机
	--
	80
	
	42
	26
	1
	东
	23
	52.77
	
	
	37.77
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	26
	51.70
	
	
	36.7
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	27
	51.37
	
	
	36.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	24
	52.40
	
	
	37.4
	1m

	4
	
	过滤器
	--
	75
	
	31
	28
	1
	东
	34
	44.37
	
	
	29.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	28
	46.06
	
	
	31.06
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	22
	48.15
	
	
	33.15
	1m

	5
	
	碳化塔
	--
	75
	
	23
	17
	2
	东
	42
	42.54
	
	
	27.54
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	56.94
	
	
	41.94
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	6
	
	溶液罐（带搅拌）
	--
	75
	
	31
	25
	3
	东
	34
	44.37
	
	
	29.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	25
	47.04
	
	
	32.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25
	47.04
	
	
	32.04
	1m

	7
	
	打浆罐（带搅拌）
	--
	75
	
	37
	30
	3
	东
	28
	46.06
	
	
	31.06
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	30
	45.46
	
	
	30.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	22
	48.15
	
	
	33.15
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	48.98
	
	
	33.98
	1m

	8
	
	干燥机
	--
	75
	
	48
	23
	3
	东
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23
	47.77
	
	
	32.77
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27
	46.37
	
	
	31.37
	1m

	9
	
	包装机
	--
	75
	
	63
	33
	1
	东
	2
	68.98
	
	
	53.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	48
	41.38
	
	
	26.38
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	10
	
	雷蒙磨
	--
	85
	
	49
	40
	1
	东
	16
	60.92
	
	
	45.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	40
	52.96
	
	
	37.96
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	34
	54.37
	
	
	39.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	65.00
	
	
	50
	1m

	11
	
	冲击磨
	--
	85
	
	49
	30
	2
	东
	16
	60.92
	
	
	45.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	30
	55.46
	
	
	40.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	34
	54.37
	
	
	39.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	58.98
	
	
	43.98
	1m

	12
	
	打散机
	--
	80
	
	61
	24
	2
	东
	4
	67.96
	
	
	52.96
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	24
	52.40
	
	
	37.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	46
	46.74
	
	
	31.74
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	26
	51.70
	
	
	36.7
	1m

	13
	
	混料机
	--
	75
	
	62
	29
	1
	东
	3
	65.46
	
	
	50.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	29
	45.75
	
	
	30.75
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	47
	41.56
	
	
	26.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	21
	48.56
	
	
	33.56
	1m

	1
	医药级厂房
	泵类
	--
	85
	选用低躁设备，设置基础减振、厂房隔声
	97
	109
	1
	东
	21
	58.56
	
	
	43.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	37
	53.64
	
	
	38.64
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	
	48.42
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33
	54.63
	
	
	39.63
	1m

	2
	
	粉碎机
	--
	85
	
	93
	104
	2
	东
	25
	57.04
	
	
	42.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	32
	54.90
	
	
	39.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	66.94
	
	
	51.94
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	38
	53.40
	
	
	38.4
	1m

	3
	
	混料机
	--
	75
	
	88
	96
	2
	东
	30
	45.46
	
	
	30.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	24
	47.40
	
	
	32.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	3
	65.46
	
	
	50.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46
	41.74
	
	
	26.74
	1m

	4
	
	包装机
	--
	75
	
	93
	88
	1
	东
	25
	47.04
	
	
	32.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	56.94
	
	
	41.94
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	54
	40.35
	
	
	25.35
	1m

	5
	
	搅拌罐（带搅拌）
	--
	75
	
	105
	134
	2
	东
	13
	52.72
	
	
	37.72
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	62
	39.15
	
	
	24.15
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20
	48.98
	
	
	33.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	56.94
	
	
	41.94
	1m

	6
	
	反应釜（带搅拌）
	--
	75
	
	106
	125
	2
	东
	12
	53.52
	
	
	38.52
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	53
	40.51
	
	
	25.51
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	48.56
	
	
	33.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	7
	
	结晶釜
	--
	70
	
	87
	126
	5
	东
	31
	40.17
	
	
	25.17
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	54
	35.35
	
	
	20.35
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	63.98
	
	
	48.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	16
	45.92
	
	
	30.92
	1m

	8
	
	离心机
	--
	75
	
	86
	126
	5
	东
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	54
	40.35
	
	
	25.35
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	1
	75.00
	
	
	60
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	9
	
	过滤器
	--
	75
	
	87
	135
	5
	东
	31
	45.17
	
	
	30.17
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	63
	39.01
	
	
	24.01
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	68.98
	
	
	53.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	58.10
	
	
	43.1
	1m

	10
	
	压滤机
	--
	80
	
	103
	107
	2
	东
	15
	56.48
	
	
	41.48
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	35
	49.12
	
	
	34.12
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	18
	54.89
	
	
	39.89
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35
	49.12
	
	
	34.12
	1m

	11
	
	打浆罐（带搅拌）
	--
	75
	
	106
	103
	2
	东
	12
	53.42
	
	
	38.42
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	31
	45.17
	
	
	30.17
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	48.56
	
	
	33.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39
	43.18
	
	
	28.18
	1m

	12
	
	筛分机
	--
	85
	
	100
	90
	2
	东
	18
	59.89
	
	
	44.89
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	18
	59.89
	
	
	44.89
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	61.48
	
	
	46.48
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	52
	50.68
	
	
	35.68
	1m


备注：以厂址西南角为三维坐标原点（0，0，0）。

417
经采取上述治理措施及距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
[bookmark: _Toc59002669][bookmark: _Toc64807866]3.2.10.4固体废物
1、 固体废物产生情况
本项目产生的固体废物主要包括废滤渣、布袋除尘器除尘灰、布袋除尘器废布袋、废包装袋、废滤布、纯水制备废滤材、污水处理站污泥、污水处理产生的废膜、污水处理站双效蒸发产生的废盐、废膨润土、废机油、废机油桶以及生活垃圾。
（1）废滤渣（二氧化硅）
根据物料衡算，废滤渣产生量为17.09t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（2）布袋除尘器除尘灰
根据物料衡算，布袋除尘器除尘灰产生量为37.622t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（3）布袋除尘器废布袋
布袋除尘器除尘过程损耗一定量的布袋，需定期更换，年更换量按20个布袋计，单个布袋重量约2kg，则废布袋产生量为0.04t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（4）废包装袋
本项目固体原料采用吨包方式进厂，年产生废包装袋约22587个，1个废包装袋重量约2kg，则废包装袋产生量为45.174t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（5）废滤布
根据类比同类项目，废滤布产生量为2.0t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（6）纯水制备废滤材
根据类比同类项目，纯水制备废滤材产生量为0.5t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（7）污水处理站运行过程中产生的污泥
本项目污水处理站运行过程中会产生污泥。根据类比同类项目，本项目污泥产生量为6.5t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（8）污水处理站运行过程中产生的废膜
本项目污水处理站运行过程中MBR、超滤、反渗透工艺会产生废膜。根据类比同类项目，本项目废膜产生量为1.0t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（9）污水处理站双效蒸发产生的废盐
本项目污水处理站运行过程中双效蒸发工艺会产生废盐。根据类比同类项目，本项目废盐产生量为10t/a，为一般固废，收集后外售综合利用。
（10）废膨润土
根据物料衡算，废膨润土产生量为0.999t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废膨润土为危险废物，采用密闭袋装或桶装，暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处置。废膨润土危险废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49。
（11）废机油、废机油桶
项目机械设备保养、维修、更换过程中会有废机油、废机油桶产生。根据类比同类项目，废机油、废机油桶的产生量为2.0t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废机油、废机油桶为危险废物，采用密闭桶装，暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处置。废机油、废机油桶危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08。
（12）生活垃圾
本项目新增劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，年工作300d，则生活垃圾产生量为7.5t/a，分类收集后，由环卫部门统一清运处置。
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表3.2-67  危险废物汇总一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废膨润土
	HW49
	900-041-49
	0.999
	生产过程
	固态
	硫酸
	硫酸
	1年
	毒性
	暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置

	2
	废机油、废机油桶
	HW08
	900-214-08
	2.0
	设备维护
	固态、液态
	有机物
	含有机物料等
	1年
	毒性
	


表3.2-68  一般固体废物污染源源强核算及相关参数一览表
	工序
	装置
	固废名称
	废物种类
	废物代码
	固废属性
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量（t/a）
	

	生产过程
	/
	废滤渣
	SW16
	900-099-S16
	一般固废
	物料平衡法
	17.09
	暂存于一般固废暂存间
	17.09
	外售，综合利用

	生产过程
	/
	布袋除尘器除尘灰
	SW59
	900-099-S59
	一般固废
	物料平衡法
	37.622
	
	37.622
	

	废气治理
	/
	布袋除尘器废布袋
	SW59
	900-099-S59
	一般固废
	类比法
	0.04
	
	0.04
	

	生产过程
	/
	废包装袋
	SW17
	900-003-S17
	一般固废
	类比法
	45.174
	
	45.174
	

	生产过程
	/
	废滤布
	SW16
	900-099-S16
	一般固废
	类比法
	2.0
	
	2.0
	

	纯水制备
	/
	纯水制备废滤材
	SW16
	900-099-S16
	一般固废
	类比法
	0.5
	
	0.5
	

	污水处理站运行过程
	/
	污水处理站污泥
	SW07
	900-099-S07
	一般固废
	类比法
	6.5
	
	6.5
	

	
	/
	污水处理产生的废膜
	SW16
	900-099-S16
	一般固废
	类比法
	1.0
	
	1.0
	

	
	/
	废盐
	SW16
	900-099-S16
	一般固废
	类比法
	10
	
	10
	

	职工生活
	生活垃圾
	SW64
	900-099-S64
	/
	产污系数法
	7.5
	环卫收集
	7.5
	卫生处置
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2、一般固废暂存间建设情况
本项目产生的一般固废为废滤渣，产生量为18.89t/a；布袋除尘器除尘灰，产生量为37.622t/a；布袋除尘器废布袋，产生量为0.04t/a；废包装袋，产生量为45.174t/a；废滤布，产生量为2.0t/a；纯水制备废滤材，产生量为0.5t/a；污水处理站污泥，产生量为6.5t/a；污水处理产生的废膜，产生量为1.0t/a；污水处理站双效蒸发产生的废盐，产生量为10t/a。全部收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，综合利用。本项目设置一般固废暂存间1间，位于厂区东南侧原5#硫铵库房。建筑面积分别为792.36m2。
建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求做好①防渗系统、渗滤液收集和导排系统；②雨污分流系统；③分析化验与环境监测系统；④公用工程和配套设施；⑤地下水导排系统等工程。并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求做好一般固废入场管理及监测。
此外，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号）中规定，本项目废滤渣的分类代码为：SW16 900-099-S16；布袋除尘器除尘灰的分类代码为：SW59 900-099-S59；布袋除尘器废布袋的分类代码为：SW59 900-099-S59；废包装袋的分类代码为：SW17 900-003-S17；废滤布的分类代码为：SW16 900-099-S16；纯水制备废滤材的分类代码为：SW16 900-099-S16；污水处理站污泥的分类代码为：SW07 900-099-S07；污水处理产生的废膜的分类代码为：SW16 900-099-S16；污水处理站双效蒸发产生的废盐的分类代码为：SW16 900-099-S16。
3、危险废物暂存间建设情况
本项目危险废物经桶装密封或袋装密封收集后，均暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。本项目设有危废间2间，分别为东危废间、西危废间，位于1#硫铵仓库南侧。均为依托现有厂区专门设立的危险废物暂存间，建筑面积分别为15m2，14.57m2，共29.57m2。
根据现有工程建设施工材料，且经现场踏勘，现有危险废物暂存间已做到防风、防雨、防晒、防渗，并设立了危险废物警示标志，并做好了危废标识，且由专人进行管理和记录危废台账，并委托有资质单位定期清运处理。暂存间地面已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行了防腐防渗。危险废物的转移、运输由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆送。综上，现有工程危废间建设合规。
此外，为防止本项目危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关内容，本次评价要求建设单位具体操作如下：
①危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。包装容器和包装袋应选用与装盛物相容(不起反应)的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好。项目危废要按照危险废物贮存污染控制标准要求，采用专用的容器存放，并置于专用危险废物暂存间，防止风吹雨淋和日晒。暂存间设立危险废物警示标志，并由双人、双锁进行管理，且做好危险废物产生量及储存、处置记录。
②危废间所设置堵截泄漏的裙脚、地面应按照要求进行防渗处理，确保防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；液体危废密封桶装后置于防渗漏托盘上，并在危废间设置围堰及泄漏液体的导流收集装置，确保液体危废发生泄漏后可有效收集。
③同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险废物时，应按最高等级危险废物的性能标志。危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：
1）贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。
2）贮存区内禁止混放不相容危险废物。
3）贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。
4）贮存区符合消防要求。
5）贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。
6）基础防渗层防渗性能与Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s黏土等效或参照GB16889执行防渗处理，渗透系数应小于10-10cm/s。
④危险废物运输中应做到以下几点：
1）危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。
2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。
3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。
此外，本环评要求建设单位在本项目投产后，严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定危险废物管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料。
综上，本项目固废采取治理措施后，一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾满足《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求。
[bookmark: _Toc19382][bookmark: _Toc83193642][bookmark: _Toc79322375][bookmark: _Toc116723166]3.2.11厂区防渗措施
根据现有工程防腐防渗回顾性评价结果，现有工程生产车间部分区域地面存在裂缝，稀酸池正在重新进行防腐防渗维护，初期雨水池表面为石砌沟缝不满足重点防渗要求。经回顾性调查，建设单位未发生环境污染事件；此外，结合建设单位地下水、土壤环境自行监测结果，厂区周围地下水和土壤环境未受到污染。
本次环评要求建设单位根据生产车间、稀酸池、初期雨水池实际情况，进行修补，确保地面防渗系数≤1×10-10cm/s，满足重点防渗要求。
现有工程重点防渗区主要是生产车间、危废暂存间、罐区、污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等；一般防渗区包括库房、锅炉房、一般固废间、消防水池、职工浴室等，简单防渗区包括办公楼、门岗等。
其中，重点污染防治区的渗透系数≤1×10-10cm/s，一般污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），可有效阻止污染物下渗。
本项目为扩建项目，在现有厂区内南侧新建两座厂房，北侧新建一座氨水罐区，本环评要求本项目在建设过程中新建厂房和罐区严格进行防腐防渗，防渗等级为重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在氨水罐区设置围堰，确保围堰内有效容积可满足储罐一次最大泄漏量。对在建设中产生破坏的地方进行防渗修复，确保厂区现有防渗分区及防渗等级不受破坏。
[bookmark: _Toc22481][bookmark: _Toc83193643][bookmark: _Toc79322376][bookmark: _Toc116723167]根据建设单位提供的工程设计资料，本项目重点防渗区的建构筑物建设要求为：底部基础在施工过程中首先使用C35、P8的混凝土进行抹面，且底部基础混凝土厚度不低于15cm；然后在水泥抹面的基础上使用环氧地坪漆或高密度聚乙烯进行重点防腐防渗处理；并确保重点防渗区的渗透系数≤1×10-10cm/s（等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）；一般防渗区的建构筑物建设要求为：底部基础在施工过程中使用C35、P8的混凝土进行抹面，且底部基础混凝土厚度不低于15cm，并确保一般防渗区的渗透系数≤1×10-7cm/s（等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）；简单防渗区的建构筑物建设要求为：底部基础在施工过程中使用C35、P8的混凝土进行抹面，且底部基础混凝土厚度不低于10cm，并确保一般防渗区的渗透系数≤1×10-4cm/s。
3.2.12依托工程
3.2.12.1初期雨水池
为收集初期雨水，厂区设雨水收集系统，在雨水管沟出厂入环境之前设置关断转换闸阀及排入初期雨水收集池的管沟。据资料提供，河北石家庄市的暴雨强度公式为：


同济大学依据该公式采用解析法编制了暴雨强度计算软件，利用该软件的计算功能、结合工程的占地面积、径流系数等因素计算工程的初期雨水量。计算参数设定：降雨重现期按2年考虑，降雨历时按90min考虑，径流系数取0.9，本项目生产区汇水面积约55500m2。经计算，暴雨强度77.30L/s•hm2、雨水流量386.11L/s。初期雨水按降雨前15min收集，收集量为347.5m3。该部分雨水中主要含有pH、COD、BOD5、氨氮、SS等污染物，通过闸阀控制导入公司初期雨水收集池储存。
厂区设一座1663.2m3的初期雨水池（兼消防废水池）。完全有能力储存厂区初期雨水，初期雨水经收集后逐次配入废水中送厂区污水处理站处理，依托可行。
3.2.12.2消防水池
根据安评文件资料，发生火灾时用水量为540m3，企业厂区现有550m3的消防水池，可满足消防用水储存要求。
3.2.12.3消防废水池
厂区设一座1663.2m3的消防废水池，并兼做初期雨水池。根据消防用水量，厂区消防废水池可满足项目消防废水需求，消防废水经收集后逐次配入废水中送厂区污水处理站处理，依托可行。
3.2.12.4事故池
本项目在现有厂区内建设。其中，厂区设有1座260m3事故池（应急池），在车间物料发生泄漏或发生故障时，泄漏液体或废水可排入事故池。现有事故池满足事故工况下需求，依托可行。
[bookmark: _Toc116723168][bookmark: _Toc79322377][bookmark: _Toc83193644]3.2.12.5危废间
厂区现设有危废暂存间2间，其中东危废间、西危废间的面积分别为15m2，14.57m2，共29.57m2。现有工程使用面积为10m2，剩余面积为19.57m2。危废间剩余面积完全有能力贮存本项目危废，依托可行。
[bookmark: _Toc27932]3.2.12.6检测中心
本项目依托现有工程检测中心，位于办公楼楼，用于检测。本项目主要检测产品的物理指标，实验内容包括产品质量、细度、堆积密度等。该过程为物理实验，无化学试剂使用，不会产生实验废气。检验的不合格产品做降级处理。
3.2.13非正常工况
1、废气
废气排放非正常工况主要为设备开车、停车、检修、环保设施等出现故障的工况。根据项目特点和工程分析，本项目废气排放非正常工况主要为废气污染及防治措施发生故障。
非正常工况废气污染物主要发生在废气处理装置出现故障时，考虑最不利影响，本项目非正常工况主要为工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气布袋除尘器发生故障。当布袋除尘器发生故障时，达不到应有处理效率，对颗粒物的处理效率降为60%。但由于本装置具有自动控制系统，一旦发生故障，企业可快速反应，一般在30min中内可完成维修或停产，可有效避免污染物的非正常排放。
本项目非正常工况下大气污染物排放源强见下表。
表3.2-69  非正常工况下大气污染物排放源强
	非正常排放类型
	污染物
	排气筒高度 (m)
	排气筒内径(m)
	排气量m3/h
	排放温度K
	排放历时min
	污染物排放量

	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气布袋除尘器故障
	颗粒物
	15
	0.7
	20000
	298
	30
	1.546kg


经预测，非正常工况下废气污染物排放主要为颗粒物，且建设单位在开车时确保环保设施先运行，停车时确保环保设施后停机，并对环保设施及时进行检修和维护。因此本项目非正常工况下废气污染物排放量较小，历时短，经空气稀释后，不会对周围敏感点造成明显影响。
2、废水
本项目生产过程中产生的废水经管道排入厂区污水处理站进行处理，废水排放非正常工况主要为厂区污水处理站发生故障。
本项目污水处理站事故池依托现有，厂区现有事故水池1个，有效容积为260m3。当污水处理站发生故障时，可将厂区废水排至事故水池，事故水池容积可满足厂区72h的废水暂存。根据生产经验，污水处理站一旦发生故障，可在2天内进行维修处理。且建设单位已建立了严格的废水排放制度，如在2天内不能完成污水处理站的维修，将及时停产，确保污水处理站非正常工况下厂区废水不外排。
综上，厂区废气及废水处理设施发生故障时，废气污染物排放和厂区废水不会对环境造成明显不利影响。
[bookmark: _Toc83193645][bookmark: _Toc79322378][bookmark: _Toc116723169]3、非正常工况下固废产生及处置措施
由于生产设备突然故障，需对设备进行检修，对于反应釜未反应完的物料，打入各车间设置的事故罐（各车间事故罐规格大于最大反应釜（罐）的体积）收集反应釜内未反应完的物料，然后根据情况先对物料进行回收，对无法回收的物料，委托有相应危险废物处置资质的单位处置。设备检修时采用逐步停车的方式，避免废料液产生。
对于生产中发生设备跑料泄漏现象时，泄漏物料可沿车间内防渗地沟，排入相应的事故储液池收集，避免物料漫流造成对地下水等的影响；然后再对事故储液池内物料进行回收处理或委托有相应危险废物处置资质的单位处置。
4、物料装卸存在的非正常排放
项目液体物料装卸过程中，因操作不当，导致物料发生泄漏。装卸区地面设置防渗地沟，发生泄漏时，根据物料性质尽量回收，不能回收的物料采用水喷淋装置冲刷，经防渗地沟引至事故池，委托有相应危险废物处置资质的单位处置。
综上，厂区非正常工况发生时，不会对周围环境造成明显不利影响。
[bookmark: _Toc20757]3.2.14清洁生产水平分析
[bookmark: _Toc64807870][bookmark: _Toc59002675]本项目医药级产品属于化学原料药制造业，根据《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》要求，对本项目清洁生产水平进行评定。不同等级清洁生产水平的综合评价指数见下表。
表3.2-70  化学原料药制造业不同等级清洁生产企业综合评价指数
	企业清洁生产水平
	清洁生产综合评价指数

	清洁生产领先水平（I级）
	YI≥85，限定性指标全部满足I级基准值要求

	清洁生产先进水平（Ⅱ级）
	YⅡ≥85，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上

	清洁生产一般水平（Ⅲ级）
	满足YⅢ=100
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表3.2-71  化学原料药制造业不同等级清洁生产企业综合评价指数
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目情况
	等级

	1
	生产工艺及装备指标
	0.15
	工艺类型
	0.60
	使用催化剂，中温与低温反应，离子交换纯化，微反应技术，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的20%
	使用催化剂，中温与低温反应，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的40%
	本项目不使用催化剂，涉及高温反应，不使用溶剂
	Ⅲ级

	[bookmark: _Hlk456083153]2
	
	
	装备设备
	0.40
	使用密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道，膜分离或多效浓缩，自动控制系统和生产监控系统，微通道反应器，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式溶剂储存回收、冷凝回收设备、连续离子交换等设备，安装挥发性气体收集处理装置。
	使用膜分离或多效浓缩，封闭式离
心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式或专用溶剂储罐等。
	采用封闭式离心机、过滤机操作间，釜、罐等设置尾气吸收装置，但固体产品采用人工包装形式
	Ⅲ级

	3
	资源能源消耗指标
	0.15
	*单位产品综合能耗
	tec/t
	0.30
	≤5
	≤9
	≤15
	0.16
	Ⅰ级

	4
	
	
	*单位产品取水量
	t/t
	0.30
	≤500
	≤700
	≤1000
	1.267
	Ⅰ级

	5
	
	
	单位产品原辅料总消耗
	t/t
	0.30
	≤40
	≤60
	≤80
	2.792
	Ⅰ级

	6
	
	
	物料损失率
	%
	0.10
	≤1
	≤3
	≤5
	0.124%
	Ⅰ级

	7
	资源综合利用指标
	0.20
	化学溶剂回收率
	%
	0.50
	≥80
	≥70
	≥60
	本项目不使用化学溶剂
	Ⅰ级

	8
	
	
	水重复利用率
	%
	0.40
	≥95
	≥90
	≥85
	93.29%
	Ⅱ级

	9
	
	
	产品包装可再生或降解率
	%
	0.10
	100
	≥95
	≥90
	平均约100%
	Ⅰ级

	10
	污染物产生指标
	0.20
	*单位产品废水产生量
	t/t
	0.40
	≤5
	≤15
	≤30
	1.038t废水/t产品
	Ⅰ级

	11
	
	
	单位产品固体废物产生量
	kg/t
	0.20
	≤30
	≤50
	≤70
	7.445 kg/t
	Ⅰ级

	12
	
	
	单位产品挥发性有机物产生量
	kg/t
	0.10
	≤20
	≤30
	≤40
	本项目不涉及挥发性有机物排放
	Ⅰ级

	13
	
	
	单位产品COD产生量
	kg/t
	0.20
	≤200
	≤300
	≤400
	0.135kg/t
	Ⅰ级

	14
	
	
	单位产品氨氮产生量
	kg/t
	0.10
	≤130
	≤180
	≤270
	0.013kg/t
	Ⅰ级

	15
	产品特征指标
	0.15
	*有毒有害有材料使用种类
	种
	0.40
	0
	≤3
	≤5
	0
	Ⅰ级

	16
	
	
	化学溶剂使用种类
	种
	0.30
	≤3
	≤5
	≤8
	0
	Ⅰ级

	17
	
	
	精制收率
	%
	0.30
	≥85
	≥80
	≥75
	平均收率96%
	Ⅰ级

	18
	清洁生产管理指标
	0.15
	*环保法律法规执行情况
	0.10
	符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。
	本项目将按要求履行环保手续
	Ⅰ级

	19
	
	
	*产业政策符合性
	0.10
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用国家禁止、限制、淘汰类的生产工艺、装备，不生产国家限制、淘汰类的产品。
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，但采用国家限制类的生产工艺、装备，或生产国家限制类的产品。
	符合国家及地方产业政策，所用工艺等不属于限制和淘汰类
	Ⅰ级

	20
	
	
	清洁生产管理
	0.10
	按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。
	本项目将按要求建立并运行相关管理制度和管理体系，成立相关机构，编制更新应急预案，并定期进行无组织检测
	Ⅰ级

	21
	
	
	清洁生产审核
	0.10
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥80%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥60%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生
产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，
中、高费方案实施率≥50%。
	本项目将按要求制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥80%
	Ⅰ级

	22
	
	
	节能管理
	0.10
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源
审计工作，实施节能改造项目完成率为90%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥70%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施
节能改造项目完成率≥50%。
	按国家要求开展能评，并完成
	Ⅰ级

	23
	
	
	污染物排放检测
	0.10
	满足国家相关监测技术规范要求；按照排污许可证规定的自行监测方案自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，公开自行监测信息。
	根据排污许可要求定期检测
	Ⅰ级

	24
	
	
	*危险化学品管理
	0.10
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求
	满足
	Ⅰ级

	25
	
	
	计量器具配备情况
	0.10
	计量器具配备满足符合国家标准GB17167、GB24789三级计量配备要求。
	满足要求
	Ⅰ级

	26
	
	
	固体废物处理处置
	0.10
	应制定并向当地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。制定意外事故防范措施预案，并向当地环保主管部门备案。根据《危险废物规范化管理指标体系》综合评估，危险废物规范化管理情况为“达标”。
	危废合理处置
	Ⅰ级

	
	
	
	
	
	对一般工业固体废物加以循
环利用，利用率高于80%，且按照GB 18599相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置。
	对一般工业固体废物加以循
环利用，利用率高于60%，且按照GB 18599相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置。
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率低于60%，且按照GB 18599相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置。
	一般固废利率在80%以上，且建有一般固废暂存间
	

	27
	
	
	土壤污染隐患排查
	0.05
	参照国家有关技术规范，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	定期开展土壤场调检测
	Ⅰ级

	28
	
	
	运输方式
	0.05
	物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于70%，其他车辆达到国四排放标准；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准的重型载货
车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于70%，其他车辆达到国四排放标准；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于70%。
	物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型
载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%，其他车
辆达到国四排放标准；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%。
	厂外均使用国五以上排放标准运输车辆；且无厂内重型载货运输；非道路机械达到国三以上
	Ⅰ级


根据《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》中评价方法，计算本项目YI为77＜85，进而计算本项目YⅡ，计算YⅡ为85=85，且限定性指标全部符合要Ⅱ级及以上要求。
因此，本项目生产线清洁生产水平为Ⅱ级，属于国内先进水平。
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[bookmark: _Toc1931][bookmark: _Toc116723170][bookmark: _Toc79322379][bookmark: _Toc83193646]3.2.15项目主要污染物排放情况
本项目主要污染物排放情况如下。
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表3.2-72  （点源）废气污染物排放情况一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	风量
m3/h
	执行标准

	
	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	效率
%
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	
	

	生产过程
	工业级氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气
	P1
	氨
	179.3
	1.793
	11.6
	二级氨气水吸收塔+15m排气筒（P1）
	95
	8.5
	0.085
	0.551
	10000
	氨执行GB31573标准

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气
	P2
	颗粒物
	124.0
	1.240
	8.927
	低氮燃烧器+二级水吸收塔+15m排气筒（P2）
	95
	5.9
	0.059
	0.424
	10000
	颗粒物、SO2、NOx执行GB31573标准

	
	
	
	SO2
	7.3
	0.073
	0.528
	
	/
	7.3
	0.073
	0.528
	
	

	
	
	
	NOx
	84.2
	0.842
	6.059
	
	60
	33.7
	0.337
	2.424
	
	

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气
	P3
	颗粒物
	406.85
	8.137
	27.3
	布袋除尘器+15m排气筒（P3）
	99
	3.9
	0.078
	0.259
	20000
	颗粒物执行GB31573标准

	
	医药级硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气
	P5
	颗粒物
	390.0
	3.900
	12.701
	布袋除尘器+15m排气筒（P5）
	99
	3.6
	0.036
	0.120
	10000
	颗粒物执行GB37823标准

	
	医药级硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气
	P7
	硫酸雾
	91.75
	0.367
	2.4
	二级水吸收塔+15m排气筒（P7）
	95
	4.4
	0.017
	0.114
	4000
	硫酸雾执行GB31573标准

	
	硫酸储罐呼吸废气
	P8
	硫酸雾
	42.75
	0.342
	2.46
	二级水吸收塔+15m排气筒（P8）
	95
	2.1
	0.017
	0.123
	8000
	硫酸雾执行GB31573标准

	
	氨水储罐呼吸废气
	P9
	氨
	157.5
	0.630
	4.535
	二级水吸收塔+15m排气筒（P9）
	95
	8.0
	0.032
	0.227
	4000
	氨执行GB31573标准

	
	污水处理站废气
	P10
	氨
	0.2
	0.00043
	0.0031
	碱喷淋塔+生物除臭塔+15m排气筒（P10）
	95
	0.02
	0.00004
	0.0003
	2000
	氨、H2S执行GB31573标准；臭气浓度执行GB14554标准

	
	
	
	硫化氢
	0.0085
	0.000017
	0.00012
	
	95
	0.00085
	0.0000017
	0.000012
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	
	/
	＜2000（无量纲）
	
	

	
	蒸汽锅炉废气
	P11
	颗粒物
	2.9
	0.021
	0.151
	低氮燃烧器+15m排气筒（P11）
	/
	2.9
	0.021
	0.151
	7273.3275
	颗粒物、SO2、NOx执行DB13/5161标准

	
	
	
	SO2
	3.7
	0.027
	0.194
	
	/
	3.7
	0.027
	0.194
	
	

	
	
	
	NOx
	28.2
	0.205
	1.473
	
	/
	28.2
	0.205
	1.473
	
	

	
	导热油炉废气
	P12
	颗粒物
	2.9
	0.005
	0.036
	低氮燃烧器+15m排气筒（P12）
	/
	2.9
	0.005
	0.036
	1616.295
	颗粒物、SO2、NOx执行DB13/5161标准

	
	
	
	SO2
	3.7
	0.006
	0.043
	
	/
	3.7
	0.006
	0.043
	
	

	
	
	
	NOx
	27.8
	0.045
	0.327
	
	/
	27.8
	0.045
	0.327
	
	

	食堂
	食堂废气
	/
	油烟
	0.9
	0.007
	0.014
	油烟净化器
	80
	0.25
	0.002
	0.003
	8000
	


表3.2-73  （面源）废气污染物排放情况一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	风量
m3/h
	执行标准

	
	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	效率
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	
	

	工业级厂房无组织
	颗粒物
	/
	0.252
	1.811
	车间密闭，加强收集
	/
	/
	0.252
	1.811
	/
	无组织颗粒物厂界排放执行GB16297标准；无组织氨、硫酸雾、硫化氢厂界排放执行GB31573标准；无组织臭气浓度厂界排放执行GB14554标准

	
	氨
	/
	0.081
	0.58
	
	/
	/
	0.081
	0.58
	/
	

	
	臭气浓度
	＜20（无量纲）
	
	
	＜20（无量纲）
	/
	

	医药级厂房无组织
	颗粒物
	/
	0.088
	0.635
	车间密闭，加强收集
	/
	/
	0.088
	0.635
	/
	

	
	硫酸雾
	/
	0.017
	0.12
	
	/
	/
	0.017
	0.12
	/
	

	污水处理站无组织
	氨
	/
	0.00003
	0.0002
	污水处理池加盖，负压收集
	/
	/
	0.00003
	0.0002
	/
	

	
	硫化氢
	/
	0.0000014
	0.00001
	
	/
	/
	0.0000014
	0.00001
	/
	

	
	臭气浓度
	＜20（无量纲）
	
	/
	＜20（无量纲）
	/
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表3.2-74  生产废水污染物排放情况一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	验收指标(mg/L)
	排放时间 (h/a)
	验收标准

	
	
	产生废水量(m3/d)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	工艺
	效率（%）
	排放废水量(m3/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	
	
	

	厂区废水
	pH
	77.002
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”
	--
	77.002
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	6.0-9.0（无量纲）
	7200
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺与产品用水标准要求

	
	COD
	
	101.84 
	2.353 
	
	94
	
	6.11 
	0.141 
	50
	
	

	
	BOD5
	
	49.71 
	1.148 
	
	93
	
	3.48 
	0.080 
	10
	
	

	
	SS
	
	268.54 
	6.203 
	
	99
	
	2.69 
	0.062 
	--
	
	

	
	氨氮
	
	9.78 
	0.226 
	
	96
	
	0.39 
	0.009 
	5
	
	

	
	氯化物
	
	3936.82 
	90.943 
	
	95
	
	196.84 
	4.547 
	250
	
	

	
	硫酸盐
	
	4319.63 
	99.786 
	
	95
	
	215.98 
	4.989 
	250
	
	




表3.2-75  噪声排放情况一览表
	污染类别
	污染源
	源强dB(A)
	治理措施
	验收指标
	验收标准

	噪声
	各种机械设备、泵类以及风机噪声
	70-85
	选用低躁声设备，设置减振基础、厂房隔声、风机消声、距离衰减等
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准


表3.2-76  固体废物排放情况一览表
	污染类别
	污染源
	污染物
	固废处理量（t/a）
	处理措施
	验收标准

	固体废物
	生产过程
	废滤渣
	17.09
	一般废物
	暂存于一般固废暂存间，定期外售，综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生产过程
	布袋除尘器除尘灰
	37.622
	
	
	

	
	废气治理
	布袋除尘器废布袋
	0.04
	
	
	

	
	生产过程
	废包装袋
	45.174
	
	
	

	
	生产过程
	废滤布
	2.0
	
	
	

	
	纯水制备
	纯水制备废滤材
	0.5
	
	
	

	
	污水处理站运行过程
	污水处理站污泥
	6.5
	
	
	

	
	
	污水处理产生的废膜
	1.0
	
	
	

	
	
	污水处理站双效蒸发产生的废盐
	10
	
	
	

	
	生产过程
	废膨润土
	0.999
	危险废物
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	设备维护
	废机油、废机油桶
	2.0
	
	
	

	
	职工生活垃圾
	生活垃圾
	7.5
	/
	环卫部门统一收集，统一处置
	参照执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求



[bookmark: _Toc8300][bookmark: _Toc116723172][bookmark: _Toc79322381][bookmark: _Toc83193648]3.2.16总量控制分析
[bookmark: _Toc161407739]根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），以及当地管理部门的要求，污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物。
1.废水污染物排放总量指标
本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化；本项目废水不外排。因此废水污染物核算总量为：COD：0.000t/a；氨氮：0.000t/a。
根据企业已取得排污权交易手续情况，企业已取得废水污染物排放总量指标，COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a。
小结：根据上述计算，本项目扩建完成后全厂总量指标建议值，COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a。新增废水主要污染物排放总量指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a。
2.废气污染物排放总量指标
2.1、二氧化硫及氮氧化物排放总量指标
①10t/h天然气蒸汽锅炉
本项目依托现有工程10t/h天然气蒸汽锅炉，现有已建设10t/h天然气蒸汽锅炉并通过验收，且已按满负荷进行总量交易。SO2总量交易指标为0.785t/a，NOx总量交易指标为2.354t/a。
企业现有工程蒸汽使用量约为2t/h，本项目蒸汽使用量约为7t/h，现有10t/h天然气蒸汽锅炉可以满足本项目需求。
故本项目完成后不新增10t/h天然气蒸汽锅炉总量控制指标，维持现有不变，即SO2为0.785t/a，NOx为2.354t/a。
②导热油炉
本项目新增1台2t/h天然气导热油炉。根据国家环境保护法律法规、建设工程所在地环境功能区划以及行业要求，本项目完成后导热油炉排气筒中二氧化硫、氮氧化物应执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准，即二氧化硫≤10mg/m3，氮氧化物≤50mg/m3。
本项目扩建完成后导热油炉废气量为1616.295m3/h，按污染物排放标准核定二氧化硫及氮氧化物总量指标如下：
二氧化硫=10mg/m3×1616.295m3/h×7200h/a÷109=0.11637324≈0.116t/a
氮氧化物=50mg/m3×1616.295m3/h×7200h/a÷109=0.5818662≈0.582t/a
③热风炉
本项目新增1台360万大卡热风炉。根据国家环境保护法律法规、建设工程所在地环境功能区划以及行业要求，本项目完成后热风炉废气中二氧化硫、氮氧化物应执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求，即二氧化硫≤100mg/m3，氮氧化物≤100mg/m3。
本项目扩建完成后热风炉废气排气筒风量为10000m3/h，按污染物排放标准核定二氧化硫及氮氧化物总量指标如下：
二氧化硫=100mg/m3×10000m3/h×7200h/a÷109=7.200t/a
氮氧化物=100mg/m3×10000m3/h×7200h/a÷109=7.200t/a
综上，本项目新增废气主要污染物排放总量指标为SO2：7.316t/a；NOx：7.782t/a。
根据企业已取得排污权交易手续情况，企业已取得二氧化硫及氮氧化物排放总量指标：SO2为3.545t/a，NOx为15.164t/a。
本项目实施后全厂污染物总量指标为：SO2：10.861t/a；NOx：22.946t/a。
小结：根据上述计算，本项目扩建完成后全厂总量指标SO2为10.861t/a，NOx为22.946t/a。新增废气主要污染物排放总量指标为SO2：7.316t/a；NOx：7.782t/a。
2.2、颗粒物排放总量指标
根据工程分析，本项目扩建完成后全厂颗粒物的预测排放量为7.978t/a。
现有环评批复颗粒物排放总量为9.296t/a。
新增颗粒物排放总量指标为0.000t/a。
结论：本项目扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值：COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a，SO2为10.861t/a，NOx为22.946t/a，颗粒物为9.296t/a。其中，新增污染物排放总量指标：COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a，SO2为7.316t/a，NOx为7.782t/a，颗粒物为0.000t/a。
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[bookmark: _Toc28619]3.2.17碳排放分析
碳排放是指二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮（NF3）等7种温室气体排放，排放量折合为二氧化碳当量计算。
1、评价依据
（1）《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；
（2）《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；
（3）《河北省化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。
2、碳排放调查
本项目碳排放源主要为：燃料燃烧排放、工业生产过程排放、净购入电力消费。
表3.2-77  本项目新增能源使用情况一览表
	能源
	使用设备
	年用量
	来源

	电（万KWh/a）
	生产设备
	600
	当地供电电网

	天然气（万m3/a）
	蒸汽锅炉、导热油炉、热风炉
	810
	天然气管道


3、碳排放核算
温室气体排放总量计算公式如下：
ECO2=E燃烧+E过程+E电和热-R回收
式中：
ECO2：CO2排放总量，单位为吨（tCO2）；
E燃烧：所消耗的燃料燃烧活动产生的CO2排放量，单位为吨（tCO2）；
E过程：在工业生产过程中产生的CO2排放量，单位为吨（tCO2）；
E电和热：净购入的电力和热力所对应的CO2排放量，单位为吨（tCO2）；
R回收：二氧化碳回收量（tCO2e）。
（1）化石燃料燃烧排放
化石燃料燃烧产生的排放采用《化工核算指南》中的如下核算方法：
E燃烧=∑（ADi×EFi）
ADi= FCi× NCVi
E燃烧— 企业所有净消耗的各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量（tCO2）；
ADi— 核算和报告期内消耗的第i种化石燃料的活动水平（GJ）；
EFi— 第i种燃料的二氧化碳排放因子（tCO2/GJ）；
FCi— 核算和报告期内化石燃料i的净消耗量（t，万Nm3）；
NCVi—核算和报告期内化石燃料i的平均低位发热值（GJ/t，GJ/万Nm3）；
i—化石燃料的种类。
第i种化石燃料的排放因子计算公式：
EFi= CCi×OFi×44/12
EFi—第i种燃料的二氧化碳排放因子（tCO2/GJ）；
CCi —第i种燃料的单位热值含碳量（tC/GJ）；
OFi—化石燃料i的碳氧化率（%）；
44/12—二氧化碳和碳的分子量比值（tCO2/tC）；
i—化石燃料的种类 。
经核查，本项目化石燃料消耗种类包括：天然气。
（2）工业生产过程排放
工业生产过程排放采用《化工核算指南》中的如下核算方法：
①原材料消耗产生的排放核算
原材料消耗产生的排放的核算方法如下：
ECO2-原料=[ ∑r(ADr×CCr)-∑p(ADp×CCp)]×44÷12
式中：ECO2-原料—化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放量，单位为吨 CO2；
r—进入企业边界的原材料种类；
ADr— 原材料r的投入量，对固体或液体原料以吨为单位；
CCr—原材料r的含碳量，对固体或液体原料以吨碳/吨原料为单位；
P— 流出企业边界的含碳产品种类；
ADp—含碳产品 p的产量，对固体或液体产品以吨为单位； 
CCp—含碳产品p的含碳量，对固体或液体产品以吨碳/吨产品为单位；
②废水厌氧处理产生的CH4
在厌氧条件下，降解1kgCOD约产生0.42～0.45 Nm3左右的沼气，甲烷含量大于60%，甲烷密度0.657kg/m3。
经核查，本项目厌氧条件下，约降解873.4kgCOD，原材料消耗产生的CO2 47.06t/a。
（3）净购入电力和热力消费产生的排放
净购入电力和热力产生的排放采用《化工核算指南》中的如下核算方法：
E电和热= AD电力× EF电力＋AD热力×EF热力
 E电和热— 企业净购入电力和热力隐含的二氧化碳排放量（tCO2）；
AD电力 —核算和报告期内净购入电量（MWh）；
EF电力—电力的二氧化碳排放因子（tCO2/MWh）；
AD热力—核算和报告期内净购入热量（GJ）；
EF热力—热力的二氧化碳排放因子（tCO2/GJ）。
本项目不新增净购入热力，不涉及净购入热力产生的排放。
（4）CO2回收利用量
本项目雾回收利用CO2。
4、碳排放预测与评价
（1）燃料燃烧产生的二氧化碳排放量计算：
表3.2-78   化石燃料燃烧的二氧化碳排放量（每年）
	能源
	单位
	化石燃料消耗量A
	低位发热值B（GJ/t）（GJ/万Nm3）
	单位热值含碳量C（tC/GJ）
	碳氧化率D（%）
	排放量：E=A×B×C×D×
44/12（tCO2）

	天然气
	万m3
	810
	340.6
	0.0153
	99
	15322.43


（2）工业生产过程产生的二氧化碳排放量计算：
①原材料消耗排放：47.06t。
②废水厌氧处理产生排放：0.155t。
（3）净购入电力消费产生的二氧化碳排放量计算：
表3.2-79  净购入电力产生的二氧化碳排放量（每年）
	净购入电力A（MWh）
	电力排放因子B（tCO2/MWh）
	排放量C=A×B（tCO2）

	6000
	0.8843
	5305.8


（4）碳排放总量
表3.2-80  碳排放总量  单位：t/a
	燃料燃烧排放A（tCO2）
	工业生产过程排放B（tCO2）
	净购入电力消费排放C（tCO2）
	年度碳排放总量排放D=A+B+C（tCO2）

	15322.43
	47.215
	5305.8
	20675.445
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[bookmark: _Toc7195][bookmark: _Toc17852]3.3本项目完成后全厂概况
3.3.1给排水
本项目建成后全厂新水用量332.7m3/d，全厂废水产生量77.002m3/d，废水进入厂区污水处理站进行处理，处理达标后回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。本项目完成后全厂水平衡图见下图。

404

图3.3-1  本项目完成后全厂水平衡图  m3/d
[bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc212589397]3.3.2拟建工程实施后全厂污染物排放及变化情况
本项目完成后全厂污染物排放及变化情况见下表。
表3.3-1  本项目完成后全厂污染物排放“三本账”  单位：t/a
	类别
	污染物
	现有项目排放量
	本项目排放量
	“以新带老”削减量
	本项目完成后全厂排放量
	增减变化量

	废气
	颗粒物
	5.508
	3.436
	0.966
	7.978
	+2.470

	
	二氧化硫
	0.607
	0.765
	0.142
	1.230
	+0.623

	
	氮氧化物
	14.882
	4.830
	1.511
	18.201
	+3.319

	
	氨
	2.159
	1.3585
	0.086
	3.4315
	+1.2725

	
	硫酸雾
	0
	0.357
	0
	0.357
	+0.357

	
	硫化氢
	0
	0.000022
	0
	0.000022
	+0.000022

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc212589398]3.3.3总量控制指标
本项目扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值：COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a，SO2为10.861t/a，NOx为22.946t/a，颗粒物为9.296t/a。其中，新增污染物排放总量指标：COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a，SO2为7.316t/a，NOx为7.782t/a，颗粒物为0.000t/a。
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[bookmark: _Toc21993]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc18304][bookmark: _Toc15596]4.1自然环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc23750]4.1.1地理位置
高邑县位于华北平原西部边缘，地理坐标处于北纬37°33′～37°42′、东经114°26′～114°43′之间。太行山脉东麓，省会石家庄南51km处。高邑县北靠元氏县，南接临城县，西临赞皇县，东与赵县、柏乡县毗连。南北长16.1km，东西宽23.75km，总面积222km2。
本项目选址位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，占地属工业用地。厂址中心地理坐标为东经114°41′21.132″、北纬37°36′5.959″。厂区东侧、南侧为道路，西侧为高邑县凯歌机动车综合检测有限公司，北侧为空地。距离厂址最近的敏感点为西侧250m处的东王村。厂址地理位置见附图1、周边关系见附图2。
[bookmark: _Toc23461][bookmark: _Toc64807883][bookmark: _Toc79596927][bookmark: _Toc59002686][bookmark: _Toc79322385][bookmark: _Toc83193652][bookmark: _Toc116723176]4.1.2地形、地貌
高邑县地处太行山东麓，冀中山前平原，泲河、槐河的冲洪积扇上，地势西高东低，地形起伏不大，由于受太行山余脉和 1963 年特大洪水的影响，区内地貌分为丘陵区和平原区。其中丘陵区包括黄土类台地小区和碳酸盐岩为主的丘陵小区；平原区包括倾斜地小区、古河道高地或微高地小区、扇上平地小区、河漫滩小区和洼地小区。
（1）丘陵区
①黄土类台地小区：分布在高邑县西南的北焦村；
②碳酸盐岩为主的侵蚀构造小区：分布在西南部山区。
（2）平原区
①倾斜地小区：分布在万城、西富村乡一带；
②古河道高地或微高地小区：分三块分布在县城北、中韩乡及西富村的东部；
③扇上平地：仅有小块分布在高邑镇南部；
④洼地小区：在区内占有相当大的一部分，分布在县域腹部的万城、大营、高邑镇及县城东部；
⑤河漫滩地小区：分布在泲河、槐河流域。
项目区域位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，地势平坦。
[bookmark: _Toc116723177][bookmark: _Toc79322386][bookmark: _Toc79596928][bookmark: _Toc64807884][bookmark: _Toc83193653][bookmark: _Toc59002687][bookmark: _Toc14260]4.1.3水文、地质
[bookmark: _Toc64807885][bookmark: _Toc59002688]石家庄—元氏—临城断裂带与槐河、泲河基本控制了本区的地形地貌及沉积物分布特征。形成的现有水文地质条件是西部山前基岩裂隙水和东部平原的第四系孔隙水。
1、西部山区基岩裂隙水
（1）赞皇西南大部分地区岩性为太古代片麻岩，地下水类型为变质岩类裂隙水，2001年实测地下水水位埋深为5-15m，属于HCO3-Ca型水，矿化度0.16-0.4g/l，富水性较差。
（2）元氏县、白家窑煤矿及赞皇以东地带主要岩性为角砾岩、泥质白云岩、砂砾石英砂岩及石英砂岩，地下水类型主要为碎屑岩类裂隙水，2001年实测地下水水位埋深为2-6m，属于HCO3·SO4-Ca·Mg型水，矿化度0.2-0.8g/l，富水性差。
（3）元氏县以西至南邢郭、高邑县以西北渎村一带分布有灰岩区，岩性主要为厚层灰岩、鲕状灰岩、白云质灰岩等，据钻孔揭露，单井涌水量为30-50m3/h，水位埋深110m左右，属于HCO3-Ca·Mg型水，矿化度0.2-0.7g/l，富水性中等。
2、东部平原砂、卵砂石层交迭的第四系松散岩类孔隙水
高邑县位于槐河和泲河冲洪积扇的中间地段，地下水赋存类型主要为第四系松散岩类孔隙水，受古气候变异及水动力条件变化的影响，沉积物赋存特征在空间结构上表现出明显的差异性。在水平方向上，自西北向东南地带，含水层厚度由厚变薄，含水层层数由少变多，主要岩性由砾砂、中粗砂逐步过渡为中细砂、细粉砂。以第Ⅲ含水岩组为例，高邑县以北地区含水层岩性主要为中粗砂，向东南方向至高邑县东南的庄头村一带、柏乡县内步村等含水层岩性主要为细粉砂、中细砂为主，含水层厚度由40-60m变为20-30m。在垂直方向上，第四系松散岩类沉积物在结构和粒度大小上表现出明显的差异性。下更新统主要沉积了细粒相的粘土、砂。中更新统则是沉积物颗粒变粗，形成了厚层的中粗砂、中砂及粘土、粉质粘土交错沉积的特征。含水层富水性相对下更新统较好。进入上更新统和全新统地层以后，水动力条件发生了明显的变化，出现了卵砾石层和粗砂层沉积物。且厚度也在逐渐变大，含水岩组富水性好。
本项目位于县城东侧，评价区内地下水赋存类型主要为第四系松散岩类孔隙水，浅层地下水流向为西北向东南。
3、地下水补径排条件
上世纪70年代，县域内地下水的补给主要以入渗补给为主，包括大气降水入渗、河水入渗、田间回归水入渗。其次是侧向径流补给。地下水的径流方向主要是北西流向东南，高邑县附近于东西向，局部地区由于受不同因素影响略有差异。西部地区径流条件较好，越向东部，地形、含水组坡降变缓，含水层粒度变细，隔水层相对增多，径流条件变差。地下水以径流方式向下游地区排泄。
4、地下水水位动态
（1）地下水动态类型
上世纪70年代，改革开放前期，本区地下水动态变化类型主要有①降水入渗补给—开采型：其特点是主要受降雨入渗补给，工农业开采导致水位就下降，3月中旬至7月下旬工农业强烈开采水位不断下降。汛期来临，水位逐渐回升至次年2、3月份，为区内浅层地下水的主要动态类型；②灌水入渗补给—径流型：仅分布在渠水灌溉区浅层水区，渠水灌溉及降水入渗是地下水的主要补给来源，径流是主要的排泄方式，；③侧向径流补给—开采型：地下水的主要补给来源是侧向径流，开采时水位急剧下降，停采后水位缓慢上升，基本不受降雨影响，为深层含水层主要水位动态类型；④渗入补给—蒸发型：地下水水位受降雨入渗补给，水位埋深浅，蒸发使地下水大量消耗。随着近几年工业化进程的加快，地下水用量的加大，地下水水位埋深的加大，本区地下水动态类型发生明显变化，灌水入渗补给—径流型、渗入补给—蒸发型地下水动态类型在本区已然不存在。现就本区各类型地下水动态类型分述如下：
①松散岩类孔隙水中浅层地下水动态类型
工作区浅层地下水位年内变化与降水量、地下水开采量等密切相关，动态类型主要为降水入渗－农业开采型。
影响地下水水位的主要因素是降水与农业开采。其基本特征是每年2-3月份春灌开始，地下水开采量增大、降水量较小，地下水水位由年最高水位持续下降；4-7月份随着天气转暖开采量逐渐增加，地下水水位下降速度也在加快，至6月底出现年内最低水位；7-9月份随着雨季的到来，降水补给作用加强，开采量相对减少，地下水位由下降转为回升，然后水位一直回升至次年春灌前，由于地下水开采量大于降雨入渗补给量，1-2月份地下水水位并未能恢复至原始水位高度。而后又开始下一个水文年的水位变化周期。
②松散岩类孔隙水中深层地下水动态类型
工作区内深层地下水水位年内变化与侧向径流补给量、地下水开采量等密切相关，地下水动态类型主要为侧向径流补给-工业开采型。
影响地下水的主要因素是工业开采，同时亦受周边农业开采的影响。其基本特征：高水位期出现在1-2月份，该时段主要是因为天气寒冷，临近年底，用水量较小，地下水水位处于相对稳定期；之后，随着气候变暖，开采量逐渐增加，地下水位整体随之大幅度下降；到9月份以后天气渐凉，地下水开采量减少，地下水位有小幅回升。
③新近系碎屑岩类孔隙裂隙水动态类型
碎屑岩类孔隙水受侧向径流、地下水开采影响，动态类型为侧向补给－农业开采型，此类型主要分布在工作区西南部的基岩区，其特征主要为地下水侧向径流补给－农业开采型。
④碳酸盐岩类裂隙岩溶水动态类型
碳酸盐岩类隐伏型裂隙岩溶水区断裂密集，其基本特征：受上年降水影响，1-2月份水位达到高值，其间地下水位也随之达到高值。3月份由于春灌，地下水位大幅下降。汛期得到补给，水位抬高，地下水位也得到回升。
（2）地下水位多年动态变化特征
八十年代以来，石家庄市东部平原的工农业和生活用水以取用地下水为主，多年来经济社会的发展主要依靠超采地下水和挤占生态环境用水来维持，地下水位持续下降。随着南水北调通水和地表水利用量的增加以及近年来关停自备井、开展节水型社会建设、降水补给和生态补水的开展，对地下水的依赖程度逐步降低，地下水超采趋势得到遏制，地下水含水层得到补给，浅层地下水位大幅回升。
2023年底石家庄市平原区浅层地下水平均埋深为28.25米。地下水埋深小于20米的区域分布于石家庄市中部、南部、行唐县北部山区与平原交界处及新乐市中北部；20~30米的区域分布于新乐市南部、行唐县平原区中部、无极县大部、深泽县中北部、正定县西南部和西部山前平原一带；40~50米之间的区域为栾城区东南部、高邑县中部、赵县西北部、藁城区东南部、晋州市中部偏北地区；高邑县东南部、赵县大部分地区及晋州市南部埋深在50~60米；其它区域地下水埋深在30~40米之间。其中赵县平均埋深最大，为51.65米；赞皇平原区平均埋深最小，为9.29米。
2023年底石家庄市平原区浅层地下水平均埋深比2022年同期回升1.13米，全市各县(市、区)地下水位均回升。其中回升幅度较大的依次为城区、无极县、高邑县、灵寿县、正定县。
[image: d:\Users\Administrator\Desktop\捕获.JPG]
图4.1-1  2023年底石家庄市平原区浅层地下水埋深分区图
项目所在区域浅层地下水埋深2023年底大约为60m，随着各项地下水补水措施的实施，浅层地下水位大幅回升。
[bookmark: _Toc32181]4.1.4气象气候
高邑县属暖温带半湿润大陆性季风气候，具有：四季分明，寒暑悬殊，昼夜温差大，雨量年际变化大，光照多，夏雨多的特点。气候特征见下表。

表4.1-1    主要气候气象参数一览表
	序号
	项目
	统计结果
	序号
	项目
	统计结果

	1
	年平均气温
	13.6℃
	6
	历年平均风速
	1.8m/s

	2
	年极端最低气温
	-19.3℃
	7
	年均日照时数
	2121.1h

	3
	年极端最高气温
	42.0℃
	8
	年平均相对湿度
	64.8%

	4
	年平均降水量
	551.5mm
	9
	年平均气压
	1011.0hPa

	5
	年最大降水量
	857.1mm
	
	
	


[bookmark: _Toc12440]4.1.5地表水
高邑县域内河流主要是槐河、午河。
（1）槐河
槐河发源于石家庄赞皇县西北部，上游有白草坪中型水库，京广铁路以西的上游河段称槐河，流经高邑、赵县，沿赵县、柏乡县界流至宁晋县小北苏进入邢台地区，至小马村与洨河汇合后流入滏阳河。流域面积450km2，自小北苏至小马村段长17.7km，右堤长21.5km，其中5.5km在赵县境内，为柏乡县防守段，左堤长17.7km，地顶宽3m，边坡1：3，保证标准为300s·m3。在赞皇县境内河宽约1km 左右，盆地宽3至4km，纵坡1/200。在元氏县大陈庄附近河宽700m，纵坡1/500。高邑里村以下至赵县境内宽约150m左右。河床在白草坪以上为花岗岩坍成之卵石。白草坪以下至元氏车汪沟有粉色砂岩及其他岩石构成的卵石。车汪沟以东至铁路为粗砂；铁路以东为细砂。槐河流域多年平均降雨量为500至700mm。暴雨季节集中在6、7、8三个月。槐河常年断流，只有在暴雨季节、上游的白草坪水库泄洪时才会出现水流。
（2）午河
午河(又称泲河、济水、彭水)，属子牙河水系。发源于赞皇县赞皇山东南麓的大石门村附近。大致呈西南—东北向流经赞皇县的西南部，入高邑县后，经南陈庄入邢台地区柏乡县。午河全长61km(不包括柏乡以下的河段)，其中在赞皇县境内流程35km，在高邑县境内流程16.5km。为季节性河流。河床宽30-150m不等，河床平均比降为16.5‰。泛期最大流量2200m3/s。上游建有南平旺中型水库一座。
午河总流域面积1024km2，在柏乡县城南分为南、北两支，南支源于临城县东部丘陵区，北支发源于赞皇县南部，境内流域面积649km2。干流自柏乡县城起，经隆尧县北部，至宁晋县徐家河关帝庙与泜河汇合入北澧河，长72km，河槽底宽12-14m，边坡1:2，纵坡1/3000。两岸堤防，堤顶宽3m，内坡1:2，外坡1:3，保证流量为60s·m3。
午河作为行洪河道，只有洪水来的时候才能看得见水，平时即使在汛期也没有水，常年断流。
由于气候变化，降水量减少，以及上游修建水库，目前，槐河及午河常年干涸，河道功能丧失。
本项目无生产废水排放；冷却水循环使用不外排；废气处理系统废水全部回用于生产；燃气锅炉废水和纯水制备废水全部回用于现有工程氨气吸收装置；生活污水经生活污水处理站处理后，用于厂区绿化；本项目废水不外排。
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图4.1-2  高邑县地表水系图
[bookmark: _Toc155536014][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc23652]4.2环境敏感区调查
拟建项目选址位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北（河北海达化工有限公司厂区内），根据《河北省生态保护红线》文件，拟建项目建设区域不涉及生态保护红线；根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》冀环办字函[2023]326号以及河北省生态环境厅沙区公示卫星图，拟建项目建设区不涉及沙区。
经现场踏勘，本项目评价区域内无重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感区。
[bookmark: _Toc15841][bookmark: _Toc19627]4.3环境质量现状监测与评价
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4.3.1.1区域环境空气质量达标判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，项目评价范围涉及多个行政区（县级或以上，下同），需分别评价各行政区的达标情况，若存在不达标行政区，则判定项目所在评价区域为不达标区。本项目大气评价范围涉及石家庄市高邑县和邢台市柏乡县共2个行政区域，因此本评价引用河北省生态环境厅发布的《2024河北省生态环境状况公报》（2025年5月）中“石家庄市”和“邢台市”的环境空气质量数据，对区域环境空气质量现状进行达标判定，具体评价结果如下表所示。
表4.3-1  区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	数值
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
（%）
	是否达标

	石家庄市
	PM10
	年平均质量浓度
	78
	70
	111.4
	不达标

	
	PM2.5
	
	45
	35
	128.6
	不达标

	
	SO2
	
	5
	60
	8.3
	达标

	
	NO2
	
	27
	40
	67.5
	达标

	
	CO
	日平均质量浓度
	1.2×103
	4×103
	30.0
	达标

	
	O3
	8小时平均质量浓度
	182
	160
	113.8
	不达标

	邢台市
	PM10
	年平均质量浓度
	76
	70
	108.6
	不达标

	
	PM2.5
	
	44
	35
	125.7
	不达标

	
	SO2
	
	6
	60
	10.0
	达标

	
	NO2
	
	24
	40
	60.0
	达标

	
	CO
	日平均质量浓度
	1.3×103
	4×103
	32.5
	达标

	
	O3
	8小时平均质量浓度
	182
	160
	113.8
	不达标


根据上表数据，项目所在区域SO2、NO2年均质量浓度及CO24小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，其余污染物不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据达标区判定要求，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。
4.3.1.2基本污染物环境质量现状与评价
根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），采用高邑县环境空气质量常规监测点2024年连续一年的逐日常规监测数据，本项目基本污染物环境空气质量现状评价结果见下表。
[bookmark: _Ref531005018]表4.3-2  基本污染物环境质量现状评价结果
	污染物
	评价指标
	单位
	评价标准
	现状浓度
	占标率%
	超标率%
	达标情况

	PM10
	年平均值
	μg/m3
	70
	91.16
	130.2
	--
	超标

	
	24小时平均第95百分位数
	μg/m3
	150
	187.42
	124.9
	10.66
	

	PM2.5
	年平均值
	μg/m3
	35
	49.65
	141.9
	--
	超标

	
	24小时平均第95百分位数
	μg/m3
	75
	144.71
	192.9
	8.74
	

	SO2
	年平均值
	μg/m3
	60
	5.5
	9.2
	--
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	μg/m3
	150
	12.33
	8.2
	--
	

	NO2
	年平均值
	μg/m3
	40
	27.48
	68.7
	--
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	μg/m3
	80
	61.88
	77.4
	--
	

	CO
	24小时平均第95百分位数
	mg/m3
	4
	1.15
	28.8
	--
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	μg/m3
	160
	130.33
	81.5
	--
	达标


由上表可知，2024年高邑县PM1024小时平均浓度为187.42μg/m3，占标率为124.9%，超标率为10.66%；PM2.524小时平均浓度为144.71μg/m3，占标率为192.9%，超标率为8.74%；SO224小时平均浓度为12.33μg/m3，占标率为8.2%；NO224小时平均浓度为61.88μg/m3，占标率为77.4%；CO24小时平均浓度为1.15mg/m3，占标率为28.8%；O3日最大8小时平均浓度为130.33μg/m3，标占标率为81.5%。
由上述分析可知，SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。
4.3.1.3其他污染物环境质量现状与评价
1.监测点位基本信息
根据大气评价工作等级、区域污染气象特征及工程大气污染源排放特征，确定设1个监测点，为厂址下风向的后怀安村。大气环境质量现状监测布点见附图。
表4.3-3  其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	E
	N
	
	
	
	

	后怀安村
	117.656991
	38.382357
	TSP、硫酸、氨、硫化氢
	2025年7月12日~2025年7月18日
	NW
	1390


2.监测频次
硫酸、氨、硫化氢监测小时浓度，小时浓度采样时间为02、08、14、20时（每日4次），每次至少有45min的采样时间，连续监测7天；TSP测日均值，连续监测7天。
3.监测分析方法
各监测因子具体分析方法及检出限见下表。
表4.3-4  空气监测项目分析方法表
	监测
项目
	检测方法
	分析方法来源
	方法检出限
	质量标准限值

	TSP
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》
	HJ 1263-2022
	0.007 mg/m3
	日均0.3mg/m3

	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
	HJ533-2009
	0.001mg/m3
	时均0.2mg/m3

	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）
3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法（B）
	--
	0.001mg/m3
	时均0.01mg/m3

	硫酸
	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》
	HJ544-2016
	小时0.005mg/m3
	时均0.3mg/m3

	
	
	
	日均0.0003mg/m3
	日均0.1mg/m3


4.监测结果分析及评价
（1）评价因子：同现状监测因子；
（2）评价标准：硫酸、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
（3）评价方法：采用单因子污染指数法，计算模式如下：
          Pi＝Ci/C0i
式中：Pi—i污染物污染指数；
      Ci—i污染物现状监测浓度，mg/m3；
      Coi—i污染物评价标准，mg/m3。
（4）评价结果
各监测因子监测及评价结果见下表。
表4.3-5  其他污染物环境质量现状监测及评价
	点位名称
	污染物
	平均时间
	评价标准
	现状浓度mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	后怀安村
	TSP
	日平均
	300μg/m3
	0.066~0.102
	34
	--
	达标

	
	硫酸
	小时平均
	300μg/m3
	ND
	0
	--
	达标

	
	
	日平均
	100μg/m3
	ND
	0
	--
	达标

	
	氨
	小时平均
	200μg/m3
	0.03~0.07
	35
	--
	达标

	
	硫化氢
	小时平均
	10μg/m3
	ND~0.003
	30
	--
	达标


由上表可以看出：后怀安村监测点位各监测因子的污染指数均小于1，均不超标。其中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求；硫酸、氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值。
[bookmark: _Toc64807891][bookmark: _Toc79322392][bookmark: _Toc79596934][bookmark: _Toc21337][bookmark: _Toc59002694][bookmark: _Toc83193659][bookmark: _Toc116723184]4.3.2地下水环境质量现状监测与评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）需对项目评价范围地下水水质进行现状调查与评价。
4.3.2.1 2025年7月区域水质情况
本项目设置地下水潜水监测点10个，连续监测1天，监测日期为2025年7月10日，监测1次。
表4.3-6  地下水环境监测点
	编号
	具体位置
	相对厂界方位
	监测层位
	井深（m）
	水位（m）
	监测因子

	S1
	前怀安村
	NW
	潜水
	130
	-19.2
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、色、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数、硫化物

	S2
	厂址
	/
	
	133
	-24.2
	

	S3
	厂址西南
	SW
	
	147
	-24.8
	

	S4
	厂址东北
	NE
	
	140
	-23.1
	

	S5
	南江村
	SE
	
	135
	-26.9
	


1.地下水水环境监测结果
地下水水质监测结果及评价见下表。
表4.3-7  2025年7月水质监测结果及评价一览表 单位：mg/L（除pH外）
	监测项目
	标准值
	单位
	监测点位

	
	
	
	S1前怀安村
	S2厂址
	S3厂址西南
	S4厂址东北
	S5南江村

	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	监测值
	7.6
	7.7
	7.7
	7.5
	7.6

	
	
	标准指数
	0.400 
	0.467 
	0.467 
	0.333 
	0.400 

	色度
	15
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氨氮
	0.5
	监测值
	0.036
	0.027
	ND
	ND
	0.032

	
	
	标准指数
	0.072
	0.054
	--
	--
	0.064

	硝酸盐
	20
	监测值
	2.53
	3.28
	2.41
	3.09
	2.87

	
	
	标准指数
	0.127 
	0.164 
	0.121 
	0.155 
	0.144 

	亚硝酸盐
	1.0
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	挥发酚
	0.002
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氰化物
	0.05
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	砷
	0.01
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	汞
	0.001
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	六价铬
	0.05
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	总硬度
	450
	监测值
	241
	251
	217
	234
	248

	
	
	标准指数
	0.536 
	0.558 
	0.482 
	0.520 
	0.551 

	铅
	0.01
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氟化物
	1.0
	监测值
	0.45
	0.29
	0.26
	0.33
	0.37

	
	
	标准指数
	0.450 
	0.290 
	0.260 
	0.330 
	0.370 

	镉
	0.005
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	铁
	0.3
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	锰
	0.1
	监测值
	ND
	ND
	0.01
	0.01
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	0.100 
	0.100 
	--

	铜
	1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	锌
	1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	溶解性总固体
	1000
	监测值
	422
	482
	463
	418
	406

	
	
	标准指数
	0.422 
	0.482 
	0.463 
	0.418 
	0.406 

	耗氧量（高锰酸盐指数）
	3.0
	监测值
	0.7
	1.0
	1.2
	1.2
	1.0

	
	
	标准指数
	0.233 
	0.333 
	0.400 
	0.400 
	0.333 

	总大肠杆菌群（MPN/
100mL）
	3.0
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	菌落总数（CFU/mL）
	100
	监测值
	35
	61
	74
	43
	52

	
	
	标准指数
	0.350 
	0.610 
	0.740 
	0.430 
	0.520 

	硫化物
	0.02
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	钠
	200.0
	监测值
	72.2
	82.8
	91.4
	74.0
	73.0

	
	
	标准指数
	0.361 
	0.414 
	0.457 
	0.370 
	0.365 

	硫酸盐（SO42-）
	250
	监测值
	41
	58
	52
	49
	39

	
	
	标准指数
	0.164 
	0.232 
	0.208 
	0.196 
	0.156 

	氯化物
（Cl-）
	250
	监测值
	71
	84
	63
	76
	91

	
	
	标准指数
	0.284 
	0.336 
	0.252 
	0.304 
	0.364 

	钾离子
	--
	监测值
	1.76
	1.51
	1.92
	1.92
	1.86

	钙离子
	--
	监测值
	65.3
	62.1
	53.2
	58.4
	54.8

	镁离子
	--
	监测值
	15.4
	19.8
	18.8
	17.8
	21.8

	碳酸根
	--
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	碳酸氢根
	--
	监测值
	282
	311
	327
	293
	273


2.地下水质量现状监测结果统计分析
地下水监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见下表。
表4.3-8  2025年7月地下水监测统计分析结果一览表  单位：mg/L
	监测因子
	标准值
	检出率
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	超标个数
	超标率
	最大超标倍数

	pH
（无量纲）
	6.5~8.5
	100%
	7.7
	7.5
	7.620 
	0.084 
	0
	0%
	0

	色
	15
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	氨氮
	0.5
	60%
	0.036
	0.027
	0.032 
	0.005 
	0
	0%
	0

	硝酸盐
	20
	100%
	3.28
	2.41
	2.836 
	0.367 
	0
	0%
	0

	亚硝酸盐
	1.0
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	挥发酚
	0.002
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	氰化物
	0.05
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	砷
	0.01
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	汞
	0.001
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	六价铬
	0.05
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	总硬度
	450
	100%
	251
	217
	238.200 
	13.554 
	0
	0%
	0

	铅
	0.01
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	氟化物
	1.0
	100%
	0.45
	0.26
	0.340 
	0.074 
	0
	0%
	0

	镉
	0.005
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	铁
	0.3
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	锰
	0.1
	40%
	0.01
	0.01
	0.010 
	0.000 
	0
	0%
	0

	铜
	1
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	锌
	1
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	溶解性总固体
	1000
	100%
	482
	406
	438.200 
	32.561 
	0
	0%
	0

	耗氧量(高锰酸盐指数)
	3.0
	100%
	1.2
	0.7
	1.020 
	0.205 
	0
	0%
	0

	总大肠杆菌群（MPN/
100mL）
	3.0
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	菌落总数(CFU/mL)
	100
	100%
	74
	35
	53.000 
	15.248 
	0
	0%
	0

	硫化物
	0.02
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	钠
	200.0
	100%
	91.4
	72.2
	78.680 
	8.290 
	0
	0%
	0

	硫酸盐
	250
	100%
	58
	39
	47.800 
	7.855 
	0
	0%
	0

	氯化物
	250
	100%
	91
	63
	77.000 
	10.932 
	0
	0%
	0


根据地下水质量监测结果及评价结果可知，本次地下水各监测点位中各因子的标准指数均小于1，各水质指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
3.地下水化学类型
项目区域地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法，根据地下水6种主要离子（K+与Na+合并、碳酸根与碳酸氢根合并）及TDS划分。含量大于25%毫克当量的的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。
表4.3-9  舒卡列夫分类表
	超过25％毫克当量的离子
	HCO3
	HCO3+SO4
	HCO3+SO4+Cl
	HCO3+Cl
	SO4
	SO4+Cl
	Cl

	Ca
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca+Mg
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+Ca
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+Ca+Mg
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+Mg
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


根据2025年7月地下水中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-八大主要离子的监测结果，计算离子百分含量，并参照舒卡列夫分类表给出地下水化学类型，计算结果见下表。
表4.3-10  2025年7月地下水化学类型计算及分析结果一览表
	监测点位
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	CO3-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	水化学类型

	S1
	离子浓度（mg/L）
	1.76
	72.2
	65.3
	15.4
	0
	282
	71
	41
	HCO3+Cl–Na+Ca

	
	毫克当量（mEq）
	0.05
	3.14
	3.27
	1.28
	0
	4.62
	2.00
	0.85
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.58
	40.60
	42.22
	16.60
	0
	61.83
	26.75
	11.42
	

	S2
	离子浓度（mg/L）
	1.51
	82.8
	62.1
	19.8
	0
	311
	84
	58
	HCO3+Cl–Na+Ca

	
	毫克当量（mEq）
	0.04
	3.60
	3.11
	1.65
	0
	5.10
	2.37
	1.21
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.46
	42.89
	36.99
	19.66
	0
	58.79
	27.28
	13.93
	

	S3
	离子浓度（mg/L）
	1.92
	91.4
	53.2
	18.8
	0
	327
	63
	52
	HCO3–Na+Ca

	
	毫克当量（mEq）
	0.05
	3.97
	2.66
	1.57
	0
	5.36
	1.77
	1.08
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.60
	48.17
	32.24
	18.99
	0
	65.23
	21.59
	13.18
	

	S4
	离子浓度（mg/L）
	1.92
	74
	58.4
	17.8
	0
	293
	76
	49
	HCO3+Cl–Na+Ca

	
	毫克当量（mEq）
	0.05
	3.22
	2.92
	1.48
	0
	4.80
	2.14
	1.02
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.64
	41.95
	38.07
	19.34
	0
	60.31
	26.88
	12.82
	

	S5
	离子浓度（mg/L）
	1.86
	73
	54.8
	21.8
	0
	273
	91
	39
	HCO3+Cl–Na+Ca

	
	毫克当量（mEq）
	0.05
	3.17
	2.74
	1.82
	0
	4.48
	2.56
	0.81
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.61
	40.80
	35.23
	23.36
	0
	57.00
	32.65
	10.35
	


由上表可以清晰看出地下水监测点的地下水水化学类型，区域潜水地下水化学类型为HCO3+Cl–Na+Ca型和HCO3–Na+Ca型。
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本项目设置地下水潜水监测点10个，连续监测1天，监测日期为2026年3月31日~2026年4月1日，监测1次。
表4.3-11  地下水环境监测点
	编号
	具体位置
	相对厂界方位
	监测层位
	井深（m）
	水位（m）
	监测因子

	S1
	前怀安村
	NW
	潜水
	130
	-17.8
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、色、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数、硫化物

	S2
	厂址
	/
	
	133
	-22.0
	

	S3
	厂址西南
	SW
	
	147
	-22.3
	

	S4
	厂址东北
	NE
	
	140
	-20.8
	

	S5
	南江村
	SE
	
	135
	-24.7
	

	S6
	厂址南侧
	S
	
	140
	-23.6
	

	S7
	吕营村
	SE
	
	135
	-25.7
	

	CY1
	前怀安村
	NW
	承压水
	280
	-29.5
	

	CY2
	东王村
	SW
	
	300
	-31.7
	

	CY3
	南江村
	SE
	
	290
	-32.5
	


1.地下水水环境监测结果
地下水水质监测结果及评价见下表。
表4.3-12  2026年4月水质监测结果及评价一览表 单位：mg/L（除pH外）
	监测项目
	标准值
	单位
	监测点位

	
	
	
	S1前怀安村
	S2厂址
	S3厂址西南
	S4厂址东北
	S5南江村

	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	监测值
	7.6
	7.5
	7.6
	7.5
	7.5

	
	
	标准指数
	0.400 
	0.333 
	0.400 
	0.333 
	0.333 

	色度
	15
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氨氮
	0.5
	监测值
	0.09
	0.02
	0.07
	0.06
	0.21

	
	
	标准指数
	0.18
	0.04
	0.14
	0.12
	0.42

	硝酸盐
	20
	监测值
	2.2
	2.9
	1.8
	1.4
	2.4

	
	
	标准指数
	0.11
	0.145
	0.09
	0.07
	0.12

	亚硝酸盐
	1.0
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	挥发酚
	0.002
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氰化物
	0.05
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	砷
	0.01
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	汞
	0.001
	监测值
	0.0004
	0.0007
	0.0005
	0.0006
	0.0008

	
	
	标准指数
	0.4
	0.7
	0.5
	0.6
	0.8

	六价铬
	0.05
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	总硬度
	450
	监测值
	260
	264
	286
	264
	287

	
	
	标准指数
	0.578 
	0.587 
	0.636 
	0.587 
	0.638 

	铅
	0.01
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氟化物
	1.0
	监测值
	0.8
	0.8
	0.5
	0.8
	0.5

	
	
	标准指数
	0.800 
	0.800 
	0.500 
	0.800 
	0.500 

	镉
	0.005
	监测值
	ND
	ND
	ND
	0.0008
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	0.160 
	--

	铁
	0.3
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	锰
	0.1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	铜
	1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	锌
	1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	溶解性总固体
	1000
	监测值
	310
	300
	390
	340
	410

	
	
	标准指数
	0.310 
	0.300 
	0.390 
	0.340 
	0.410 

	耗氧量（高锰酸盐指数）
	3.0
	监测值
	1.2
	0.9
	0.8
	1.0
	0.9

	
	
	标准指数
	0.400 
	0.300 
	0.267 
	0.333 
	0.300 

	总大肠杆菌群（MPN/
100mL）
	3.0
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	菌落总数（CFU/mL）
	100
	监测值
	39
	22
	40
	38
	47

	
	
	标准指数
	0.390 
	0.220 
	0.400 
	0.380 
	0.470 

	硫化物
	0.02
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	钠
	200.0
	监测值
	19.9
	18.0
	48.4
	19.0
	53.1

	
	
	标准指数
	0.100 
	0.090 
	0.242 
	0.095 
	0.266 

	硫酸盐（SO42-）
	250
	监测值
	22
	25
	68
	22
	77

	
	
	标准指数
	0.088 
	0.100 
	0.272 
	0.088 
	0.308 

	氯化物
（Cl-）
	250
	监测值
	13.5
	28.0
	16.0
	35.0
	27.0

	
	
	标准指数
	0.054 
	0.112 
	0.064 
	0.140 
	0.108 

	钾离子
	--
	监测值
	2.10
	2.00
	1.20
	2.04
	1.21

	钙离子
	--
	监测值
	34.8
	24.0
	51.6
	44.8
	55.2

	镁离子
	--
	监测值
	40.0
	42.8
	30.6
	40.0
	31.0

	碳酸根
	--
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	碳酸氢根
	--
	监测值
	298
	283
	257
	306
	266


续表4.3-13  2026年4月水质监测结果及评价一览表 单位：mg/L（除pH外）
	监测项目
	标准值
	单位
	监测点位

	
	
	
	S6厂址南侧
	S7吕营村
	CY1前怀安村
	CY2东王村
	CY3南江村

	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	监测值
	7.3
	7.6
	7.3
	7.4
	7.2

	
	
	标准指数
	0.200 
	0.400 
	0.200 
	0.267 
	0.133 

	色度
	15
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氨氮
	0.5
	监测值
	0.03
	0.05
	0.06
	0.12
	0.16

	
	
	标准指数
	0.06
	0.1
	0.12
	0.24
	0.32

	硝酸盐
	20
	监测值
	2.1
	3.8
	3.2
	2.7
	2.9

	
	
	标准指数
	0.105
	0.19
	0.16
	0.135
	0.145

	亚硝酸盐
	1.0
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	挥发酚
	0.002
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氰化物
	0.05
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	砷
	0.01
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	汞
	0.001
	监测值
	0.0005
	0.0004
	0.0004
	0.0008
	0.0005

	
	
	标准指数
	0.5
	0.4
	0.4
	0.8
	0.5

	六价铬
	0.05
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	总硬度
	450
	监测值
	298
	323
	260
	278
	263

	
	
	标准指数
	0.662 
	0.718 
	0.578 
	0.618 
	0.584 

	铅
	0.01
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	氟化物
	1.0
	监测值
	0.7
	0.9
	0.9
	0.5
	0.7

	
	
	标准指数
	0.700 
	0.900 
	0.900 
	0.500 
	0.700 

	镉
	0.005
	监测值
	0.0009
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	0.180 
	--
	--
	--
	--

	铁
	0.3
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	锰
	0.1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	铜
	1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	锌
	1
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	溶解性总固体
	1000
	监测值
	370
	410
	330
	420
	440

	
	
	标准指数
	0.370 
	0.410 
	0.330 
	0.420 
	0.440 

	耗氧量（高锰酸盐指数）
	3.0
	监测值
	0.7
	0.8
	1.0
	1.1
	0.8

	
	
	标准指数
	0.233 
	0.267 
	0.333 
	0.367 
	0.267 

	总大肠杆菌群（MPN/
100mL）
	3.0
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	菌落总数（CFU/mL）
	100
	监测值
	52
	50
	40
	35
	52

	
	
	标准指数
	0.520 
	0.500 
	0.400 
	0.350 
	0.520 

	硫化物
	0.02
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--

	钠
	200.0
	监测值
	35.4
	37.1
	17.1
	47.8
	34.6

	
	
	标准指数
	0.177 
	0.186 
	0.086 
	0.239 
	0.173 

	硫酸盐（SO42-）
	250
	监测值
	62
	55
	45
	75
	54

	
	
	标准指数
	0.248 
	0.220 
	0.180 
	0.300 
	0.216 

	氯化物
（Cl-）
	250
	监测值
	18.0
	19.0
	30.0
	40.0
	36.0

	
	
	标准指数
	0.072 
	0.076 
	0.120 
	0.160 
	0.144 

	钾离子
	--
	监测值
	1.51
	1.24
	1.96
	1.28
	1.18

	钙离子
	--
	监测值
	49.6
	27.2
	44.8
	39.2
	36.8

	镁离子
	--
	监测值
	36.6
	55.4
	34.8
	46.4
	43.5

	碳酸根
	--
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	碳酸氢根
	--
	监测值
	273
	355
	251
	269
	293


2.地下水质量现状监测结果统计分析
地下水监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见下表。
表4.3-14  2026年4月地下水监测统计分析结果一览表  单位：mg/L
	监测因子
	标准值
	检出率
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	超标个数
	超标率
	最大超标倍数

	pH
（无量纲）
	6.5~8.5
	100%
	7.6
	7.2
	7.45
	0.143 
	0
	0%
	0

	色
	15
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	氨氮
	0.5
	100%
	0.21
	0.02
	0.087
	0.060 
	0
	0%
	0

	硝酸盐
	20
	100%
	3.8
	1.4
	2.54
	0.706 
	0
	0%
	0

	亚硝酸盐
	1.0
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	挥发酚
	0.002
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	氰化物
	0.05
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	砷
	0.01
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	汞
	0.001
	100%
	0.0008
	0.0004
	0.00056
	0.0002
	0
	0%
	0

	六价铬
	0.05
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	总硬度
	450
	100%
	323
	260
	278.3
	20.640 
	0
	0%
	0

	铅
	0.01
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	氟化物
	1.0
	100%
	0.9
	0.5
	0.71
	0.160 
	0
	0%
	0

	镉
	0.005
	20%
	0.0009
	0.0008
	0.00085
	0.0004 
	0
	0%
	0

	铁
	0.3
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	锰
	0.1
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	铜
	1
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	锌
	1
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	溶解性总固体
	1000
	100%
	440
	300
	372
	49.396 
	0
	0%
	0

	耗氧量(高锰酸盐指数)
	3.0
	100%
	1.2
	0.7
	0.92
	0.155 
	0
	0%
	0

	总大肠杆菌群（MPN/
100mL）
	3.0
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	菌落总数(CFU/mL)
	100
	100%
	52
	22
	41.5
	9.241 
	0
	0%
	0

	硫化物
	0.02
	0%
	0
	0
	--
	--
	0
	0%
	0

	钠
	200.0
	100%
	53.1
	17.1
	33.04
	13.867 
	0
	0%
	0

	硫酸盐
	250
	100%
	77
	22
	50.5
	21.288 
	0
	0%
	0

	氯化物
	250
	100%
	40
	13.5
	26.25
	9.229 
	0
	0%
	0


根据地下水质量监测结果及评价结果可知，本次地下水各监测点位中各因子的标准指数均小于1，各水质指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
3.地下水化学类型
项目区域地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法，根据地下水6种主要离子（K+与Na+合并、碳酸根与碳酸氢根合并）及TDS划分。含量大于25%毫克当量的的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。
表4.3-15  舒卡列夫分类表
	超过25％毫克当量的离子
	HCO3
	HCO3+SO4
	HCO3+SO4+Cl
	HCO3+Cl
	SO4
	SO4+Cl
	Cl

	Ca
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca+Mg
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+Ca
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+Ca+Mg
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+Mg
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


根据2025年7月地下水中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-八大主要离子的监测结果，计算离子百分含量，并参照舒卡列夫分类表给出地下水化学类型，计算结果见下表。
表4.3-16  2026年4月地下水化学类型计算及分析结果一览表
	监测点位
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	CO3-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	水化学类型

	S1
	离子浓度（mg/L）
	2.1
	19.9
	34.8
	40
	0.00 
	298
	13.5
	22
	HCO3–Ca+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.05 
	0.87 
	1.74 
	3.33 
	0.00 
	4.89 
	0.38 
	0.46 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.90 
	14.44 
	29.04 
	55.63 
	0.00 
	85.35 
	6.64 
	8.01 
	

	S2
	离子浓度（mg/L）
	2
	18
	24
	42.8
	0.00 
	283
	28
	25
	HCO3–Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.05 
	0.78 
	1.20 
	3.57 
	0.00 
	4.64 
	0.79 
	0.52 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.92 
	13.97 
	21.43 
	63.68 
	0.00 
	77.99 
	13.26 
	8.76 
	

	S3
	离子浓度（mg/L）
	1.2
	48.4
	51.6
	30.6
	0.00 
	257
	16
	68
	HCO3–Na+Ca+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.03 
	2.10 
	2.58 
	2.55 
	0.00 
	4.21 
	0.45 
	1.42 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.42 
	28.97 
	35.51 
	35.10 
	0.00 
	69.29 
	7.41 
	23.30 
	

	S4
	离子浓度（mg/L）
	2.04
	19
	44.8
	40
	0.00 
	306
	35
	22
	HCO3–Ca+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.05 
	0.83 
	2.24 
	3.33 
	0.00 
	5.02 
	0.99 
	0.46 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.81 
	12.80 
	34.72 
	51.67 
	0.00 
	77.65 
	15.26 
	7.09 
	

	S5
	离子浓度（mg/L）
	1.21
	53.1
	55.2
	31
	0.00 
	266
	27
	77
	HCO3–Na+Ca+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.03 
	2.31 
	2.76 
	2.58 
	0.00 
	4.36 
	0.76 
	1.60 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.40 
	30.05 
	35.92 
	33.62 
	0.00 
	64.84 
	11.31 
	23.85 
	

	S6
	离子浓度（mg/L）
	1.51
	35.4
	49.6
	36.6
	0.00 
	273
	18
	62
	HCO3–Ca+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.04 
	1.54 
	2.48 
	3.05 
	0.00 
	4.48 
	0.51 
	1.29 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.54 
	21.65 
	34.89 
	42.91 
	0.00 
	71.33 
	8.08 
	20.59 
	

	S7
	离子浓度（mg/L）
	1.24
	37.1
	27.2
	55.4
	0.00 
	355
	19
	55
	HCO3–Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.03 
	1.61 
	1.36 
	4.62 
	0.00 
	5.82 
	0.54 
	1.15 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.42 
	21.16 
	17.84 
	60.57 
	0.00 
	77.59 
	7.14 
	15.28 
	

	CY1
	离子浓度（mg/L）
	1.96
	17.1
	44.8
	34.8
	0.00 
	251
	30
	45
	HCO3–Ca+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.05 
	0.74 
	2.24 
	2.90 
	0.00 
	4.11 
	0.85 
	0.94 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.85 
	12.53 
	37.75 
	48.87 
	0.00 
	69.77 
	14.33 
	15.90 
	

	CY2
	离子浓度（mg/L）
	1.28
	47.8
	39.2
	46.4
	0.00 
	269
	40
	75
	HCO3–Na+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.03 
	2.08 
	1.96 
	3.87 
	0.00 
	4.41 
	1.13 
	1.56 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.41 
	26.18 
	24.69 
	48.71 
	0.00 
	62.12 
	15.87 
	22.01 
	

	CY3
	离子浓度（mg/L）
	1.18
	34.6
	36.8
	43.5
	0.00 
	293
	36
	54
	HCO3–Ca+Mg

	
	毫克当量（mEq）
	0.03 
	1.50 
	1.84 
	3.63 
	0.00 
	4.80 
	1.01 
	1.13 
	

	
	毫克当量百分比（%）
	0.43 
	21.49 
	26.29 
	51.79 
	0.00 
	69.19 
	14.61 
	16.20 
	


由上表可以清晰看出地下水监测点的地下水水化学类型，区域潜水地下水化学类型为HCO3–Ca+Mg型、HCO3–Mg型、HCO3–Na+Ca+Mg型和HCO3–Na+Mg型。
4.3.3包气带污染现状调查
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。
（1）监测点布设
包气带现状监测共布设3个点，分别为精二厂房、稀酸池旁以及对照点。
（2）监测因子
pH、氯化物、硫化物、氨氮、硫酸盐、氟化物。
（3）取样要求
取样深度为包气带0～20cm范围内取样1个/点位。
（4）监测分析方法
表4.3-17  包气带现状监测项目分析方法及分析仪器
	序号
	检测项目
	分析方法及方法来源
	方法检出限
	仪器设备名称及编号

	1
	pH值
	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020
	/
	PHS-3E pH计/YQ-479

	2
	氯化物
	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989
	10mg/L
	50mL具塞滴定管
/YQ-178（h）

	3
	硫酸盐
	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》 HJ/T 342-2007
	8mg/L
	T6新世纪 紫外可见分光光度计/YQ-01

	4
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009
	0.025mg/L
	T6新世纪 紫外可见分光光度计/YQ-01

	5
	氟化物
	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987
	0.05mg/L
	PXSJ-216 离子计/YQ-13

	6
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021
	0.01mg/L
	T6新世纪 紫外可见分光光度计/YQ-01


（5）监测结果
表4.3-18  包气带现状监测结果
	序号
	检测项目
	单位
	检测点位及采样日期

	
	
	
	2025.7.11
	2025.7.14

	
	
	
	B1 对照点
	B2 精二厂房
	B3 稀酸池旁

	
	
	
	(0-0.2)m
	(0-0.2)m
	(0-0.2)m

	1
	pH值
	无量纲
	7.3
	7.5
	6.7

	2
	硫酸盐
	mg/L
	52
	62
	71

	3
	氟化物
	mg/L
	0.45
	0.31
	0.37

	4
	氨氮
	mg/L
	0.086
	0.109
	0.104

	5
	氯化物
	mg/L
	47
	31
	58

	6
	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	注：ND代表未检出。


根据上表监测结果，厂区对照点与精二厂房点位的监测值基本一致，稀酸池旁pH值有所降低、硫酸盐有所升高，后续生产过程中应做好防腐防渗和定期检查，防止包气带进一步污染。
[bookmark: _Toc83193661][bookmark: _Toc116723186][bookmark: _Toc15382]4.3.4声环境质量现状监测与评价
1、声环境质量现状监测
（1）监测因子：等效连续A声级 Leq(A)。
（2）监测点位：河北海达化工有限公司厂区东、南、西、北，四个厂界各设1个监测点，厂区东侧东王村散户设2个监测点，共计6个监测点。
（3）监测时间及频率
2025年7月11日和2025年7月12日，昼、夜间各一次。
（4）监测方法：厂界噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。
（5）监测结果：监测结果见下表。
表4.3-19  噪声监测结果
	监测点位
	7月11日监测值 dB(A)
	7月12日监测值 dB(A)
	标准值dB(A)

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	Z1#西厂界
	54.5
	45.7
	53.9
	45.3
	60
	50

	Z2#南厂界
	55.3
	46.3
	56.0
	44.7
	60
	50

	Z3#东厂界
	54.2
	46.1
	55.3
	45.0
	60
	50

	Z4#北厂界
	56.4
	45.4
	56.1
	46.3
	60
	50

	Z5#厂区东侧散户
	51.4
	41.1
	50.6
	40.7
	60
	50

	Z6#厂区东侧散户
	50.5
	40.7
	50.3
	41.5
	60
	50


2、声环境质量现状评价
（1）评价因子：等效连续A声级。
（2）评价标准
厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
（3）评价方法
采用现状监测值与标准值直接相比较的方法进行评价。
（4）评价结果
由上表可以看出，厂界及厂区东侧散户昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
[bookmark: _Toc64807893][bookmark: _Toc83193662][bookmark: _Toc59002696][bookmark: _Toc79322394][bookmark: _Toc79596936][bookmark: _Toc116723187][bookmark: _Toc8824]4.3.5土壤环境质量现状监测与评价
1、监测布点与监测因子
根据土壤导则要求及建设项目工程特征，本项目土壤环境现状监测布点及监测因子情况如下表所示。土壤环境质量现状监测布点见附图。
表4.3-20   土壤环境质量现状监测布点及监测因子一览表
	序号
	监测类型
	监测点位名称
	监测因子

	1
	厂内表层样
	T1（厂区西北空地）
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中基本项目（共45项）以及土壤中pH值；《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）表1中的氨氮、水溶性氟化物

	2
	
	T2（厂区东南空地）
	

	3
	厂内柱状样
	T3（热解粗品库附近）
	

	4
	
	T4（尿素库南侧）
	

	5
	
	T5（精一厂房南侧）
	

	6
	
	T6（3#硫铵库附近）
	

	7
	
	T7（7#硫铵库附近）
	

	8
	厂外表层样
	T8（东王庄村）
	

	9
	
	T9（厂区外东侧50m）
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)表1中基本项目（共8项）以及土壤中pH值

	10
	
	T10（厂区外东南侧200m）
	

	11
	
	T11（厂区外西北侧200m）
	


2、监测时段与频次
2025年7月11日、2025年7月14日采样，监测1次。
3、监测分析方法
表4.3-21  土壤监测项目分析方法表
	序号
	检测项目
	分析方法及方法来源
	方法检出限
	仪器设备名称及编号

	1
	pH值
	《土壤 pH 值的测定 电位法》
HJ 962-2018
	/
	AX224ZH/E 电子天平/YQ-08
PHS-3E pH计/YQ-479

	2
	砷
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008
	0.01mg/kg
	AFS-8220 原子荧光光度计/YQ-05

	3
	汞
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008
	0.002mg/kg
	

	4
	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997
	0.01mg/kg
	ICE 3300 原子吸收分光光度计/YQ-258

	5
	铅
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997
	0.1mg/kg
	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计/YQ-02

	6
	铜
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》
HJ 491-2019
	1mg/kg
	

	7
	锌
	
	1mg/kg
	

	8
	铬
	
	4mg/kg
	

	9
	镍
	
	3mg/kg
	

	10
	六价铬
	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》
HJ 1082-2019
	0.5mg/kg
	

	11
	氨氮
	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》 HJ 634-2012
	0.10mg/kg
	T6新世纪 紫外可见分光光度计/YQ-01

	12
	水溶性氟化物
	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ 873-2017
	0.7mg/kg
	PXSJ-216 离子计/YQ-13

	13
	氯甲烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
HJ 605-2011
	1.0μg/kg
	7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪/YQ-162

	14
	氯乙烯
	
	1.0μg/kg
	

	15
	1,1-二氯乙烯
	
	1.0μg/kg
	

	16
	二氯甲烷
	
	1.5μg/kg
	

	17
	反-1,2-二氯乙烯
	
	1.4μg/kg
	

	18
	1,1-二氯乙烷
	
	1.2μg/kg
	

	19
	顺-1,2-二氯乙烯
	
	1.3μg/kg
	

	20
	氯仿
	
	1.1μg/kg
	

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	
	1.3μg/kg
	

	22
	四氯化碳
	
	1.3μg/kg
	

	23
	苯
	
	1.9μg/kg
	

	24
	1,2-二氯乙烷
	
	1.3μg/kg
	

	25
	三氯乙烯
	
	1.2μg/kg
	

	26
	1,2-二氯丙烷
	
	1.1μg/kg
	

	27
	甲苯
	
	1.3μg/kg
	

	28
	1,1,2-三氯乙烷
	
	1.2μg/kg
	

	29
	四氯乙烯
	
	1.4μg/kg
	

	30
	氯苯
	
	1.2μg/kg
	

	31
	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	1.2μg/kg
	

	32
	乙苯
	
	1.2μg/kg
	

	33
	间,对-二甲苯
	
	1.2μg/kg
	

	34
	邻-二甲苯
	
	1.2μg/kg
	

	35
	苯乙烯
	
	1.1μg/kg
	

	36
	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	1.2μg/kg
	

	37
	1,2,3-三氯丙烷
	
	1.2μg/kg
	

	38
	1,4-二氯苯
	
	1.5μg/kg
	

	39
	1,2-二氯苯
	
	1.5μg/kg
	

	40
	2-氯苯酚
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017
	0.06mg/kg
	8860-5977B 气相色谱-质谱联用仪/YQ-211

	41
	硝基苯
	
	0.09mg/kg
	

	42
	萘
	
	0.09mg/kg
	

	43
	苯并[a]蒽
	
	0.1mg/kg
	

	44
	䓛
	
	0.1mg/kg
	

	45
	苯并[b]荧蒽
	
	0.2mg/kg
	

	46
	苯并[k]荧蒽
	
	0.1mg/kg
	

	47
	苯并[a]芘
	
	0.1mg/kg
	

	48
	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	0.1mg/kg
	

	49
	二苯并[a,h]蒽
	
	0.1mg/kg
	

	50
	苯胺
	《气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物》 USEPA METHOD 8270E；《加压流体萃取（PFE）》USEPA METHOD 3545A；《硅酸镁载体柱净化》USEPA METHOD 3620C
	0.01mg/kg
	8860-5977B 气相色谱-质谱联用仪/YQ-211


4、土壤环境质量现状监测结果
本次土壤环境质量评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第一类、二类用地筛选值标准限值；《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类、第二类用地标准；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1用地筛选值标准限值。评价方法采用标准指数法（监测结果与评价标准值的比值）进行土壤环境质量评价。监测及评价结果如下表。
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表4.3-22  土壤监测及评价结果一览表
	序号
	检测项目（单位）
	类别
	检测点位

	
	
	
	T1（厂区西北空地）
	T2（厂区东南空地）
	T3（热解粗品库附近）
	T4（尿素库南侧）

	
	
	
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	1
	pH值（无量纲）
	监测值
	6.61
	7.70
	6.59
	7.08
	6.97
	6.64
	7.54
	7.41

	
	
	标准值
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	镉（mg/kg）
	监测值
	0.05
	0.08
	0.04
	0.09
	0.06
	0.04
	0.04
	0.04

	
	
	标准值
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	
	
	标准指数
	0.0008 
	0.0012 
	0.0006 
	0.0014 
	0.0009 
	0.0006 
	0.0006 
	0.0006 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	3
	六价铬（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7

	
	
	标准指数
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	4
	铜（mg/kg）
	监测值
	21
	24
	23
	26
	24
	24
	27
	23

	
	
	标准值
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000

	
	
	标准指数
	0.0012 
	0.0013 
	0.0013 
	0.0014 
	0.0013 
	0.0013 
	0.0015 
	0.0013 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	5
	铅（mg/kg）
	监测值
	21.3
	23
	28.4
	43.8
	35.5
	23.4
	55.2
	23.8

	
	
	标准值
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	
	
	标准指数
	0.0266 
	0.0288 
	0.0355 
	0.0548 
	0.0444 
	0.0293 
	0.0690 
	0.0298 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	6
	汞（mg/kg）
	监测值
	0.06
	0.093
	0.045
	0.055
	0.061
	0.054
	0.101
	0.034

	
	
	标准值
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	
	
	标准指数
	0.0016 
	0.0024 
	0.0012 
	0.0014 
	0.0016 
	0.0014 
	0.0027 
	0.0009 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	7
	镍（mg/kg）
	监测值
	34
	41
	37
	43
	32
	34
	43
	38

	
	
	标准值
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	
	
	标准指数
	0.0378 
	0.0456 
	0.0411 
	0.0478 
	0.0356 
	0.0378 
	0.0478 
	0.0422 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	8
	砷（mg/kg）
	监测值
	6.17
	9.34
	6.19
	8.56
	6.59
	5.63
	7.29
	5.4

	
	
	标准值
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	
	标准指数
	0.1028 
	0.1557 
	0.1032 
	0.1427 
	0.1098 
	0.0938 
	0.1215 
	0.0900 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	9
	氨氮（mg/kg）
	监测值
	1.01
	1.04
	1.93
	1.42
	1.17
	10.8
	8.89
	2.14

	
	
	标准值
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	
	
	标准指数
	0.0008 
	0.0009 
	0.0016 
	0.0012 
	0.0010 
	0.0090 
	0.0074 
	0.0018 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	10
	水溶性氟化物（mg/kg）
	监测值
	1.2
	1.2
	2.4
	1.9
	1.6
	0.9
	1.1
	0.9

	
	
	标准值
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	标准指数
	0.0001 
	0.0001 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0002 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	11
	氯甲烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	12
	四氯化碳（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	13
	氯仿（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	14
	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	15
	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	16
	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	17
	顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	596
	596
	596
	596
	596
	596
	596
	596

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	18
	反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	19
	二氯甲烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	616
	616
	616
	616
	616
	616
	616
	616

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	20
	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	21
	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	22
	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	23
	四氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	24
	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	25
	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	26
	三氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	27
	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	28
	氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	29
	氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	30
	1,2-二氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	31
	1,4-二氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	32
	乙苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	33
	苯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	34
	甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	35
	间,对-二甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	570
	570
	570
	570
	570
	570
	570
	570

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	36
	邻-二甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	37
	苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	38
	硝基苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	39
	苯胺（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	40
	2-氯酚（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	41
	苯并[a]蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	42
	苯并[a]芘（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	43
	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	44
	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	151
	151
	151
	151
	151
	151
	151
	151

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	45
	䓛（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	46
	二苯并[a，h]蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	47
	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	48
	萘（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是


续表4.3-22  土壤监测及评价结果一览表
	序号
	检测项目（单位）
	类别
	检测点位

	
	
	
	T5（精一厂房南侧）
	T6（3#硫铵库附近）
	T7（7#硫铵库附近）

	
	
	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	1
	pH值（无量纲）
	监测值
	7.83
	7.74
	7.49
	7.85
	8.10
	7.88
	8.19
	7.02
	7.54

	
	
	标准值
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	标准指数
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	镉（mg/kg）
	监测值
	0.08
	0.09
	0.06
	0.15
	0.09
	0.06
	0.06
	0.06
	0.05

	
	
	标准值
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	
	
	标准指数
	0.0012 
	0.0014 
	0.0009 
	0.0023 
	0.0014 
	0.0009 
	0.0009 
	0.0009 
	0.0008 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	3
	六价铬（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7
	5.7

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	4
	铜（mg/kg）
	监测值
	56
	24
	22
	55
	24
	23
	22
	24
	26

	
	
	标准值
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000

	
	
	标准指数
	0.0031 
	0.0013 
	0.0012 
	0.0031 
	0.0013 
	0.0013 
	0.0012 
	0.0013 
	0.0014 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	5
	铅（mg/kg）
	监测值
	61.2
	33.9
	22.5
	52.5
	33.1
	22.9
	22.2
	25.4
	23.3

	
	
	标准值
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	
	
	标准指数
	0.0765 
	0.0424 
	0.0281 
	0.0656 
	0.0414 
	0.0286 
	0.0278 
	0.0318 
	0.0291 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	6
	汞（mg/kg）
	监测值
	0.075
	0.073
	0.082
	0.202
	0.171
	0.085
	0.06
	0.043
	0.051

	
	
	标准值
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	
	
	标准指数
	0.0020 
	0.0019 
	0.0022 
	0.0053 
	0.0045 
	0.0022 
	0.0016 
	0.0011 
	0.0013 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	7
	镍（mg/kg）
	监测值
	67
	36
	35
	60
	38
	37
	39
	41
	39

	
	
	标准值
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	
	
	标准指数
	0.0744 
	0.0400 
	0.0389 
	0.0667 
	0.0422 
	0.0411 
	0.0433 
	0.0456 
	0.0433 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	8
	砷（mg/kg）
	监测值
	9.45
	9.35
	8.23
	9.45
	9.5
	8.33
	5.57
	6.55
	6.71

	
	
	标准值
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	
	标准指数
	0.1575 
	0.1558 
	0.1372 
	0.1575 
	0.1583 
	0.1388 
	0.0928 
	0.1092 
	0.1118 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	9
	氨氮（mg/kg）
	监测值
	3.33
	1.28
	1.06
	18.1
	12
	2.04
	15.4
	9.32
	3.26

	
	
	标准值
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	
	
	标准指数
	0.0028 
	0.0011 
	0.0009 
	0.0151 
	0.0100 
	0.0017 
	0.0128 
	0.0078 
	0.0027 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	10
	水溶性氟化物（mg/kg）
	监测值
	1
	1.5
	0.5
	1
	1
	0.7
	0.7
	2
	0.9

	
	
	标准值
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	标准指数
	0.0001 
	0.0002 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0001 
	0.0002 
	0.0001 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	11
	氯甲烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	12
	四氯化碳（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	13
	氯仿（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	14
	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	15
	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	16
	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	17
	顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	596
	596
	596
	596
	596
	596
	596
	596
	596

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	18
	反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	19
	二氯甲烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	616
	616
	616
	616
	616
	616
	616
	616
	616

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	20
	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	21
	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	22
	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	23
	四氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	24
	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	25
	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	26
	三氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	27
	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	28
	氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	29
	氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	30
	1,2-二氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	31
	1,4-二氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	32
	乙苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	33
	苯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290
	1290

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	34
	甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	35
	间,对-二甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	570
	570
	570
	570
	570
	570
	570
	570
	570

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	36
	邻-二甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	37
	苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	38
	硝基苯（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	39
	苯胺（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	40
	2-氯酚（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256
	2256

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	41
	苯并[a]蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	42
	苯并[a]芘（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	43
	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	44
	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	151
	151
	151
	151
	151
	151
	151
	151
	151

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	45
	䓛（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293
	1293

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	46
	二苯并[a，h]蒽（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	47
	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	48
	萘（mg/kg）
	监测值
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	标准值
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
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续表4.3-22  土壤监测及评价结果一览表
	序号
	检测项目（单位）
	类别
	检测点位

	
	
	
	T8东王庄村（建设用地）

	
	
	
	0~0.2m

	1
	pH值（无量纲）
	监测值
	7.43

	
	
	标准值
	/

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	/

	2
	镉（mg/kg）
	监测值
	0.09

	
	
	标准值
	20

	
	
	标准指数
	0.00450 

	
	
	是否达标
	是

	3
	六价铬（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	3

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	4
	铜（mg/kg）
	监测值
	23

	
	
	标准值
	2000

	
	
	标准指数
	0.01150 

	
	
	是否达标
	是

	5
	铅（mg/kg）
	监测值
	26.9

	
	
	标准值
	400

	
	
	标准指数
	0.06725 

	
	
	是否达标
	是

	6
	汞（mg/kg）
	监测值
	0.088

	
	
	标准值
	8

	
	
	标准指数
	0.01100 

	
	
	是否达标
	是

	7
	镍（mg/kg）
	监测值
	37

	
	
	标准值
	150

	
	
	标准指数
	0.24667 

	
	
	是否达标
	是

	8
	砷（mg/kg）
	监测值
	5.69

	
	
	标准值
	20

	
	
	标准指数
	0.28450 

	
	
	是否达标
	是

	9
	氨氮（mg/kg）
	监测值
	0.75

	
	
	标准值
	960

	
	
	标准指数
	0.00078 

	
	
	是否达标
	是

	10
	水溶性氟化物（mg/kg）
	监测值
	0.8

	
	
	标准值
	1950

	
	
	标准指数
	0.00041 

	
	
	是否达标
	是

	11
	氯甲烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	12

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	12
	四氯化碳（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.9

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	13
	氯仿（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.3

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	14
	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	3

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	15
	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.52

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	16
	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	12

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	17
	顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	66

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	18
	反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	10

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	19
	二氯甲烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	94

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	20
	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	1

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	21
	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	2.6

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	22
	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	1.6

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	23
	四氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	11

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	24
	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	701

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	25
	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.6

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	26
	三氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.7

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	27
	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.05

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	28
	氯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.12

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	29
	氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	68

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	30
	1,2-二氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	560

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	31
	1,4-二氯苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	5.6

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	32
	乙苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	7.2

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	33
	苯乙烯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	1290

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	34
	甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	1200

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	35
	间,对-二甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	163

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	36
	邻-二甲苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	222

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	37
	苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	1.0

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	38
	硝基苯（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	34

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	39
	苯胺（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	92

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	40
	2-氯酚（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	250

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	41
	苯并[a]蒽（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	5.5

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	42
	苯并[a]芘（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.55

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	43
	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	5.5

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	44
	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	55

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	45
	䓛（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	490

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	46
	二苯并[a，h]蒽（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	0.55

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	47
	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	5.5

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是

	48
	萘（mg/kg）
	监测值
	ND

	
	
	标准值
	25

	
	
	标准指数
	/

	
	
	是否达标
	是


续表4.3-22  土壤监测及评价结果一览表
	序号
	检测项目（单位）
	类别
	监测点位

	
	
	
	T9厂区外东侧50m（农田）
	T10厂区外东南侧200m（农田）
	T11厂区外西北侧200m（农田）

	
	
	
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m

	1
	pH值（无量纲）
	监测值
	7.06
	7.26
	7.21

	
	
	标准值
	/
	/
	/

	
	
	标准指数
	/
	/
	/

	
	
	是否达标
	/
	/
	/

	2
	砷（mg/kg）
	监测值
	8.87
	9.28
	8.41

	
	
	标准值
	30
	30
	30

	
	
	标准指数
	0.2957 
	0.3093 
	0.2803 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是

	3
	镉（mg/kg）
	监测值
	0.11
	0.13
	0.14

	
	
	标准值
	0.3
	0.3
	0.3

	
	
	标准指数
	0.3667 
	0.4333 
	0.4667 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是

	4
	铬（mg/kg）
	监测值
	107
	121
	129

	
	
	标准值
	200
	200
	200

	
	
	标准指数
	0.5350 
	0.6050 
	0.6450 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是

	5
	铜（mg/kg）
	监测值
	23
	24
	25

	
	
	标准值
	100
	100
	100

	
	
	标准指数
	0.2300 
	0.2400 
	0.2500 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是

	6
	汞（mg/kg）
	监测值
	0.054
	0.054
	0.072

	
	
	标准值
	2.4
	2.4
	2.4

	
	
	标准指数
	0.0225 
	0.0225 
	0.0300 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是

	7
	铅（mg/kg）
	监测值
	42.2
	44.2
	46.2

	
	
	标准值
	120
	120
	120

	
	
	标准指数
	0.3517 
	0.3683 
	0.3850 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是

	8
	镍（mg/kg）
	监测值
	46
	48
	51

	
	
	标准值
	100
	100
	100

	
	
	标准指数
	0.4600 
	0.4800 
	0.5100 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是

	9
	锌（mg/kg）
	监测值
	87
	91
	95

	
	
	标准值
	250
	250
	250

	
	
	标准指数
	0.3480 
	0.3640 
	0.3800 

	
	
	是否达标
	是
	是
	是


5.土壤环境质量现状评价
本次土壤环境质量评价只针对检出项目进行评价，未检出项目不再评价；检出项目中有标准值的进行相关统计分析、达标判定，无标准值的只进行相关统计分析，保留本底值。
未检出项目包括：六价铬、氯甲烷、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-c,d）芘、萘。
土壤评价结果详见下表。
表4.3-23 土壤环境质量现状评价统计分析一览表（建设用地二类）  单位：mg/kg
	监测因子
	标准值
	样本数量
	监测浓度最大值
	监测浓度最小值
	监测浓度均值
	检出率
	超标率
	最大超标倍数
	达标判定

	pH
	/
	17
	8.19
	6.59
	7.42 
	100%
	0
	0
	达标

	镉
	65
	17
	0.15
	0.04
	0.07 
	100%
	0
	0
	达标

	铜
	18000
	17
	56
	21
	27.53 
	100%
	0
	0
	达标

	铅
	800
	17
	61.2
	21.3
	32.44 
	100%
	0
	0
	达标

	汞
	38
	17
	0.202
	0.034
	0.079 
	100%
	0
	0
	达标

	镍
	900
	17
	67
	32
	40.82 
	100%
	0
	0
	达标

	砷
	60
	17
	9.5
	5.4
	7.55 
	100%
	0
	0
	达标

	氨氮
	1200
	17
	18.1
	1.01
	5.54 
	100%
	0
	0
	达标

	水溶性氟化物
	10000
	17
	2.4
	0.5
	1.21 
	100%
	0
	0
	达标


表4.3-24 土壤环境质量现状评价统计分析一览表（建设用地一类）  单位：mg/kg
	监测因子
	标准值
	样本数量
	监测浓度最大值
	监测浓度最小值
	监测浓度均值
	检出率
	超标率
	最大超标倍数
	达标判定

	pH
	/
	1
	7.43
	7.43
	7.43
	100%
	0
	0
	达标

	镉
	20
	1
	0.09
	0.09
	0.09
	100%
	0
	0
	达标

	铜
	2000
	1
	23
	23
	23
	100%
	0
	0
	达标

	铅
	400
	1
	26.9
	26.9
	26.9
	100%
	0
	0
	达标

	汞
	8
	1
	0.088
	0.088
	0.088
	100%
	0
	0
	达标

	镍
	150
	1
	37
	37
	37
	100%
	0
	0
	达标

	砷
	20
	1
	5.69
	5.69
	5.69
	100%
	0
	0
	达标

	氨氮
	960
	1
	0.75
	0.75
	0.75
	100%
	0
	0
	达标

	水溶性氟化物
	1950
	1
	0.8
	0.8
	0.8
	100%
	0
	0
	达标


表4.3-25 土壤环境质量现状评价统计分析一览表（厂区外农用地）  单位：mg/kg
	监测因子
	标准值
	样本数量
	监测浓度最大值
	监测浓度最小值
	监测浓度均值
	检出率
	超标率
	最大超标倍数
	达标判定

	pH
	/
	3
	7.26
	7.06
	7.177 
	100%
	0
	0
	达标

	砷
	30
	3
	9.28
	8.41
	8.853 
	100%
	0
	0
	达标

	镉
	0.3
	3
	0.14
	0.11
	0.127 
	100%
	0
	0
	达标

	铬
	200
	3
	129
	107
	119 
	100%
	0
	0
	达标

	铜
	100
	3
	25
	23
	24
	100%
	0
	0
	达标

	汞
	2.4
	3
	0.072
	0.054
	0.060 
	100%
	0
	0
	达标

	铅
	120
	3
	46.2
	42.2
	44.2
	100%
	0
	0
	达标

	镍
	100
	3
	51
	46
	48.333 
	100%
	0
	0
	达标

	锌
	250
	3
	95
	87
	91
	100%
	0
	0
	达标


根据上述监测及评价结果可知，土壤环境评价范围内厂内各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准；厂外东王庄村监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准；厂外农用地监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值标准。
[bookmark: _Toc27443][bookmark: _Toc15631]4.4区域污染源调查
通过现场调查，本项目周边区域主要为农田、村庄，不存在规模性工业企业。
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[bookmark: _Toc3317][bookmark: _Toc28040]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc22293][bookmark: _Toc3403]5.1施工期环境影响分析
本项目施工期建设主要为厂房、各生产线及相关辅助配套设施的建设。施工过程会产生施工扬尘、施工废水、施工噪声以及固体废物。 
[bookmark: _Toc83193669][bookmark: _Toc116723194][bookmark: _Toc79596942][bookmark: _Toc79322400][bookmark: _Toc64807899][bookmark: _Toc59002700][bookmark: _Toc23027]5.1.1施工期大气环境影响分析
施工期废气主要为施工扬尘以及施工机械产生的尾气。施工扬尘主要来源于土方开挖及回填、施工材料装卸、混凝土制备、场地清理、运输车辆进出场造成的道路扬尘。本项目施工机械主要为推土机、装载机、挖掘机、吊车和运输车辆等，大都以燃料油为动力，在作业时发动机会产生燃油尾气。本项目施工及运输车辆均为国四及以上阶段车辆，本项目施工机械位置分散，施工作业分时段进行，产生的尾气较少，不会对周边环境产生明显不利影响。
[bookmark: _Toc59002701][bookmark: _Toc79596943][bookmark: _Toc64807900][bookmark: _Toc79322401]5.1.2施工期水环境影响分析
施工期产生的废水主要为施工设备清洗排水和水泥养护排水，主要污染物为泥沙，水量较小，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。
施工期生活污水主要是施工人员日常生活排放的污水，废水中主要污染物为COD，因水量较小，可就地泼洒抑尘。因此施工期的生产和生活污水不会对周围环境产生不良影响。
[bookmark: _Toc79596944][bookmark: _Toc79322402][bookmark: _Toc59002702][bookmark: _Toc64807901]5.1.3施工期声环境影响分析
1、噪声污染源
拟建项目施工各阶段主要噪声源源强值见下表。
[bookmark: _Ref217817859]表5.1-1  各施工阶段主要噪声源源强及不同距离处噪声值  dB（A）
	施工阶段
	噪声源
	源强值
	不同距离处噪声值

	
	
	
	50m
	100m
	200m
	400m
	500m
	1000 m

	打桩
	打桩机
	95～105
	61～71
	55～65
	49～59
	43～53
	41～51
	35～45

	结构
阶段
	混凝土输送泵
	90～100
	56～66
	50～60
	44～54
	38～48
	36～36
	30～40

	
	振捣器
	100～105
	66～71
	60～65
	54～59
	48～53
	46～51
	40～45

	
	电锯
	100～110
	66～76
	60～70
	54～64
	48～58
	46～56
	40～50

	
	电焊机
	90～95
	56～61
	50～55
	44～49
	38～43
	36～41
	30～35

	
	空压机
	75～85
	41～51
	35～45
	39～49
	22～33
	31～41
	15～25


2、噪声影响分析
施工期的噪声污染主要来自施工器械作业产生的噪声，为间断性噪声，声级值较高。施工场地设置围挡，选用低噪声设备，将产噪设备布置在场地中部，因此施工噪声经隔声、距离衰减后，昼间厂界噪声贡献值符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。企业夜间不施工。
[bookmark: _Toc59002703][bookmark: _Toc79322403][bookmark: _Toc64807902][bookmark: _Toc79596945]5.1.4施工期固体废物影响分析
施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土、废包装物和生活垃圾，无危险性固废。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置，不会对环境产生明显影响；废包装物收集后外售综合利用；生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理。建筑垃圾和生活垃圾在外运过程中采用苫布遮盖，避免垃圾沿途遗洒，污染环境。
施工期产生的固体废物经采取上述措施，不会对周围环境造成不利影响。
[bookmark: _Toc59002704][bookmark: _Toc64807903][bookmark: _Toc79322404][bookmark: _Toc79596946]5.1.5生态环境影响分析
本项目在现有厂区内建设，不新增占地。现有厂区占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质。施工期主要生态影响为工程永久占地和临时用地对地表植被的影响，可能造成生物量的减少。本环评要求建设单位合理划定施工作业范围，严格控制施工作业带，对表层土分层剥离，分层堆放，并做好相应的水土保持措施（挡土墙、截水沟、导排水等），待施工期结束后，表层土可分层反序回填，用于土地复垦，并种植当地植物，及时整治和恢复破坏的地表。通过采取以上生态保护措施，可有效控制水土流失和恢复地表植被功能，降低对生态环境的影响。
[bookmark: _Toc24129][bookmark: _Toc611][bookmark: _Toc64807905][bookmark: _Toc79322406][bookmark: _Toc59002706][bookmark: _Toc79596948][bookmark: _Toc83193671]5.2运营期大气环境影响预测与评价
根据评价等级判定结果，本次大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据导则附录A推荐模型适用情况，满足本项目进一步预测的模型有AERMOD、ADMS、CALPUFF，同时根据气象站20年气象统计结果，该区域2024年出现风速≤0.5m/s的持续时间小于72h，另结合现场踏勘情况，项目3km范围内无大型水体，不会发生熏烟现象，因此本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。
由工程分析章节可知，本项目SO2和NOx的年排放量远小于500t/a，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，无需预测二次PM2.5，也不需要预测O3，本次大气环境影响评价中SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、氨、硫酸雾预测采取《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的AERMOD模式进行预测计算。
[bookmark: _Toc116723196][bookmark: _Toc10779]5.2.1气象资料分析
为了分析该地区污染气象特征，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，收集了该地区常规气象观测资料。
距离厂区较近的气象站为高邑县气象站，与厂区距离小于50km，该气象站与规划区域受相同气候系统的影响和控制，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本次地面气象资料可直接采用高邑县气象站的常规地面气象观测资料。因此，地面气象资料采用高邑县气象站近20年及2024年全年的气象资料进行统计分析。
1.基本气象资料
项目距离较近气象站为高邑县气象站（气象站位于37.635N，114.608E，编号为53790），距本项目约8.0km，是距离项目最近的国家气象站，距离小于50km，站点与评价范围地理特征基本一致。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，本次地面气象观测资料采用高邑县近20年（2005年~2024年）的气象资料进行统计分析，可以满足本次评价的需要。多年基本气象资料分析如下。
①温度
区域内近20年各月平均气温变化情况见表5.2-1，近20年各月平均气温变化曲线见图5.2-1。
表5.2-1  近20年平均温度月变化统计表  单位：℃
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	温度(℃)
	-2.6
	1.2
	8.5
	15.1
	21.1
	26.2
	27.2
	25.4
	20.8
	14.4
	6.0
	-0.8
	13.6


由表5.2-1可知，区域近20年平均温度为13.6℃，7月份平均气温最高，为27.2℃，1月份平均气温最低，为-2.6℃。

图5.2-1  近20年各月平均气温变化曲线图
②风速
区域内近20年各月平均风速变化情况见表5.2-2，近20年各月平均风速变化曲线见图5.2-2。
表5.2-2  近20年平均风速月变化统计表  单位：m/s
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	风速
	1.6
	1.8
	2.2
	2.2
	2.1
	2.1
	1.7
	1.4
	1.3
	1.5
	1.6
	1.6
	1.8


由表5.2-2可知，区域近20年平均风速为1.8m/s，3、4月份平均风速最大为2.2m/s，9月平均风速最低，均为1.3m/s。

图5.2-2  近20年各月平均风速变化曲线图
③风向、风频
区域近20年平均风速和各方位风向频率变化统计结果见表5.2-3，近20年风频玫瑰图见图5.2-3。
表5.2-3  近20年不同风向对应频率及风速统计一览表
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	风频
	10.2
	5.8
	4.1
	3.3
	3.9
	5.2
	9.7
	9.3
	8.8
	4.0
	3.1
	2.3
	3.5
	5.1
	7.2
	8.9
	5.8


[image: ]
图5.2-3  风频玫瑰图
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，连续三个风向角风频之和≥30%称该地区有主导风向，否则称该地区无主导风向或称主导风向不明显。由表5.2-3和图5.2-3可知，高邑县任意三个连续风向角风频之和均小于30%，因此，从该地区近20年气象观测资料分析，高邑县主导风向不明显。
2.区域污染气象特征分析
在污染气象特征风向、风速、温度梯度和湍流强度中，风向决定了污染物输送方向；风速表征大气污染物的输送速率大小，风速梯度与湍流强度密切相关；温度梯度是大气稳定度的重要参数。所以弄清项目所在地区的风场、温度场等污染气象特征，对评价项目排放的污染物对周围地区大气环境的影响至关重要。
本项目距离较近的气象站为高邑县气象站（气象站位于37.635N，114.608E，编号为53790），距本项目约8.0km，站点与评价范围地理特征一致，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，可直接采用其地面气象观测资料，符合导则要求。本次评价采用高邑县气象站2024年逐时地面观测气候统计资料，总云量和低云量均为WRF模型模拟的蔽光云量数据。观测气象站数据信息表如下。
表5.2-4   地面气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离/km
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	高邑县
	53790
	一般站
	114.608E
	37.635N
	8.0
	46
	2024年
	风向、风速、干球温度、总云量、低云量


表5.2-5   高空模拟气象数据信息
	模拟点坐标
	相对距离/km
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	E114.608
	N37.635
	7.9
	2024
	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风速、风向
	WRF


[bookmark: _Toc24294][bookmark: _Toc26537]3.地面气象资料分析
[bookmark: _Toc27669][bookmark: _Toc8459]（1）温度
2024年平均温度月变化情况见表5.2-6和图5.2-4。
表5.2-6   2024年平均温度月变化情况一览表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度(℃)
	-0.86 
	1.98 
	11.06 
	17.98 
	22.75 
	29.28 
	28.48 
	28.48 
	23.06 
	15.38 
	9.54 
	1.80 



图5.2-4   年平均温度月变化曲线图
[bookmark: _Toc19932][bookmark: _Toc30650]（2）风速
2024年区域年平均风速月变化见表5.2-7，年平均风速月变化曲线图见图5.2-5。
表5.2-7   2024年区域年平均风速月变化情况一览表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速(m/s)
	1.23 
	1.26 
	1.83 
	1.90 
	1.95 
	1.92 
	1.60 
	1.51 
	1.33 
	1.10 
	1.09 
	1.25 



图5.2-5   年平均风速的月变化曲线图
[bookmark: _Toc21649][bookmark: _Toc29256]（3）风向风频
2024年季小时平均风速的日变化情况见表5.2-8和图5.2-6，年均风频的月变化情况见表5.2-9，年均风频的季变化及年均风频情况见表5.2-10，各季及年平均风向玫瑰图见图5.2-7。
表5.2-8   2024年季小时平均风速的日变化一览表
	        小时(h)
风速(m/s)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.39 
	1.38 
	1.28 
	1.36 
	1.30 
	1.25 
	1.40 
	1.59 
	1.81 
	2.05 
	2.23 
	2.49 

	夏季
	1.28 
	1.29 
	1.20 
	1.18 
	1.22 
	1.31 
	1.51 
	1.74 
	1.78 
	1.88 
	1.99 
	2.05 

	秋季
	0.96 
	0.92 
	0.97 
	0.94 
	0.79 
	0.82 
	0.95 
	1.08 
	1.21 
	1.46 
	1.61 
	1.78 

	冬季
	0.89 
	0.93 
	0.99 
	1.02 
	1.02 
	1.06 
	1.03 
	1.06 
	1.34 
	1.51 
	1.77 
	1.91 

	         小时(h)
风速(m/s)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.67 
	2.81 
	2.73 
	2.73 
	2.74 
	2.32 
	1.86 
	1.78 
	1.63 
	1.65 
	1.59 
	1.42 

	夏季
	2.20 
	2.27 
	2.31 
	2.30 
	2.22 
	2.01 
	1.73 
	1.46 
	1.30 
	1.33 
	1.29 
	1.33 

	秋季
	1.77 
	1.85 
	1.82 
	1.65 
	1.29 
	0.98 
	0.92 
	0.85 
	0.85 
	0.82 
	0.87 
	0.97 

	冬季
	2.00 
	1.87 
	1.76 
	1.60 
	1.36 
	1.10 
	1.03 
	0.96 
	1.00 
	0.96 
	0.87 
	0.87 



图5.2-6   2024年各季小时平均风速的日变化曲线图 
表5.2-9   2024年年均风频的月变化一览表
	风向
风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	一月
	13.84 
	4.57 
	2.69 
	4.03 
	5.24 
	3.36 
	5.78 
	9.01 
	11.96 
	5.11 
	2.69 
	3.23 
	3.36 
	4.03 
	9.54 
	9.81 
	1.75 

	二月
	11.35 
	4.17 
	6.32 
	4.17 
	11.64 
	5.17 
	8.05 
	9.20 
	11.35 
	5.32 
	3.02 
	3.16 
	2.44 
	2.30 
	4.31 
	5.17 
	2.87 

	三月
	10.75 
	1.48 
	2.69 
	2.96 
	7.53 
	2.15 
	6.05 
	12.10 
	20.30 
	7.26 
	3.90 
	2.69 
	4.30 
	2.69 
	6.32 
	6.05 
	0.81 

	四月
	5.69 
	4.58 
	6.81 
	5.14 
	7.64 
	4.03 
	9.58 
	13.75 
	22.36 
	4.03 
	2.50 
	1.81 
	1.81 
	1.53 
	3.89 
	3.89 
	0.97 

	五月
	6.59 
	3.23 
	5.24 
	3.76 
	8.74 
	4.17 
	4.30 
	12.23 
	27.96 
	7.39 
	3.63 
	1.75 
	1.48 
	2.55 
	3.36 
	3.23 
	0.40 

	六月
	6.25 
	1.94 
	2.50 
	2.92 
	5.69 
	3.89 
	9.31 
	16.11 
	26.25 
	7.64 
	2.78 
	2.36 
	2.08 
	1.81 
	3.61 
	4.58 
	0.28 

	七月
	6.99 
	5.65 
	8.87 
	6.85 
	6.99 
	4.03 
	6.45 
	10.75 
	22.18 
	7.66 
	2.42 
	1.61 
	1.48 
	1.08 
	2.02 
	4.70 
	0.27 

	八月
	9.14 
	4.57 
	4.84 
	3.09 
	8.33 
	5.78 
	8.33 
	9.95 
	10.35 
	4.70 
	2.69 
	2.82 
	3.09 
	6.18 
	6.59 
	8.74 
	0.81 

	九月
	14.72 
	9.03 
	8.47 
	8.19 
	12.50 
	3.61 
	6.53 
	6.81 
	7.92 
	2.36 
	1.39 
	0.97 
	0.69 
	0.69 
	6.53 
	7.64 
	1.94 

	十月
	10.89 
	4.17 
	6.05 
	4.30 
	7.39 
	3.63 
	6.32 
	10.22 
	13.84 
	5.51 
	3.23 
	2.82 
	3.76 
	2.69 
	4.70 
	5.51 
	4.97 

	十一月
	10.42 
	1.94 
	1.67 
	1.81 
	5.42 
	2.50 
	6.11 
	8.19 
	12.92 
	7.64 
	3.33 
	2.92 
	4.72 
	6.94 
	9.58 
	7.50 
	6.39 

	十二月
	7.39 
	0.67 
	2.69 
	1.48 
	6.85 
	2.42 
	3.49 
	6.99 
	11.96 
	9.54 
	5.24 
	4.03 
	8.06 
	8.06 
	10.62 
	8.06 
	2.42 


表5.2-10   2024年年均风频的季变化及年均风频
	风向
风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	春季
	7.70 
	3.08 
	4.89 
	3.94 
	7.97 
	3.44 
	6.61 
	12.68 
	23.55 
	6.25 
	3.35 
	2.08 
	2.54 
	2.26 
	4.53 
	4.39 
	0.72 

	夏季
	7.47 
	4.08 
	5.43 
	4.30 
	7.02 
	4.57 
	8.02 
	12.23 
	19.52 
	6.66 
	2.63 
	2.26 
	2.22 
	3.03 
	4.08 
	6.02 
	0.45 

	秋季
	12.00 
	5.04 
	5.40 
	4.76 
	8.42 
	3.25 
	6.32 
	8.42 
	11.58 
	5.17 
	2.66 
	2.24 
	3.07 
	3.43 
	6.91 
	6.87 
	4.44 

	冬季
	10.85 
	3.11 
	3.85 
	3.21 
	7.83 
	3.62 
	5.72 
	8.38 
	11.77 
	6.68 
	3.66 
	3.48 
	4.67 
	4.85 
	8.24 
	7.74 
	2.34 

	全年
	9.49 
	3.83 
	4.90 
	4.05 
	7.81 
	3.72 
	6.67 
	10.44 
	16.63 
	6.19 
	3.07 
	2.52 
	3.12 
	3.39 
	5.93 
	6.25 
	1.98 



[image: ]
图5.2-7   2024年全年平均风频月变化、年均风频季变化及年均风频玫瑰图
4.地形数据
地理数据中的海拔高度取自全球SRTM3数据。SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)是由美国航空航天局(NASA)、美国图像测绘局(NIMA)、德国及意大利航天局共同实施的航天飞机雷达地形测量任务。该任务所获取的SRTM-DEM，是迄今为止人类历史上第一次从地球轨道高度对地球表面进行雷达三维成像所获取的数字高程模型数据。数据由搭载于奋进号(Endeavour)航天飞机的C波段、X波段系统雷达干涉拍摄采集数据的采集范围是南纬56°到北纬60°之间的区域，获取数据范围约占陆地总面积的80%左右。
SRTM-DEM以分块的栅格像元文件组织数据，每个块文件覆盖经纬方向各一度，即1度×1度，像元采样间隔为1弧秒(one-arcsecond)或3弧秒(three-arcsecond)。相应地，SRTM-DEM采集数据也分为两类，即SRTM-1和SRTM-3。由于在赤道附近1弧秒对应的水平距离大约为30m，所以上述两类数据通常也被称为30m或90m分辨率高程数据。本次评价采用的为90m分辨率高程数据，满足大气导则的要求。
[bookmark: _Toc116723197][bookmark: _Toc32239]5.2.2预测模式与参数
1、预测模式
根据工程分析以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气环境评价等级为一级，选用大气导则中推荐的AERMOD模式进行预测。
2、气象数据
地面气象资料使用高邑县气象站2024年全年逐日逐时气象资料，主要包括风速、风向和干球温度、总云量、低云量等。
高空气象资料采用2024年的WRF中尺度气象模拟数据，模拟网格点坐标为37.635N、114.608E，距厂址中心距离7.9km，符合导则要求。
3、干湿度情况
项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，根据中国干湿状况图，本项目所处区域为半湿润区，湿度条件为中等湿度。
[image: ]项目位置

图5.2-8  中国干湿状况图
4、地形数据
地理数据中的海拔高度取自全球SRTM3数据。本次评价采用的为90m分辨率高程数据，每个文件是1°×1°格点内的数据。为表征模拟区域地形情况，采用srtm.59-05.tif文件，评价区域地形较为平坦。
5、地形参数
AERMOD所需地面参数（正午地面反照率、白天波文率及地面粗糙度）按一年四季不同，根据规划评价区域特点参考模型推荐参数，本评价设置地面参数见表5.2-11。地表类型选择农村，地表湿度选择中等湿度气候。
表5.2-11  AERMOD选用近地面参数
	编号
	季节
	反照率（Albedo）
	波文比（Bowen Ratio）
	地表粗糙度（Surface Roughness

	1
	冬季
	0.6
	1.5
	0.01

	2
	春季
	0.14
	0.3
	0.03

	3
	夏季
	0.2
	0.5
	0.2

	4
	秋季
	0.18
	0.7
	0.05


7、网格设定
大气环境影响预测范围以厂址中心为坐标原点，预测范围与评价范围一致，取边长5km、总面积25km2的矩形区域。计算点为所有环境空气保护目标、预测网格内的网格点；预测网格间距为100m。
[bookmark: _Toc116723198][bookmark: _Toc22334]5.2.3评价内容
（1）评价因子
SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、氨、硫酸均采用AERMOD模式。
（2）评价范围
评价范围为以厂区为中心边长5km矩形区域。
（3）保护目标
本评价以厂区中心为坐标原点。将评价范围内的所有保护目标作为计算评价点。
表5.2-12  保护目标分布位置坐标一览表
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界
距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	东侧散户（东王村）
	106
	-66
	散户
	人群
	《环境空气质量标准》（GB3095 -2026）二类区
	E
	22

	东南侧散户（东王村）
	82
	-317
	散户
	人群
	
	SE
	40

	东王村
	-546
	-382
	居民区
	人群
	
	W
	250

	前王村
	-1067
	-607
	居民区
	人群
	
	SW
	780

	后王村
	-1194
	-254
	居民区
	人群
	
	W
	830

	前怀安村
	-1321
	700
	居民区
	人群
	
	NW
	1140

	后怀安村
	-1246
	1162
	居民区
	人群
	
	NW
	1320

	南邱村
	-2200
	2307
	居民区
	人群
	
	NW
	2820

	前坊珊村
	-1119
	2359
	居民区
	人群
	
	NW
	2100

	东大营村
	-2172
	-341
	居民区
	人群
	
	W
	1760

	破塔村
	1212
	1925
	居民区
	人群
	
	NE
	1590

	正元寺村
	2057
	1070
	居民区
	人群
	
	NE
	1800

	南江村
	1536
	-804
	居民区
	人群
	
	SE
	1330

	后哨营村
	-2073
	-1787
	居民区
	人群
	
	SW
	2410

	塔张村
	-882
	-1856
	居民区
	人群
	
	SW
	1560

	吕菅村
	1340
	-1758
	居民区
	人群
	
	SE
	1670


（4）预测内容
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，大气环境影响预测内容见下表。
表5.2-13  大气环境影响预测内容一览表
	评价
对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	预测因子
	评价内容

	不达标区
评价
项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	NO2、SO2、PM10、PM2.5、TSP、氨、硫化氢、硫酸雾
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
-
“以新带老”污染源
-
区域削减污染源
+
其他在建、拟建污染源（无）
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	SO2、NO2、TSP、氨、硫化氢、硫酸雾
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日均质量浓度和年均质量浓度的占标率，或短期浓度达标情况

	
	（本项目污染源-区域污染源）/区域污染源
	正常排放
	长期浓度
	PM10、PM2.5
	评价年平均质量浓度变化率k的情况

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	颗粒物
	最大浓度占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源
-
“以新带老”污染源
+
项目全厂现有污染源
	正常排放
	短期浓度
	NO2、SO2、PM10、PM2.5、TSP、氨、硫化氢、硫酸雾
	大气环境防护距离


[bookmark: _Toc7203][bookmark: _Toc116723199]5.2.4污染源源强
（1）本项目新增污染源
本项目新增污染源污染物排放参数见表5.2-14~表5.2-15。
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表5.2-14  本项目点源参数表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速m/s
	烟气温度℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	P1
	工业级氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气
	-56
	-183
	40
	15
	0.5
	14.15
	30
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.085
	/
	/

	P2
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气
	-50
	-183
	40
	15
	0.5
	14.15
	30
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.059
	0.053
	0.030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.073
	0.337
	/

	P3
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气
	-41
	-183
	40
	15
	0.7
	14.44
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.078
	0.070
	0.039

	P5
	医药级硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气
	6
	-98
	40
	15
	0.5
	14.15
	30
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.036
	0.032
	0.018

	P7
	医药级硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气
	6
	-114
	40
	15
	0.3
	15.72
	25
	7200
	正常
工况
	硫酸雾
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.017
	/
	/

	P8
	硫酸储罐呼吸废气
	-33
	9
	40
	15
	0.43
	15.3
	25
	7200
	正常
工况
	硫酸雾
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.017
	/
	/

	P9
	氨水储罐呼吸废气
	46
	226
	40
	15
	0.3
	15.72
	25
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.032
	/
	/

	P10
	污水处理站废气
	-50
	-110
	40
	15
	0.22
	14.61
	25
	7200
	正常
工况
	氨
	硫化氢
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00004
	0.0000017
	/

	P11
	蒸汽锅炉废气
	56
	191
	40
	15
	0.6
	7.15
	50
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.021
	0.019
	0.010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.027
	0.205
	/

	P12
	导热油炉废气
	-66
	-192
	40
	15
	0.3
	6.35
	50
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.005
	0.004
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.006
	0.045
	/
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表5.2-15  本项目面源参数表
	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	工业级厂房无组织
	-28
	-200
	40
	50
	50
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.252
	0.126
	0.063
	0.081

	2
	医药级厂房无组织
	23
	-135
	40
	70
	33
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	硫酸雾

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.088
	0.044
	0.022
	0.017

	3
	污水处理站无组织
	-25
	-101
	40
	36
	8
	0
	10
	7200
	正常工况
	氨
	硫化氢
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00003
	0.0000014
	/
	/
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（2）本项目“以新带老”削减源
本项目“以新带老”削减源污染物排放参数见表5.2-16~表5.2-17。
表5.2-16  本项目“以新带老”点源参数一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速m/s
	烟气温度℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	蒸汽锅炉天然气燃烧烟气
	56
	191
	40
	15
	0.6
	9.02
	50
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.024
	0.022
	0.012
	0.014
	0.147

	2
	1#硫酸铵干燥废气
	-2
	61
	40
	25
	0.45
	6.74
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.005
	0.004
	0.002
	0.003
	/

	3
	2#硫酸铵干燥废气
	-21
	30
	40
	25
	0.45
	6.74
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.005
	0.004
	0.002
	0.003
	/

	4
	上料、筛分废气
	-24
	30
	40
	15
	0.45
	9.14
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.006
	0.005
	0.003
	/
	/


表5.2-17  本项目“以新带老”面源参数表
	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	硫铵厂房
	-31
	31
	40
	54
	23
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.084
	0.042
	0.021
	0.006


（3）区域在建污染源
本项目评价范围内无区域在建污染源。

[bookmark: _Toc24603][bookmark: _Toc26463]（4）区域削减污染源
区域削减源主要为高邑县睿达建材有限公司煤矸石、页岩石及建筑垃圾综合利用年产4000万块空心砖项目废气污染物削减，共可实现颗粒物削减2.776吨、氮氧化物14.4吨；以及高邑县福隆陶瓷有限责任公司采取喂料机增设除尘、全自动配料系统，采用双道门，全覆盖喷雾抑尘系统等深度治理措施控制无组织排放，可实现颗粒物削减2.7吨。满足本项目颗粒物区域污染源削减要求。具体削减废气污染源排放参数表见下表。
表5.2-18   区域削减污染源源强（点源）
	编号
	来源
	名称
	排气筒底部中心坐标(m)
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流量/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放速率
kg/h

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	1
	高邑县睿达建材有限公司
	破碎、筛分工序
	-1963
	2371
	46
	15
	0.5
	15
	20
	4800
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.090
	0.081
	0.045
	/

	2
	
	干燥、焙烧工序
	-1975
	2318
	46
	20
	0.8
	15
	25
	4800
	TSP
	PM10
	PM2.5
	NOx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.288
	0.259
	0.144
	3.000


表5.2-19   区域削减污染源源强（面源）
	来源
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	高邑县睿达建材有限公司
	生产车间
	-1940
	2249
	46
	72
	30
	0
	10
	4800
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.200
	0.100
	0.050

	高邑县福隆陶瓷有限责任公司
	南料仓面源
	-2840
	-190
	57
	35
	10
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.188
	0.094
	0.047

	
	北料仓面源
	-2840
	-175
	57
	35
	8
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.188
	0.094
	0.047


（5）现有工程污染源
现有工程污染源污染物排放参数见下表。
表5.2-20  现有工程点源参数表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速m/s
	烟气温度℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA001
	1#热风炉废气
	27
	162
	40
	15
	0.6
	11.61
	150
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.029
	0.026
	0.014
	0.015
	0.433

	DA002
	2#热风炉废气
	-11
	149
	40
	15
	0.45
	20.64
	150
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.029
	0.026
	0.014
	0.015
	0.433

	DA003
	3#热风炉废气
	-33
	153
	40
	15
	0.45
	20.64
	150
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.029
	0.026
	0.014
	0.015
	0.433

	DA004
	1#氨气吸收塔废气
	-3
	159
	40
	30
	1.4
	4.83
	65
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.041
	/
	/
	/
	/

	DA005
	2#氨气吸收塔废气
	-5
	139
	40
	15
	0.6
	10.92
	25
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.021
	/
	/
	/
	/

	DA006
	3#氨气吸收塔废气
	-5
	169
	40
	15
	0.6
	13.28
	25
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.017
	/
	/
	/
	/

	DA016
	4#氨气吸收塔废气
	0
	120
	40
	15
	0.6
	10.6
	25
	7200
	正常
工况
	氨
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.013
	/
	/
	/
	/

	DA007
	破碎除尘废气
	-2
	92
	40
	15
	0.45
	9.84
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.010
	0.009
	0.005
	/
	/

	DA013
	1#氰尿酸干燥废气
	-4
	17
	40
	20
	0.45
	4.05
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.005
	0.004
	0.002
	/
	/

	DA014
	2#氰尿酸干燥废气
	-12
	-35
	40
	20
	0.45
	4.05
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.005
	0.004
	0.002
	/
	/

	DA015
	造粒、筛分废气
	-24
	-48
	40
	15
	0.45
	21.24
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.024
	0.022
	0.012
	/
	/

	DA009
	1#锅炉废气
	56
	191
	40
	15
	0.6
	9.02
	50
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.024
	0.022
	0.012
	0.014
	0.147

	DA008
	1#硫酸铵干燥废气
	-3
	58
	40
	25
	0.45
	6.74
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.008
	0.007
	0.004
	0.005
	/

	DA010
	2#硫酸铵干燥废气
	-31
	34
	40
	25
	0.45
	6.74
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.008
	0.007
	0.004
	0.005
	/

	DA011
	上料、筛分废气
	-18
	34
	40
	15
	0.45
	9.14
	25
	7200
	正常
工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.011
	0.010
	0.006
	/
	/
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表5.2-21  现有工程面源参数表
	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	热解西厂房无组织
	-23
	156
	40
	76
	20
	0
	8
	7200
	正常工况
	氨
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.069
	/
	/
	/

	2
	热解东厂房无组织
	11
	154
	40
	76
	20
	0
	8
	7200
	正常工况
	氨
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.069
	/
	/
	/

	3
	热解粉碎车间无组织
	-6
	111
	40
	60
	18
	0
	9
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.076
	0.038
	0.019
	/

	4
	硫铵厂房无组织
	-31
	31
	40
	54
	23
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.203
	0.101
	0.051
	0.014

	5
	精制一车间无组织
	-22
	-10
	40
	60
	18
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.037
	0.018
	0.009
	/

	6
	精制二车间无组织
	-16
	-49
	40
	42
	36
	0
	10
	7200
	正常工况
	TSP
	PM10
	PM2.5
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.191
	0.096
	0.048
	/



5.2.5项目贡献值预测结果及分析
1.本项目贡献质量浓度预测结果
本项目贡献质量浓度预测结果见下表。
表5.2-22  本项目贡献质量浓度预测结果表  单位：µg/m3（2026年3月1日~2030年12月31日）
	污染物
	序号
	点名称
	点坐标(x,y)
	地面高程(m)
	浓度类型
	最大贡献浓度
	出现时间
	评价标准
	占标率%
	是否超标

	二氧化硫
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	3.5507
	24022220
	500
	0.71
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.3909
	240120
	150
	0.26
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0404
	平均值
	60
	0.07
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	2.4408
	24010220
	500
	0.49
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2208
	240120
	150
	0.15
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0215
	平均值
	60
	0.04
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	2.3310
	24022623
	500
	0.47
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2059
	240120
	150
	0.14
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0177
	平均值
	60
	0.03
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	1.5116
	24120919
	500
	0.30
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1452
	241224
	150
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0122
	平均值
	60
	0.02
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	1.6463
	24121201
	500
	0.33
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1867
	241224
	150
	0.12
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0132
	平均值
	60
	0.02
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	1.1090
	24121201
	500
	0.22
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1224
	241224
	150
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0083
	平均值
	60
	0.01
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	1.4215
	24020803
	500
	0.28
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1297
	241123
	150
	0.09
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0127
	平均值
	60
	0.02
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	1.5332
	24022623
	500
	0.31
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1202
	240120
	150
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0098
	平均值
	60
	0.02
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	1.9492
	24020224
	500
	0.39
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2365
	241105
	150
	0.16
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0186
	平均值
	60
	0.03
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	1.8036
	24020504
	500
	0.36
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2121
	241203
	150
	0.14
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0158
	平均值
	60
	0.03
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	2.0998
	24020807
	500
	0.42
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2398
	241109
	150
	0.16
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0200
	平均值
	60
	0.03
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	1.3335
	24011105
	500
	0.27
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1073
	240111
	150
	0.07
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0094
	平均值
	60
	0.02
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	1.5134
	24020309
	500
	0.30
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1312
	241110
	150
	0.09
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0105
	平均值
	60
	0.02
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	1.8461
	24020308
	500
	0.37
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1569
	241109
	150
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0147
	平均值
	60
	0.02
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	7.0899
	24011610
	500
	1.42
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.1219
	241223
	150
	0.75
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1364
	平均值
	60
	0.23
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	10.1293
	24020308
	500
	2.03
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.8708
	241109
	150
	1.25
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1865
	平均值
	60
	0.31
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	100，200
	43.40
	1小时
	24.2283
	24020807
	500
	4.85
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	日平均
	4.8538
	241026
	150
	3.24
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	年平均
	0.5210
	平均值
	60
	0.87
	＜30%
	达标

	二氧化氮
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	16.6240
	24022220
	200
	8.31
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.8936
	240120
	80
	2.37
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.2147
	平均值
	40
	0.54
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	12.6528
	24010220
	200
	6.33
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.0935
	240120
	80
	1.37
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1183
	平均值
	40
	0.30
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	11.9179
	24022220
	200
	5.96
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.1444
	240120
	80
	1.43
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1001
	平均值
	40
	0.25
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	7.5059
	24120919
	200
	3.75
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.7508
	241224
	80
	0.94
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0695
	平均值
	40
	0.17
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	8.5427
	24121201
	200
	4.27
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.0054
	241224
	80
	1.26
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0737
	平均值
	40
	0.18
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	5.9809
	24121201
	200
	2.99
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.6733
	241224
	80
	0.84
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0462
	平均值
	40
	0.12
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	7.7813
	24020803
	200
	3.89
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.7303
	241123
	80
	0.91
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0711
	平均值
	40
	0.18
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	8.0681
	24022623
	200
	4.03
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.6750
	240120
	80
	0.84
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0558
	平均值
	40
	0.14
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	10.8427
	24020224
	200
	5.42
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.3375
	241105
	80
	1.67
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1061
	平均值
	40
	0.27
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	9.8190
	24020504
	200
	4.91
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.1419
	241223
	80
	1.43
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0886
	平均值
	40
	0.22
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	10.6833
	24020807
	200
	5.34
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.3663
	241109
	80
	1.71
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1100
	平均值
	40
	0.27
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	7.2118
	24011802
	200
	3.61
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.5889
	241230
	80
	0.74
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0521
	平均值
	40
	0.13
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	8.2654
	24020309
	200
	4.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.7199
	241110
	80
	0.90
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0581
	平均值
	40
	0.15
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	9.9116
	24020308
	200
	4.96
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.8344
	241109
	80
	1.04
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0812
	平均值
	40
	0.20
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	32.7299
	24011610
	200
	16.36
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	5.2811
	241223
	80
	6.60
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.7410
	平均值
	40
	1.85
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	47.2064
	24020308
	200
	23.60
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	9.1236
	241109
	80
	11.40
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.9505
	平均值
	40
	2.38
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	1小时
	112.0092
	24020807
	200
	56.00
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	日平均
	22.8863
	241026
	80
	28.61
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	年平均
	2.5033
	平均值
	40
	6.26
	＜30%
	达标

	PM10
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.8773
	240120
	120.0000
	0.73
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0948
	平均值
	60.0000
	0.16
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.4877
	240120
	120.0000
	0.41
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0458
	平均值
	60.0000
	0.08
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.4417
	240120
	120.0000
	0.37
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0400
	平均值
	60.0000
	0.07
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.2999
	241224
	120.0000
	0.25
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0257
	平均值
	60.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.4506
	240225
	120.0000
	0.38
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0337
	平均值
	60.0000
	0.06
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.2879
	240225
	120.0000
	0.24
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0213
	平均值
	60.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.2440
	241123
	120.0000
	0.20
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0325
	平均值
	60.0000
	0.05
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.2434
	240201
	120.0000
	0.20
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0226
	平均值
	60.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.4358
	241105
	120.0000
	0.36
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0355
	平均值
	60.0000
	0.06
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.4295
	241203
	120.0000
	0.36
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0302
	平均值
	60.0000
	0.05
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.4655
	240208
	120.0000
	0.39
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0407
	平均值
	60.0000
	0.07
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.2118
	240111
	120.0000
	0.18
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0200
	平均值
	60.0000
	0.03
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.2454
	241107
	120.0000
	0.20
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0241
	平均值
	60.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.3008
	241109
	120.0000
	0.25
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0346
	平均值
	60.0000
	0.06
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	3.7736
	241203
	120.0000
	3.14
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.4339
	平均值
	60.0000
	0.72
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	3.5051
	241109
	120.0000
	2.92
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.5190
	平均值
	60.0000
	0.86
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	12.7080
	241031
	120.0000
	10.59
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，-200
	42.90
	年平均
	1.6368
	平均值
	60.0000
	2.73
	＜30%
	达标

	PM2.5
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.4900
	240120
	60.0000
	0.82
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0516
	平均值
	30.0000
	0.17
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.2723
	240120
	60.0000
	0.45
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0250
	平均值
	30.0000
	0.08
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.2444
	240120
	60.0000
	0.41
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0218
	平均值
	30.0000
	0.07
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.1675
	241224
	60.0000
	0.28
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0141
	平均值
	30.0000
	0.05
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.2438
	240225
	60.0000
	0.41
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0183
	平均值
	30.0000
	0.06
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1560
	240225
	60.0000
	0.26
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0115
	平均值
	30.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1354
	241123
	60.0000
	0.23
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0176
	平均值
	30.0000
	0.06
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.1347
	240120
	60.0000
	0.22
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0123
	平均值
	30.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.2418
	241105
	60.0000
	0.40
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0195
	平均值
	30.0000
	0.07
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.2391
	241203
	60.0000
	0.40
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0167
	平均值
	30.0000
	0.06
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.2605
	240208
	60.0000
	0.43
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0224
	平均值
	30.0000
	0.07
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.1184
	240111
	60.0000
	0.20
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0109
	平均值
	30.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1367
	241107
	60.0000
	0.23
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0131
	平均值
	30.0000
	0.04
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.1667
	241109
	60.0000
	0.28
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0188
	平均值
	30.0000
	0.06
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	2.0404
	241203
	60.0000
	3.40
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.2344
	平均值
	30.0000
	0.78
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	1.9514
	241109
	60.0000
	3.25
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.2805
	平均值
	30.0000
	0.93
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	6.8624
	241031
	60.0000
	11.44
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，-200
	42.90
	年平均
	0.8836
	平均值
	30.0000
	2.95
	＜30%
	达标

	TSP
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.9946
	240120
	300
	0.33
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1251
	平均值
	200
	0.06
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.5520
	240120
	300
	0.18
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0586
	平均值
	200
	0.03
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.5167
	240120
	300
	0.17
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0514
	平均值
	200
	0.03
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.3345
	241224
	300
	0.11
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0317
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.6229
	240225
	300
	0.21
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0448
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.3907
	240225
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0286
	平均值
	200
	0.01
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.3149
	240731
	300
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0440
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.3065
	240226
	300
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0293
	平均值
	200
	0.01
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.4944
	241105
	300
	0.16
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0429
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.5848
	240116
	300
	0.19
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0361
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.5236
	241109
	300
	0.17
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0501
	平均值
	200
	0.03
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.2362
	240111
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0260
	平均值
	200
	0.01
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.3811
	240118
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0324
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.3745
	241125
	300
	0.12
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0462
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	5.2857
	241203
	300
	1.76
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.6005
	平均值
	200
	0.30
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	4.0701
	241109
	300
	1.36
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.7222
	平均值
	200
	0.36
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	17.9085
	241031
	300
	5.97
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，-200
	42.90
	年平均
	2.3089
	平均值
	200
	1.15
	＜30%
	达标

	氨
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	4.0462
	24022220
	200
	2.02
	＜100%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	2.3419
	24010220
	200
	1.17
	＜100%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	2.3564
	24022623
	200
	1.18
	＜100%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	1.5708
	24120919
	200
	0.79
	＜100%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	1.8370
	24022517
	200
	0.92
	＜100%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	1.0822
	24022517
	200
	0.54
	＜100%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	1.6179
	24042907
	200
	0.81
	＜100%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	1.4508
	24022623
	200
	0.73
	＜100%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	1.8782
	24123105
	200
	0.94
	＜100%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	1.9600
	24011611
	200
	0.98
	＜100%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	3.0726
	24082207
	200
	1.54
	＜100%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	1.3216
	24011105
	200
	0.66
	＜100%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	2.3878
	24011816
	200
	1.19
	＜100%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	1.8262
	24020308
	200
	0.91
	＜100%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	10.5843
	24081807
	200
	5.29
	＜100%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	11.3932
	24010421
	200
	5.70
	＜100%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	1小时
	26.1908
	24020807
	200
	13.10
	＜100%
	达标

	硫化氢
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.0001
	24101608
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.0000
	24110317
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.0000
	24091508
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.0000
	24081607
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.0000
	24022517
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.0000
	24022517
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.0000
	24100608
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.0000
	24101820
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.0000
	24100908
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.0000
	24011611
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.0001
	24082207
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.0000
	24072507
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.0000
	24011816
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.0000
	24123010
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	0.0003
	24042107
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	0.0002
	24120710
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	17
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	0.0008
	24103109
	10
	0.01
	＜100%
	达标

	硫酸
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.7794
	24072507
	300
	0.26
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0858
	240210
	100
	0.09
	＜100%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.5621
	24010415
	300
	0.19
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0512
	240210
	100
	0.05
	＜100%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.3869
	24022220
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0365
	240210
	100
	0.04
	＜100%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.2394
	24081607
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0223
	241231
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.3146
	24062103
	300
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0347
	240618
	100
	0.03
	＜100%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.2590
	24022517
	300
	0.09
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0293
	240619
	100
	0.03
	＜100%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.3981
	24100608
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0225
	240606
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.2320
	24022220
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0190
	240226
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.4170
	24122307
	300
	0.14
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0405
	240117
	100
	0.04
	＜100%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.5425
	24011611
	300
	0.18
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0530
	240116
	100
	0.05
	＜100%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.9112
	24082207
	300
	0.30
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0473
	240105
	100
	0.05
	＜100%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.2491
	24072507
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0213
	241116
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.3912
	24011816
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0232
	240203
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.4168
	24020308
	300
	0.14
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0306
	241125
	100
	0.03
	＜100%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	3.3117
	24050407
	300
	1.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.3804
	240306
	100
	0.38
	＜100%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	2.5519
	24012102
	300
	0.85
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.3794
	240207
	100
	0.38
	＜100%
	达标

	
	17
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	6.7541
	24101108
	300
	2.25
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，0
	43.70
	日平均
	1.1401
	241115
	100
	1.14
	＜100%
	达标


本项目贡献浓度预测均达标，其中短期浓度贡献值1小时平均最大贡献浓度占标率分别为SO24.85%、NO256.00%、氨13.10%、硫化氢0.01%、硫酸雾2.25%，日平均最大贡献浓度占标率分别为SO23.24%、NO228.61%、PM1010.59%、PM2.511.44%、TSP5.97%、硫酸1.14%，均<100%；年平均最大贡献浓度占标率为SO20.87%、NO26.26%、PM102.73%、PM2.52.95%、TSP1.15%，均<30%。

表5.2-23  本项目贡献质量浓度预测结果表  单位：µg/m3（2031年1月1日之后）
	污染物
	序号
	点名称
	点坐标(x,y)
	地面高程(m)
	浓度类型
	最大贡献浓度
	出现时间
	评价标准
	占标率%
	是否超标

	二氧化硫
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	3.5507
	24022220
	150
	2.37 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.3909
	240120
	50
	0.78 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0404
	平均值
	20
	0.20 
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	2.4408
	24010220
	150
	1.63 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2208
	240120
	50
	0.44 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0215
	平均值
	20
	0.11 
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	2.3310
	24022623
	150
	1.55 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2059
	240120
	50
	0.41 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0177
	平均值
	20
	0.09 
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	1.5116
	24120919
	150
	1.01 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1452
	241224
	50
	0.29 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0122
	平均值
	20
	0.06 
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	1.6463
	24121201
	150
	1.10 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1867
	241224
	50
	0.37 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0132
	平均值
	20
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	1.1090
	24121201
	150
	0.74 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1224
	241224
	50
	0.24 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0083
	平均值
	20
	0.04 
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	1.4215
	24020803
	150
	0.95 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1297
	241123
	50
	0.26 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0127
	平均值
	20
	0.06 
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	1.5332
	24022623
	150
	1.02 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1202
	240120
	50
	0.24 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0098
	平均值
	20
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	1.9492
	24020224
	150
	1.30 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2365
	241105
	50
	0.47 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0186
	平均值
	20
	0.09 
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	1.8036
	24020504
	150
	1.20 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2121
	241203
	50
	0.42 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0158
	平均值
	20
	0.08 
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	2.0998
	24020807
	150
	1.40 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.2398
	241109
	50
	0.48 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0200
	平均值
	20
	0.10 
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	1.3335
	24011105
	150
	0.89 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1073
	240111
	50
	0.21 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0094
	平均值
	20
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	1.5134
	24020309
	150
	1.01 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1312
	241110
	50
	0.26 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0105
	平均值
	20
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	1.8461
	24020308
	150
	1.23 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.1569
	241109
	50
	0.31 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0147
	平均值
	20
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	7.0899
	24011610
	150
	4.73 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.1219
	241223
	50
	2.24 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1364
	平均值
	20
	0.68 
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	10.1293
	24020308
	150
	6.75 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.8708
	241109
	50
	3.74 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1865
	平均值
	20
	0.93 
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	100，200
	43.40
	1小时
	24.2283
	24020807
	150
	16.15 
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	日平均
	4.8538
	241026
	50
	9.71 
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	年平均
	0.5210
	平均值
	20
	2.61 
	＜30%
	达标

	二氧化氮
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	16.6240
	24022220
	200
	8.31 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.8936
	240120
	50
	3.79 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.2147
	平均值
	30
	0.72 
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	12.6528
	24010220
	200
	6.33 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.0935
	240120
	50
	2.19 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1183
	平均值
	30
	0.39 
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	11.9179
	24022220
	200
	5.96 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.1444
	240120
	50
	2.29 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1001
	平均值
	30
	0.33 
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	7.5059
	24120919
	200
	3.75 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.7508
	241224
	50
	1.50 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0695
	平均值
	30
	0.23 
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	8.5427
	24121201
	200
	4.27 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.0054
	241224
	50
	2.01 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0737
	平均值
	30
	0.25 
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	5.9809
	24121201
	200
	2.99 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.6733
	241224
	50
	1.35 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0462
	平均值
	30
	0.15 
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	7.7813
	24020803
	200
	3.89 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.7303
	241123
	50
	1.46 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0711
	平均值
	30
	0.24 
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	8.0681
	24022623
	200
	4.03 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.6750
	240120
	50
	1.35 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0558
	平均值
	30
	0.19 
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	10.8427
	24020224
	200
	5.42 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.3375
	241105
	50
	2.68 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1061
	平均值
	30
	0.35 
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	9.8190
	24020504
	200
	4.91 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.1419
	241223
	50
	2.28 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0886
	平均值
	30
	0.30 
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	10.6833
	24020807
	200
	5.34 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	1.3663
	241109
	50
	2.73 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1100
	平均值
	30
	0.37 
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	7.2118
	24011802
	200
	3.61 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.5889
	241230
	50
	1.18 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0521
	平均值
	30
	0.17 
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	8.2654
	24020309
	200
	4.13 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.7199
	241110
	50
	1.44 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0581
	平均值
	30
	0.19 
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	9.9116
	24020308
	200
	4.96 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.8344
	241109
	50
	1.67 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0812
	平均值
	30
	0.27 
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	32.7299
	24011610
	200
	16.36 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	5.2811
	241223
	50
	10.56 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.7410
	平均值
	30
	2.47 
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	47.2064
	24020308
	200
	23.60 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	9.1236
	241109
	50
	18.25 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.9505
	平均值
	30
	3.17 
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	1小时
	112.0092
	24020807
	200
	56.00 
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	日平均
	22.8863
	241026
	50
	45.77 
	＜100%
	达标

	
	
	
	100，200
	43.40
	年平均
	2.5033
	平均值
	30
	8.34 
	＜30%
	达标

	PM10
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.8773
	240120
	100
	0.88 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0948
	平均值
	50
	0.19 
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.4877
	240120
	100
	0.49 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0458
	平均值
	50
	0.09 
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.4417
	240120
	100
	0.44 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0400
	平均值
	50
	0.08 
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.2999
	241224
	100
	0.30 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0257
	平均值
	50
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.4506
	240225
	100
	0.45 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0337
	平均值
	50
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.2879
	240225
	100
	0.29 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0213
	平均值
	50
	0.04 
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.2440
	241123
	100
	0.24 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0325
	平均值
	50
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.2434
	240201
	100
	0.24 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0226
	平均值
	50
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.4358
	241105
	100
	0.44 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0355
	平均值
	50
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.4295
	241203
	100
	0.43 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0302
	平均值
	50
	0.06 
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.4655
	240208
	100
	0.47 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0407
	平均值
	50
	0.08 
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.2118
	240111
	100
	0.21 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0200
	平均值
	50
	0.04 
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.2454
	241107
	100
	0.25 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0241
	平均值
	50
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.3008
	241109
	100
	0.30 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0346
	平均值
	50
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	3.7736
	241203
	100
	3.77 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.4339
	平均值
	50
	0.87 
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	3.5051
	241109
	100
	3.51 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.5190
	平均值
	50
	1.04 
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	12.7080
	241031
	100
	12.71 
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，-200
	42.90
	年平均
	1.6368
	平均值
	50
	3.27 
	＜30%
	达标

	PM2.5
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.4900
	240120
	50
	0.98 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0516
	平均值
	25
	0.21 
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.2723
	240120
	50
	0.54 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0250
	平均值
	25
	0.10 
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.2444
	240120
	50
	0.49 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0218
	平均值
	25
	0.09 
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.1675
	241224
	50
	0.34 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0141
	平均值
	25
	0.06 
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.2438
	240225
	50
	0.49 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0183
	平均值
	25
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1560
	240225
	50
	0.31 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0115
	平均值
	25
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1354
	241123
	50
	0.27 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0176
	平均值
	25
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.1347
	240120
	50
	0.27 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0123
	平均值
	25
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.2418
	241105
	50
	0.48 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0195
	平均值
	25
	0.08 
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.2391
	241203
	50
	0.48 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0167
	平均值
	25
	0.07 
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.2605
	240208
	50
	0.52 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0224
	平均值
	25
	0.09 
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.1184
	240111
	50
	0.24 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0109
	平均值
	25
	0.04 
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1367
	241107
	50
	0.27 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0131
	平均值
	25
	0.05 
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.1667
	241109
	50
	0.33 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0188
	平均值
	25
	0.08 
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	2.0404
	241203
	50
	4.08 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.2344
	平均值
	25
	0.94 
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	1.9514
	241109
	50
	3.90 
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.2805
	平均值
	25
	1.12 
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	6.8624
	241031
	50
	13.72 
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，-200
	42.90
	年平均
	0.8836
	平均值
	25
	3.53 
	＜30%
	达标

	TSP
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.9946
	240120
	300
	0.33
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.1251
	平均值
	200
	0.06
	＜30%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.5520
	240120
	300
	0.18
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0586
	平均值
	200
	0.03
	＜30%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.5167
	240120
	300
	0.17
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0514
	平均值
	200
	0.03
	＜30%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.3345
	241224
	300
	0.11
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0317
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.6229
	240225
	300
	0.21
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0448
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.3907
	240225
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0286
	平均值
	200
	0.01
	＜30%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.3149
	240731
	300
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0440
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.3065
	240226
	300
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0293
	平均值
	200
	0.01
	＜30%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.4944
	241105
	300
	0.16
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0429
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.5848
	240116
	300
	0.19
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0361
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.5236
	241109
	300
	0.17
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0501
	平均值
	200
	0.03
	＜30%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.2362
	240111
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0260
	平均值
	200
	0.01
	＜30%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.3811
	240118
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0324
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.3745
	241125
	300
	0.12
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0462
	平均值
	200
	0.02
	＜30%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	5.2857
	241203
	300
	1.76
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.6005
	平均值
	200
	0.30
	＜30%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	4.0701
	241109
	300
	1.36
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.7222
	平均值
	200
	0.36
	＜30%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	17.9085
	241031
	300
	5.97
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，-200
	42.90
	年平均
	2.3089
	平均值
	200
	1.15
	＜30%
	达标

	氨
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	4.0462
	24022220
	200
	2.02
	＜100%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	2.3419
	24010220
	200
	1.17
	＜100%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	2.3564
	24022623
	200
	1.18
	＜100%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	1.5708
	24120919
	200
	0.79
	＜100%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	1.8370
	24022517
	200
	0.92
	＜100%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	1.0822
	24022517
	200
	0.54
	＜100%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	1.6179
	24042907
	200
	0.81
	＜100%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	1.4508
	24022623
	200
	0.73
	＜100%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	1.8782
	24123105
	200
	0.94
	＜100%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	1.9600
	24011611
	200
	0.98
	＜100%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	3.0726
	24082207
	200
	1.54
	＜100%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	1.3216
	24011105
	200
	0.66
	＜100%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	2.3878
	24011816
	200
	1.19
	＜100%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	1.8262
	24020308
	200
	0.91
	＜100%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	10.5843
	24081807
	200
	5.29
	＜100%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	11.3932
	24010421
	200
	5.70
	＜100%
	达标

	
	17
	网格
	0，-200
	42.90
	1小时
	26.1908
	24020807
	200
	13.10
	＜100%
	达标

	硫化氢
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.0001
	24101608
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.0000
	24110317
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.0000
	24091508
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.0000
	24081607
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.0000
	24022517
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.0000
	24022517
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.0000
	24100608
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.0000
	24101820
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.0000
	24100908
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.0000
	24011611
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.0001
	24082207
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.0000
	24072507
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.0000
	24011816
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.0000
	24123010
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	0.0003
	24042107
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	0.0002
	24120710
	10
	0.00
	＜100%
	达标

	
	17
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	0.0008
	24103109
	10
	0.01
	＜100%
	达标

	硫酸
	1
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.7794
	24072507
	300
	0.26
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0858
	240210
	100
	0.09
	＜100%
	达标

	
	2
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.5621
	24010415
	300
	0.19
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0512
	240210
	100
	0.05
	＜100%
	达标

	
	3
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.3869
	24022220
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0365
	240210
	100
	0.04
	＜100%
	达标

	
	4
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.2394
	24081607
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0223
	241231
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	5
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.3146
	24062103
	300
	0.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0347
	240618
	100
	0.03
	＜100%
	达标

	
	6
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.2590
	24022517
	300
	0.09
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0293
	240619
	100
	0.03
	＜100%
	达标

	
	7
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.3981
	24100608
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0225
	240606
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	8
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.2320
	24022220
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0190
	240226
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	9
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.4170
	24122307
	300
	0.14
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0405
	240117
	100
	0.04
	＜100%
	达标

	
	10
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.5425
	24011611
	300
	0.18
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0530
	240116
	100
	0.05
	＜100%
	达标

	
	11
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.9112
	24082207
	300
	0.30
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0473
	240105
	100
	0.05
	＜100%
	达标

	
	12
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.2491
	24072507
	300
	0.08
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0213
	241116
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	13
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.3912
	24011816
	300
	0.13
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0232
	240203
	100
	0.02
	＜100%
	达标

	
	14
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.4168
	24020308
	300
	0.14
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.0306
	241125
	100
	0.03
	＜100%
	达标

	
	15
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	3.3117
	24050407
	300
	1.10
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.3804
	240306
	100
	0.38
	＜100%
	达标

	
	16
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	2.5519
	24012102
	300
	0.85
	＜100%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.3794
	240207
	100
	0.38
	＜100%
	达标

	
	17
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	6.7541
	24101108
	300
	2.25
	＜100%
	达标

	
	
	
	0，0
	43.70
	日平均
	1.1401
	241115
	100
	1.14
	＜100%
	达标


本项目贡献浓度预测均达标，其中短期浓度贡献值1小时平均最大贡献浓度占标率分别为SO216.15%、NO256.00%、氨13.10%、硫化氢0.01%、硫酸雾2.25%，日平均最大贡献浓度占标率分别为SO29.71%、NO245.77%、PM1012.71%、PM2.513.72%、TSP5.97%、硫酸1.14%，均<100%；年平均最大贡献浓度占标率为SO22.61%、NO28.34%、PM103.27%、PM2.53.53%、TSP1.15%，均<30%。

[bookmark: _Toc116723201][bookmark: _Toc8781]5.2.6项目完成后预测结果与分析
1.达标因子预测值判定
区域SO2、NO2、TSP、硫酸、氨、硫化氢为达标因子，项目建成后污染物对环境的影响预测值为：“本项目对敏感点的贡献值”+“敏感点背景值”+“评价范围内其他在建项目对敏感点的贡献值”-“区域削减源对敏感点的贡献值”。根据导则要求，评价环境保护目标和网格点主要污染物保证率日均质量浓度和年均质量浓度达标情况，对于仅有短期浓度限值的因子，评价其短期浓度叠加后的达标情况。
SO2、NO2、TSP、硫酸、氨、硫化氢预测评价结果见下表。
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表5.2-24  达标因子预测值评价  单位：µg/m3（2026年3月1日~2030年12月31日）
	污染物
	点名称
	点坐标(x,y)
	地面高程(m)
	平均时段
	浓度增量
	出现时间
	背景浓度
	预测值
	评价标准
	占标率%
	达标情况

	二氧化硫
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.3779
	240120
	12.3300
	12.7079
	150.0000
	8.47
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0355
	平均值
	5.5000
	5.5355
	60.0000
	9.23
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.2090
	240120
	12.3300
	12.5390
	150.0000
	8.36
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0182
	平均值
	5.5000
	5.5182
	60.0000
	9.20
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.1668
	240120
	12.3300
	12.4968
	150.0000
	8.33
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0142
	平均值
	5.5000
	5.5142
	60.0000
	9.19
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.1315
	241224
	12.3300
	12.4615
	150.0000
	8.31
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0094
	平均值
	5.5000
	5.5094
	60.0000
	9.18
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.1586
	241224
	12.3300
	12.4886
	150.0000
	8.33
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0106
	平均值
	5.5000
	5.5106
	60.0000
	9.18
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1018
	241224
	12.3300
	12.4318
	150.0000
	8.29
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0068
	平均值
	5.5000
	5.5068
	60.0000
	9.18
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1043
	241123
	12.3300
	12.4343
	150.0000
	8.29
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0101
	平均值
	5.5000
	5.5101
	60.0000
	9.18
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.0959
	240120
	12.3300
	12.4259
	150.0000
	8.28
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0078
	平均值
	5.5000
	5.5078
	60.0000
	9.18
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.1894
	241105
	12.3300
	12.5194
	150.0000
	8.35
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0150
	平均值
	5.5000
	5.5150
	60.0000
	9.19
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.1801
	241203
	12.3300
	12.5101
	150.0000
	8.34
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0130
	平均值
	5.5000
	5.5130
	60.0000
	9.19
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.2225
	240208
	12.3300
	12.5525
	150.0000
	8.37
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0170
	平均值
	5.5000
	5.5170
	60.0000
	9.20
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.0977
	240111
	12.3300
	12.4277
	150.0000
	8.29
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0078
	平均值
	5.5000
	5.5078
	60.0000
	9.18
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1121
	241110
	12.3300
	12.4421
	150.0000
	8.29
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0088
	平均值
	5.5000
	5.5088
	60.0000
	9.18
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.1401
	241109
	12.3300
	12.4701
	150.0000
	8.31
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0124
	平均值
	5.5000
	5.5124
	60.0000
	9.19
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	1.1085
	241223
	12.3300
	13.4385
	150.0000
	8.96
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.1155
	平均值
	5.5000
	5.6155
	60.0000
	9.36
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	1.8108
	241109
	12.3300
	14.1408
	150.0000
	9.43
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.1726
	平均值
	5.5000
	5.6726
	60.0000
	9.45
	达标

	
	网格
	-100，-200
	44.90
	日平均
	4.7966
	241026
	12.3300
	17.1266
	150.0000
	11.42
	达标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	0.5073
	平均值
	5.5000
	6.0073
	60.0000
	10.01
	达标

	二氧化氮
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	1.6625
	240120
	61.8800
	63.5425
	80.0000
	79.43
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2698
	平均值
	27.4800
	27.2102
	40.0000
	68.03
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.7423
	240120
	61.8800
	62.6223
	80.0000
	78.28
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.3982
	平均值
	27.4800
	27.0818
	40.0000
	67.70
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.4911
	240229
	61.8800
	62.3711
	80.0000
	77.96
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.4659
	平均值
	27.4800
	27.0141
	40.0000
	67.54
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.6076
	241224
	61.8800
	62.4876
	80.0000
	78.11
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.7032
	平均值
	27.4800
	26.7768
	40.0000
	66.94
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.7096
	241224
	61.8800
	62.5897
	80.0000
	78.24
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.7892
	平均值
	27.4800
	26.6908
	40.0000
	66.73
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1791
	240619
	61.8800
	62.0591
	80.0000
	77.57
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-4.8892
	平均值
	27.4800
	22.5908
	40.0000
	56.48
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.4622
	241123
	61.8800
	62.3422
	80.0000
	77.93
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-1.3003
	平均值
	27.4800
	26.1797
	40.0000
	65.45
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.3257
	240222
	61.8800
	62.2057
	80.0000
	77.76
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.3765
	平均值
	27.4800
	27.1035
	40.0000
	67.76
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.6542
	241105
	61.8800
	62.5342
	80.0000
	78.17
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2771
	平均值
	27.4800
	27.2029
	40.0000
	68.01
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.7341
	241203
	61.8800
	62.6142
	80.0000
	78.27
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2078
	平均值
	27.4800
	27.2723
	40.0000
	68.18
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.8115
	240208
	61.8800
	62.6915
	80.0000
	78.36
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.1758
	平均值
	27.4800
	27.3042
	40.0000
	68.26
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.3668
	241116
	61.8800
	62.2468
	80.0000
	77.81
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2761
	平均值
	27.4800
	27.2039
	40.0000
	68.01
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1210
	240210
	61.8800
	62.0010
	80.0000
	77.50
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.3175
	平均值
	27.4800
	27.1625
	40.0000
	67.91
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.0481
	240716
	61.8800
	61.9281
	80.0000
	77.41
	达标

	
	
	
	
	年平均
	-0.1820
	平均值
	27.4800
	27.2980
	40.0000
	68.25
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	4.7304
	241223
	61.8800
	66.6105
	80.0000
	83.26
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.1555
	平均值
	27.4800
	27.6355
	40.0000
	69.09
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	6.7758
	241109
	61.8800
	68.6558
	80.0000
	85.82
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.4001
	平均值
	27.4800
	27.8801
	40.0000
	69.70
	达标

	
	网格
	100，200
	43.40
	日平均
	20.6088
	241026
	61.8800
	82.4888
	80.0000
	103.11
	超标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	1.9528
	平均值
	27.4800
	29.4328
	40.0000
	73.58
	达标

	TSP
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.9244
	240120
	102.0000
	102.9244
	300.0000
	34.31
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.4731
	240120
	102.0000
	102.4731
	300.0000
	34.16
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.3645
	240120
	102.0000
	102.3645
	300.0000
	34.12
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.2913
	241224
	102.0000
	102.2913
	300.0000
	34.10
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.4738
	240225
	102.0000
	102.4738
	300.0000
	34.16
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.2690
	240619
	102.0000
	102.2690
	300.0000
	34.09
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.2422
	240731
	102.0000
	102.2422
	300.0000
	34.08
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.2320
	240201
	102.0000
	102.2320
	300.0000
	34.08
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.3470
	241105
	102.0000
	102.3470
	300.0000
	34.12
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.4567
	240116
	102.0000
	102.4567
	300.0000
	34.15
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.4363
	240208
	102.0000
	102.4363
	300.0000
	34.15
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.1884
	240324
	102.0000
	102.1884
	300.0000
	34.06
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1959
	240118
	102.0000
	102.1959
	300.0000
	34.07
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.1461
	241230
	102.0000
	102.1461
	300.0000
	34.05
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	5.2571
	241203
	102.0000
	107.2571
	300.0000
	35.75
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	3.5602
	241109
	102.0000
	105.5602
	300.0000
	35.19
	达标

	
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	17.5543
	241031
	102.0000
	119.5543
	300.0000
	39.85
	达标

	氨
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	3.9736
	24022220
	70.0000
	73.9736
	200.0000
	36.99
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	2.1875
	24022220
	70.0000
	72.1876
	200.0000
	36.09
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	2.2025
	24022623
	70.0000
	72.2025
	200.0000
	36.10
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	1.4783
	24120919
	70.0000
	71.4783
	200.0000
	35.74
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	1.7826
	24022517
	70.0000
	71.7826
	200.0000
	35.89
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	1.0128
	24022517
	70.0000
	71.0128
	200.0000
	35.51
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	1.5395
	24042907
	70.0000
	71.5395
	200.0000
	35.77
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	1.3413
	24022623
	70.0000
	71.3413
	200.0000
	35.67
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	1.7360
	24123105
	70.0000
	71.7360
	200.0000
	35.87
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	1.8108
	24011611
	70.0000
	71.8108
	200.0000
	35.91
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	2.9579
	24082207
	70.0000
	72.9579
	200.0000
	36.48
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	1.2372
	24011105
	70.0000
	71.2372
	200.0000
	35.62
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	2.2296
	24011816
	70.0000
	72.2296
	200.0000
	36.11
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	1.6882
	24020308
	70.0000
	71.6882
	200.0000
	35.84
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	10.5843
	24081807
	70.0000
	80.5843
	200.0000
	40.29
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	11.2409
	24010421
	70.0000
	81.2409
	200.0000
	40.62
	达标

	
	网格
	0，-200
	42.90
	1小时
	26.1908
	24020807
	70.0000
	96.1908
	200.0000
	48.10
	达标

	硫酸
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.7794
	24072507
	0.0000
	0.7794
	300.0000
	0.26
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0858
	240210
	0.0000
	0.0858
	100.0000
	0.09
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.5621
	24010415
	0.0000
	0.5621
	300.0000
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0512
	240210
	0.0000
	0.0512
	100.0000
	0.05
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.3869
	24022220
	0.0000
	0.3869
	300.0000
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0365
	240210
	0.0000
	0.0365
	100.0000
	0.04
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.2394
	24081607
	0.0000
	0.2394
	300.0000
	0.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0223
	241231
	0.0000
	0.0223
	100.0000
	0.02
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.3146
	24062103
	0.0000
	0.3146
	300.0000
	0.10
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0347
	240618
	0.0000
	0.0347
	100.0000
	0.03
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.2590
	24022517
	0.0000
	0.2590
	300.0000
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0293
	240619
	0.0000
	0.0293
	100.0000
	0.03
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.3981
	24100608
	0.0000
	0.3981
	300.0000
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0224
	240606
	0.0000
	0.0224
	100.0000
	0.02
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.2320
	24022220
	0.0000
	0.2320
	300.0000
	0.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0190
	240226
	0.0000
	0.0190
	100.0000
	0.02
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.4170
	24122307
	0.0000
	0.4170
	300.0000
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0405
	240117
	0.0000
	0.0405
	100.0000
	0.04
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.5425
	24011611
	0.0000
	0.5425
	300.0000
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0530
	240116
	0.0000
	0.0530
	100.0000
	0.05
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.9112
	24082207
	0.0000
	0.9112
	300.0000
	0.30
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0473
	240105
	0.0000
	0.0473
	100.0000
	0.05
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.2491
	24072507
	0.0000
	0.2491
	300.0000
	0.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0213
	241116
	0.0000
	0.0213
	100.0000
	0.02
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.3912
	24011816
	0.0000
	0.3912
	300.0000
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0232
	240203
	0.0000
	0.0232
	100.0000
	0.02
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.4168
	24020308
	0.0000
	0.4168
	300.0000
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0306
	241125
	0.0000
	0.0306
	100.0000
	0.03
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	3.3116
	24050407
	0.0000
	3.3116
	300.0000
	1.10
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3804
	240306
	0.0000
	0.3804
	100.0000
	0.38
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	2.5519
	24012102
	0.0000
	2.5519
	300.0000
	0.85
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3794
	240207
	0.0000
	0.3794
	100.0000
	0.38
	达标

	
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	6.7541
	24101108
	0.0000
	6.7541
	300.0000
	2.25
	达标

	
	
	0，0
	43.70
	日平均
	1.1401
	241115
	0.0000
	1.1401
	100.0000
	1.14
	达标

	硫化氢
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.0001
	24101608
	3.0000
	3.0001
	10.0000
	30.00
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.0000
	24110317
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.0000
	24091508
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.0000
	24081607
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.0000
	24022517
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.0000
	24022517
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.0000
	24100608
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.0000
	24101820
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.0000
	24100908
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.0000
	24011611
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.0001
	24082207
	3.0000
	3.0001
	10.0000
	30.00
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.0000
	24072507
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.0000
	24011816
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.0000
	24123010
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	0.0003
	24042107
	3.0000
	3.0003
	10.0000
	30.00
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	0.0002
	24120710
	3.0000
	3.0002
	10.0000
	30.00
	达标

	
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	0.0008
	24103109
	3.0000
	3.0008
	10.0000
	30.01
	达标
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表5.2-25  达标因子预测值评价  单位：µg/m3（2031年1月1日之后）
	污染物
	点名称
	点坐标(x,y)
	地面高程(m)
	平均时段
	浓度增量
	出现时间
	背景浓度
	预测值
	评价标准
	占标率%
	达标情况

	二氧化硫
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.3779
	240120
	12.3300
	12.7079
	50.0000
	25.42 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0355
	平均值
	5.5000
	5.5355
	20.0000
	27.68 
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.2090
	240120
	12.3300
	12.5390
	50.0000
	25.08 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0182
	平均值
	5.5000
	5.5182
	20.0000
	27.59 
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.1668
	240120
	12.3300
	12.4968
	50.0000
	24.99 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0142
	平均值
	5.5000
	5.5142
	20.0000
	27.57 
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.1315
	241224
	12.3300
	12.4615
	50.0000
	24.92 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0094
	平均值
	5.5000
	5.5094
	20.0000
	27.55 
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.1586
	241224
	12.3300
	12.4886
	50.0000
	24.98 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0106
	平均值
	5.5000
	5.5106
	20.0000
	27.55 
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1018
	241224
	12.3300
	12.4318
	50.0000
	24.86 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0068
	平均值
	5.5000
	5.5068
	20.0000
	27.53 
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1043
	241123
	12.3300
	12.4343
	50.0000
	24.87 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0101
	平均值
	5.5000
	5.5101
	20.0000
	27.55 
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.0959
	240120
	12.3300
	12.4259
	50.0000
	24.85 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0078
	平均值
	5.5000
	5.5078
	20.0000
	27.54 
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.1894
	241105
	12.3300
	12.5194
	50.0000
	25.04 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0150
	平均值
	5.5000
	5.5150
	20.0000
	27.58 
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.1801
	241203
	12.3300
	12.5101
	50.0000
	25.02 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0130
	平均值
	5.5000
	5.5130
	20.0000
	27.57 
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.2225
	240208
	12.3300
	12.5525
	50.0000
	25.11 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0170
	平均值
	5.5000
	5.5170
	20.0000
	27.59 
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.0977
	240111
	12.3300
	12.4277
	50.0000
	24.86 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0078
	平均值
	5.5000
	5.5078
	20.0000
	27.54 
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1121
	241110
	12.3300
	12.4421
	50.0000
	24.88 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0088
	平均值
	5.5000
	5.5088
	20.0000
	27.54 
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.1401
	241109
	12.3300
	12.4701
	50.0000
	24.94 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.0124
	平均值
	5.5000
	5.5124
	20.0000
	27.56 
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	1.1085
	241223
	12.3300
	13.4385
	50.0000
	26.88 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.1155
	平均值
	5.5000
	5.6155
	20.0000
	28.08 
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	1.8108
	241109
	12.3300
	14.1408
	50.0000
	28.28 
	达标

	
	
	
	
	年平均
	0.1726
	平均值
	5.5000
	5.6726
	20.0000
	28.36 
	达标

	
	网格
	-100，-200
	44.90
	日平均
	4.7966
	241026
	12.3300
	17.1266
	50.0000
	34.25 
	达标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	0.5073
	平均值
	5.5000
	6.0073
	20.0000
	30.04 
	达标

	二氧化氮
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	1.6625
	240120
	61.8800
	63.5425
	50.0000
	127.09 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2698
	平均值
	27.4800
	27.2102
	30.0000
	90.70 
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.7423
	240120
	61.8800
	62.6223
	50.0000
	125.24 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.3982
	平均值
	27.4800
	27.0818
	30.0000
	90.27 
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.4911
	240229
	61.8800
	62.3711
	50.0000
	124.74 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.4659
	平均值
	27.4800
	27.0141
	30.0000
	90.05 
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.6076
	241224
	61.8800
	62.4876
	50.0000
	124.98 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.7032
	平均值
	27.4800
	26.7768
	30.0000
	89.26 
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.7096
	241224
	61.8800
	62.5897
	50.0000
	125.18 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.7892
	平均值
	27.4800
	26.6908
	30.0000
	88.97 
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1791
	240619
	61.8800
	62.0591
	50.0000
	124.12 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-4.8892
	平均值
	27.4800
	22.5908
	30.0000
	75.30 
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.4622
	241123
	61.8800
	62.3422
	50.0000
	124.68 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-1.3003
	平均值
	27.4800
	26.1797
	30.0000
	87.27 
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.3257
	240222
	61.8800
	62.2057
	50.0000
	124.41 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.3765
	平均值
	27.4800
	27.1035
	30.0000
	90.35 
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.6542
	241105
	61.8800
	62.5342
	50.0000
	125.07 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2771
	平均值
	27.4800
	27.2029
	30.0000
	90.68 
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.7341
	241203
	61.8800
	62.6142
	50.0000
	125.23 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2078
	平均值
	27.4800
	27.2723
	30.0000
	90.91 
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.8115
	240208
	61.8800
	62.6915
	50.0000
	125.38 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.1758
	平均值
	27.4800
	27.3042
	30.0000
	91.01 
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.3668
	241116
	61.8800
	62.2468
	50.0000
	124.49 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2761
	平均值
	27.4800
	27.2039
	30.0000
	90.68 
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1210
	240210
	61.8800
	62.0010
	50.0000
	124.00 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.3175
	平均值
	27.4800
	27.1625
	30.0000
	90.54 
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.0481
	240716
	61.8800
	61.9281
	50.0000
	123.86 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.1820
	平均值
	27.4800
	27.2980
	30.0000
	90.99 
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	4.7304
	241223
	61.8800
	66.6105
	50.0000
	133.22 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.1555
	平均值
	27.4800
	27.6355
	30.0000
	92.12 
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	6.7758
	241109
	61.8800
	68.6558
	50.0000
	137.31 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.4001
	平均值
	27.4800
	27.8801
	30.0000
	92.93 
	达标

	
	网格
	100，200
	43.40
	日平均
	20.6088
	241026
	61.8800
	82.4888
	50.0000
	164.98 
	超标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	1.9528
	平均值
	27.4800
	29.4328
	30.0000
	98.11 
	达标

	TSP
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.9244
	240120
	102.0000
	102.9244
	300.0000
	34.31
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.4731
	240120
	102.0000
	102.4731
	300.0000
	34.16
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.3645
	240120
	102.0000
	102.3645
	300.0000
	34.12
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.2913
	241224
	102.0000
	102.2913
	300.0000
	34.10
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.4738
	240225
	102.0000
	102.4738
	300.0000
	34.16
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.2690
	240619
	102.0000
	102.2690
	300.0000
	34.09
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.2422
	240731
	102.0000
	102.2422
	300.0000
	34.08
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.2320
	240201
	102.0000
	102.2320
	300.0000
	34.08
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.3470
	241105
	102.0000
	102.3470
	300.0000
	34.12
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.4567
	240116
	102.0000
	102.4567
	300.0000
	34.15
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.4363
	240208
	102.0000
	102.4363
	300.0000
	34.15
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.1884
	240324
	102.0000
	102.1884
	300.0000
	34.06
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1959
	240118
	102.0000
	102.1959
	300.0000
	34.07
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.1461
	241230
	102.0000
	102.1461
	300.0000
	34.05
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	5.2571
	241203
	102.0000
	107.2571
	300.0000
	35.75
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	3.5602
	241109
	102.0000
	105.5602
	300.0000
	35.19
	达标

	
	网格
	0，-200
	42.90
	日平均
	17.5543
	241031
	102.0000
	119.5543
	300.0000
	39.85
	达标

	氨
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	3.9736
	24022220
	70.0000
	73.9736
	200.0000
	36.99
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	2.1875
	24022220
	70.0000
	72.1876
	200.0000
	36.09
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	2.2025
	24022623
	70.0000
	72.2025
	200.0000
	36.10
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	1.4783
	24120919
	70.0000
	71.4783
	200.0000
	35.74
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	1.7826
	24022517
	70.0000
	71.7826
	200.0000
	35.89
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	1.0128
	24022517
	70.0000
	71.0128
	200.0000
	35.51
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	1.5395
	24042907
	70.0000
	71.5395
	200.0000
	35.77
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	1.3413
	24022623
	70.0000
	71.3413
	200.0000
	35.67
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	1.7360
	24123105
	70.0000
	71.7360
	200.0000
	35.87
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	1.8108
	24011611
	70.0000
	71.8108
	200.0000
	35.91
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	2.9579
	24082207
	70.0000
	72.9579
	200.0000
	36.48
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	1.2372
	24011105
	70.0000
	71.2372
	200.0000
	35.62
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	2.2296
	24011816
	70.0000
	72.2296
	200.0000
	36.11
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	1.6882
	24020308
	70.0000
	71.6882
	200.0000
	35.84
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	10.5843
	24081807
	70.0000
	80.5843
	200.0000
	40.29
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	11.2409
	24010421
	70.0000
	81.2409
	200.0000
	40.62
	达标

	
	网格
	0，-200
	42.90
	1小时
	26.1908
	24020807
	70.0000
	96.1908
	200.0000
	48.10
	达标

	硫酸
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.7794
	24072507
	0.0000
	0.7794
	300.0000
	0.26
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0858
	240210
	0.0000
	0.0858
	100.0000
	0.09
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.5621
	24010415
	0.0000
	0.5621
	300.0000
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0512
	240210
	0.0000
	0.0512
	100.0000
	0.05
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.3869
	24022220
	0.0000
	0.3869
	300.0000
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0365
	240210
	0.0000
	0.0365
	100.0000
	0.04
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.2394
	24081607
	0.0000
	0.2394
	300.0000
	0.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0223
	241231
	0.0000
	0.0223
	100.0000
	0.02
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.3146
	24062103
	0.0000
	0.3146
	300.0000
	0.10
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0347
	240618
	0.0000
	0.0347
	100.0000
	0.03
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.2590
	24022517
	0.0000
	0.2590
	300.0000
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0293
	240619
	0.0000
	0.0293
	100.0000
	0.03
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.3981
	24100608
	0.0000
	0.3981
	300.0000
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0224
	240606
	0.0000
	0.0224
	100.0000
	0.02
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.2320
	24022220
	0.0000
	0.2320
	300.0000
	0.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0190
	240226
	0.0000
	0.0190
	100.0000
	0.02
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.4170
	24122307
	0.0000
	0.4170
	300.0000
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0405
	240117
	0.0000
	0.0405
	100.0000
	0.04
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.5425
	24011611
	0.0000
	0.5425
	300.0000
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0530
	240116
	0.0000
	0.0530
	100.0000
	0.05
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.9112
	24082207
	0.0000
	0.9112
	300.0000
	0.30
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0473
	240105
	0.0000
	0.0473
	100.0000
	0.05
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.2491
	24072507
	0.0000
	0.2491
	300.0000
	0.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0213
	241116
	0.0000
	0.0213
	100.0000
	0.02
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.3912
	24011816
	0.0000
	0.3912
	300.0000
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0232
	240203
	0.0000
	0.0232
	100.0000
	0.02
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.4168
	24020308
	0.0000
	0.4168
	300.0000
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0306
	241125
	0.0000
	0.0306
	100.0000
	0.03
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	3.3116
	24050407
	0.0000
	3.3116
	300.0000
	1.10
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3804
	240306
	0.0000
	0.3804
	100.0000
	0.38
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	2.5519
	24012102
	0.0000
	2.5519
	300.0000
	0.85
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3794
	240207
	0.0000
	0.3794
	100.0000
	0.38
	达标

	
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	6.7541
	24101108
	0.0000
	6.7541
	300.0000
	2.25
	达标

	
	
	0，0
	43.70
	日平均
	1.1401
	241115
	0.0000
	1.1401
	100.0000
	1.14
	达标

	硫化氢
	东王村
	-546，-382
	45.30
	1小时
	0.0001
	24101608
	3.0000
	3.0001
	10.0000
	30.00
	达标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	1小时
	0.0000
	24110317
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	1小时
	0.0000
	24091508
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	1小时
	0.0000
	24081607
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	1小时
	0.0000
	24022517
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	1小时
	0.0000
	24022517
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	1小时
	0.0000
	24100608
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	1小时
	0.0000
	24101820
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	1小时
	0.0000
	24100908
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	1小时
	0.0000
	24011611
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	1小时
	0.0001
	24082207
	3.0000
	3.0001
	10.0000
	30.00
	达标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	1小时
	0.0000
	24072507
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	1小时
	0.0000
	24011816
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	1小时
	0.0000
	24123010
	3.0000
	3.0000
	10.0000
	30.00
	达标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	1小时
	0.0003
	24042107
	3.0000
	3.0003
	10.0000
	30.00
	达标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	1小时
	0.0002
	24120710
	3.0000
	3.0002
	10.0000
	30.00
	达标

	
	网格
	0，-100
	44.70
	1小时
	0.0008
	24103109
	3.0000
	3.0008
	10.0000
	30.01
	达标
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图5.2-9  本项目预测质量浓度预测图—SO2日均  µg/m3
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图5.2-10  本项目预测质量浓度预测图—SO2年均  µg/m3
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图5.2-12  本项目预测质量浓度预测图—NO2年均  µg/m3
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图5.2-13  本项目预测质量浓度预测图—TSP日均  µg/m3
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图5.2-14  本项目预测质量浓度预测图—氨1小时  µg/m3
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[image: ]图5.2-15  本项目预测质量浓度预测图—硫酸1小时  µg/m3
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图5.2-16  本项目预测质量浓度预测图—硫酸日均  µg/m3
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图5.2-17  本项目预测质量浓度预测图—硫化氢1小时  µg/m3


综上结果可知，正常工况下，废气污染源中氨时均最大落地浓度96.1908μg/m3，占标率为48.10%；硫化氢时均最大落地浓度3.0008μg/m3，占标率为30.01%；硫酸时均最大落地浓度6.7541μg/m3，占标率为2.25%，日均最大落地浓度1.1401μg/m3，占标率为1.14%，预测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP日均最大落地浓度为119.5543μg/m3，占标率为39.85%，预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
2026年3月1日~2030年12月31日，二氧化硫日均最大落地浓度为17.1266μg/m3，占标率为11.42%，年均最大落地浓度为6.0073μg/m3，占标率为10.01%，预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准；二氧化氮日均最大落地浓度为82.4888μg/m3，占标率为103.11%，年均最大落地浓度为29.4328μg/m3，占标率为73.58%，预测值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准。
2031年1月1日之后，二氧化硫日均最大落地浓度为17.1266μg/m3，占标率为34.25%，年均最大落地浓度为6.0073μg/m3，占标率为30.04%，预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1二级标准；二氧化氮日均最大落地浓度为82.4888μg/m3，占标率为164.98%，年均最大落地浓度为29.4328μg/m3，占标率为98.11%，预测值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1二级标准。
根据上述预测结果NO2为不达标因子。根据大气导则要求，需进行年平均质量浓度变化率计算。
2.不达标因子预测值判定
区域PM10、PM2.5为不达标因子，项目建成后污染物对环境的影响预测值为：“本项目对敏感点的贡献值”+“大气环境质量限期达标规划的目标值”+“评价范围内其他在建项目对敏感点的贡献值”-“以新带老污染源对敏感点的贡献值”-“区域削减源对敏感点的贡献值”。根据导则要求，评价环境保护目标和网格点主要污染物保证率日均质量浓度和年均质量浓度达标情况，对于仅有短期浓度限值的因子，评价其短期浓度叠加后的达标情况。
PM10、PM2.5预测评价结果见下表。
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表5.2-26  不达标因子预测值评价  µg/m3（2026年3月1日~2030年12月31日）
	污染物
	点名称
	点坐标(x,y)
	地面高程(m)
	平均时段
	浓度增量
	出现时间
	背景浓度
	预测值
	评价标准
	占标率%
	达标情况

	PM10
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.8181
	240120
	187.4200
	188.2381
	120.0000
	156.87
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0291
	平均值
	91.1600
	91.1891
	60.0000
	151.98
	超标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.4198
	240120
	187.4200
	187.8398
	120.0000
	156.53
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0198
	平均值
	91.1600
	91.1402
	60.0000
	151.90
	超标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.3216
	240201
	187.4200
	187.7416
	120.0000
	156.45
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0295
	平均值
	91.1600
	91.1305
	60.0000
	151.88
	超标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.2624
	241224
	187.4200
	187.6824
	120.0000
	156.40
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0639
	平均值
	91.1600
	91.0961
	60.0000
	151.83
	超标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.3346
	240225
	187.4200
	187.7546
	120.0000
	156.46
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0666
	平均值
	91.1600
	91.0934
	60.0000
	151.82
	超标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1693
	240619
	187.4200
	187.5893
	120.0000
	156.32
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.5095
	平均值
	91.1600
	90.6505
	60.0000
	151.08
	超标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1871
	241123
	187.4200
	187.6071
	120.0000
	156.34
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.1155
	平均值
	91.1600
	91.0445
	60.0000
	151.74
	超标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.1995
	240201
	187.4200
	187.6195
	120.0000
	156.35
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0377
	平均值
	91.1600
	91.1223
	60.0000
	151.87
	超标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.3077
	241105
	187.4200
	187.7277
	120.0000
	156.44
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0126
	平均值
	91.1600
	91.1474
	60.0000
	151.91
	超标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.3414
	241203
	187.4200
	187.7614
	120.0000
	156.47
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0084
	平均值
	91.1600
	91.1516
	60.0000
	151.92
	超标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.3942
	240208
	187.4200
	187.8142
	120.0000
	156.51
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0027
	平均值
	91.1600
	91.1627
	60.0000
	151.94
	超标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.1576
	241225
	187.4200
	187.5776
	120.0000
	156.31
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0315
	平均值
	91.1600
	91.1285
	60.0000
	151.88
	超标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1457
	241107
	187.4200
	187.5656
	120.0000
	156.30
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0264
	平均值
	91.1600
	91.1336
	60.0000
	151.89
	超标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.0847
	241109
	187.4200
	187.5047
	120.0000
	156.25
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0028
	平均值
	91.1600
	91.1572
	60.0000
	151.93
	超标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	3.7481
	241203
	187.4200
	191.1681
	120.0000
	159.31
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.3112
	平均值
	91.1600
	91.4713
	60.0000
	152.45
	超标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	3.0704
	241109
	187.4200
	190.4904
	120.0000
	158.74
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.4202
	平均值
	91.1600
	91.5802
	60.0000
	152.63
	超标

	
	网格
	-100，-200
	44.90
	日平均
	12.4724
	241031
	187.4200
	199.8924
	120.0000
	166.58
	超标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	1.5215
	平均值
	91.1600
	92.6816
	60.0000
	154.47
	超标

	PM2.5
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.4581
	240120
	144.7100
	145.1681
	60.0000
	241.95
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0158
	平均值
	35.0000
	35.0158
	30.0000
	116.72
	超标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.2355
	240120
	144.7100
	144.9455
	60.0000
	241.58
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0109
	平均值
	35.0000
	34.9891
	30.0000
	116.63
	超标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.1807
	240201
	144.7100
	144.8907
	60.0000
	241.48
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0162
	平均值
	35.0000
	34.9838
	30.0000
	116.61
	超标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.1475
	241224
	144.7100
	144.8575
	60.0000
	241.43
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0351
	平均值
	35.0000
	34.9649
	30.0000
	116.55
	超标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.1862
	241224
	144.7100
	144.8962
	60.0000
	241.49
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0368
	平均值
	35.0000
	34.9632
	30.0000
	116.54
	超标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.0892
	240619
	144.7100
	144.7992
	60.0000
	241.33
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2812
	平均值
	35.0000
	34.7188
	30.0000
	115.73
	超标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1050
	241123
	144.7100
	144.8150
	60.0000
	241.36
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0641
	平均值
	35.0000
	34.9359
	30.0000
	116.45
	超标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.1112
	240201
	144.7100
	144.8212
	60.0000
	241.37
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0204
	平均值
	35.0000
	34.9796
	30.0000
	116.60
	超标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.1728
	241105
	144.7100
	144.8828
	60.0000
	241.47
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0069
	平均值
	35.0000
	34.9931
	30.0000
	116.64
	超标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.1918
	241203
	144.7100
	144.9018
	60.0000
	241.50
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0045
	平均值
	35.0000
	34.9955
	30.0000
	116.65
	超标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.2219
	240208
	144.7100
	144.9319
	60.0000
	241.55
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0016
	平均值
	35.0000
	35.0016
	30.0000
	116.67
	超标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.0889
	241225
	144.7100
	144.7989
	60.0000
	241.33
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0168
	平均值
	35.0000
	34.9832
	30.0000
	116.61
	超标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.0823
	241107
	144.7100
	144.7923
	60.0000
	241.32
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0144
	平均值
	35.0000
	34.9856
	30.0000
	116.62
	超标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.0485
	241109
	144.7100
	144.7585
	60.0000
	241.26
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0015
	平均值
	35.0000
	34.9985
	30.0000
	116.66
	超标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	2.0265
	241203
	144.7100
	146.7365
	60.0000
	244.56
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.1690
	平均值
	35.0000
	35.1690
	30.0000
	117.23
	超标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	1.7151
	241109
	144.7100
	146.4251
	60.0000
	244.04
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.2273
	平均值
	35.0000
	35.2274
	30.0000
	117.42
	超标

	
	网格
	100，200
	43.40
	日平均
	6.7390
	241031
	144.7100
	151.4491
	60.0000
	252.42
	超标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	0.8221
	平均值
	35.0000
	35.8221
	30.0000
	119.41
	超标


表5.2-27  不达标因子预测值评价  µg/m3（2031年1月1日之后）
	污染物
	点名称
	点坐标(x,y)
	地面高程(m)
	平均时段
	浓度增量
	出现时间
	背景浓度
	预测值
	评价标准
	占标率%
	达标情况

	PM10
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.8181
	240120
	187.4200
	188.2381
	100.0000
	188.24 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0291
	平均值
	91.1600
	91.1891
	50.0000
	182.38 
	超标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.4198
	240120
	187.4200
	187.8398
	100.0000
	187.84 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0198
	平均值
	91.1600
	91.1402
	50.0000
	182.28 
	超标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.3216
	240201
	187.4200
	187.7416
	100.0000
	187.74 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0295
	平均值
	91.1600
	91.1305
	50.0000
	182.26 
	超标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.2624
	241224
	187.4200
	187.6824
	100.0000
	187.68 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0639
	平均值
	91.1600
	91.0961
	50.0000
	182.19 
	超标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.3346
	240225
	187.4200
	187.7546
	100.0000
	187.75 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0666
	平均值
	91.1600
	91.0934
	50.0000
	182.19 
	超标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.1693
	240619
	187.4200
	187.5893
	100.0000
	187.59 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.5095
	平均值
	91.1600
	90.6505
	50.0000
	181.30 
	超标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1871
	241123
	187.4200
	187.6071
	100.0000
	187.61 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.1155
	平均值
	91.1600
	91.0445
	50.0000
	182.09 
	超标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.1995
	240201
	187.4200
	187.6195
	100.0000
	187.62 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0377
	平均值
	91.1600
	91.1223
	50.0000
	182.24 
	超标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.3077
	241105
	187.4200
	187.7277
	100.0000
	187.73 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0126
	平均值
	91.1600
	91.1474
	50.0000
	182.29 
	超标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.3414
	241203
	187.4200
	187.7614
	100.0000
	187.76 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0084
	平均值
	91.1600
	91.1516
	50.0000
	182.30 
	超标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.3942
	240208
	187.4200
	187.8142
	100.0000
	187.81 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0027
	平均值
	91.1600
	91.1627
	50.0000
	182.33 
	超标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.1576
	241225
	187.4200
	187.5776
	100.0000
	187.58 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0315
	平均值
	91.1600
	91.1285
	50.0000
	182.26 
	超标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.1457
	241107
	187.4200
	187.5656
	100.0000
	187.57 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0264
	平均值
	91.1600
	91.1336
	50.0000
	182.27 
	超标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.0847
	241109
	187.4200
	187.5047
	100.0000
	187.50 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0028
	平均值
	91.1600
	91.1572
	50.0000
	182.31 
	超标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	3.7481
	241203
	187.4200
	191.1681
	100.0000
	191.17 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.3112
	平均值
	91.1600
	91.4713
	50.0000
	182.94 
	超标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	3.0704
	241109
	187.4200
	190.4904
	100.0000
	190.49 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.4202
	平均值
	91.1600
	91.5802
	50.0000
	183.16 
	超标

	
	网格
	-100，-200
	44.90
	日平均
	12.4724
	241031
	187.4200
	199.8924
	100.0000
	199.89 
	超标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	1.5215
	平均值
	91.1600
	92.6816
	50.0000
	185.36 
	超标

	PM2.5
	东王村
	-546，-382
	45.30
	日平均
	0.4581
	240120
	144.7100
	145.1681
	50.0000
	290.34 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0158
	平均值
	35.0000
	35.0158
	25.0000
	140.06 
	超标

	
	前王村
	-1067，-607
	44.38
	日平均
	0.2355
	240120
	144.7100
	144.9455
	50.0000
	289.89 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0109
	平均值
	35.0000
	34.9891
	25.0000
	139.96 
	超标

	
	后王村
	-1194，-254
	45.91
	日平均
	0.1807
	240201
	144.7100
	144.8907
	50.0000
	289.78 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0162
	平均值
	35.0000
	34.9838
	25.0000
	139.94 
	超标

	
	前怀安村
	-1321，700
	47.35
	日平均
	0.1475
	241224
	144.7100
	144.8575
	50.0000
	289.72 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0351
	平均值
	35.0000
	34.9649
	25.0000
	139.86 
	超标

	
	后怀安村
	-1246，1162
	47.33
	日平均
	0.1862
	241224
	144.7100
	144.8962
	50.0000
	289.79 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0368
	平均值
	35.0000
	34.9632
	25.0000
	139.85 
	超标

	
	南邱村
	-2200，2307
	47.52
	日平均
	0.0892
	240619
	144.7100
	144.7992
	50.0000
	289.60 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.2812
	平均值
	35.0000
	34.7188
	25.0000
	138.88 
	超标

	
	前坊珊村
	-1119，2359
	46.46
	日平均
	0.1050
	241123
	144.7100
	144.8150
	50.0000
	289.63 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0641
	平均值
	35.0000
	34.9359
	25.0000
	139.74 
	超标

	
	东大营村
	-2172，-341
	46.41
	日平均
	0.1112
	240201
	144.7100
	144.8212
	50.0000
	289.64 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0204
	平均值
	35.0000
	34.9796
	25.0000
	139.92 
	超标

	
	破塔村
	1212，1925
	43.91
	日平均
	0.1728
	241105
	144.7100
	144.8828
	50.0000
	289.77 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0069
	平均值
	35.0000
	34.9931
	25.0000
	139.97 
	超标

	
	正元寺村
	2057，1070
	44.19
	日平均
	0.1918
	241203
	144.7100
	144.9018
	50.0000
	289.80 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0045
	平均值
	35.0000
	34.9955
	25.0000
	139.98 
	超标

	
	南江村
	1536，-804
	44.47
	日平均
	0.2219
	240208
	144.7100
	144.9319
	50.0000
	289.86 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.0016
	平均值
	35.0000
	35.0016
	25.0000
	140.01 
	超标

	
	后哨营村
	-2073，-1787
	44.10
	日平均
	0.0889
	241225
	144.7100
	144.7989
	50.0000
	289.60 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0168
	平均值
	35.0000
	34.9832
	25.0000
	139.93 
	超标

	
	塔张村
	-882，-1856
	44.36
	日平均
	0.0823
	241107
	144.7100
	144.7923
	50.0000
	289.58 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0144
	平均值
	35.0000
	34.9856
	25.0000
	139.94 
	超标

	
	吕菅村
	1340，-1758
	44.86
	日平均
	0.0485
	241109
	144.7100
	144.7585
	50.0000
	289.52 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	-0.0015
	平均值
	35.0000
	34.9985
	25.0000
	139.99 
	超标

	
	东侧散户（东王村）
	106，-66
	46.99
	日平均
	2.0265
	241203
	144.7100
	146.7365
	50.0000
	293.47 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.1690
	平均值
	35.0000
	35.1690
	25.0000
	140.68 
	超标

	
	东南侧散户（东王村）
	82，-317
	41.59
	日平均
	1.7151
	241109
	144.7100
	146.4251
	50.0000
	292.85 
	超标

	
	
	
	
	年平均
	0.2273
	平均值
	35.0000
	35.2274
	25.0000
	140.91 
	超标

	
	网格
	100，200
	43.40
	日平均
	6.7390
	241031
	144.7100
	151.4491
	50.0000
	302.90 
	超标

	
	
	0，-100
	44.70
	年平均
	0.8221
	平均值
	35.0000
	35.8221
	25.0000
	143.29 
	超标
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综上结果可知，正常工况下，2026年3月1日~2030年12月31日，废气污染源中PM10日均最大落地浓度为199.8924μg/m3，占标率为166.58%，年均最大落地浓度为92.6816μg/m3，占标率为154.47%；PM2.5日均最大落地浓度为151.4491μg/m3，占标率为252.42%，年均最大落地浓度为35.8221μg/m3，占标率为119.41%，预测值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准。
2031年1月1日之后，废气污染源中PM10日均最大落地浓度为199.8924μg/m3，占标率为199.89%，年均最大落地浓度为92.6816μg/m3，占标率为185.36%；PM2.5日均最大落地浓度为151.4491μg/m3，占标率为302.90%，年均最大落地浓度为35.8221μg/m3，占标率为143.29%，预测值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1二级标准。
根据上述预测结果PM10、PM2.5为不达标因子。根据大气导则要求，需进行年平均质量浓度变化率计算。
3.不达标因子年平均质量浓度变化率
根据上述预测结果NO2、PM10、PM2.5均为不达标因子。根据大气导则要求，需进行年平均质量浓度变化率计算。
本项目地处不达标区，且无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单或预测浓度场。故本项目拟按照以下公式，计算实施区域削减方案后，预测范围的年平均质量浓度变化率k。当k≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

式中：k — 预测范围年平均质量浓度变化率，%；
 — 本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m3；
 —区域削减源对所有网格点年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m3。
本项目预测模型共计2825个网格点参与计算，预测范围内不达标因子各污染物的年均值变化率统计情况见下表。

表5.2-28  污染源预测范围年平均质量浓度变化率
	污染物
	C本项目（a）/（μg/m3）
	C区域削减（a）/（μg/m3）
	k/（%）

	NO2
	1.3369E-01
	5.7089E-01
	-76.58

	PM10
	5.1553E-02
	6.7333E-02
	-23.44

	PM2.5
	2.8135E-02
	3.6988E-02
	-23.93


综上，本项目贡献质量浓度预测均达标。现状质量浓度达标的SO2、TSP、硫酸、氨、硫化氢叠加背景值后预测质量浓度仍达标；现状浓度超标的NO2、PM10、PM2.5年均质量变化率k均小于-20%，本项目建设后，区域环境质量得到整体改善。大气环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc116723202][bookmark: _Toc12127]5.2.7非正常工况
本项目非正常工况为工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气布袋除尘器故障。
本项目非正常工况下污染物排放参数见表5.2-25。
表5.2-29  非正常工况下污染源参数一览表
	参数名称
	单位
	布袋除尘器故障

	
	
	颗粒物

	污染物
	kg/h
	3.092

	排气筒几何高度
	m
	15

	排气筒出口内径
	m
	0.7

	烟气出口速度
	m3/h
	20000

	持续时间
	h
	30min


本项目非正常工况下预测结果见表5.2-26。
表5.2-30  非正常工况下贡献质量浓度预测结果一览表
	污染物
	平均时段
	预测点
	最大贡献值
/（μg/m3）
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	布袋除尘器故障
颗粒物
	1h
	东王村
	127.6155
	24051201
	14.18
	达标

	
	
	前王村
	72.7415
	24051201
	8.08
	达标

	
	
	后王村
	72.4240
	24122523
	8.05
	达标

	
	
	前怀安村
	69.9540
	24012022
	7.77
	达标

	
	
	后怀安村
	62.2242
	24020822
	6.91
	达标

	
	
	南邱村
	39.2902
	24020822
	4.37
	达标

	
	
	前坊珊村
	44.1313
	24012819
	4.90
	达标

	
	
	东大营村
	47.0099
	24122523
	5.22
	达标

	
	
	破塔村
	40.5372
	24121424
	4.50
	达标

	
	
	正元寺村
	42.5524
	24122121
	4.73
	达标

	
	
	南江村
	54.6307
	24012406
	6.07
	达标

	
	
	后哨营村
	33.8308
	24100707
	3.76
	达标

	
	
	塔张村
	48.2137
	24012003
	5.36
	达标

	
	
	吕菅村
	50.0763
	24010305
	5.56
	达标

	
	
	东侧散户（东王村）
	325.2651
	24122806
	36.14
	达标

	
	
	东南侧散户（东王村）
	293.4474
	24010606
	32.61
	达标

	
	
	区域最大值
	692.9304
	24012406
	76.99
	达标


综上，非正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点主要污染物的1小时最大浓度贡献值均达标，非正常工况下，不会对敏感点造成明显影响。
[bookmark: _Toc116723203][bookmark: _Toc21327]5.2.8厂界贡献浓度达标分析
1、无组织废气对厂界贡献浓度见下表。
表5.2-31  无组织厂界预测浓度
	污染物
	位置
	现有工程最大贡献浓度mg/m3
	本项目最大贡献浓度mg/m3
	厂界最大贡献浓度mg/m3
	标准值mg/m3
	达标情况

	TSP
	厂界
	0.407
	0.0603
	0.4673
	1.0
	达标

	氨
	
	0.100
	0.0185
	0.1185
	0.3
	达标

	硫酸雾
	
	0
	0.0048
	0.0048
	0.3
	达标

	硫化氢
	
	0
	3.80E-07
	3.80E-07
	0.03
	达标


根据上表所示预测结果，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；氨、硫化氢、硫酸雾无组织排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求。
2、厂界臭气浓度达标分析
拟建项目无组织废气中恶臭物质主要来污水处理过程中未被收集的恶臭气体，主要污染物包括氨、硫化氢、恶臭气体。项目新建污水处理站，污水站产生恶臭气体的池体均设计密闭加盖，恶臭气体经收集后排入污水站废气治理设施处理。可见，拟建项目采取了完善的废气无组织控制措施，对污水处理站产生的废气“应收尽收”，仅有少部分恶臭物质以无组织形式排放。
根据大气预测结果，各污染物贡献占标率较小。项目污水站采取密闭加盖，加强管理、提高有组织收集效率等操作，厂界臭气浓度小于20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求。
企业厂界臭气浓度可实现达标排放。
[bookmark: _Toc7034][bookmark: _Toc116723204]5.2.9大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
本项目完成后全厂所有污染源包括本项目新增污染源、现有工程污染源以及现有工程“以新带老”污染源。厂界外大气环境防护距离预测值为：“本项目新增污染源+现有工程污染源-现有工程‘以新带老’污染源。本项目大气环境为一级评价，采用进一步预测模式。
经预测，本项目正常工况下各污染物在厂界外短期贡献浓度如下表。
表5.2-32  厂界外各污染物短期贡献预测浓度
	污染物
	位置
	最大贡献浓度µg/m3
	标准值µg/m3
	是否超标

	
	
	
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	

	PM10
	厂界外
	13.3769
	日均120
	日均100
	否

	PM2.5
	
	7.2104
	日均60
	日均50
	否

	TSP
	
	19.0118
	日均300
	否

	二氧化硫
	
	24.2283
	小时500
	小时150
	否

	
	
	4.8617
	日均150
	日均50
	否

	二氧化氮
	
	128.6573
	小时200
	小时200
	否

	
	
	41.2806
	日均80
	日均50
	否

	硫酸
	
	6.7541
	小时300
	否

	
	
	1.1401
	日均100
	否

	氨
	
	39.6360
	小时200
	否

	硫化氢
	
	0.0008
	小时10
	否


根据预测结果可知，本项目正常工况下各污染物在厂界外短期贡献浓度均满足相关环境空气质量标准，不存在超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。
[bookmark: _Toc9910][bookmark: _Toc116723205]5.2.10交通运输移动源环境影响分析
根据大气导则要求，一级评价的工业类项目，应给出运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。本项目原辅料、产品以及固废运输量约为9.6万t/a，主要采用汽车运输，且主要采用重型卡车运输，重型卡车运输量以40t/辆车计，则需要运输2400次/年，运输频次平均每天8次。汽车运输排放的污染物主要为NOX、CO和THC，参考《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南》 （试行）对汽车运输排放量进行计算，本项目建成后运输车辆新增NOX排放量为5.28t/a，CO排放量为1.92t/a，THC排放量为0.12t/a。
本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，周边交通较好，主要运输路线为周边高速公路以及主干道，不会对周边城市道路车流量造成较大影响。
[bookmark: _Toc6846][bookmark: _Toc116723206]5.2.11大气污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算
根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ1035-2019）中关于主要排放口和一般排放口的判定，并结合本项目工程分析，确定本项目有组织废气排放口均为一般排放口，其中污染物排放量见下表。
表5.2-33  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度mg/m3
	核算排放速率kg/h
	核算年排放量t/a

	主要排放口

	1
	P10
	氨
	0.02
	0.00004
	0.0003

	
	
	硫化氢
	0.00085
	0.0000017
	0.000012

	2
	P11
	颗粒物
	2.9
	0.021
	0.151

	
	
	SO2
	3.7
	0.027
	0.194

	
	
	NOx
	28.2
	0.205
	1.473

	3
	P12
	颗粒物
	2.9
	0.005
	0.036

	
	
	SO2
	3.7
	0.006
	0.043

	
	
	NOx
	27.8
	0.045
	0.327

	一般排放口

	1
	P1
	氨
	8.5
	0.085
	0.551

	2
	P2
	颗粒物
	5.9
	0.059
	0.424

	
	
	SO2
	7.3
	0.073
	0.528

	
	
	NOx
	33.7
	0.337
	2.424

	3
	P3
	颗粒物
	3.9
	0.078
	0.259

	4
	P5
	颗粒物
	3.6
	0.036
	0.120

	5
	P7
	硫酸雾
	4.4
	0.017
	0.114

	6
	P8
	硫酸雾
	2.1
	0.017
	0.123

	7
	P9
	氨
	8.0
	0.032
	0.227

	有组织排放总计（主要排放口和一般排放口）
	颗粒物
	0.990

	
	SO2
	0.765

	
	NOx
	4.224

	
	氨
	0.7783

	
	硫化氢
	0.000012

	
	硫酸雾
	0.237


（2）无组织排放量核算
根据工程分析，本项目无组织废气污染物排放量见下表。
表5.2-34  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	

	1
	厂区无组织
	各工序
	颗粒物
	车间密闭，加强收集
	颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、硫酸雾《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求
	1.0
	2.446

	
	
	
	氨
	
	
	0.3
	0.5802

	
	
	
	硫化氢
	
	
	0.03
	0.00001

	
	
	
	硫酸雾
	
	
	0.3
	0.120

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	2.446

	
	氨
	0.5802

	
	硫化氢
	0.00001

	
	硫酸雾
	0.120


（3）污染物年排放量
本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量计算结果见下表。
表5.2-35  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	有组织年排放量（t/a）
	无组织年排放量（t/a）
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.990
	2.446
	3.436

	2
	SO2
	0.765
	0
	0.765

	3
	NOx
	4.224
	0
	4.224

	4
	氨
	0.7783
	0.5802
	1.3585

	5
	硫化氢
	0.000012
	0.00001
	0.000022

	6
	硫酸雾
	0.237
	0.120
	0.357


（4）建设项目大气环境影响评价自查表
表5.2-36  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）
其他污染物（TSP、硫酸、NH3、H2S）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS
	AUSTAL2000
	EDMS/AEDT
	CALPUFF
	网格模型
	其他

	
	预测范围
	[bookmark: _Toc83193672][bookmark: _Toc31388][bookmark: _Toc116723207][bookmark: _Toc79596949][bookmark: _Toc23175]边长≥50km
	边长5~50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（PM10、PM2.5、SO2、NO2、硫酸、TSP、NH3、H2S）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	[bookmark: _Toc116723208][bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc79596950][bookmark: _Toc17977][bookmark: _Toc83193673]C本项目最大占标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（0.5）h
	C非正常占标率≤100%
	[bookmark: _Toc83193674][bookmark: _Toc116723209][bookmark: _Toc14798][bookmark: _Toc18694][bookmark: _Toc79596951]C非正常占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测计划
	[bookmark: _Toc27587][bookmark: _Toc79596952][bookmark: _Toc8420][bookmark: _Toc83193675][bookmark: _Toc116723210]污染源监测
	监测因子：（颗粒物、SO2、NO2、硫酸雾、NH3、H2S）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP、硫酸、氨、H2S）
	[bookmark: _Toc116723211][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc79596953][bookmark: _Toc83193676][bookmark: _Toc8875]监测点位数（1个，东王村）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受   不可以接受

	
	大气环境防护距离
	不涉及

	
	污染源年排放量
	SO2：（0.765）t/a
	NOX：（4.224）t/a
	VOCs：（0）t/a
	颗粒物 :（3.436）t/a

	“”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项


[bookmark: _Toc79596954][bookmark: _Toc28893][bookmark: _Toc79322407][bookmark: _Toc64807911][bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc83193677][bookmark: _Toc59002707]5.3运营期地表水环境影响分析与评价
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型，不排放到外环境，地表水评价等级为三级B。
本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化，本项目废水不外排。因此项目运营后废水不会对区域地表水产生明显影响。
[bookmark: _Toc83193678][bookmark: _Toc21378][bookmark: _Toc59002708][bookmark: _Toc64807912][bookmark: _Toc4842][bookmark: _Toc79322408][bookmark: _Toc79596955][bookmark: _Toc79596956][bookmark: _Toc79322409][bookmark: _Toc83193679][bookmark: _Toc64807913][bookmark: _Toc59002709]5.4运营期地下水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc116723214]5.4.1评价区水文地质调查
5.4.1.1项目区地层岩性调查
结合河北海达化工有限公司岩土工程勘查结果，钻探深度范围内地层为第四纪早全新世地层。按岩性特征、埋藏分布和工程特性指标等情况大致可以分为3个主要工程地质层，各层岩性、物理力学性质详细情况分述如下： 
①素填土：褐黄色；稍密；稍湿；粉土，砖块。层厚0.50~1.70m，底板埋深0.50~1.70m；
②粉土：褐黄色，稍密；稍湿；土质较匀，见锈斑，韧性低。层厚1.10~2.00m，底板埋深2.20~2.60m；
③粉质粘土：黄褐色；可塑；土质较匀，夹粉土薄层褐黄色；5.30~6.00m湿，下部夹粉粘薄层，灰褐色。层厚3.40~5.00m，最大底板埋深6.00m。
钻孔柱状图5.4-1。
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图5.4-1   钻孔柱状图
5.4.1.2评价区含水层组
项目区域地下水赋存于第四系松散岩类孔隙中，按地层和沉积顺序的隔水层情况的连续和独立性，将含水层划分为四个含水层。第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ含水层属潜水和微承压水，第Ⅳ含水组属承压水。
第I含水组：岩性以粗砂、中粗砂为主，底板埋深15m，由于地下水连年超采，该含水组已疏干。
第II含水组：岩性以粗砂、中粗砂为主，含水层厚度12m，底板埋深60m，由于地下水连年超采，该含水组已疏干。
第III含水组：底板埋深150m，含水层厚度为30m，含水层以中细砂为主，单井单位涌水量50~80m3/h•m。
第IV含水组：含水层以中细砂为主，底板埋深460m，含水层厚度为30~40m，单井单位涌水量6m3/h•m。
[image: d:\Users\Administrator\Desktop\联莱2地下水底图-Model.jpg]
图5.4-2   区域水文地质图
5.4.1.3水位调查
项目所在区域属于“山前冲洪积”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价等级为一级的建设项目进行枯平丰期水位监测，本次评价于2025年7月、2025年10月、2026年4月各进行了1次浅层地下水水位统测，通过系统资料整理，绘制了等水位线图，统测结果见表5.4-1，等水位线图见图5.4-3、图5.4-4、图5.4-5。

表5.4-1  浅层地下水水位统测结果一览表
	编号
	地面高程（m）
	井深（m）
	2025年7月
	2025年10月
	2026年4月

	
	
	
	实测埋深（m）
	水位标高（m）
	实测埋深（m）
	水位标高（m）
	实测埋深（m）
	水位标高（m）

	Q1
	39.39
	130
	59.85
	-20.46
	53.96
	-14.57
	57.32
	-17.93

	Q2
	40.21
	127
	60.27
	-20.06
	54.50
	-14.29
	58.25
	-18.04

	Q3
	38.22
	130
	60.60
	-22.38
	54.88
	-16.66
	58.14
	-19.92

	Q4
	39.48
	131
	61.41
	-21.93
	55.59
	-16.11
	59.01
	-19.53

	Q5
	38.81
	133
	62.82
	-24.01
	57.17
	-18.36
	60.42
	-21.61

	Q6
	39.22
	130
	63.25
	-24.03
	57.49
	-18.27
	60.93
	-21.71

	Q7
	38.11
	132
	63.09
	-24.98
	57.33
	-19.22
	60.82
	-22.71

	Q8
	38.37
	133
	64.02
	-25.65
	58.17
	-19.80
	61.54
	-23.17

	Q9
	38.39
	135
	64.11
	-25.72
	58.25
	-19.86
	61.97
	-23.58

	Q10
	37.91
	134
	63.88
	-25.97
	57.94
	-20.03
	61.70
	-23.79

	Q11
	41.38 
	130
	/
	/
	/
	/
	58.39
	-17.01

	Q12
	38.78 
	135
	/
	/
	/
	/
	55.76
	-16.98

	Q13
	37.92 
	128
	/
	/
	/
	/
	63.22
	-25.30

	Q14
	36.62 
	131
	/
	/
	/
	/
	62.50
	-25.88


由等水位线图可看出，评价区浅层地下水水位西北高、东南低，年内地下水埋深变化幅度较大，地下水总体流向为SW—NE，水力坡度为约2.6‰。
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图5.4-3  浅层地下水等水位线图（2025.7）
[image: d:\Users\Administrator\Desktop\2.jpg]
图5.4-4  浅层地下水等水位线图（2025.10）
[image: d:\Users\Administrator\Desktop\3.jpg]图5.4-5  浅层地下水等水位线图（2026.4）
5.4.1.3水文地质参数获取
为获取项目区含水层及包气带渗透系数，本次评价进行了1组渗水实验、1组抽水实验。
（1）渗水实验
①试验方法
渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高25cm。双环法在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为由内外环之间渗入的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流，试验一直进行到渗入水量稳定不变时为止。
②技术要求
a.保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。
b.试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于5cm，内环每加一次水记录一次时间，每次加水的量一致。
c.渗水速率稳定延续1～2小时。
d.应以水层在5cm的时刻为试验结束的时刻。
③渗水试验成果
表5.4-2  评价区包气带渗水试验数据统计表
	编号
	位置
	实验深度（cm）
	水头高度（cm）
	内环底面积（cm2）
	渗透系数K（cm/s）

	S1
	厂址
	50
	10
	490.6
	2.56×10-4


[bookmark: _Toc3756][bookmark: _Toc116723215]
图5.4-6   点S1渗水实验曲线图
（2）抽水实验
[bookmark: _Toc16744][bookmark: _Toc15990]①抽水试验求参原理：
[bookmark: _Toc344660662][bookmark: _Toc364492321][bookmark: _Toc361069162][bookmark: _Toc344620733][bookmark: _Toc344620842]计算公式：
[image: ]
式中：K—含水层渗透系数（m/d）
R—抽水孔影响半径（m）
Q—最大涌水量（m3/d）
S—最大降深（m）
H—含水层厚度（m）
h—抽水时含水层厚度（m）
r—抽水孔半径（m）
[bookmark: _Toc16090][bookmark: _Toc19960]②抽水试验求参结果
利用稳定流求参公式，分别求得影响半径R和含水层渗透系数K，抽水试验求参结果见下表。
表5.4-3  抽水试验成果表
	序号
	井径
（m）
	抽水量
（m3/d）
	降深
（m）
	渗透系数K
（m/d）
	影响半径
（m）

	C2
	0.3
	30
	3.81
	11.4
	101


5.4.2地下水环境影响预测与评价
1、地下水系统概念模型
水文地质概念模型是地下水系统的一种近似的形象化表示，为连接地下水实体系统与数值模型的桥梁。其目的是为了简化野外实际问题，便于对该地下水系统进行分析和数学描述，建立数学模型，组织有关数据。水文地质概念模型的建立主要包括：确定模拟范围、边界条件概化、含水层结构概化、含水层水力特征概化等。
（1）模拟范围
根据本区地质及水文地质条件，同时考虑拟建项目对地下水环境影响范围及影响程度，以能满足环境影响预测和分析的要求为原则。根据区内地下水的赋存条件及运动特征，拟建项目对地下水的影响范围，圈定一水文地质单位块段为模拟范围，边界分别以垂直于地下水流向、平行于地下水流向为界，本次模拟面积20.0km2。
（2）边界条件概化
边界条件的概化是建立水文地质数值模型的一项复杂而重要的基础工作，边界条件处理的正确与否，直接关系到是否能够真实的刻画地下水渗流场。概化的关键内容就是边界的性质（类型）和边界条件的控制程度。
由于模型范围不是一个完整的水文地质单元，区内的潜水含水岩组在水平方向上与区外含水层存在着密切水力联系，故将模型东北部和西南部边界（垂直于水位线）定为零流量边界，西北部和东南边界（平行于水位线）定为流量边界。各断面流入、流出量，根据断面处含水层渗透系数、断面处水力坡度、和断面面积，由Darcy定律求出。
顶板边界：本次评价含水层为潜水含水层，潜水含水层的自由水面为地下水数值模拟的顶板边界，通过该边界，浅层水与系统外发生垂向水量交换，如大气降水入渗补给等。底板边界：本项目评价区地层主要以第四纪覆盖层为主，地表起伏相对平缓，在根据资料收集与实际调查结果，将浅层水含水层下部隔水层作为模型的隔水边界。
[image: d:\Users\Administrator\Desktop\联莱2地下水底图-Model.jpg]
图5.4-7  模拟范围及边界条件概化图
（3）含水层结构概化
模拟区内第I含水组和第II含水组已疏干，本次评价将第III含水组概化为单一含水层，含水层岩性以中细砂为主，含水层厚度30m。含水层连通性较好、具有统一的径流场，地下水运动以水平方式为主，计算时将地下水流的垂向分量忽略，概化为层流渗流。
（4）含水层水力特征的概化
水力特征的概化就是将地下水实际状态概化为较简单的流态，有以下四方面：
a.此次评价区含水层为松散岩类孔隙含水介质，介质地下水流动系统均符合质量守恒定律，符合达西定律，视为层流运动。
b.根据地下水运动特征，及含水层垂向结构，将地下水运动按二维渗流问题处理，垂向分为单层进行概化模拟。
c.含水层参数随空间变化明显，体现了系统的非均质性，但透水性随方向变化不明显，没有明显的方向性，所以含水层概化为非均质各向同性含水层。
d.本区处于平原区，渗流运动要素随时间空间有明显变化，将地下水流动系统概化为非稳定流。
综上所述，将评价区地下水系统概化为非均质、各向同性、具有流量边界的二维非稳定流系统。
（5）源汇项
模拟区主要存在的源汇项如下：补给项为降水入渗补给及农田灌溉回归补给以及侧向流入；排泄项为侧向流出、蒸发、开采、越流等。其中，侧向流入流出概化为流量边界，根据经验公式由达西定律进行计算。各原理与参数取值分述如下：
1）大气降水入渗补给量
潜水含水层通过包气带接受大气降水入渗补给。本次数值模拟范围不是很大，区内地势平坦，地层单一，故降水入渗系数的取值不进行分区概化处理，参照《华北平原地下水资源评价》，确定评价区降雨入渗系数为0.2。大气降水入渗补给量通常采用以下公式进行计算：
Pr＝P·a·F
式中：Pr —年降水入渗补给量；     P —年降水量；
a —年降水入渗补给系数；   F —计算区面积；
2）灌溉回归入渗
灌溉回归入渗补给包括输水干渠渗漏补给和田间灌水入渗补给。计算时将两种补给综合分析，用灌溉回归入渗系数分区概化处理。各区的灌溉入渗系数均值，根据灌区的土壤、包气带岩性及潜水位埋深分析给出初值，最终由模型识别确定。灌溉回归入渗量计算公式如下：
Q补＝β·Q
式中： Q补——渠灌田间入渗补给量；
Q——灌溉水量；
β——灌溉回归入渗系数；
3）地下水侧向流量
地下水侧向边界均概化为通用水头边界。根据经验公式由达西定律求得，侧向径流量由模型自由求的，流入和流出量计算公式如下：
Q侧补＝K·I·H·L·T
式中：Q侧补—侧向径流补给量；
K—含水层渗透系数；
I —水力坡度；
H —含水层厚度；
L—计算断面长度；
T —计算时段长度。
4）地下开采量
根据调查，评价区地下水目前主要用于农业灌溉。农业灌溉为面状开采，根据模拟区井浇地分布范围，并依据开采井的密度和单井抽水量进行分区，分别给出各区开采强度，加在模型对应的剖分网格单元上。
5）蒸发
潜水蒸发量是指潜水（埋深小于4m）在毛细管力的作用下向上运动，最终以参加陆面蒸散发形式散逸到大气中的水份损失量。由于评价范围内水位埋深＞4m，故而蒸发量为0。
2、地下水数值模型的建立
（1）数学模型
综上所述，经过对水文地质条件概化处理，计算区水文地质概念模型为，由非均质各向同性的潜水孔隙含水层的具有二类边界的二维地下水渗流模型。可用如下微分方程的定解问题来描述：

 
式中：H1－分别为含水层水位；
K1－分别为含水层渗透系数；
μ－潜水含水层的给水度；
z1－为潜水含水层底板标高；
ε－降雨和渠系灌溉入渗强度；
E（x，y）－在浅层降水入渗区，其值为1，非降雨入渗区，其值为0；
W1－含水层其它源汇项；
Q1j－为生产井抽水量；
Ho1－水层初始水位；
Γ2－二类边界； 
Ω－渗流计算区域；
q1－含水层边界单宽流量。
（2）初始条件设置
本次运用Visual Modflow软件，对上面所建的数学模型进行求解。Visual Modflow是由加拿大滑铁卢水文地质公司在美国地质调查局的地下水流有限差分计算程序Modflow的基础上开发出的、专门用于三维地下水流和溶质运移模拟和评价的可视化专业软件系统。
Modflow是一种用基于网格的有限差分方法来刻画地下水流运动规律的计算机程序，通过把研究区在空间和时间上的离散，建立研究区每个网格的水均衡方程式，所有网格方程联立成为一组大型的线性方程组，迭代求解方程组可以得到每个网格的水头值。
模型的空间离散利用软件的自动离散功能进行。考虑到模拟精度尤其是溶质迁移模型精度的要求，根据模拟区的地层信息，在垂向上将模拟区剖分为1层，模拟区面积20.0km2，在水平方向上对含水层用正交平行线进行网格剖分，鉴于本次地下水数值模拟的目的是在地下水模型识别的基础上预测污染源在正常和非正常状况下，地下水污染的时空分布特征及对周边地下水的影响，剖分时对项目所在区域进行加密处理，共剖分为146行162列，剖分矩形网格单元23652个，计算节点位于单元中心。剖分结果如下图所示。
[image: d:\Users\Administrator\Desktop\111.bmp]
图5.4-8  模拟区网格剖分图
（3）模型的识别验证
模型的识别是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要对参数进行反复地修改和调整某些源汇项才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法也称试估－校正法，它属于反求参数的间接方法之一。
运行计算程序，可得到这种水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合同时期的流场，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件。
模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。
根据以上两个原则，对模拟区地下水系统进行了识别。采用非稳定流过程来进行参数识别，2025年7月的实测流场和模拟流场的拟合结果见图5.4-9，为进一步验证模型的合理性，对2026年4月份的实测流场进行模拟验证，验证结果见图5.4-10。识别和验证的地下水流场与实测流场基本吻合，说明所建立的数学模型达到了模型精度要求，可以利用该模型对研究区进行地下水水位变化以及污染情景预报。
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计算水位      实测水位
图5.4-9  地下水流场拟合图
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计算水位      实测水位
图5.4-10   地下水流场验证图
（4）水文地质参数
原始参数（K、μ）主要根据搜集所得调查评价区水文地质资料进行分区和取值，并经过以上对模型的调试和识别，求得计算区内含水层的参数。本次考虑到评价范围不大，未进行参数分区，根据抽水试验结果初步确定含水层渗透系数，最终通过模型调整确定。
表5.4-4  浅层含水层水文地质参数
	参数
	K（m/d）
	μ

	取值
	11.4
	0.2


3、地下水污染模拟预测
本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：
①从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。
②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。
③在国际上有很多用保守型污染物作为模拟因子的环境质量评价的成功实例，保守型考虑符合工程设计的思想。
（1）溶质运移数学模型
对于污染物在地下水中的迁移，在不考虑污染物在含水层中的交换、吸附、生物化学反应等作用时，地下水中污染物质运移数学模型可表示为：



 
式中：[image: ]为含水层弥散度，m；Vm、Vn分别为m和n方向上的速度分量，m/d；C为含水层中污染物的浓度，mg/L；n为含水层的有效孔隙率；t为时间，d；[image: ]为源汇项中污染物的浓度，mg/L；W为面状源汇项强度，m3/（d·m2）；Vi为地下水渗流速度，m/d。
联合求解水流方程和溶质运移方程就可得到污染质的空间分布。在识别后的水流模型基础上，污染运移模型的参数设定主要是以以往野外试验为参考，由于存在“尺度效应”，因而借鉴前人室内物理模拟试验结果，根据国内外有关弥散系数选择的文献报告，模拟区潜水含水层纵向弥散度均取10m。
（2）地下水溶质运移模型的建立
1）污染预测情景设定
①正常状况
项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求，排污管道和污水处理设施等达到规范要求的验收标准时的允许渗水量。正常状况下无物料泄漏、管道破损或池体破裂等发生污染物渗漏至地下水的情景发生。因此，本次模拟预测情景主要针对非正常状况和事故状况进行设定。
②非正常状况
非正常状况指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。
2）预测源强设定
①污水处理站调节池破裂渗漏情景源强
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，采用标准指数法将调节池污水中污染因子进行排序，同时考虑污染因子的类别，最终选取耗氧量、氨氮作为预测因子。由于地下水相关标准中没有COD的标准值，因此本次评价选取耗氧量替代COD作为评价因子，为使污染因子COD与评价因子耗氧量在数值关系上对应统一，在模型计算过程中，本次评价参照国内学者胡大琼（云南省水文水资源局普洱分局）在《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量（即高锰酸盐指数）与COD（即化学需氧量）线性回归方程：Y=4.76X+2.61（Y为COD，X为耗氧量）进行换算。
表5.4-5  各类污染因子标准指数计算结果及排序一览表
	污染因子
	浓度(mg/L)
	标准值(mg/L)
	标准指数
	排序
	执行标准

	调节池废水水质
	耗氧量
	20.85
	3
	6.95
	4
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

	
	BOD5
	49.71
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	268.54
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	9.78
	0.5
	19.56
	1
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

	
	硫酸盐
	4319.63
	250
	17.28
	2
	

	
	氯化物
	3936.82
	250
	15.75
	3
	


调节池为钢筋混凝土结构，由《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）可知，符合工程验收合格标准条件下允许的渗水量为不超过2L/(m2·d)，非正常状况泄漏量考虑为正常状况下的10倍，则非正常状况的渗水量为20L/(m2·d)，调节池尺寸均为（4.5m×2m×3m），有效水深按2.5m，则泄漏面积按浸湿面积计算为41.5m2。假设污水站下游监测井在180d监测数据中判断出地下水污染趋势，并及时采取措施切断污染物泄漏，则污染物持续泄漏时间为180d。
②氨水储罐泄漏情景源强、氯化铵溶液罐泄漏情景源强、硫酸钠滤液罐泄漏情景源强
根据5.9节，氨水的泄漏量为578kg（浓度25%），挥发量为14.1kg，则剩余溶液氨含量约为130.4kg。若泄漏时防渗层未损坏，将不会由于入渗对地下水产生影响，本次评价，假设防渗层未完全损坏，剩余溶液约5%进入地下水含水层，则进入地下水含水层氨量为6.52kg，以下预测过程中均以氨氮进行表述。
氯化铵溶液罐容积为20m3，根据物料平衡计算，罐内主要污染物氯化物浓度为117065mg/L，假设事故状况下泄漏量为容积10%，则氯化物泄漏量为234kg。若泄漏时防渗层未损坏，将不会由于入渗对地下水产生影响，本次评价，假设防渗层未完全损坏，剩余溶液约5%进入地下水含水层，则进入地下水含水层氯化物量约为11.7kg。
硫酸钠溶液罐容积为15m3，根据物料平衡计算，罐内主要污染物硫酸盐浓度为230154mg/L，假设事故状况下泄漏量为容积10%，则硫酸盐泄漏量为345kg。若泄漏时防渗层未损坏，将不会由于入渗对地下水产生影响，本次评价，假设防渗层未完全损坏，剩余溶液约5%进入地下水含水层，则进入地下水含水层硫酸盐量约为17.3kg。
3）影响限值
污染物超标是指污染物浓度高于相关标准要求。本次模拟预测污染物浓度和标准限值见表5.4-6。
表5.4-6  模拟预测污染物浓度和标准限值一览表
	模拟特征污染物
	模拟浓度（mg/L）
	标准限值（mg/L）
	影响限值（mg/L）

	耗氧量
	20.85
	3
	1.05

	氨氮
	9.78
	0.5
	0.052

	硫酸盐
	4319.63
	250
	64


（3）地下水环境预测结果与评价
本次模拟预测根据污染分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测。
①非正常状况下，耗氧量污染模拟预测结果。
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图5.4-11  耗氧量污染羽预测结果分布图
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图5.4-12  厂界处耗氧量污染物浓度-时间曲线图


表5.4-7  耗氧量污染预测结果一览表
	运移时间
	超标距离（m）
	超标范围（m2）
	影响距离（m）
	影响范围（m2）

	100d
	6.4
	95.2
	35.6
	1616.4

	1000d
	0
	0
	109.1
	5103.3

	7300d
	0
	0
	0
	0


由预测结果可知，模拟期间耗氧量的超标范围、影响范围先出现后消失，最大超标距离为6.4m，最大超标范围95.2m2，最大影响距离为109.1m，最大影响范围5103.3m2，未出现厂界超标情况。由预测结果可知，预测范围内，污染物泄漏不会对周边区域地下水环境产生较大影响，不会对1895m处保护目标产生影响。
②非正常状况下，氨氮污染模拟预测结果。
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图5.4-12  氨氮污染羽预测结果分布图
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图5.4-13  厂界处氨氮污染物浓度-时间曲线图


表5.4-8  氨氮污染预测结果一览表
	运移时间
	超标距离（m）
	超标范围（m2）
	影响距离（m）
	影响范围（m2）

	100d
	12.8
	301.2
	37.1
	1799.3

	1000d
	0
	0
	125.2
	8099.1

	3650d
	0
	0
	252.5
	6189.9

	7300d
	0
	0
	0
	0


由预测结果可知，模拟期间氨氮的超标范围、影响范围先出现后消失，最大超标距离为12.8m，最大超标范围301.2m2，最大影响距离为252.5m，最大影响范围8099.1m2，未出现厂界超标情况。由预测结果可知，预测范围内，污染物泄漏不会对周边区域地下水环境产生较大影响，不会对1895m处保护目标产生影响。
③非正常状况下，硫酸盐污染模拟预测结果。
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图5.4-14  硫酸盐污染羽预测结果分布图
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图5.4-15  厂界处硫酸盐污染物浓度-时间曲线图


表5.4-9  硫酸盐污染预测结果一览表
	运移时间
	超标距离（m）
	超标范围（m2）
	影响距离（m）
	影响范围（m2）

	100d
	13.7
	328.8
	40.8
	2144.5

	1000d
	0
	0
	132.8
	9643.5

	3650d
	0
	0
	276.1
	11280.8

	7300d
	0
	0
	0
	0


由预测结果可知，模拟期间硫酸盐的超标范围、影响范围先出现后消失，最大超标距离为13.7m，最大超标范围328.8m2，最大影响距离为276.1m，最大影响范围11280.8m2，未出现厂界超标情况。由预测结果可知，预测范围内，污染物泄漏不会对周边区域地下水环境产生较大影响，不会对1895m处保护目标产生影响。
④风险状况下，氨氮污染模拟预测结果。
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图5.4-16  厂界处氨氮污染物浓度-时间曲线图



表5.4-10  氨氮泄漏地下水预测结果
	危险物质
	地下水环境影响

	氨水
	厂区边界
	到达时间/d
	超标时间/d
	超标持续时间/d
	最大浓度
（mg/L）

	
	下游厂界
	43
	155
	112
	0.59

	
	敏感目标
	到达时间/d
	超标时间/d
	超标持续时间/d
	最大浓度
（mg/L）

	
	/
	/
	/
	/
	/


由预测结果可知，氨水储罐发生泄漏后，43天后出现厂界超标，超标持续时间112d，最大浓度0.59mg/L。
⑤风险状况下，氯化物污染模拟预测结果。
[image: d:\Users\Administrator\Desktop\22.JPG]
图5.4-17  厂界处氯化物污染物浓度-时间曲线图
表5.4-11  氯化物泄漏地下水预测结果
	危险物质
	地下水环境影响

	氨水
	厂区边界
	到达时间/d
	超标时间/d
	超标持续时间/d
	最大浓度
（mg/L）

	
	下游厂界
	/
	/
	/
	84.6

	
	敏感目标
	到达时间/d
	超标时间/d
	超标持续时间/d
	最大浓度
（mg/L）

	
	/
	/
	/
	/
	/


由预测结果可知，氯化铵溶液罐发生泄漏后，未出现厂界超标，最大浓度84.6mg/L。
⑥风险状况下，硫酸盐污染模拟预测结果。
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图5.4-18  厂界处硫酸盐污染物浓度-时间曲线图
表5.4-12  硫酸盐泄漏地下水预测结果
	危险物质
	地下水环境影响

	氨水
	厂区边界
	到达时间/d
	超标时间/d
	超标持续时间/d
	最大浓度
（mg/L）

	
	下游厂界
	/
	/
	/
	60.9

	
	敏感目标
	到达时间/d
	超标时间/d
	超标持续时间/d
	最大浓度
（mg/L）

	
	/
	/
	/
	/
	/


由预测结果可知，硫酸钠溶液罐发生泄漏后，未出现厂界超标，最大浓度60.9mg/L。
5.4.3地下水环境保护措施
（1）地下水污染防治原则
针对厂区可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
①源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”。
②末端控制措施：主要包括厂区内污染地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理系统处理；末端控制采取按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区防渗的防渗措施。
③污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
④应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（2）地下水污染防治措施
针对本工程污染物排放特点，地下水的污染防治要从以下几个方面采取具有科学性、可行性和可操作性的措施。
①防泄漏（渗漏）措施
防泄漏（渗漏）措施是从根本上杜绝和减少污染物泄漏的治本措施，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、渗滤液收集及处置设施采取相应措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染流出，及时采取补救措施，控制非正常状况条件下污染产生对地下水环境的影响。  
②防渗措施
根据地下水污染防渗分区参照表，本项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。
表5.4-13  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化。


重点防渗区主要包括生产车间、危废暂存间、罐区、生活污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等；一般防渗区包括库房、锅炉房、一般固废间、消防水池、职工浴室等，简单防渗区包括重点防渗区、一般防渗区以及厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、门岗等）。
（3）地下水水质监控系统
①监测井布设
为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。
1）监测井数
因为厂区附近相对较易污染的是浅层地下水，因此，此次以浅层地下水为主要监测对象，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，共布设地下水水质监测井6眼，见下图。随时掌握地下水水质变化趋势。
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图5.4-19  地下水监测井布置图

表5.4-14  水质监测点一览表
	编号
	相对位置
	坐标
	井深/m
	井结构
	材质
	监测层位

	
	
	E
	N
	
	
	
	

	J1
	厂区北边界（对照点）
	114.689826
	37.604475
	80
	单管
单层
	PVC-U
	潜水

	J2
	氨水罐区东南（污染物监测井）
	114.690036
	37.604231
	80
	
	PVC-U
	潜水

	J3
	浓硫酸罐区1东南（污染物监测井）
	114.689202
	37.603749
	80
	
	PVC-U
	潜水

	J4
	浓硫酸罐区2东南（污染物监测井）
	114.689253
	37.602307
	80
	
	PVC-U
	潜水

	J5
	医药级厂房东南（污染物监测井）
	114.689636
	37.600741
	80
	
	PVC-U
	潜水

	J6
	工业级厂房东南（污染物监测井）
	114.689013
	37.600229
	80
	
	PVC-U
	潜水

	J7
	污水处理站东南（污染物监测井）
	114.689139
	37.601311
	80
	
	PVC-U
	潜水

	J8
	稀硫酸池东南（污染物监测井）
	114.689121
	37.604233
	80
	
	PVC-U
	潜水


2）监测项目及频率
监测频率：为了及时掌握区内地下水污染情况，J1每年监测一次，J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8每半年监测一次。
监测项目为：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。
②地下水监测管理
为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施.
1）管理措施
防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。项目区环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。
项目区环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。
建立地下水监测数据信息管理系统，与项目区环境管理系统相联系。
根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。
2）技术措施：
按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004 要求，及时上报监测数据和有关表格。
在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：
了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向。
周期性地编写地下水动态监测报告。
定期对厂区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。
（4）地下水污染应急措施
①地下水环境保护的应急预案
为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。
根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和项目场地的分布特征应在该区内及该区地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。
一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。
②污染突发事件应急措施
1）厂区污染突发事件应急排水措施
地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。
2）应急排水处理措施
突发事件的应急排水水量较大，排水可由厂区污水收集系统排入事故池，启动污水处理系统处理，处理后用于生产，如果排水时间较长，排水量超过污水处理能力或超过生产用水量，剩余水量可排入应急外排口，即排入城市污水管网。
3）应急排水的终止
污染地下水排水过程中，应同时进行水质应急监测，要求每小时采样监测一次，监测项目为主要污染物。根据监测结果判断水质已符合《地下水质量标准》的要求，即可终止排水。
③建议治理措施
1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。
2）查明并切断污染源。
3）探明地下水污染深度、范围和污染程度。
4）依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置轻型井点的深度及间距，并进行轻型井点试抽工作。
5）依据轻型井点抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井点出水情况进行调整。
6）将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。
5.4.4结论
本评价在搜集当地大量的历史水文地质资料基础上，对评价区地下水现状进行了评价，并设置了可能出现的非正常状况情景下模拟和预测对项目附近区域地下水环境的影响，结果显示：项目建设及运行期间在采取严格的防渗和各项地下水保护措施的前提下，对地下水环境的影响较小；从水文地质角度分析，该项目可行。
[bookmark: _Toc28365][bookmark: _Toc14233]5.5运营期声环境影响预测与评价
1、预测范围
预测范围与评价范围相同。
2、预测点与评价点确定
为分析项目投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以厂界现状噪声监测点作为评价点，预测计算工程噪声源对四周厂界的贡献声级值，并给出叠加现状背景值后的厂界预测值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。
3、噪声源参数的确定
本项目主要噪声源为各种机械设备、泵类、风机等运行时产生的噪声，噪声声级值在75~85dB(A)之间。建设单位拟采取的防噪、降噪措施为：选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振、风机加装消声器或隔声罩等。通过采取以上措施，本项目完成后各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的降低，噪声值降低15dB(A)左右。
其中，室外声源噪声源强调查清单见表5.5-1，室内声源噪声源强调查清单见表5.5-2。

表5.5-1  项目噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	工业级生产线废气治理设施风机
	--
	17~66
	52
	1
	85
	选用低躁设备，设置基础减振、风机加装隔声罩
	正常生产
过程

	2
	医药级生产线废气治理设施风机
	--
	81
	76~158
	1
	85
	
	

	3
	硫酸储罐废气治理设施风机
	--
	80
	257
	1
	85
	
	

	4
	氨水储罐废气治理设施风机
	--
	110
	470
	1
	85
	
	

	5
	蒸汽锅炉废气治理设施风机
	--
	112
	430
	1
	85
	
	

	6
	导热油炉废气治理设施风机
	--
	15
	52
	1
	85
	
	


表5.5-2  项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	工业级厂房
	反应釜（带搅拌）
	--
	75
	选用低躁设备，设置基础减振、厂房隔声
	21
	28
	2
	东
	44
	42.13
	正常生产过程
	15
	27.13
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	28
	46.06
	
	
	31.06
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	6
	59.44
	
	
	44.44
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	22
	48.15
	
	
	33.15
	1m

	2
	
	泵类
	--
	85
	
	40
	30
	1
	东
	25
	57.04
	
	
	42.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	30
	55.46
	
	
	40.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25
	57.04
	
	
	42.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	58.98
	
	
	43.98
	1m

	3
	
	压滤机
	--
	80
	
	42
	26
	1
	东
	23
	52.77
	
	
	37.77
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	26
	51.70
	
	
	36.7
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	27
	51.37
	
	
	36.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	24
	52.40
	
	
	37.4
	1m

	4
	
	过滤器
	--
	75
	
	31
	28
	1
	东
	34
	44.37
	
	
	29.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	28
	46.06
	
	
	31.06
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	22
	48.15
	
	
	33.15
	1m

	5
	
	碳化塔
	--
	75
	
	23
	17
	2
	东
	42
	42.54
	
	
	27.54
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	56.94
	
	
	41.94
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	6
	
	溶液罐（带搅拌）
	--
	75
	
	31
	25
	3
	东
	34
	44.37
	
	
	29.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	25
	47.04
	
	
	32.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25
	47.04
	
	
	32.04
	1m

	7
	
	打浆罐（带搅拌）
	--
	75
	
	37
	30
	3
	东
	28
	46.06
	
	
	31.06
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	30
	45.46
	
	
	30.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	22
	48.15
	
	
	33.15
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	48.98
	
	
	33.98
	1m

	8
	
	干燥机
	--
	75
	
	48
	23
	3
	东
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23
	47.77
	
	
	32.77
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27
	46.37
	
	
	31.37
	1m

	9
	
	包装机
	--
	75
	
	63
	33
	1
	东
	2
	68.98
	
	
	53.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	48
	41.38
	
	
	26.38
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	10
	
	雷蒙磨
	--
	85
	
	49
	40
	1
	东
	16
	60.92
	
	
	45.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	40
	52.96
	
	
	37.96
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	34
	54.37
	
	
	39.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	65.00
	
	
	50
	1m

	11
	
	冲击磨
	--
	85
	
	49
	30
	2
	东
	16
	60.92
	
	
	45.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	30
	55.46
	
	
	40.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	34
	54.37
	
	
	39.37
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20
	58.98
	
	
	43.98
	1m

	12
	
	打散机
	--
	80
	
	61
	24
	2
	东
	4
	67.96
	
	
	52.96
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	24
	52.40
	
	
	37.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	46
	46.74
	
	
	31.74
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	26
	51.70
	
	
	36.7
	1m

	13
	
	混料机
	--
	75
	
	62
	29
	1
	东
	3
	65.46
	
	
	50.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	29
	45.75
	
	
	30.75
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	47
	41.56
	
	
	26.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	21
	48.56
	
	
	33.56
	1m

	1
	医药级厂房
	泵类
	--
	85
	选用低躁设备，设置基础减振、厂房隔声
	97
	109
	1
	东
	21
	58.56
	
	
	43.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	37
	53.64
	
	
	38.64
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	
	48.42
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33
	54.63
	
	
	39.63
	1m

	2
	
	粉碎机
	--
	85
	
	93
	104
	2
	东
	25
	57.04
	
	
	42.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	32
	54.90
	
	
	39.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	66.94
	
	
	51.94
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	38
	53.40
	
	
	38.4
	1m

	3
	
	混料机
	--
	75
	
	88
	96
	2
	东
	30
	45.46
	
	
	30.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	24
	47.40
	
	
	32.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	3
	65.46
	
	
	50.46
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46
	41.74
	
	
	26.74
	1m

	4
	
	包装机
	--
	75
	
	93
	88
	1
	东
	25
	47.04
	
	
	32.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	56.94
	
	
	41.94
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	54
	40.35
	
	
	25.35
	1m

	5
	
	搅拌罐（带搅拌）
	--
	75
	
	105
	134
	2
	东
	13
	52.72
	
	
	37.72
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	62
	39.15
	
	
	24.15
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20
	48.98
	
	
	33.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	56.94
	
	
	41.94
	1m

	6
	
	反应釜（带搅拌）
	--
	75
	
	106
	125
	2
	东
	12
	53.52
	
	
	38.52
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	53
	40.51
	
	
	25.51
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	48.56
	
	
	33.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	50.39
	
	
	35.39
	1m

	7
	
	结晶釜
	--
	70
	
	87
	126
	5
	东
	31
	40.17
	
	
	25.17
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	54
	35.35
	
	
	20.35
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	63.98
	
	
	48.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	16
	45.92
	
	
	30.92
	1m

	8
	
	离心机
	--
	75
	
	86
	126
	5
	东
	33
	44.63
	
	
	29.63
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	54
	40.35
	
	
	25.35
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	1
	75.00
	
	
	60
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	16
	50.92
	
	
	35.92
	1m

	9
	
	过滤器
	--
	75
	
	87
	135
	5
	东
	31
	45.17
	
	
	30.17
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	63
	39.01
	
	
	24.01
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	68.98
	
	
	53.98
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	58.10
	
	
	43.1
	1m

	10
	
	压滤机
	--
	80
	
	103
	107
	2
	东
	15
	56.48
	
	
	41.48
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	35
	49.12
	
	
	34.12
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	18
	54.89
	
	
	39.89
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35
	49.12
	
	
	34.12
	1m

	11
	
	打浆罐（带搅拌）
	--
	75
	
	106
	103
	2
	东
	12
	53.42
	
	
	38.42
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	31
	45.17
	
	
	30.17
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	48.56
	
	
	33.56
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39
	43.18
	
	
	28.18
	1m

	12
	
	筛分机
	--
	85
	
	100
	90
	2
	东
	18
	59.89
	
	
	44.89
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	18
	59.89
	
	
	44.89
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	61.48
	
	
	46.48
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	52
	50.68
	
	
	35.68
	1m


备注：以厂址西南角为三维坐标原点（0，0，0）。
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4、预测模式
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测。
1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源的声功率级，预测点位置的声压级Lp（r）可按下式计算：
Lp（r）=LW + DC - A
A=Adiv + Aatm + Agy + Abar + Amisc
式中：Lp（r）--距离声源r处的声压级，dB；
LW --由点声源产生的声功率级，dB；
A--声传播衰减，dB；
DC--指向性校正，dB；
Adiv--几何发散引起的衰减，dB；
Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；
Agy--地面效应引起的衰减，dB；
Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
Lp1=Lw+10lg(Q/4Πr2+4/R)
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：Lpli(T)―靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij―室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
Lp2i（T）=Lp1i（T）- (TLi+6)
式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
LW = LP2(T) + 10lgS
式中：LP2(T)—靠近围护结构处室外声源的叠加声压级，dB；
S—透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面生源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：


当时，(即按面声源处理)；


当时，(即按线声源处理)；


当时，(即按点声源处理)；
3）计算总声压级
①计算拟建项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为：


②预测点的噪声预测值
Leq =10lg（100.1Leqg + 100.1Leqb）
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)；
5、预测结果
本项目噪声源对厂界的贡献声级及预测结果列于表5.5-3。
表5.5-3  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)
	预测点
	贡献值
	现状监测值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	45.6
	55.3
	46.1
	55.7
	48.9
	60
	50
	达标

	南厂界
	46.1
	56.0
	46.3
	56.4
	49.2
	60
	50
	达标

	西厂界
	40.3
	54.5
	45.7
	54.7
	46.8
	60
	50
	达标

	北厂界
	22.4
	56.4
	46.3
	56.2
	46.3
	60
	50
	达标

	Z5#厂区东侧散户
	35.5
	51.4
	41.1
	51.4
	42.2
	60
	50
	达标

	Z6#厂区东侧散户
	33.3
	50.5
	41.5
	50.6
	42.1
	60
	50
	达标

	注：本项目进行现状监测时，现有工程正常生产，工况为100%。现状监测值包括现有工程以及厂外社会、交通等噪声对厂界的影响，由于夜间社会、交通等噪声对厂界的影响较小，因此昼间、夜间监测值差距较大。在本项目贡献值叠加现状监测值满足排放标准的情况下，本项目建成后全厂噪声对厂界的贡献值也能满足排放标准。


从上表可以看出，噪声源对各评价点的贡献声级在22.4~46.1dB(A)之间，叠加现状背景值后昼间预测声级在50.6~56.4dB(A)之间，夜间预测声级在42.1~49.2dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。
[bookmark: _Toc4159][bookmark: _Toc59002710][bookmark: _Toc79596957][bookmark: _Toc79322410][bookmark: _Toc64807914][bookmark: _Toc83193680]表5.5-4  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□           二级☑            三级

	
	评价范围
	200m□           大于200m□            小于200m 

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级  最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准           地方标准□            国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法  现场实测加模型及算法□   收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源
调查
	噪声源调查方法
	现场实测□   已有资料□   研究成果

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型   其他□         

	
	预测范围
	200m□           大于200m□            小于200m 

	
	预测因子
	等效连续A声级  最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标   不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标   不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续A声级）
	监测点数（厂界四周 ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行   不可行□


[bookmark: _Toc28473]5.6运营期固体废物环境影响分析
1、工业固体废物特点
固体废物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤进行。因此，固体废物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”，又是废水、废气处理的“终态物”。固体废物的这一特性揭示人们应尽量避免和减少固体废物的产生，避免向水体、大气及土壤环境中排放。如任其排放，或让废水、废气治理后的泥、尘等“终态物”污染环境，其结果将会带来环境污染的恶性循环。
2、固体废物污染途径
工程生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成危害，主要表现在以下几方面：
（1）占用土地、污染土壤、危害植物
堆放工业固体废物需要占用大量土地，一般平均每堆放1吨工业渣，需占用约2m2土地。由于历史长期堆积，在风吹、日晒、雨淋和自然风化作用下，使固体废物中有害物质进入土壤，从而使土壤被有害、有毒化学物质、病原体、放射性物质等污染，导致土壤结构改变。这种污染还将长期影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系增长，或在植物体内积蓄，通过食物链使各种有害物质进入人体，危及人体健康。
（2）对水环境的污染
一些工矿企业，长期向江河水体排放固体废弃物或浸出液、淋溶液等通过地面漫流进入地表或地下水体，不仅占用河床、淤积河道，而且会形成沉积物、悬浮物、可溶物等严重的污染水体，危及水生生物的生存及繁殖。
（3）对大气环境的污染
固体废物能通过散发恶臭、毒气、微粒扩散、自燃、焚烧等方式污染大气环境。在固废堆积场，在四级风的作用下一般可剥离1~15cm细粒灰尘，其飞扬高度可达20~50cm，往往会出现刮灰风、下灰雨的现象，形成二次污染。
（4）堆存场所危害
固体废物堆存场所往往容易出现塌方、泥石流、滑坡流失、自燃、起火、爆炸等事故，造成人民财产的重大损失。
（5）影响人群健康
含有机物的固体废物是苍蝇、蚊虫及致病细菌孽生、繁衍，鼠类肆虐的场所，是流行病的重要发生源，对人群健康造成极大威胁。
本项目固体废物分为一般固废、危险废物以及生活垃圾，其中一般固废综合利用；危险废物暂存于厂区危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集，统一处置。因此本项目固体废物均得到妥善处置，一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾满足《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求，不会对周围环境产生明显不利影响。
[bookmark: _Toc59002711][bookmark: _Toc79596958][bookmark: _Toc83193681][bookmark: _Toc79322411][bookmark: _Toc64807915][bookmark: _Toc22621][bookmark: _Toc8579]5.7运营期土壤环境影响预测与评价
5.7.1环境影响识别
（1）项目类别及评价等级
根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018）附表A.1，本项目所属行业类别为“制造业—石油、化工—化学原料和化学制品制造”，为Ⅰ类建设项目。本项目在现有厂区内建设，现有厂区总占地规模为55500m2，属于“中型”。项目周围有耕地，土壤环境敏感程度为“敏感”。因此，本项目土壤环境影响评价等级为一级评价。
（2）土壤污染影响类型及途径
根据项目工程特点及周围环境特征，本项目土壤环境影响类型为污染影响型，生产废气的主要污染因子为颗粒物、氨、硫化氢、硫酸雾，不涉及重金属污染因子，故本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；仅考虑项目污染物垂直入渗对土壤环境的影响途径。
项目物料储运等过程中各种物料的跑、冒、滴、漏均有可能污染地下水及土壤。项目建设过程中已考虑土壤的保护问题，故项目对生产装置、仓库、废水治理设施等场地均采取防渗措施。本项目根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求采取了防渗措施，按装置、单元的特点和所处的区域及部位划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。项目防渗设计满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求。同时，危险废物仓库防渗设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
鉴于此，本项目运营期在正常工况下，防渗措施可有效避免地面漫流及垂直入渗对周边土壤环境产生不利影响。在事故状态下（非正常工况），物料储罐破裂且区域防渗层失效情况下及厂区废水处理构筑物底板破损且区域防渗层失效情况下，污染物会通过垂直入渗的方式进入土壤，对区域土壤环境造成污染。
服务期满后，原生产设备可外售处置，构筑物拆除，不会遗留影响土壤环境的因素。
综上所述，本项目建成运营后对周边土壤环境的影响识别见下表。
[bookmark: _Ref13120]表5.7-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	运营期
	--
	--
	√
	--
	--
	--
	--
	--

	服务期满后
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”,列表未涵盖的可自行设计。


（3）土壤影响源及影响因子
本项目属于污染影响型项目，服务期对周边土壤环境产生的影响主要来自于物料储罐破裂且区域防渗层失效情况下（非正常工况下）及厂区废水处理构筑物底板破损且区域防渗层失效情况下（非正常工况下），污染物的垂直入渗，对土壤产生的影响。
项目土壤环境影响源及影响因子识别见表下表。
表5.7-2  土壤环境影响源及影响因子识别表

	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	硫酸罐区
	物料储存
	垂直入渗
	硫酸
	pH
	非正常工况

	污水处理站
	调节池
	垂直渗入
	COD、BOD5、SS、氨氮、氯化物、硫酸盐
	氨氮
	[bookmark: OLE_LINK3]非正常工况


5.7.2现状调查
（1）调查范围
根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，土壤现状调查范围为项目占地及占地范围外1000m范围。
（2）敏感目标
根据导则，本项目土壤保护目标主要为调查评价范围内的耕地及周边居民点，具体见下表。
[bookmark: _Ref13211]表5.7-3  土壤环境敏感目标一览表
	保护目标
	厂界/方位
	距离(m)

	评价范围内农田
	主要为本项目评价范围内农田
	--

	东侧散户（东王村）
	E
	22

	东南侧散户（东王村）
	SE
	40

	东王村
	W
	250

	前王村
	SW
	780

	后王村
	W
	830


（3）土地利用类型
根据现场调查结果，本项目场地及周边土地利用类型主要有农用地、工业用地、其他用地等。评价区域土地利用类型现状图见下图，各类土地利用类型调查结果见下表。
[bookmark: _Ref21396]表5.7-4  土壤评价范围现状土地利用类型表
	土地类型
	面积(m2)
	占比(%)
	分布情况

	居住用地
	357118
	8.04
	为东王村、前王村东侧、后王村东侧部分区域，位于本项目西南方向

	工业用地
	144822
	3.26
	主要为周边企业用地

	农用地及其他用地
	3938714
	88.70
	主要周边农田及周边道路和未利用地，主要分布在厂区四周区域

	合计
	4440654
	100
	—


[image: ][image: ]图例：
本项目
工业用地
居住用地

[bookmark: _Ref21334]图5.7-1  土壤调查评价范围土地利用现状图
（4）土壤类型调查
根据国家土壤信息服务平台数据调查结果，项目所在区域土壤类型为潮褐土。
[image: ]
[bookmark: _Ref21445]图5.7-2  土壤调查范围土壤类型
（5）土壤理化特性调查
根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的1处土壤样品进行理化特性调查，土壤理化特性调查结果见下表5.7-5。
[bookmark: _Ref13561]表5.7-5  土壤理化特性调查结果
	点号
	/
	时间
	2025年7月1日

	层次
	表层

	现场记录
	颜色
	黄褐色

	
	结构
	轻壤土

	
	质地
	潮

	
	砂砾含量
	25%

	
	其他异物
	少量根系

	实验室测定
	pH值
	7.85

	
	阳离子交换量(cmol+/kg)
	6.6

	
	氧化还原电位(mV)
	480

	
	饱和导水率/（cm/s）
	4.00×10-4

	
	土壤容重(g/cm3)
	1.24

	
	孔隙度（%）
	38.2


5.7.3垂直入渗对土壤环境影响预测与评价
1.预测评价范围
污染物垂直入渗污染土壤环境主要发生在厂区，因此本次预测主要关注厂内土壤污染。
2.预测评价时段
根据环境影响识别及项目特征，本次评价预测评价时段为整个运营期。
3.情景设置
土壤污染影响是指由外界进入土壤中的污染物，如重金属、化学农药、酸沉降、废水等导致土壤肥力下降，土壤生态破坏等不良影响。污染型影响一般来说是可逆的，如有机物污染等，但严重的重金属污染由于恢复费用昂贵，技术难度大，污染后土地被迫废弃，可以认为是不可逆的。
本项目废水经厂区污水处理站处理后全部回用，正常生产过程废水进入土壤环境。考虑项目设有硫酸储罐及污水处理站，故此次选取硫酸储罐区及污水处理站调节池作为模拟泄漏点。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求本次评价对土壤环境的影响从项目正常工况、非正常工况两种情形进行模拟预测。
（1）正常工况
正常工况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，但污水处理站、储罐区地面以及裙脚等均进行了防渗处理，且厂区内包气带具有一定的防护性能，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入土壤环境内。
在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染土壤的通道，污染物渗入土壤不会发生。因此正常工况下，本项目产生的污染物不会对厂区内土壤产生影响，可不予考虑。
（2）非正常工况
由于含水层的超采疏干，项目所处区域含水层埋深大于50m，均为第四系地层，故本次研究主要考虑污染物在以点源形式垂直进入土壤环境的影响预测，重点预测污染物可能影响到的深度，故选取硫酸储罐区及污水处理站调节池作为模拟泄漏点。
4.预测与评价因子
根据环境影响识别及项目污染物排放特征，本次评价选取pH、氨氮作为预测因子。
5.预测评价标准
本次评价标准选取《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）表1第二类用地标准。
6.pH预测与评价方法
若硫酸储罐防渗层破损，导致硫酸泄漏渗入土壤，硫酸最大储量为690t，根据计算泄漏量为120t，假定防渗层破坏，渗入土壤，其中99.9%进行了收集，0.1%泄露进入土壤，进入土壤量为0.12t。
（1）预测模型
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），选择附录E推荐的方法进行预测。单位质量土壤中某物质增量计算公式为：
ΔS=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）
式中：ΔS为单位质量表层土壤中某物质的增量，g/kg；
Is：预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸输入量，mmol；
Ls：预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸的量，mmol；
Rs：预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质径流排出的游离酸的量，mmol；
ρb：表层土壤容重，kg/m3；
A：预测评价范围，m2；
D：表层土壤深度，一般取0.2m。
n：持续年份，20。
（2）预测结果与评价
表5.7-6  预测结果计算表
	项目
	pH

	输入量mmol
	1.22×106

	ρb
	1340

	A
	4000000

	D
	0.2

	表层土壤增重mmol/kg
	2.23

	缓冲容重mmol/kg/（kg•pH）
	9.74

	pH现状值
	6.59~8.19

	pH预测值
	8.29


本次预测事故状态硫酸储罐泄漏且防渗层破损导致渗入土壤，在不考虑淋溶及径流排出的情况下对土壤的最大影响，经过预测，pH最大增量为0.1，最不利情况下土壤pH预测值为6.69~8.29，对土壤pH有一定影响，但是影响很小，且厂区地面采用水泥硬化，利用跟踪监测可及时发现泄漏污染。因此，项目对土壤环境产生影响较小。
7.氨氮预测与评价方法
（1）预测模型
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），选择附录E.2推荐的方法二进行预测。一维非饱和溶质垂向运移控制方程如下：

式中：c 污染物介质中的浓度，mg/L
D  弥散系数，m2/d
q  渗流速率，m/d
z  沿z轴的距离，m
t  时间变量，d
θ  土壤含水率，%
（2）初始条件
c(z,t)=0  t=0, L≤z<0
（3）边界条件
第一类Dirichlet边界条件，非连续点源情景。

（4）参数确定
溶质的空间权重计算方案选择Galerkin有限元方法，时间权重计算方案选择Crank-Nicholson古典显示法。
表5.7-7  溶质运移模型参数表
	层位
	Bulk.D
	Disp.L
	Fract
	Kd
	Beta
	Henry

	粉砂层
	2.7（g/cm3）
	25cm
	1
	1.5E-3cm3/mg
	1
	0


在模型中分别在不同深度设置3个观测点：N1、N2、N3，分别为地表下9m，16m和底部的24m。
（5）预测结果与评价
污水处理站调节池防渗层失效条件下污染物氨氮非饱和溶质一维垂直运移随时间、深度变化结果见下图5.7-3及图5.7-4。
[image: ]
图5.7-3  氨氮浓度-时间变化曲线
[image: ]
图5.7-4  氨氮浓度-深度变化曲线
图5.7-1为土壤剖面N1~N3观测点处氨氮浓度随时间变化曲线，模型运行2580d时，观测点N1开始检测到氨氮浓度，浓度随时间的增加而增大，6680d时氨氮浓度达到最大，约0.948mg/cm3，由于本次模拟污染物为非连续点源，在到达最高值之后，氨氮浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度降至0.906mg/cm3；观测点N2在5710d检测到氨氮浓度；至模型运行结束，在底边界观测点N3处未能检测到污染物浓度，说明氨氮未穿过包气带到达下部潜水面。
图5.7-2为污染物浓度随深度变化曲线，可以看出垂向最大距离出现在15.0m左右，可见污染物未进入下部含水层。
根据以上预测结果，综合考虑土壤环境和工程地质情况，如果厂区内防渗层失效，发生污染物泄漏，可能污染到潜水含水层。因厂区内渗透性能一般，故建设单位对厂区生产车间、危废暂存间、罐区、污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等均做了重点防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s；对库房、锅炉房、一般固废间、消防水池、职工浴室等均做了一般防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s。因此，项目正常工况下对所在区域土壤环境几乎没有影响，在非正常工况下对土壤的影响集中在浅层土，对深层土影响较小。
污染物泄漏会对一定程度的土壤环境造成污染，因此，需要建设单位加强生产装置维护和管理，发生非正常事故后必须采取必要和有效的控制治理措施或补救措施，其将对土壤环境的影响降至最低。
[bookmark: _Toc116723221][bookmark: _Toc4716]5.7.4保护措施与对策
1.源头控制措施
本次评价要求项目硫酸等液体储存采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏现象发生，管道敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏，导致发生土壤污染的风险。
2.过程防控措施
本次评价要求建设单位采取分区防渗的措施，为防止硫酸等液体泄漏，对设备设施地面采取相应的防渗措施，使渗透系数达到1×10-10cm/s，以防止土壤环境污染。
3.跟踪监测
根据导则要求，监测点位应布置在重点影响区域和土壤环境敏感目标附近，一级评价项目应每年监测一次。因此本项目土壤需制定跟踪监测计划，跟踪计划详见章节“8.2环境监测计划”。
[bookmark: _Toc19553][bookmark: _Toc116723222]5.7.5评价结论
根据本项目土壤监测结果，各土壤采样区及其不同土层各项监测因子的标准指数均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准。本次评价建议项目运行过程中采取严格的源头控制、过程防控措施及跟踪监测计划，降低对区域土壤的影响。
因此，从土壤环境影响角度分析，本项目建设是可行的。
表5.7-8  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地□
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（5.55）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他
	

	
	全部污染物
	氨氮、COD、pH、氯化物、硫酸盐等
	

	
	特征因子
	pH、氨氮
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感
	

	评价工作等级
	一级☑；二级；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）；d）
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	2
	4
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	0
	0~0.5m
0.5~1.5m
1.5~3.0m
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）、pH、和《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）（氨氮、氟化物（水溶性））
	

	现状评价
	评价因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）、pH、和《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）（氨氮、氟化物（水溶性））
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600；表D.1□；表 D.2□：其他（DB13/T 5216-2020）
	

	
	现状评价结论
	土壤检测项目均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）和《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）标准要求
	

	影响预测
	预测因子
	氨氮
	

	
	预测方法
	附录E；附录F□；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（小）
影响程度（低）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；
其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	厂区内1个柱状监测点，厂区外1km范围内设2个表层样点
	建设用地45项以及土壤pH值、氨氮
	1次/年
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	经预测，土壤环境影响可接受。
	


[bookmark: _Toc79596959][bookmark: _Toc83193682][bookmark: _Toc24726][bookmark: _Toc59002712][bookmark: _Toc79322412][bookmark: _Toc25397][bookmark: _Toc64807916]5.8运营期生态环境影响分析
本项目在现有厂区内建设，不新增占地。现有厂区占地所在区域位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为农田、工业项目混杂的人工生态系统。本工程建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够达标排放，项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生不利影响。
[bookmark: _Toc15667][bookmark: _Toc12478]5.9环境风险影响与评价
根据原环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。
本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。
[bookmark: _Toc31711][bookmark: _Toc79322417][bookmark: _Toc83193687][bookmark: _Toc79596964][bookmark: _Toc116723228]5.9.1风险调查与识别
5.9.1.1风险识别内容
风险识别内容主要包括物质危险性识别，生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。其中物质危险性识别主要包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；生产系统危险性识别主要包括生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施；危险物质向环境转移的途径识别包括危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。
5.9.1.2物质危险性识别
根据风险导则附录B中表B.1中给出的风险物质及临界量，对本项目生产过程中使用的原辅料、中间品、成品、“三废”等物质进行危险性识别，其中氨水、硫酸、天然气（甲烷）均属于表B.1中所列危险物质，危险废物虽未在表B.1中列出，但考虑到对环境有一定危害性，故按附录B中表B.2给出临界量的推荐值。。
上述物质危险特性识别见表5.9-1。各危险物质储存设置情况及单元内最大存在量见表5.9-2。
表5.9-1  建设项目危险物质风险识别表
	序号
	名称
	危险特性

	1
	氨水
	液态，有刺激性臭味，可溶于水，LD50（大鼠经口）350mg/kg

	2
	硫酸
	液态，无臭无味，易溶于水。LD50（大鼠经口）2140mg/kg

	3
	天然气（甲烷）
	分子式CH4，分子量为16，为易燃气体，熔点为-182℃，沸点为-162℃，相对空气密度为0.55，常温下具有稳定性，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等。在受压情况下，有爆炸的危险

	4
	危险废物
	本项目危险废物主要为废膨润土、废机油、废机油桶等。具有可燃性、毒性等危险特性。在发生泄漏时可能污染环境空气、地表水、地下水以及土壤环境。


表5.9-2  储存及危险物质最大存在量情况
	序号
	名称
	储存方式
	储存位置
	临界量
	最大存在量t
	Q值

	1
	25%氨水
	储罐
	生产区
	10
	125（折合20%氨水）
	12.5

	2
	93%硫酸
	储罐
	罐区
	10
	690
	69

	3
	天然气（甲烷）
	管道
	/
	10
	0.08
	0.008

	4
	危险废物
	密封桶装或袋装
	危废间
	50（根据毒理性质，参照类别3）
	9.249
	0.18498

	合计
	81.69298


5.9.1.3生产系统危险性识别
（1）生产系统危险性识别范围
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。
（2）生产装置及生产过程主要危险部位分析
根据工艺流程和生产特点，项目生产装置及生产过程主要危险部位为危险物质搅拌罐、中间罐等。
（3）储运设施危险部分分析
根据工艺流程和生产特点，项目储运设施危险部位为装置区的氨水储罐和硫酸储罐等。
（4）伴生、次生事故分析
工程严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范（2018版修订）》（GB50016）进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质管道及贮罐与装置区均满足安全距离要求，且贮罐周围设置有防火堤，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。
项目设置事故废水防控系统，当生产装置区及槽区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水，全部进入厂区初期雨水收集池（兼消防废水池）储存，分批排入厂区污水站处理。
5.9.1.4危险物质向环境转移的途径识别
有毒有害物质扩散途径主要有如下几个方面分析：
大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。
地表水环境扩散：本项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或泄漏的危险物质均通过管道排入事故池或消防废水池，不直接进入地表水体。不会对地表水环境造成影响。
地下水环境扩散：本项目液态危险物质泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。
表5.9-3  项目环境风险及环境影响途径识别表
	序号
	风险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	原料储存区
	氨水储罐、硫酸储罐
	氨水、硫酸等
	储罐或运输管道泄漏，导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染
	大气、地下水等
	居住区、区域地下水环境等

	2
	生产区
	反应釜等
	
	
	
	

	3
	厂区
	天然气管道
	甲烷
	危险物质泄漏、发生火灾等导致有毒有害物质挥发至环境空气中造成污染；遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放
	
	

	4
	危废间
	--
	危险废物
	危险物质泄漏、发生火灾等导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染；遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放
	
	


[bookmark: _Toc79322418][bookmark: _Toc83193688][bookmark: _Toc3392][bookmark: _Toc79596965][bookmark: _Toc116723229]5.9.2风险事故情形分析
通过风险识别及分析，根据化工项目储罐、厂房以及物料输送管道的特点，造成物料泄漏主要分为两种情况：一种是储罐、桶装本身由于年久失修或机械碰撞使罐体、桶体等破裂产生物料泄漏；二是由于管道、阀门、法兰等年久失修或机械损坏产生泄漏。
根据《环境风险评价实用技术和方法》介绍的设备典型泄漏主要有容器损坏和接头泄漏两种。本项目桶装物料装存量较少，而储罐储存量较大，且环境危害性大，因此本项目考虑最不利情形为罐区储罐物料发生泄露、火灾或爆炸以及伴生/次生事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中所述，储罐发生泄漏时，泄漏孔径为10mm孔径，泄漏频率为1.00×10-4/a（>1.00×10-6/a）。根据风险物质特性及q/Q值，确定本项目的风险事故情形为氨水储罐发生泄漏，从而向环境中挥发有毒有害气体（氨），造成中毒等事故的发生。
此外，危险物质泄漏、事故废水可能对地表水、地下水环境的环境风险影响。
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5.9.3.1物质泄漏量的计算
本项目罐区安装安全警报系统，并设置紧急隔离系统的单元。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对于企业设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min。根据环境风险评价导则附录F推荐的方法对本项目储罐发生泄漏后的泄漏量进行计算，计算结果如下。
本项目氨水泄漏均为液体泄漏，泄漏速率采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的伯努利方程计算：

式中：QL—液体泄漏速率，kg/s；
 Cd—液体泄漏系数。由于氨水的雷诺数均大于100，且假设泄漏孔径为圆孔，因此Cd取0.65；
  A—裂口面积，取3×10-4m2；
  P—容器内介质压力，取101325Pa；
  P0—环境压力，取101325Pa；
  g—重力加速度；取9.81m/s2；
  H—裂口之上液位高度，氨水储罐取1.5m；
  ρ—液体密度。氨水取910kg/m3；
经计算，氨水泄漏量为0.963kg/s，10min的泄漏量为0.578t。
5.9.3.2泄漏液体蒸发速率的计算
泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。本项目氨水均为固定顶罐常压储存，其中氨水的沸点为38℃，高于环境温度。因两者储罐均常压储存，故不考虑闪蒸蒸发。根据储存条件，泄漏时也不会发生热量蒸发。因此在计算蒸发量时不考虑闪蒸蒸发和热量蒸发，只考虑质量蒸发。本项目罐区设置围堰，并设有导流槽、储液池，可在发生泄漏后迅速处置并收集，假定处置时间为15min。泄漏液体向环境中蒸发的蒸发速率按环境风险评价导则附录F中的推荐公示进行计算，具体计算方法如下。

式中，Q3：质量蒸发速率，kg/s；
    p：液体表面蒸气压，Pa；氨水取值17500Pa。
R：气体常数，J/（mol·K）；取值8.314J/mol·k。
T0：环境温度，K；取值298K。
M：物质的摩尔质量，kg/mol；氨水取值0.035kg/mol。
u：风速，m/s；
r：液池半径，m；取值4m。
a，n：大气稳定度系数，取值见表5.9-4。本项目选取最不利气象条件进行计算，最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。
表5.9-4  液池蒸发模式参数
	大气稳定度
	n
	a

	不稳定（A，B）
	0.2
	3.846×10-3

	中性（D）
	0.25
	4.685×10-3

	稳定（E，F）
	0.3
	5.285×10-3


根据上述计算公式及相关参数，计算出本项目最不利气象条件下氨水储罐泄漏时其质量蒸发速率，计算结果见表5.9-5。
表5.9-5  不同条件下氨水的质量蒸发速率  kg/s
	污染物
	风速（m/s）
	不稳定（A，B）
	中性（D）
	稳定（F）

	氨水
	小风（1.5）
	--
	--
	0.0235
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5.9.4.1预测模型筛选
判定烟团/烟羽是否为重质气体，通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。理查德森数（Ri）计算及气体判断标准见下表。
表5.9-6  气体轻重判断标准表
	序号
	排放方式
	Ri
	气体轻重
	备注

	1
	连续排放
	Ri≥1/6
	重质气体
	当 Ri 处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

	2
	
	Ri＜1/6
	轻质气体
	

	3
	瞬时排放
	Ri＞0.04
	重质气体
	

	4
	
	Ri≤0.04
	轻质气体
	


1、排放方式判定
判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。
T=2X/Ur
式中：X——事故发生地与计算点的距离，m，取值东侧散户22m；
Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，取值1.5m/s。
当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。
按照网格敏感点考虑，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，拟建项目事故情况下排放为连续排放。
表5.9-6   项目事故排放方式情况表
	序号
	事故名称
	物质名称
	持续时间s
	到达最近敏感点时间s
	判定结果

	1
	氨水泄漏
	氨气
	600
	30
	连续


2、重质气体和轻质气体判断
根据导则附录G中G.2推荐的理查德森数进行重质气体和轻质气体的判断。
判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。
瞬时排放Ri的公式为：
[image: ]
连续排放Ri的公式为：
[image: ]
式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；
ρa——环境空气密度，kg/m3；
Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；
Qt——瞬时排放的物质质量，kg；
Ur——10m高处风速，m/s；
Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；
项目重质气体和轻质气体判定结果见下表：
表5.9-7   项目重质气体和轻质气体判定结果表
	序号
	事故名称
	ρrel
	ρa
	Q
	Ur
	Drel
	排放形式
	Ri
	结果

	1
	氨水泄漏
	0.6
	1.184
	0.963
	1.5
	16.8
	连续
	＜1/6
	轻质气体


3、预测模型
当泄漏事故发生在丘陵、山地等时，应考虑地形对扩散的影响，项目所在区域为平坦地形，预测过程不考虑地形对扩散的影响，根据导则附录G.1推荐模型清单，确定氨气用AFTOX模型进行轻质气体排放扩散模拟。
本项目厂区设置有事故池和消防废水池（兼初期雨水池），当发生环境风险事故时，可对事故废水、废液及时收集处置，不排入地表水体。因此本项目环境风险对地表水基本无影响，无需评价地表水环境风险。
本项目地下水环境风险评价模型参照导则HJ610。具体内容见本报告章节5.4地下水影响预测与评价部分。
5.9.4.2预测范围与计算点
1、预测范围
本项目大气环境风险评价等级为二级，评价范围为5km。经计算，本项目预测范围同样取5km范围。
2、计算点
计算点分特殊计算点和一般计算点。本项目特殊计算点指大气环境敏感目标，一般计算点指下风向不同距离点。根据导则要求，本项目计算点距风险源500m范围内，间距设置为50m；大于500m范围内，间距设置为100m。
5.9.4.3气象参数及大气毒性终点浓度值
根据风险导则规定，大气风险预测模型主要参数见下表。
表5.9-8  大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度/（°）
	114.689203

	
	事故源纬度/（°）
	37.601655

	
	事故源类型
	氨水储罐泄漏

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速/（m/s）
	1.50

	
	环境温度/℃
	25

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	1m

	
	是否考虑地形
	/

	
	地形数据精度/m
	/


根据环境风险导则附录H中所述，氨气的大气毒性终点浓度值选取如下表所示。
表5.9-9  硫酸、氨气大气毒性终点浓度值
	毒性物质
	大气毒性终点浓度
	浓度值mg/m3

	氨气
	大气毒性终点浓度-1
	770

	
	大气毒性终点浓度-2
	110


5.9.4.4预测结果
1.下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度及最大影响范围。
表5.9-10  下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度
	氨气

	最不利气象：F稳定度，1.5m/s，湿度50%

	下风向距离
	最大落地浓度(mg/m3)

	10
	5.9238E+02

	30
	3.5006E+02

	50
	2.1409E+02

	100
	8.9432E+01

	150
	4.9174E+01

	200
	3.1436E+01

	250
	2.2026E+01

	300
	1.6404E+01

	350
	1.2758E+01

	400
	1.0249E+01

	1000
	2.2387E+00

	2000
	7.8622E-01

	3000
	4.5505E-01

	4000
	3.0214E-01

	5000
	2.1565E-01

	最大落地浓度
	5.9238E+02
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图5.9-1  最不利气象条件下氨水泄漏下风向浓度变化曲线图
由上述预测结果分析可知，氨水泄漏造成污染事故发生后未出现超过毒性终点浓度-1的区域，会出现超过毒性终点浓度-2的区域，毒性终点浓度-2出现的最远距离为80m。
2.各关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况
各关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况见下表。
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表5.9-11  各关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况统计一览表  mg/m3
	种类
	名称
	5min
	10min
	15min
	20min
	25min
	30min
	35min
	40min
	超标时刻
	持续时间

	氨水不利气象条件下
	东王村
	0.00E+00
	4.88E-20
	4.87E-20
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	前王村
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.25E-16
	4.23E-16
	1.43E-20
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	后王村
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.14E-02
	1.17E-02
	3.43E-04
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	前怀安村
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.72E-16
	1.26E-15
	5.17E-16
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	后怀安村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	南邱村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	前坊珊村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	东大营村
	0.00E+00
	3.56E-24
	1.57E-12
	7.17E-05
	2.21E-02
	3.11E-02
	9.64E-03
	6.98E-07
	--
	--

	
	破塔村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	正元寺村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	南江村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	后哨营村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	塔张村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	吕菅村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	东邱村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	西邱村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	高邑县旺佳初级中学
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	后坊珊村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	东江村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	杨召村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	磨房村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	李家庄村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.47E-32
	6.45E-25
	9.08E-19
	6.90E-14
	2.83E-10
	--
	--

	
	王家庄村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.60E-31
	3.96E-24
	6.75E-18
	7.90E-13
	6.34E-09
	--
	--

	
	高邑县艺鸣学校
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.28E-29
	1.12E-21
	1.55E-15
	1.14E-10
	8.56E-07
	--
	--

	
	西大二村
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.04E-27
	2.36E-18
	1.78E-11
	7.51E-06
	6.79E-03
	7.17E-02
	--
	--

	
	中大营村
	0.00E+00
	1.71E-32
	9.62E-21
	4.92E-12
	1.88E-05
	2.49E-02
	1.39E-01
	1.22E-01
	--
	--

	
	三十里铺村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	寺家庄村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.68E-30
	2.40E-24
	1.88E-19
	8.12E-16
	--
	--

	
	前哨营村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	后庄头村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	前庄头村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	小庄村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	河北村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	高家庄村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	赵菅村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	马庄村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	前渤海村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	北天村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	固北村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	固南村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	北小京村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	城阳村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	东侧散户（东王村）
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--

	
	东南侧散户（东王村）
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	--
	--
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根据上述预测结果，各关心点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻，不会对附近村庄居民造成中毒、死亡等严重后果。
5.9.4.5预测评价
（1）大气环境风险分析
根据大气环境风险预测结果，本项目环境风险危害范围较小，影响程度较低，各关心点均未出现危险物质对应的毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻，不会对本项目附近居住区居民产生明显影响。
（2）地下水环境风险分析
根据地下水环境影响评价章节预测结果，事故状况下且同时出现防渗层破损会出现厂界超标，正常情况下企业采取源头控制、防渗措施，并设置监测井进行监测，不会对地下水产生明显影响。
（3）地表水环境风险分析
危险物质泄漏后通过围堰、管沟收集至事故池等，不会排出厂界，不会对附近地表水体产生影响。
[bookmark: _Toc10173][bookmark: _Toc83193691][bookmark: _Toc116723232][bookmark: _Toc79596968][bookmark: _Toc79322421]5.9.5环境风险管理
风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各单位通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，是期望以最小的成本获得最大安全保障目标的管理活动。
5.9.5.1风险防范措施
（1）选址、总图布置及建筑安全防范措施
①选址
本项目位于河北省石家庄市高邑县大营镇东王村东北，在现有厂区内建设，不新增用地，现有厂区占地为工业用地，不存在居民搬迁等问题；根据大气预测结果，本项目不需设置大气防护距离，选址和总图布置满足大气防护距离要求。
②总图布置和建筑安全防范措施
工程设计和施工中将严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》等规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离易燃物料的场所，厂房（仓库）其与其他建筑、厂外道路、厂内主、次要道路防火间距必须符合要求。
根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。
合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。
厂区总平面应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。厂区内主要装置的设置符合《化工企业安全卫生设计规定》，原料和产品的储存和管理符合《危险化学品安全管理条例》和要求。
总图布置在满足防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中。便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。
设置安全疏散通道，满足《建设设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求。
本项目不新增占地，在现有厂区内进行扩建，厂区各部分人流、物流分开，并充分考虑生产流程顺畅、消防安全合规、平面布局合理。
（2）危险化学品贮运安全防范措施
贮存设备、贮存方式和储存场所要符合国家有关标准对安全、消防的规定要求。每年对物料贮存设施进行一次安全评价，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。储运设施和场所设置明显的警告标志，配置相应的消防设施并由专人管理。
本项目罐区设置围堰、导流槽和集液池，厂区设置有事故池，待发生泄漏事故或设备故障等非正常工况时，可迅速处置。此外，本环评要求建设单位确保罐区地面和围堰、车间地面以及污水处理站等区域的防腐防渗处理满足重点防渗要求，可有效防止厂区物料、废水等泄漏影响土壤环境和地下水环境。
（3）易燃物质储存、生产区风险管理及预防措施
在装置区、罐区等涉及可燃、有毒物质，是本工程风险事故预防的重点区域，因此其风险管理和事故预防措施是企业风险管理和事故预防的重要内容。本工程主要从以下几个方面对反应区进行管理和风险预防。
①建筑物设计严格按《建筑设计防火规范》进行，保持足够防火间距。
②在装置区、罐区设围堰或防火堤，围堰的容积至少能容纳危险化学品一次最大泄漏量，并采取防渗措施，保证渗透系数小于10-10cm/s。
③事故情况下尽快将消防废水导入消防废水收集池，分批送废水处理站处理。
④严格遵守禁火制度，生产区附近严禁火源，设置明显的禁火标志牌，机动车进入禁火区排气筒必须戴防火罩。
⑤严格遵守防爆制度，生产区附近严格限制带入手机、电脑等产品，并设置明显的禁打电话、禁玩手机等标志牌。
⑥定期维护和检修设备、管道、阀门等，防止跑冒滴漏的发生。
⑦储罐设液位监测仪，泄漏检测与警报装置，并应用LDAR技术。
⑧定时对操作人员进行培训和安全教育，操作人员应持证上岗。
（4）工艺技术设计安全防范措施
采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，装置设计考虑必要的阈度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。在有可能接触化学品的作业场所附近设紧急淋浴设施和洗眼器。管线采用较高的管道设计等级，较高的腐蚀阈量。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。生产车间设防火、防爆、防中毒等事故处理系统；配备应急救援设施，设计救援通道和应急疏散通道。
（5）自动控制及电气仪表设计安全防范措施
工程设计采用先进的控制系统。在装置区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。
装置、罐区均按《建筑物防雷击设计规范》GB50057设计防雷击、防静电系统。为了将突然停电引发事故的危险降至最低，供电系统采用双电源供电方式。仪表仪器的电源采用不间断电源 (UPS)。为减少电缆着火及损坏的危险，尽可能采用地下敷设。紧急电源线及仪表电缆线布置在危险区域地上时，采用相应级别的电缆电线。装置区内电缆的选用充分考虑阻燃、环境腐蚀等不利因素，在装置区的电缆桥架内放置阻火包。
装置区内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均安装可靠接地设施，装置内工作接地、防雷、防静电接地设施和接地电阻、避雷设施数量、位置、高度和接地电阻均按安全评价报告和安全部门要求设计。
（6）消防及火灾报警系统
任何人发现火灾后均应立即向公司领导和调度中心报警。报告时讲明火灾地点、着火物、火势大小及周围的情况。公司领导应立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火；尽量将周围易燃品转移或隔离；并根据火势大小、严重程度，决定是否拨打“119”电话报警。同时组织公司义务消防小组迅速集结增援灭火，决定是否启动应急预案。
应急预案启动后，指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；同时派人到公司门口接消防队，指引消防队迅速到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援小组协助做好其他工作。
（7）管理上采取的防范措施
认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。
加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危险品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。
根据本企业的生产规模和工艺特点，建立相应的兼职处置队伍，购置处置危化品泄漏事故的相关设备、器材（如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等），经常组织应急处置人员熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位危化品的种类、理化性质和生产工艺流程，便其掌握预防危化品泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能。
5.9.5.2事故影响减缓措施
（1）消防设计及消防废水池的设计
①消防设计
本项目所涉及生产装置配备火灾报警和灭火设施。公司水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，应建消防水池（罐）。水池（罐）的容量，应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池（罐）连续补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补充水量。
建设单位根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定，现场建有符合规格的消防水供给系统，并配消防水池一座，有效容积约550m3，并配套有消防泵房。根据安评文件资料，发生火灾时用水量为540m3，消防供水能力满足要求。
②消防废水池的设计
在发生火灾事故状态下，消防过程产生的消防废水通过雨水管道经截流闸阀控制流入消防废水池，本项目消防废水池兼做初期雨水池，容积为1663.2m3。初期雨水按降雨前15min收集，收集量347.5m3。厂区发生火灾时消防废水最大产生量为540m3；初期雨水和消防废水同时产生量为887.5m3，小于设计容积1663.2m3，因此厂区设置得消防废水池（兼做初期雨水池）符合要求。且产生的消防废水与初期雨水在事后分批送厂区污水处理站处理，经处理达标后回用于厂区泼洒抑尘和绿化，不排入地表水体。
（2）事故状态泄漏污染物的应急处理处置措施
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。
本项目为生产人员配备防毒面具和口罩，配备一定数量的正压式呼吸器和防毒服，最大程度保护人员安全。此外，项目各区用电尽可能并联设置，以达到局部切断点源不影响主体生产的效果。
（3）火灾事故灭火措施
本项目配备消防水池，常备消防水，发生火灾事故时可迅速喷水冷却着火罐、邻近罐。此外，厂区配备一定数量的泡沫、二氧化碳、干粉及砂土灭火剂，及时处理火灾事故。
（4）危险物质进入环境的可能途径和控制措施
发生泄漏、火灾及其它意外事故时，废气等可能通过挥发进入大气环境。本项目采取的控制措施为：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；根据地势设置导流槽和集液池，发生泄漏事故时，可无动力自流至集液池，并采用防爆泵转移至备用罐内，事后回用于工艺中。对于挥发至空气中的废气可利用大气的稀释扩散作用逐步消除挥发到空气有害气体的危害。
（5）事故泄漏后伴生、次生污染和外环境污染物的消除方案
全厂消防废水池（兼做初期雨水池）容积为1663.2m3，完全可收集消防事故产生的消防废水（540m3）和一次初期雨水量（347.5m3）。
（6）事故现场应急环境监测方案
监测项目：硫酸雾、氨、CO等。
监测频次：事故发生后1小时、4小时、8小时、24小时各监测一次。
监测点位：厂区内设置风向标，根据事故严重程度和泄漏量大小，分别在下风向距离事故源点50m、100m、300m不等距设点，并在下风向居民点（东王村）设监测点。
监测方法：按规定方法检测。
依据监测结果对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
5.9.5.3三级防控体系
为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料和污水对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，公司建立“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生影响。
（1）一级防控措施
本项目的建设位置在公司厂区内建设，罐区和生产装置区防控措施应与现有工程进行衔接。
①罐区
罐区设有围堰，可满足罐区最大储罐泄漏的收集要求，保证物料不排储罐区；同时在罐区围堰内设置收集井，通过泵与事故水池或初期雨水收集池相连，可实现初期雨水和后期雨水的有效分离。
②生产装置区
项目现有工程生产装置区及本项目生产装置区外围设置有围堤，其内设有收集井，收集井内设置排水管道与车间事故池相连，管道上设置阀门，关闭阀门可阻断废水排放途径，通过阀门可实现初期雨水和后期雨水的有效分离。
（2）二级防控
项目利用现有1座1663.2m3初期雨水收集池、1座260m3的事故池，用于收集罐区、生产区产生的事故废水、消防废水和初期雨水，保证物料和废水有足够的缓冲处理空间。
事故水池可对废水起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。
（3）三级防控
公司设有污水处理站，废水处理后回用，不外排，且在厂区雨水排放口处设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。雨水排放口总阀门可直接截断整个厂区废水外排途径。上述措施，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。
综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时事故废水对外环境的影响，确保环境安全。


图5.9-2  “三级防控”体系图
5.9.5.4应急疏散和撤离
企业现已制定了公司内部撤离、周边区域人员疏散撤离以及公司内危险区域隔离的方案，且在本项目完成后及时调整相应撤离方案，确保在发生事故时，可根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。事故状态下，应结合园区的应急联动机制，最快速度组织本企业以及周边企业工作人员进行撤离。
撤离应注意以下几点：
（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。
（2）除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并做好道路管制工作。
（3）应向上风方向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区。
（4）不要在低洼处滞留。
（5）要查清是否有人留在污染区与着火区。
（6）为使疏散工作顺利进行，每个工段应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。
根据环境风险评价预测结果，本评价建议在本厂区周边建立环境风险关注区，环境风险关注区内的企业员工及居民作为事故状态下的应急撤离对象，根据事故发生的气象条件，确定撤离方案。
5.9.5.5应急预案框架
预防是防止事故发生的根本措施，但必须有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援预案。企业应根据危险化学品泄漏事故的风险情况制定切实可行的应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。
企业现有工程目前已编制完成了《河北海达化工有限公司突发环境事件应急预案》（备案号为130127-2023-012-M），根据《突发环境事件应急管理办法》（原环保部令，第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目完成后，应在现有环境事故应急预案的基础上修订完善，供企业及管理部门参考，并在地方生态环境管理部门备案。
本报告列出预案框架，以供企业在制定事故应急预案时作参考。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，事故应急预案见表5.9-12。
表5.9-12  事故应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	2
	应急计划区
	生产装置区、罐区

	3
	应急组织
	企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。
临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。

	4
	应急状态分类应急响应程序
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

	5
	应急设施设备与材料
	生产装置：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；设置事故应急池；配备必要的防毒面具。
临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

	6
	应急通讯通告与交通
	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。

	7
	应急环境监测及事故后评价
	由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
急救措施：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	9
	撤离组织计划，医疗救护与保护公众健康
	事故现场：制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。
临近地区：制定公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

	10
	应急状态中止恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；
临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

	11
	人员培训与演习
	应急计划制定后，平时安排事故应急小组人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

	12
	公众教育信息发布
	对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

	13
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

	14
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。
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（1）项目危险因素
项目涉及危险物质包括氨水、硫酸、天然气（甲烷）等，主要分布在生产车间装置区、储罐区、天然气管道等危险单元中，存在危险因素主要为设备及管道设计、制造、安装缺陷、腐蚀、材料老化、违章操作，引起危险物质事故泄漏，导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染。
（2）环境敏感性及事故环境影响
项目环境大气风险评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区，风险保护目标为厂址周边5km范围内村庄、学校；地下水环境风险敏感目标为周边浅层地下水。
（3）环境风险防范措施和应急预案
根据大气环境风险预测结果，项目氨水泄漏最大毒性终点浓度-2最大范围为80m，本环评建议一旦发生泄漏事故，应急指挥机构根据事故情况及事故状态进行研判，及时做好区域人员疏散。
项目产生的废水，正常工况下废水处理后回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化，不排入地表水体，不会对所在区域地表水产生污染影响；项目物料储存区及装置区均按相关要求设置事故水池，设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入外环境，对地表水环境产生不利影响；初期雨水由厂区初期雨水管进行收集，其余雨水通过规划的雨水管网排入地表水体。
项目在厂区采取分区防渗措施、设置监控井，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。
企业应及时修订突发环境事件应急预案，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。
（4）环境风险评价结论与建议
环境风险事故具有一定程度的不确定性，事故发生的条件有很多，发生事故排放的强度有多种可能，这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。在采取有效的安全措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平。
项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应及时修订突发环境事件应急预案。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。
本项目风险防范措施“三同时验收”一览表见表5.9-13，环境风险自查表见表5.9-14。
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表5.9-13  风险防范措施“三同时”一览表
	序号
	项目
	风险防范措施内容
	投资（万元）
	备注

	风险防范工程措施

	1
	车间
	地面防渗性能应与6.0m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。车间按相关要求设置围堰，设收集沟道和车间事故池，对事故状态下的液体进行收集防止泄漏，现场可用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用防爆泵转移至槽车或专用收集器中收集并运至废物处置场所处置。围堰内泄漏的有害物料要收集、转移、回收或无害化处理。事故现场可用大量清水冲洗，但废水应经处理后排放。
	--
	新建

	2
	污水处理站
	污水处理站各池体均做防腐防渗处理，并设置事故池，以满足污水处理设施检修时段全厂存水
	100
	新建

	3
	罐区
	根据储罐大小设置围堰，围堰内有效容积应满足最大储罐一次最大泄漏量，并根据要求设防火堤；对罐区地面及围堰进行防腐防渗处理；设置导流槽，集液池，满足最大罐体泄漏时的储量；设置液位监测仪及警报装置
	--
	利旧

	4
	危废间
	按《危险废物贮存污染控制标准》进行建设
	--
	利旧

	5
	厂区
	①防护服、防毒面具、检测及堵漏器材；②应急物资：沙包、泥袋、移动潜水泵、吸油棉等；③全厂消防废水池（兼做初期雨水池）容积为1663.2m3；④厂区设1个消防泵站，消防水池容积为550m3；⑤消防灭火器材、车间及储罐防雷装置；⑥可燃气体监测仪及报警器、有毒气体监测仪及报警器若干；⑦119火警电话、120急救电话及应急通讯装置
	15
	利旧

	风险防范管理措施

	1
	厂区
	①完善环保机构设置，并落实到责任人；②完善突发环境事故应急预案体系；③做好突发环境事故应急演练，并做好记录；④加强与完善园区、政府突发环境事故联动机制
	15
	按照环保要求及时修编和完善应急体系
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表5.9-14  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	详见表5.10-12

	
	
	存在总量/t
	

	
	环境敏感性
	大气
	5000m范围内人口数 67493 人
	

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	/  人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 ☑
	D2 □
	D3 

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1 □
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 ☑
	Q＞100 

	
	M值
	M1 
	M2 □
	M3 ☑
	M4 □

	
	P值
	P1 
	P2 □
	P3 ☑
	P4 □

	环境敏感程度
	大气
	E1 ☑
	E2 
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 

	
	地下水
	E1 □
	E2 ☑
	E3 

	环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ 
	Ⅲ ☑
	Ⅱ □
	I □

	评价等级
	一级 
	二级 ☑
	三级 □
	简单分析□

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆 

	
	环境风险类型
	泄漏 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 □
	地下水 

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX 
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 60 m

	
	地表水
	最近环境敏感目标  / ，到达时间  / h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 /  d

	
	
	最近环境敏感目标  / ，到达时间 /  d

	重点风险防范措施
	罐区设围堰，并安装报警装置，重点防渗；生产车间、危废暂存间、罐区、生活污水处理站、应急池、初期雨水池等采取重点防渗措施；厂区设置事故池。厂区配备消防器材、设置消防废水池，制定环境风险应急预案等。

	评价结论与建议
	项目建成后制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，制度风险应急预案，本项目环境风险可接受。

	注：“□”为勾选项，“   ”为填写项。
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[bookmark: _Toc12177][bookmark: _Toc18121]6环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc17651][bookmark: _Toc19275]6.1施工期污染防治措施及可行性论证
6.1.1施工期废气污染防治措施可行性论证
为了避免施工期扬尘对附近居民造成较大的影响，本项目要求施工时应严格执行河北省《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》并结合《河北省施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）及“六个百分之百”“两个全覆盖”等扬尘污染防治措施相关规定，提出在项目施工中必须采取如下措施，来减轻扬尘对周围环境的影响：
a.必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。
b.施工现场必须设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。
c.土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。工程主体作业层采取密目式安全网封闭，并保持整洁、无破损；土方和颗粒状物料等采取遮盖、密闭存放等措施；遇到4级或4级以上大风天气，应禁止施工作业。
d.现场主要道路及场地硬化，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设；土石方作业和清扫时洒水、喷雾降尘、抑尘。
e.施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，渣土运输车车厢封闭严密，冲洗干净；严禁车辆带泥上路。
f.施工现场集中堆放的土方、废石和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。施工现场出入口必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控，鼓励在施工现场安装空气质量监测仪等装置。
g.运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。全部安装GPS定位系统实施实时监控。
h.在施工过程中运输车辆应采用密闭车斗运输，在运输途中不得遗洒、飘散载运物。若无密闭车斗，建筑材料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。
i.施工现场设置建筑垃圾临时存放点，建筑垃圾及时清运或密闭存放。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。在保证施工安全前提下，施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋运送，禁止高空抛撒。
g.施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
k.施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。施工工地实行分包责任制，24小时专人看管，建立台账，推行绿色施工。
l.建筑工地全面做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场道路百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输；建筑工地实现视频监控和 PM10在线监测联网全覆盖。
在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可以得到有效控制，施工场地扬尘排放满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）。施工作业属短期行为，施工期结束，影响随之消失。施工期废气污染防治措施可行。
6.1.2施工期废水污染防治措施可行性论证
施工期产生的废水主要为施工设备冲洗排水和水泥养护排水，主要污染物为泥沙，水量较小，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。施工期生活污水主要是施工人员日常生活排放的污水，废水中主要污染物为COD，因水量较小，可就地泼洒抑尘。施工期废水得到妥善处理，因此施工期的生产和生活污水不会对周围环境产生不良影响，废水污染防治措施可行。
6.1.3施工期噪声污染防治措施可行性论证
施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。本项目距最近的敏感点东侧的东王村散户，距离较近，为减小项目施工期噪声对周边环境的影响，施工中应采取如下措施以减少对声环境的影响：
①合理布局施工现场
合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，施工现场的固定振动源相对集中放置，以减少影响范围。
②合理选择施工机械设备
施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备；避免多台高噪声的机械设备在同一场地和同一时间使用。
③合理安排施工作业时间
施工单位应合理安排施工时间，在距敏感点较近的场地，避免12:00～14:00、22:00～次日6:00期间施工。
④运输车辆在穿过村庄时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，来减轻噪声对周围声环境的影响；
⑤做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工；
⑥加强环境管理，接受环保部门环境监督；
为了有效地控制施工噪声对区域环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例和规定，施工单位应主动接受环保部门的监督检查；本工程招标时，应明确将降噪措施纳入招标文件中；建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施的顺利实施。
采取以上措施后，施工噪声不会对周围声环境产生明显影响。且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部路段特性，噪声影响将随着各施工阶段的结束而消除。
综上，在采取上述降噪措施后，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，措施可行。
6.1.4施工期固体废物污染防治措施可行性论证
施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土、废包装物和生活垃圾，无危险性固废。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置，不会对环境产生明显影响；废包装物收集后外售综合利用；生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理。建筑垃圾和生活垃圾在外运过程中采用苫布遮盖，避免垃圾沿途遗洒，污染环境。施工期产生的固体废物经采取上述措施均可妥善合理处置，措施可行。
[bookmark: _Toc20007]6.2运营期污染防治措施及可行性论证
[bookmark: _Toc79322425][bookmark: _Toc79596972][bookmark: _Toc15962][bookmark: _Toc83193695][bookmark: _Toc116723236]6.2.1废气污染防治措施及可行性论证
1、源头控制及废气收集污染防治措施
（1）罐区中产生废气的储罐采用安装放空阀的方式，利用集气管道将废气进行有组织收集。
（2）对于车间储罐、计量罐、反应釜，生产区暂存罐等装置和设施，采用安装放空阀的方式，利用集气管道将废气完全有组织收集。
（3）对于袋装物料加料等产气点，采取设置密闭操作间，废气负压收集的方式，尽可能减少无组织排放。
（4）对于粉碎、包装等装置和设施，采用集气罩的方式，达到局部密闭废气负压收集的效果，尽可能减少无组织排放。
（5）对于污水处理站采用加盖密闭，利用集气管道收集的方式，尽可能减少无组织排放。
（6）对于厂房，采取厂房密闭，废气负压收集的方式尽可能减少无组织排放。
2、废气分类分质处理污染防治措施
本项目生产过程中废气污染源产生的污染物主要分为两类，第一类为含尘废气；第二类为氨、硫酸雾等挥发性废气。本项目废气分类分质处理污染防治措施见下表。
表6.2-1  项目废气污染源及其治理措施一览表
	污染源名称
	主要污染物及污染因子
	治理措施

	含尘废气
	投料、破碎、料仓、磨粉、混料、筛分、包装等废气
	颗粒物
	布袋除尘器

	挥发性
废气
	干燥废气、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发废气
	氨、颗粒物
	水吸收塔

	
	污水处理站废气
	氨、硫化氢
	碱喷淋塔+生物除臭塔

	
	硫酸储罐、硫酸搅拌罐、反应釜等废气
	硫酸雾
	水吸收塔


6.2.1.1含尘废气治理措施可行性论证
1、含尘废气治理措施
本项目在投料、破碎、料仓、磨粉、混料、筛分、包装等过程会产生一定量的含尘废气。本项目拟在产尘处设置集气罩或密闭管道，上述废气引入“袋式除尘器”进行净化处理。
2、含尘废气治理措施可行性论证
（1）技术可行性
袋式除尘器，是采用过滤技术，将棉、毛、合成纤维或人造纤维等织物作为滤料编制成滤袋，对含尘气体进行过滤的除尘装置。大部分微细粉尘会随着气流从滤袋的网孔中通过，而粗大的尘粒靠惯性碰撞和拦截被阻留。随着滤袋上截流粉尘的加厚，细小的颗粒靠扩散、静电等作用也被纤维捕获，并在网孔中产生“架桥”现象。随着含尘气体不断通过滤袋的纤维间隙，纤维间粉尘“架桥”现象不断加强，一段时间后，滤袋表面积聚成一层粉尘，称为粉尘初层。在以后的除尘过程中，粉尘初层便成了滤袋的主要过滤层。
袋式除尘器的工作原理：利用含尘气流通过滤袋纤维时产生的筛滤、碰撞、钩住、扩散、静电和重力6种效应来阻挡粉尘，其中以筛滤效应为主，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出。当某个室需要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均有专门的清灰程序控制器控制，自动连续进行。
袋式除尘器的主要特点如下：
①袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘离子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中的PM10微细粉尘。
②袋式除尘器除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。
③袋式除尘器采用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。
④袋式除尘器结构较为简单，操作方便，维修简便，性能稳定,可室外安放。
⑤在保证同样高的除尘效率前提下，造价低于电除尘器；
⑥袋式除尘器滤料材质已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4～6年。
（2）长期稳定达标排放可靠性
在各类高效除尘器中，袋式除尘器由于其滤布的强度、耐高温、耐腐、耐磨等方面的优点，得到了广泛的应用。根据类比同类型企业，并结合现有工程粉尘治理运行情况，本项目产尘工序采用“布袋除尘器”进行处理可长期稳定达标排放。
（3）与排污许可推荐可行技术符合性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）附录A中的表A.1，含尘废气的推荐可行技术为“湿法除尘、旋风除尘、电除尘、袋式除尘、脉冲除尘”。
本项目在投料、破碎、料仓、磨粉、混料、筛分、包装等过程会产生一定量的含尘废气，且上述废气均为干燥型的、细颗粒型粉尘。结合现有工程运行实际，并参照同类企业除尘措施，本项目对在投料、破碎、料仓、磨粉、混料、筛分、包装等过程会产生的含尘废气采用“袋式除尘器”。根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），本项目采用的“袋式除尘器”符合该工程技术规范要求，属于高效除尘手段；且属于《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中推荐的可行除尘技术。
根据项目工程分析章节可知，本项目投料、破碎、料仓、磨粉、混料、筛分、包装等过程产生的含尘废气通过“袋式除尘器”处理后，外排废气中颗粒物可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求。
综上，本项目投料、破碎、料仓、磨粉、混料、筛分、包装等过程产生的含尘废气采用“布袋除尘器”净化处理后，环保设施可长期稳定运行，能够实现达标排放，措施可行。
6.2.1.2含有挥发性废气治理措施可行性论证
1、含有挥发性废气废气治理措施
本项目干燥废气、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发等在生产过程中会产生一定量的氨、水蒸气、颗粒物，硫酸储罐、硫酸搅拌罐、硫酸镁在生产过程中会产生一定量的硫酸雾。本项目拟在产污处设置密闭管道，上述废气引入“二级水吸收塔”进行净化处理。
2、含有挥发性废气治理措施可行性论证
（1）技术可行性
水吸收塔装置是类似于酸/碱洗塔一样的设备，只是其装置内的吸收媒介为水。
1）吸收塔原理。气体吸收是物质自气相到液相的转移，这是一种传质过程。混合气体中某一组分能否进入溶液里，既取决与该组分的分压，也取决于溶液里该组分的平衡蒸气压。如果混合气体中该气体的分压大于溶液的平衡蒸汽压，这个组分便可自气相转移至液相，即被吸收。由于转移的结果，溶液里这个组分的浓度便增高，它的平衡蒸气压也随着增高，到最后，可以增高到等于他在气相中的分压，传质过程于是停止，这时称为气液两相达到平衡。反之，如果溶液中的某一组分的平衡蒸气压大于混合气体中该组分的分压，这个组分便要从溶液中释放出来，即从液相转移到气相，这种情况称为解吸（或脱吸）。所以根据两相的平衡关系可以判断传质过程的方向与极限，而且，两相的浓度距离平衡愈远，则传质的推动力愈大，传质速率也愈大。
2）吸收塔结构。①填料。填料主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部，烟气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。这种布风装置对于提高吸收效率是必要的，除了使主喷淋区烟气分布均匀外，吸收塔托盘还使得烟气与吸收液或洗涤液在托盘上的液膜区域得到充分接触。②喷淋装置。吸收塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。每台吸收塔再循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋系统能使浆液在吸收塔内均匀分布，流经每个喷淋层的流量相等。③除雾装置。用于分离烟气携带的液滴。吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部一个喷淋组件的上部。烟气穿过循环浆液喷淋层后，再连续流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上，从而除去所含浆液雾滴。④喷淋液循环泵。吸收塔再循环泵安装在吸收塔旁，用于吸收塔内喷淋液的再循环。工作原理是叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量，即流体通过叶轮后，压能和动能都能得到提高，从而能够被输送到高处或远处。同时在泵的入口形成负压，使流体能够被不断吸入。
本项目干燥废气、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发中会产生一定量的氨、水蒸气、颗粒物；硫酸储罐、硫酸搅拌罐、硫酸镁在生产过程中会产生一定量的硫酸雾。根据氨、硫酸雾的理化性质可知，氨、硫酸雾等污染物易溶于水，当含氨、硫酸雾的废气与喷淋水接触时，氨和硫酸雾可较好的溶解于水喷淋液中。本项目采用含氨、水蒸气、硫酸雾废气与水喷淋液逆向接触的方式，并控制含氨、硫酸雾在喷淋塔中的停留时间，确保含氨、硫酸雾废气在水喷淋塔装置充分与喷淋液接触，尽可能溶解废气中的氨和硫酸雾，从而达到去除废气中氨和硫酸雾的效果。
此外，本项目干燥废气为高温、高湿废气，除含颗粒物之外还含有一定量的水蒸汽。该部分粉尘为湿性的，如果采用袋式除尘器等方式，可能造成袋式除尘器堵塞；若在袋式除尘器前端增加除雾装置，也会增加运行成本。故本项目采用水喷淋塔的方式进行除尘。
（2）长期稳定达标排放可靠性
在各类吸收法中，水吸收因其使用过程中不会引入其他酸、碱物质而具有不可替代的作用。本项目氨和硫酸雾产生浓度较低，水喷淋吸收塔法可用于吸收该废气。根据类比同类型企业废气治理措施运行情况，本项目干燥废气、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发以及硫酸储罐、硫酸搅拌工序、硫酸镁生产工序在生产过程中产生的氨、硫酸雾、水蒸气以及颗粒物等采用“两级水洗塔塔”进行处理可长期稳定达标排放。
（3）与排污许可推荐可行技术符合性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）附录A中的表A.1，含尘废气的推荐可行技术为“湿法除尘、旋风除尘、电除尘、袋式除尘、脉冲除尘”。根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）表8，工艺酸碱废气的推荐可行技术为“水或碱吸收”、“水或酸吸收”。
本项目干燥工序、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发以及硫酸储罐、硫酸搅拌工序、硫酸镁生产工序在生产过程中会产生氨、硫酸雾、水蒸气以及颗粒物，且上述废气为湿性的、细颗粒型粉尘。结合现有工程运行实际，并参照同类企业除尘措施，本项目对在干燥工序、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发以及硫酸储罐、硫酸搅拌工序、硫酸镁生产工序产生的含氨、硫酸雾、水蒸气以及粉尘废气采用“两级水吸收”。且上述措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）以及《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）中推荐的可行除尘、除酸碱废气技术。
根据项目工程分析章节可知，本项目干燥工序、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发以及硫酸储罐、硫酸搅拌工序、硫酸镁生产工序产生的含氨、硫酸雾、水蒸气以及粉尘废气通过“两级水吸收”处理后，外排废气中颗粒物、氨、硫酸雾可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求。
综上，本项目干燥工序、氨水储罐、氨水中间罐、反应釜、压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、双效蒸发以及硫酸储罐、硫酸搅拌工序、硫酸镁生产工序产生的含氨、硫酸雾、水蒸气以及粉尘废气通过“两级水吸收”处理后，环保设施可长期稳定运行，能够实现达标排放，措施可行。
6.2.1.3污水站恶臭废气治理措施可行性论证
1、治理方案选择
污水站恶臭废气的核心污染因子包括氨、硫化氢等无机恶臭气体，臭气浓度为主要异味表征指标。该股废气整体浓度较低，污染特征以复合式恶臭异味为主，污染物种类涵盖无机与有机两类，需针对性组合工艺进行治理。
针对废气污染物组成及低浓度恶臭特征，采用碱喷淋塔+生物除臭塔的组合治理工艺。该工艺组合可实现“无机恶臭预处理+有机恶臭深度降解”的全流程覆盖，适配污水站废气的污染特性，且各单元技术成熟、运维便捷，符合低浓度恶臭废气的治理需求。
2、可行性论证
（1）工艺原理
碱喷淋塔处理原理：基于酸碱中和反应原理，以碱液为吸收剂，通过循环喷淋使废气与碱液充分接触。氨（碱性气体）、硫化氢（酸性气体）分别与碱液中的OH⁻发生反应，生成无害盐类及水，高效去除无机恶臭气体。系统通过液位与酸碱度监控，维持吸收效率稳定，该原理已在前期论证中验证其有效性，为后续处理奠定基础。
生物除臭塔处理原理：塔内填充含功能微生物细菌的活性污泥，微生物以有机恶臭物质为营养源，通过代谢作用将其降解为无害的水和二氧化碳。系统需维持污泥浓度15%-20%、PH值7.5-8.5、温度10-30℃的适宜环境，确保微生物活性，对低浓度有机恶臭的处理效率稳定、适配性强，保障尾气洁净排放。
（2）工艺流程
污水站产生的恶臭废气经收集管道汇总后，首先引入碱喷淋塔，通过循环泵输送碱液进行喷淋吸收，去除大部分氨、硫化氢等无机恶臭气体。
预处理后的废气进入生物除臭塔，与塔内活性污泥（初始加注6.5m³，清水补至液位700mm）充分接触，微生物降解有机恶臭物质。
系统运行中，通过循环泵维持喷淋与污泥循环，实时监控pH值、温度、污泥浓度等参数，异常时通过更换循环液、清理设备等方式调整。
3、措施可行性结论
该“碱喷淋+生物除臭”组合工艺，全面覆盖了污水站废气中氨、硫化氢及恶臭异味等各类污染物，技术路径针对性强。碱喷淋与生物除臭均为成熟可靠的治理技术，其中生物除臭装置含微生物细菌，属于《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》明确推荐的可行性技术。
6.2.1.4锅炉废气和热风炉废气治理措施可行性论证
本项目设置锅炉和热风炉，以天然气为燃料。为有效降低NOx的排放量，本项目采用低氮燃烧器来降低NOx的排放，低氮燃烧器原理如下：
研究表明，在燃气燃烧过程中，当炉膛温度较高、氧含量较高时，空气中的N2很容易与空气中的O2产生NOx。因此，降低天然气燃烧过程中氮氧化物的产生，最主要的方向便是抑制火焰峰值温度，缩短烟气在炉膛高温区的停留时间，降低氧气浓度等。本项目对燃气锅炉和热风炉安装国内先进的低氮燃烧器，其工作原理为自身再循环燃烧器，就是利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，且循环烟气中氧含量较低，因此可有效减少NOx的产生与排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中可行技术一览表，低氮燃烧技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中推荐的可行技术。
综上，本项目锅炉安装低氮燃烧器以后可使天然气燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）要求，热风炉安装低氮燃烧器以后可使天然气燃烧废气达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求，措施可行。
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食堂废气主要污染物为油烟（细颗粒物形态），采用油烟净化器进行治理。
油烟净化器集成机械拦截与静电吸附双重工艺：机械拦截模块通过多层金属滤网，对大颗粒油烟进行物理截留；静电吸附模块利用高压电场使油烟微粒带电，吸附于极板上，工艺原理与油烟的物理化学特性高度匹配。食堂烹饪产生的废气经集气罩收集后，引入油烟净化器，依次通过机械拦截单元和静电吸附单元处理，净化后的废气经排气筒达标排放。设备运行过程中，定期清洗滤网与极板，保障处理效率稳定。
该工艺完全契合河北省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB13/5808-2023），是地方生态环境部门明确认可的可行技术，技术路径合规。经合理选型、规范安装后，可稳定使油烟排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型标准限值要求，在技术合规性、工艺适配性、达标保障等方面均具备充分可行性，是食堂废气治理的适宜选择。
此外，根据相关研究结果，油烟净化器属于治理食堂废气的可行技术，故本项目食堂废气采用油烟净化器处理措施可行。
6.2.1.6无组织废气治理措施可行性论证
项目无组织排放主要为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾等，为有效控制颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾等污染物的无组织排放，采取以下措施：
①93%浓硫酸储罐呼吸口废气采用管道收集，引入水喷淋吸收塔处理。
②固体投料采用固体投料器，将袋装固体原料通过固体投料器自带的电动葫芦输送至固体投料器料仓内，关闭仓门，仓内设有刀片自动开包，固体原料落入固体投料器内，在通过螺旋输送投入下一工序，减少污染物的无组织排放。
③在设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，液体输送泵采用密闭性能好的屏蔽泵，对管道、阀门和法兰接口选适配垫片与凹凸面法兰，避免空气渗入；对W泵视镜、搅拌轴密封等高频泄漏点，连接至废气处理系统；真空系统排气加装止回阀，避免废气回流，管道每周巡检无破损；对易损部件及时进行更新，并对生产工艺废气进行集中收集、处理。
④项目设备采用连续化、自动化、密闭化生产工艺，减少物料与外界的接触频率；采用先进的输送设备，优化进出料方式，投料和出料设置机器装置，实现有组织处理；并对泵、阀门、法兰等易漏设备及管线组件定期检测、及时修复。
⑤生产时，做好工艺指标控制，保证生产稳定有序运行，消除及避免潜在的事故隐患，减少污染物的无组织排放。
⑥企业应制定严格的内部管理制度，强化设备的维护和维修管理，杜绝生产设备、管道阀门的跑冒滴漏，使生产设备和设施达到行业无泄漏企业的标准要求；运行期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少无组织废气排放。
采取以上措施后，无组织颗粒物厂界排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织氨、硫化氢、硫酸雾厂界排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求；无组织臭气浓度厂界排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求。
综上所述，本项目废气污染防治措施是技术可行的。
[bookmark: _Toc25282]6.2.2废水污染防治措施及可行性论证
本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。
废水处理思路：
（1）废气处理系统废水、车间地面清洗废水具有水量较大，浓度波动大等特点，可直接进入调节池。
（2）燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水的特点为水量大，但污染负荷小，较易处理，可直接进入调节池。
（3）生活污水和餐饮废水水质简单，生化性好，其中餐饮废水经隔油池去除动植物油后和生活污水一同排入化粪池生化处理。
6.2.2.1污水处理站工艺
本项目完成后全厂处理水量约为77.002m3/d，污水处理站工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”。经处理后的中水，其中，37.002m3/d回用于工业级氢氧化钠生产，8m3/d回用于现有工程氨气吸收，23m3/d回用于循环冷却水系统，6m3/d回用于车间地面清洗用水，3m3/d回用于厂区泼洒抑尘及绿化；中水可全部回用，不外排。
污水处理站各处理单元功能简述：
1、隔油+化粪池
食堂废水经隔油处理后与生活污水一同排入厂区化粪池。化粪池是基础的好氧处理系统，可有效处理生活污水。
2、格栅
格栅作用是防止废水中固体悬浮物堵塞、损坏后续的污水泵、阀门、管道等，确保处理设备的正常运行，格栅安装在格栅井内。
3、调节池
生产车间排出的废水经过格栅、沉淀等预处理后，由管道收集进入调节池，并加酸或者碱将pH调到8.5~9.5。调节池设置搅拌系统，各股废水在调节池中经搅拌混合可以达到均质、均量、均化的目的，减少对后续生化处理系统的冲击影响。
4、混凝沉淀
经格栅处理后的废水进入混凝沉淀池，进水的同时可加絮凝剂，混凝废水中的悬浮物，絮凝沉淀池连续进水，絮凝池和沉淀池底部相通，经过絮凝后的水从絮凝池底部进入沉淀池，经过斜板沉降清水上升自流进入清水池，污泥则被沉降在池底部，经过一段时间污泥累积后进行排泥操作，出水连续自流进入调节池。
混凝沉淀池设有加药系统（可加入PAC、PAM），排泥系统。混凝后的废水经过沉淀，上清液自流进入调节池，污泥用污泥泵通过污泥管进入污泥处理系统。
5、A/O反应池
A池的主要作用是在厌氧发酵细菌的作用下，将废水中难降解的长链断链，使其降解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，使可溶性有机物水解为有机酸，从而提高废水的可生化性，降低后续处理负荷，有利于后续生化处理，同时去除部分COD。同时，污泥回流中的硝酸盐或亚硝酸盐，经过反硝化细菌的反硝化作用，将废水中的氮元素以N2形式释放到大气中，实现氨氮的无害化处理过程。池底设有水下推进器，对混合液进行搅拌，以避免污泥沉淀，增强泥水的混合，从而提高处理效果。
O池采用可提升式曝气器为微生物提供氧源。好氧池溶解氧为2～4mg/L，污泥负荷0.15kgBOD5/（kgMLSS·d），回流比为100～200%，回流污泥浓度10000-12000mg/L。通过曝气器向水体曝气，在有氧环境下好氧菌将水中有机污染物充分降解，大部分有机物被逐步分解变成CO2和H2O，小部分有机物以微生物的增量形式出现。同时由于该工艺自身的特点，池内可形成多个小单元的局部好氧和缺氧区域，即多级A/O，实现硝化和反硝化，从而提高本工程脱氮的效果。
6、MBR膜工艺
MBR膜技术为膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型废水处理系统，综合了两种技术带来的优点。以膜组件取代传统生物处理技术末端的二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。MBR主要利用膜分离设备截留水中的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥浓度（MLSS）可提升至6000~10000mg/L，甚至更高；污泥龄（SRT）可延长至30天以上。
膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，实现对污水的深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显，为深度除磷脱氮提供可能。
MBR系统是一种操作简单，自动化程度高的处理过程，具有以下优点：
①与传统处理系统相比，可节省50%的土地使用面积；
②系统中MLSS含量较高，污泥停留时间延长，污染物去除率提高；
③对不同水质的进水，有稳定的处理效果；
④污泥产量低，减少了处理的费用；
⑤能耗低，清洗简单，运行费用低。
膜生物反应器（MBR）中的活性污泥部分回流至水解酸化池补充其微生物数量，部分以剩余污泥的形式排入污泥浓缩池，浓缩污泥经污泥脱水设备脱水后外运。
7、反渗透
反渗透的工作过程是原水在压力的作用下，水分子透过膜表面，从原水侧到达淡水侧，而无机盐离子就留在原水侧。随着原水的流程逐渐增长，水分子不断从原水中分离出去，原水中的含盐量逐步增大，即原水逐步得到浓缩，而最终成为浓水，从浓水排放口排出。
反渗透的主要作用是脱除水中大部分盐分，产生含盐量极低的淡水，从而达到回用水的要求。
反渗透系统所排放的浓水是一种高盐废水，该项目采用双效蒸发器对废水进行浓缩、蒸发、结晶，实现水与盐的最终分离。
本项目污水处理站工艺可行性分析简述：
参考《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）附录A表A.2，水污染防治可行技术主要如下：
表6.2-2   水污染防治可行技术
	废水类别
	污染物种类
	可行技术
	本项目建设情况

	废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量
	①预处理：格栅、调节、中和沉淀、氧化钙脱氟、气浮、混凝沉淀、过滤；
②生化处理：活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、厌氧/缺氧/好氧法、膜生物反应器法(MBR)；
③深度及回用处理：过滤、超滤、纳滤、反渗透
	“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”


本项目污水处理站工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”，属排污许可推荐的可行技术，符合排污许可管理要求。
6.2.2.2污水处理站设计参数
本项目污水处理站各工序对厂区废水中污染物的去除效率预期分析情况一览表如下表所示。
表6.2-3  厂区污水处理站各工序对污染物的去除效率预期分析
	项目
	进水
	格栅
	混凝沉淀
	生化+MBR
	反渗透
	预期浓度
	设计标准

	COD (mg/l)
	101.84
	101.84
	45.01 
	7.20 
	6.11 
	6.11
	50

	去除率(%)
	/
	0
	55.80%
	84.00%
	15.20%
	
	

	BOD5
(mg/l)
	49.71
	49.71
	33.80 
	3.79 
	3.48 
	3.48
	10

	去除率(%)
	/
	0
	32.00%
	88.80%
	8.10%
	
	

	SS(mg/l)
	268.54
	201.41 
	24.37 
	14.77 
	2.69 
	2.69
	--

	去除率(%)
	/
	25%
	87.90%
	39.40%
	81.80%
	
	

	氨氮(mg/l)
	9.78
	9.78
	5.49 
	0.44 
	0.39 
	0.39
	5

	去除率(%)
	/
	0
	43.90%
	91.90%
	12.10%
	
	

	氯化物(mg/l)
	3936.82
	3936.82
	3590.38 
	1525.91 
	196.84 
	196.84
	250

	去除率(%)
	/
	0
	8.80%
	57.50%
	87.10%
	
	

	硫酸盐(mg/l)
	4319.63
	4319.63
	3939.50 
	1674.29 
	215.98 
	215.98
	250

	去除率(%)
	/
	0
	8.80%
	57.50%
	87.10%
	
	


由上表可知，本项目生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理后主要污染物排放浓度均能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺与产品用水标准要求。
6.2.2.3中水回用可行性分析
本项目建成后全厂废水主要包括废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水，总产生量为77.002m3/d。
废水排入厂区污水处理站进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺与产品用水标准要求后全部回用，水质可以满足企业生产需求。
其中，厂区泼洒抑尘及绿化中水用量为3.0m3/d；车间地面清洗中水用量为6.0m3/d；循环冷却水系统中水用量为23m3/d；现有工程氨气吸收中水用量为8m3/d；工业级氢氧化镁生产中水用量为37.002m3/d；总计77.002m3/d。
另外，企业在中水全部回用的基础上，还需消耗新鲜水332.7m3/d。企业总用水量大于中水量，可以通过污水处理站处理达标回用实现内部全部消纳。
因此，项目废水经厂区污水处理站处理达标后回用可行。
[bookmark: _Toc19646]6.2.3噪声防治措施及其可行性论证
本项目主要噪声源为各种机械设备以及各种泵类和风机等运行过程中产生的噪声，噪声值在70-85dB(A)之间。主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取低噪声设备、厂房隔声、基础减振、加装隔声罩、合理布置、绿化降噪等措施。具体措施如下：
①选购低噪声设备，从源头削减噪声产生；②厂房隔声、加装隔声罩/消声器。该方法是噪声控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到匀质介质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能只是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声传播。新建项目产噪设备主要布置在厂房内，隔声量可达到15dB(A)以上，可有效降低噪声源对外环境的影响。③厂区合理布局，在厂区周围应建设以高大树木为主、宽度不低于10m的绿化带，可起到隔音降噪的效果。
上述噪声治理措施，在技术上已是一套较为成熟的方法，符合技术可行和经济合理的原则。综上，拟建项目通过选用低噪声设备，设置基础减振、厂房隔声、风机消声等减噪措施基础上，并叠加现状背景值后，昼间预测声级在50.6~56.4dB(A)之间，夜间预测声级在42.1~49.2dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声污染防治措施可行。
[bookmark: _Toc4541]6.2.4固体废物处置措施及其可行性论证
1、固体废物类别及处置方案分析
本项目生产过程中产生的固废主要包括废滤渣、布袋除尘器除尘灰、布袋除尘器废布袋、废包装袋、废滤布、纯水制备废滤材、污水处理站污泥、污水处理产生的废膜、污水处理站双效蒸发产生的废盐、废膨润土、废机油、废机油桶以及职工生活垃圾。
其中：废滤渣、布袋除尘器除尘灰、布袋除尘器废布袋、废包装袋、废滤布、纯水制备废滤材、污水处理站污泥、污水处理产生的废膜、污水处理站双效蒸发产生的废盐为一般固废，收集后外售综合利用；废膨润土、废机油、废机油桶为危险废物，密封袋装/桶装暂存于厂区危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。
本项目固体废物产生及处置情况一览表如下表。
表6.2-4  本项目固体废物产生、排放及处置措施一览表
	序号
	固废名称
	产生量t/a
	固废属性
	处置措施
	最终去向

	1
	废滤渣
	17.09
	一般固废
	暂存于一般固废暂存间
	收集后外售，综合利用

	2
	布袋除尘器除尘灰
	37.622
	
	
	

	3
	布袋除尘器废布袋
	0.04
	
	
	

	4
	废包装袋
	45.174
	
	
	

	5
	废滤布
	2.0
	
	
	

	6
	纯水制备废滤材
	0.5
	
	
	

	7
	污水处理站污泥
	6.5
	
	
	

	8
	污水处理产生的废膜
	1.0
	
	
	

	9
	污水处理站双效蒸发产生的废盐
	10
	
	
	

	10
	废膨润土
	0.999
	危险废物
	危废间暂存
	委托有资质的单位处理

	11
	废机油、废机油桶
	2.0
	
	
	

	12
	生活垃圾
	7.5
	/
	环卫收集
	卫生处置


表6.2-5  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表
	序号
	贮存场所
	产生工序
	产生装置
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积/m2
	贮存方式
	贮存能力t/a
	贮存周期

	1
	危废间
29.57m2
	生产过程
	生产过程
	废膨润土
	HW49
	900-041-49
	--
	2
	密封袋装/桶装
	0.999
	1年

	4
	
	设备维护
	设备维护
	废机油、废机油桶
	HW08
	900-214-08
	--
	4
	
	2
	1年


1、一般固废暂存间可行性分析
（1）本项目一般固废暂存依托厂区现有的一般固废暂存间（原5#硫铵库房）。厂区现有一般固废暂存间1间，建筑面积分别为792.36m2。根据现场踏勘，本项目一般固废暂存间选址①不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；②不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；③不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。因此，现有固废暂存间选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
（2）本项目环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求做好①防渗系统、渗滤液收集和导排系统；②雨污分流系统；③分析化验与环境监测系统；④公用工程和配套设施；⑤地下水导排系统等工程。
（3）本项目一般固废为废滤渣，产生量为17.09t/a；布袋除尘器除尘灰，产生量为37.622t/a；布袋除尘器废布袋，产生量为0.04t/a；废包装袋，产生量为45.174t/a；废滤布，产生量为2.0t/a；纯水制备废滤材，产生量为0.5t/a；污水处理站污泥，产生量为6.5t/a；污水处理产生的废膜，产生量为1.0t/a；污水处理站双效蒸发产生的废盐，产生量10t/a。废滤渣、布袋除尘器除尘灰、布袋除尘器废布袋、废包装袋、废滤布、纯水制备废滤材、污水处理站污泥、污水处理产生的废膜、污水处理站双效蒸发产生的废盐收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，综合利用。本项目一般固废暂存需要使用面积为500m2，现有工程一般固废暂存需要使用面积为10m2。厂区现有一般固废暂存间总面积792.36m2，完全由能力暂存全厂产生的一般固废。
综上，本项目一般固废暂存间建设可行，一般固废可得到妥善处置。
2、危险废物暂存间可行性分析
（1）本项目危险废物暂存依托厂区现有的危险废物暂存间。厂区现有危废暂存间2间，分别为东危废间、西危废间。且现有危废间建设符合环保要求，已通过环保验收。经现场踏勘，项目危废间选址位于地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部高于地下水最高水位；且未建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；也未建在易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域以内；且项目位置距离周围最近敏感点东王村较远，为250m。因此，本项目危险废物暂存间建设选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（2）厂区现有危废暂存间2间，其中东危废间面积为15m2，西危废间面积为14.57m2，共29.57m2。本项目危险废物暂存需要使用面积为13m2，现有工程危险废物暂存需要使用面积为10m2，剩余面积为19.57m2，厂区现有危险废物暂存间完全由能力暂存全厂产生的危险废物。
[bookmark: _Toc31643]（3）危险废物贮存场所污染防治措施。经现场踏勘，本项目现有危废间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，具体如下：
①按照危险废物贮存污染控制标准要求，不露天堆放危险废物，危废暂存间采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。
②危废暂存间内按照要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。且应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。
③危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险物质的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④危险废物贮存间地面和裙脚采取表面防渗措施：表面防渗材料与所及接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤1×10-10cm/s。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不用防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦容器和包装物质材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
⑧硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防治其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外满应保持清洁。
综上，本项目扩建部分利用厂区现有危废暂存间，现有危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在项目危险废物贮存过程中不会对周边环境空气、地表水、地下水和土壤造成影响。
（5）危险废物运输过程的污染防治措施。本项目产生的危险废物经密闭容器收集后通过厂区道路运至相应厂区危废暂存间。危险废物运输过程中采用密闭容器储存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时厂区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗。危险废物运输过程符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。因此，危险废物运输过程的污染防治措施可行。
（6）处置可行性分析。本项目所产危险废物拟交由河北宜盖亚环保科技有限公司收集转运。河北宜盖亚环保科技有限公司具有收集转运危险废物经营许可，且经核准经营的危废类别包括本项目产生的危废种类。本项目现有工程产生的危险废物已与河北宜盖亚环保科技有限公司签订了危废协议。且经沟通，河北宜盖亚环保科技有限公司目前完全有能力收集转运本项目扩建完成后产生的危险废物。且河北宜盖亚环保科技有限公司距离项目厂址较近，危废运输方便可行。
（7）长期稳定运行可靠性分析。本项目危险废物储存在危废暂存间。危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗要求，暂存间设置围堰，暂存间地面及围堰渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存间需要设置危险废物储存间标志，内部不同类别的危险废物禁止混装，同时根据类别和性质分别标号记录。设置明显危废警示标志，设立危废管理人员及管理台账，保证危废及时外运，避免过量暂存，避免污染物泄漏，污染环境。项目固废污染防治措施具备长期稳定运行可靠性，措施可行。
综上，项目所有固废均得到妥善处置，一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，生活垃圾满足《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求，本项目固废不会对周围环境产生明显影响。
6.2.5地下水污染防控措施及其可行性论证
根据本项目工程特点，本项目可能造成地下水污染。为避免项目实施后对地下水环境产生影响，要求按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则制定地下水污染防治措施：
①源头控制措施。
对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用耐腐蚀材料，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能有污染物跑、冒、滴、漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物流出，及时采取补救措施，控制非正常状况条件下污染产生对地下水环境的影响。
②分区防治措施。
本项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。
重点防渗区主要包括生产车间、危废暂存间、罐区、污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等；一般防渗区包括库房、锅炉房、一般固废间、消防水池、职工浴室等；简单防渗区包括除重点防渗区、一般防渗区以及厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、门岗等）；重点防渗区的防渗性能应与6m厚、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层等效，一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层等效。
③地下水污染监控。
建立厂区周边地下水环境监控体系，布设监测水井，定期对监测井进行取样化验，查看地下水是否受到污染。
④风险事故应急响应。
发现地下水受到污染，立即停止生产，并告知周边潜水用户，停止使用被污染的浅层水，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。
采取上述措施后，污水渗漏导致污染地下水可能性很小，不会对厂区地下水产生不利影响，项目的实施可以满足地下水环境保护要求。
因此，上述地下水污染防治措施可行。
[bookmark: _Toc22243]6.2.6生态保护措施及其可行性论证
本项目位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为农田、工业项目混杂的人工生态系统。本工程不新增厂外占地，现有厂区占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够达标排放，项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生不利影响。
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[bookmark: _Toc28692][bookmark: _Toc27175]7环境影响经济损益分析
环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。
[bookmark: _Toc594][bookmark: _Toc26431]7.1社会效益
本项目建成投产后，新增年产工业级氢氧化镁10000吨、碳酸镁3000吨，医药级硫酸镁2900吨、碳酸镁500吨、硬脂酸镁1000吨。本项目可较好地满足国内外市场的需求，不仅具有现实的市场，而且具有潜在的发展市场。工程投入运行后，为当地提供了一定的就业机会，提高当地居民收入，同时，通过纳税，增加地方财政收入，带动周边经济发展，具有较为明显的社会效益。
[bookmark: _Toc21850][bookmark: _Toc21725]7.2经济效益
根据本项目可行性研究报告，项目经济效益情况见下表。
表7.2-1   环保设施投资比例表
	序号
	项目名称
	单位
	指标

	1
	总投资
	万元
	7000

	2
	利润（税后）
	万元/年
	2562.5

	3
	投资利润率
	%
	23.70

	4
	财务内部收益率（税前）
	%
	27.32

	5
	投资回收期（税前）
	年
	5.89


由上表分析可知，本项目各项财务盈利性指标均达到较高水平，工程投资回收期短，收益率高，具有较好的财务盈利能力和较强的抗风险能力，从经济效益角度分析，该项目具备建设的可行性。
[bookmark: _Toc5483][bookmark: _Toc5311]7.3环保设施内容及投资估算
7.3.1环保投资
依据《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和环境保护所需的设施装置；属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施；为保证生产有良好的环境所采取的防尘、绿化设计均属于环保设施。本项目总投资7000万元，其中环保投资约为200万元，占总投资的2.86%，可满足项目治理需要，环保设施及投资费用见表7.3-1。
表7.3-1  环保设施投资比例表
	[bookmark: _Toc185580397][bookmark: _Toc195331568][bookmark: _Toc200254362][bookmark: _Toc194998241][bookmark: _Toc186430520][bookmark: _Toc206994025][bookmark: _Toc238473838][bookmark: _Toc243516676][bookmark: _Toc191199449][bookmark: _Toc225917395][bookmark: _Toc183858166][bookmark: _Toc207362315][bookmark: _Toc197246820][bookmark: _Toc259693625][bookmark: _Toc243516857][bookmark: _Toc183488629][bookmark: _Toc206993923][bookmark: _Toc198800615][bookmark: _Toc183836681][bookmark: _Toc207362068][bookmark: _Toc258396347][bookmark: _Toc201421903][bookmark: _Toc206995452][bookmark: _Toc243466813][bookmark: _Toc227147321][bookmark: _Toc194998308][bookmark: _Toc194998073][bookmark: _Toc183850402][bookmark: _Toc207362421][bookmark: _Toc184628262][bookmark: _Toc194998006][bookmark: _Toc196879220][bookmark: _Toc26225]序号
	分类
	环保项目
	投资（万元）

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk268184647][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1
	废气治理
	新增废气治理措施，包括布袋除尘器、水吸收塔等，并对现有工程部分管道进行改造以及新增本项目废气治理管道等
	30

	2
	废水治理
	对现有污水处理设施进行拆除，并新建污水处理站，主要包括调节池、沉淀池、生化池以及深度治理设施等
	100

	3
	噪声治理
	选用低噪设备，设置基础减振、厂房隔声、风机消声/隔声罩等
	20

	4
	固废处理
	改仓库为一般固废间，并配套建设各种固废收集、暂存设施
	10

	5
	风险措施
	消防器材、围堰、防火堤、防毒面具等
	30

	6
	防渗
	对厂区不同功能区的地面进行相应的防腐防渗处理措施
	10

	7
	合计
	200


7.3.2环保投资经济效益分析
（1）环保设施经营支出
环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保管理费。 
①环保设施折旧费C1
C1=a×C0/n
式中：a—固定资产形成率，取95%； 
C0—环保总投资（万元）； 
n—折旧年限，取10年；
②环保设施运行费用C2
参照国内其他企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按照环保总投资的15%计算。
C2=C0×15%
③环保管理费用C3
C3=（C1+C2）×15%
④环保设施经营支出C
环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和
C=C1+C2+C3
经计算，该项目环保设施经营支出费用为183.53万元，环保设施经营支出见下表。
表7.3-2   环保设施投资比例表
	序号
	项目
	计算方法
	费用（万元）

	1
	环保设施折旧费C1
	C1=a×C0/n
	61.88

	2
	环保设施运行费C2
	C2=C0×15%
	97.71

	3
	环保管理费用C3
	C3=（C1+C2）×15%
	23.94

	4
	合计
	C=C1+C2+C3
	183.53


（2）环保投资效益估算
本项目环保投资主要用于项目废气、废水治理、噪声治理、厂区防渗等，无直接的经济效益产生，工程环保投资效益为-183.53万元，即环保设施的效益为负值，通过环保投资控制力污染物排放、保护生态环境，使区域内环境现状得到恢复与改善，带来较大的环境效益和社会效益。因此，本项目的环保方案从环境及经济效益角度来讲是合理的。
[bookmark: _Toc21658]7.4环境效益分析
环境效益主要是对环保措施实施后污染物削减情况进行分析。
本项目废气采用布袋除尘器、吸收塔等措施处理后均可达标排放；本项目废水不外排，不会对地表水体产生影响；本项目通过选购低噪设备，且主要设备噪声经基础减振、厂房隔声以及消声等措施后，声级降低15dB(A)以上，可实现厂界噪声达标；本项目对产生的固废进行统一收集，并进行了合理处置，均可满足固废处置的相关要求；厂区的绿化也可起到一定程度的降低污染，美化环境的作用。
因此，项目“三废”可得到妥善处理，具有较好的环境效益。

[bookmark: _Toc18849][bookmark: _Toc2424]8环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc29886]8.1环境管理
[bookmark: _Toc59002738][bookmark: _Toc83193712][bookmark: _Toc116723254][bookmark: _Toc79596989][bookmark: _Toc22828][bookmark: _Toc79322442][bookmark: _Toc64807942]8.1.1环保机构设置
运行期环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，厂内设置专门的安全环保部门，部门中设置主抓环保工作的工作人员2名，并设专职环保技术管理人员，负责环保设施的运行监督及其操作人员的管理。为了加强企业对环保设备系统的管理、维护，提供使用效率，针对设备出现问题能够有账可查，优化设备管理制度，要求企业对设备实行台账管理制度。要求企业建立“环保设施生产运行记录表”及台账，按时记载设施的开停时间、处理或回收利用“三废”的数量、进出装置的“三废”浓度、总量、原材料消耗量、水、电的消耗量等内容；“运行记录”由负责运行该环保设施的生产技术人员手记；环保员按月汇总填制“环保设施运行情况统计台账”；安环部汇总并做综合分析，按规定向有关上级报送“环保设施运行情况表”；任何单位和个人不得擅自停运、拆除、闲置环保设施。
[bookmark: _Toc79596990][bookmark: _Toc79322443][bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc116723255][bookmark: _Toc64807943][bookmark: _Toc83193713][bookmark: _Toc59002739]8.1.2机构职责
（1）贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；
（2）建立完善该企业的环境保护管理制度，监督检查各部门、生产车间执行环保法规的情况；
（3）编制并组织实施环境保护规划和计划；
（4）搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；
（5）提高技术培训，提高工作素质；
（6）组织全厂的环境监测工作，建立环境监控档案，在工程建设期间应监督环保设施的实施；
（7）组织实施工程竣工环境保护验收。
（8）制定生产车间的污染物排放指标和治理设施的运转指标，并定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好的运转状态，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc8124]8.2环境监测计划
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（1）依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案；
（2）按有关规定及时完成本工程排放的污染物常规监测任务，监督各工程污染物排放口达标排放情况。建立污染源档案，并将监测结果及时上报主管部门；
（3）定期分析环境监测结果及发展趋势，防止污染事故的发生，如发现异常情况及时反馈到有关部门；
（4）参加企业环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及分析工作；
（5）搞好环境监测仪器设备的维护保养，确保监测工作正常运行，加强环保监测人员的技术培训，按规定要求，编制污染监测及环保指标考核表。
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1、污染源环境监测工作计划
根据区域环境特点及项目污染物排放情况，提出如下监测要求：
（1）定期对产生的废气、废水及厂界噪声进行监测；
（2）定期向环保部门上报监测结果；
（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇特殊情况应随时监测。
本项目厂区自行监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ1035-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）而定。本项目污染源监测计划详见表8.2-1。

表8.2-1  本项目污染源监测工作计划
	环境要素
	监测点
	监测因子
	监测频次

	废气
	有组织废气
	排气筒（P1）出口
	氨
	1次/季度

	
	
	排气筒（P2）出口
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	1次/半年

	
	
	排气筒（P3）出口
	颗粒物
	1次/半年

	
	
	排气筒（P5）出口
	颗粒物
	1次/季度

	
	
	排气筒（P7）出口
	硫酸雾
	1次/季度

	
	
	排气筒（P8）出口
	硫酸雾
	1次/季度

	
	
	排气筒（P9）出口
	氨
	1次/季度

	
	
	排气筒（P10）出口
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1次/半年

	
	
	排气筒（P11）出口
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月

	
	
	排气筒（P12）出口
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月

	
	无组织厂界
	颗粒物、氨、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度
	1次/半年

	厂区废水
	污水处理站出口
	pH、COD、氨氮
	1次/天

	
	
	BOD5、SS、氯化物、硫酸盐
	1次/周

	雨水
	雨水排放口
	pH、COD、氨氮（注：除上述指标外，建设单位可根据实际情况从排放的污染物指标中选择特征污染物指标开展监测）
	雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可每季度开展一次监测

	噪声
	厂界外1m
	等效连续A声级
	1次/季


2、环境质量监测计划
（1）建设单位应定期对所在区域环境质量进行监测。
（2）定期向生态环境局上报监测结果。
（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇到特殊情况应随时监测。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）制定本项目环境质量跟踪监测计划。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表8.2-2。



表8.2-2  环境质量监测工作计划
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	大气环境
	厂区下风向后怀安村
	TSP、硫酸、氨
	1次/年

	地下水环境
	J1
	厂区北边界（对照点）
	色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯
	1次/年

	
	J2
	氨水罐区东南（污染物监测井）
	
	1次/半年

	
	J3
	浓硫酸罐区1东南（污染物监测井）
	
	

	
	J4
	浓硫酸罐区2东南（污染物监测井）
	
	

	
	J5
	医药级厂房东南（污染物监测井）
	
	

	
	J6
	工业级厂房东南（污染物监测井）
	
	

	
	J7
	污水处理站东南（污染物监测井）
	
	

	
	J8
	稀硫酸池东南（污染物监测井）
	
	

	土壤环境
	T1:项目厂区内生产车间附近（柱状样）
	建设用地45项以及土壤pH值、石油烃、氨氮
	1次/年

	
	T2:项目厂区外主导风向最大落地浓度点（表层样）
	
	

	
	T3:项目厂区外西南侧1000m范围内的东王庄村（表层样）
	
	


[bookmark: _Toc11145][bookmark: _Toc30978]8.3污染物排放清单
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本项目工程组成如下表所示。
表8.3-1  项目主要建设内容情况一览表
	项目类别
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	工业级厂房
	1座，1F，拟在该车间布置工业级氢氧化镁、碳酸镁生产线
	新建

	
	医药级厂房
	1座，2F，内含洁净包装车间，拟在该车间布置医药级碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁生产线
	新建

	辅助工程
	办公楼
	1座，主要用于办公和化验。
	依托现有

	
	门卫
	1座，1F
	依托现有

	
	锅炉房
	1座，内设1台10t/h燃气锅炉、1台15t/h燃气锅炉（备用），主要为生产和生活供热。
	依托现有

	
	污水处理站
	1座，用于废水处理，采用“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”处理工艺，处理能力100m3/d
	新建

	公用工程
	供水
	项目用水依托现有供水管网，由当地供水管网统一供给
	新增用水量

	
	排水
	本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。
	新增废水

	
	供热
	本项目采用电、新增1台2t/h的导热油炉和依托现有工程1台10t/h燃气蒸汽锅炉为生产和生活供热。
	新增1台导热油炉，依托现有蒸汽锅炉

	
	供电
	由当地供电电网提供，厂区设1台1000kVA变压器、1台630kVA变压器，本项目年耗电量600万kW·h。
	新增用电量

	
	供气
	由当地供气管道提供，本项目新增用气量为810万Nm3/a。
	天然气用量增加

	
	制冷
	厂区设3个循环冷却水塔，用于全厂制冷。
	依托现有

	
	空压系统
	本项目新增1台空压机
	新增1台

	储运工程
	罐区
	项目所需原辅材料硫酸依托现有工程硫酸储罐储存，氨水储存在氨水储罐
	依托厂区现有硫酸储罐，周转量增加；新增氨水储罐

	
	一般固废间
	1座，将厂区东南侧5#硫铵库房改造成一般固废间
	依托现有

	
	危废间
	2座，用于危险废物暂存
	依托现有

	
	运输
	物料厂外运输采用汽车进出场；厂内运输采用叉车。
	依托现有

	环保工程
	废气
	工业级厂房
	氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气用管道收集，经二级氨气水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P1）排放。
	新增

	
	
	
	氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气用管道收集，经低氮燃烧器+二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P2）排放。
	新增

	
	
	
	氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气用管道（集气罩）收集，经布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒（P3）排放。
	新增

	
	
	医药级厂房
	硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气用管道（集气罩）收集，经布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒（P5）排放。
	新增

	
	
	
	硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气用管道收集，经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P7）排放。
	新增

	
	
	硫酸储罐呼吸废气用管道收集，经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P8）排放。
	新增

	
	
	氨水储罐呼吸废气用管道收集，经二级水吸收塔处理后，由1根15m排气筒（P9）排放。
	新增

	
	
	污水处理站废气经碱喷淋塔+生物除臭塔处理后，由1根15m排气筒（P10）排放。
	新增

	
	
	天然气蒸汽锅炉废气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（P11）排放。
	新增

	
	
	天然气导热油炉废气经低氮燃烧器处理后，通过1根15m排气筒（P12）排放。
	新增

	
	
	食堂废气经油烟净化器处理后房顶排放。
	依托现有

	
	废水
	本项目无生产废水排放；废气处理系统废水、燃气锅炉废水、循环冷却水系统废水、纯水制备废水、车间地面清洗废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。
	新增废水

	
	噪声
	机械设备、风机等
	通过选取低噪声设备、设置减振基础、厂房隔声以及风机消声，再经距离衰减后，可使厂界噪声达标
	新增

	
	固体废物
	废滤渣
	一般固废，收集后外售综合利用
	新增

	
	
	布袋除尘器
除尘灰
	
	新增

	
	
	布袋除尘器
废布袋
	
	新增

	
	
	废包装袋
	
	新增

	
	
	废滤布
	
	新增

	
	
	纯水制备废滤材
	
	新增

	
	
	污水处理站污泥
	
	新增

	
	
	污水处理产生的废膜
	
	新增

	
	
	污水处理站双效蒸发产生的废盐
	
	新增

	
	
	废膨润土
	危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置
	新增

	
	
	废机油
	
	新增

	
	
	废机油桶
	
	新增

	
	
	生活垃圾
	厂区分类收集后，由环卫部门统一收清运处置
	新增

	
	防腐防渗工程
	生产车间、危废暂存间、罐区、污水处理站、稀酸池、应急池、初期雨水池等，渗透系数≤1×10-10cm/s，采取相应防腐防渗措施，满足项目生产需求
	/

	
	
	库房、锅炉房、一般固废间、消防水池、职工浴室等，渗透系数≤1×10-7cm/s，采取相应防腐防渗措施，满足项目生产需求
	/

	
	
	重点防渗区、一般防渗区以及厂区绿化部分之外的其他区域（办公楼、门岗等），地面硬化
	/

	
	环境风险防范工程
	章节5.9相关内容
	/
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本项目原辅料消耗一览表见表8.3-2。
表8.3-2  主要原辅材料及能源消耗
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	产品名称
	物料名称
	规格
	消耗量(t/a)
	形态
	储存方式
	最大储量（t）
	储存地点
	来源

	1
	工业级
	氢氧化镁
	氨水
	≥25%
	23444.32
	液体
	120m3储罐
	100
	工业级厂房
	现有工程

	2
	
	
	氯化镁
	≥99.5%
	16646.6
	固体
	吨包
	120
	工业级厂房
	外购

	3
	
	碳酸镁
	氢氧化镁
	≥99.4%
	1881.95
	固体
	吨包
	13
	工业级厂房
	自产

	4
	
	
	CO2
	--
	1297.538
	液态
	20m3储罐
	22
	工业级厂房
	外购

	1
	医药级
	七水硫酸镁
	氢氧化镁
	≥99.4%
	692.9
	固体
	吨包
	5
	医药级厂房
	自产

	2
	
	
	硫酸
	≥93.0%
	1247.37
	液体
	储罐
	30
	现有工程罐区
	外购

	3
	
	
	膨润土
	--
	0.75
	固体
	吨包
	0.1
	医药级厂房
	外购

	4
	
	碳酸镁
	七水硫酸镁
	≥99.9%
	1331.8
	固体
	吨包
	10
	医药级厂房
	自产

	5
	
	
	碳酸钠
	≥99.5%
	570.09
	固体
	吨包
	4
	医药级厂房
	外购

	6
	
	硬脂酸镁
	硬脂酸钠
	≥99.5%
	1040.46
	固体
	吨包
	7
	医药级厂房
	外购

	7
	
	
	七水硫酸镁
	≥99.9%
	421.87
	固体
	吨包
	3
	医药级厂房
	自产

	1
	公用工程
	新鲜水
	--
	2.205
万m3/a
	液体
	当地供水管网提供
	--
	--
	--

	2
	
	电
	--
	600
万kW·h
	--
	当地供电电网提供
	--
	--
	--

	3
	
	天然气
	--
	810万m3
	气体
	当地供气管道提供
	--
	--
	--

	注：本项目原辅料纯度应满足项目生产需求，来源应合法合规，企业不得随意更改原辅材料，不符合要求的原料不得使用。


8.3.3排污口信息
（1）本项目废气设置13根排气筒，具体布置情况如下：
表8.3-3  排气筒信息一览表
	序号
	排气筒名称
	污染物
	备注

	1
	工业级氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气排气筒（P1）
	氨
	新增

	2
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气排气筒（P2）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	新增

	3
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气排气筒（P3）
	颗粒物
	新增

	4
	医药级硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气排气筒（P5）
	颗粒物
	新增

	5
	医药级硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气排气筒（P7）
	硫酸雾
	新增

	6
	硫酸储罐呼吸废气排气筒（P8）
	硫酸雾
	新增

	7
	氨水储罐呼吸废气排气筒（P9）
	氨
	新增

	8
	污水处理站废气排气筒（P10）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	新增

	9
	蒸汽锅炉废气排气筒（P11）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	依托现有

	10
	导热油炉废气排气筒（P12）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	新增


（2）厂区设置废水排放口一个。厂区废水经厂区污水处理站处理达标后由该排污口排入中水池，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化，排水指标满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺与产品用水标准要求。
（3）厂区设置雨水排放口一个，并按照《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）要求设置监测点位。厂区初期雨水批次配入厂区污水处理站进行处理；其他雨水按照要求达标排放。
（4）规范化排污口
根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。
①设置并维护永久性采样孔及采样平台。采样平台设计应符合国家相关技术规范要求。如采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高的安全护栏和不低于10cm的脚部挡板，且采样平台的承重应不小于200kg/m2。
②污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。
③污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。
④拟建项目生产过程中需排放的污染物为废气、废水、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下：
表8.3-4  排放口标志牌示例
	排放口名称
	编号示例
	图形标志

	废气排放口
	DA001
	[image: ]

	废水排放口
	DW001
	[image: ]

	雨水排放口
	YS001
	[image: C:\Users\user2021\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2dfa58d1f66726209b05b1040f3a6a6.png]

	噪声源
	ZF001
	[image: ]

	一般固废堆放场所
	GF001
	[image: ]

	危险废物场所
	危险废物标签
	[image: 1]

	
	危险废物贮存分区标志
	[image: 2]

	
	危险废物贮存设施标志
	[image: a02652658efc5a15a94e3d37fdfabe5]
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[bookmark: _Toc116723263][bookmark: _Toc83193721][bookmark: _Toc79322451][bookmark: _Toc79596998][bookmark: _Toc64807951][bookmark: _Toc5003][bookmark: _Toc59002747]8.3.4污染物排放清单
本项目污染物排放清单如下表所示。
表8.3-5.1  （点源）废气污染物排放情况一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间
h/a

	
	
	
	
	核算方法
	产生废气量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	效率%
	核算方法
	排放废气量m3/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	生产过程
	工业级氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气
	P1
	氨
	物料衡算法
	10000
	179.3
	1.793
	11.6
	二级氨气水吸收塔+15m排气筒（P1）
	95
	物料衡算法
	10000
	8.5
	0.085
	0.551
	7200

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气
	P2
	颗粒物
	物料衡算法+产污系数法
	10000
	124.0
	1.240
	8.927
	低氮燃烧器+二级水吸收塔+15m排气筒（P2）
	95
	物料衡算法+产污系数法
	10000
	5.9
	0.059
	0.424
	7200

	
	
	
	SO2
	
	
	7.3
	0.073
	0.528
	
	/
	
	
	7.3
	0.073
	0.528
	

	
	
	
	NOx
	
	
	84.2
	0.842
	6.059
	
	60
	
	
	33.7
	0.337
	2.424
	

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气
	P3
	颗粒物
	物料衡算法
	20000
	406.85
	8.137
	27.3
	布袋除尘器+15m排气筒（P3）
	99
	物料衡算法
	20000
	3.9
	0.078
	0.259
	7200

	
	医药级硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气
	P5
	颗粒物
	物料衡算法
	10000
	390.0
	3.900
	12.701
	布袋除尘器+15m排气筒（P5）
	99
	物料衡算法
	10000
	3.6
	0.036
	0.120
	7200

	
	医药级硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气
	P7
	硫酸雾
	物料衡算法
	4000
	91.75
	0.367
	2.4
	二级水吸收塔+15m排气筒（P7）
	95
	物料衡算法
	4000
	4.4
	0.017
	0.114
	7200

	
	硫酸储罐呼吸废气
	P8
	硫酸雾
	产污系数法
	8000
	42.75
	0.342
	2.46
	二级水吸收塔+15m排气筒（P8）
	95
	产污系数法
	8000
	2.1
	0.017
	0.123
	7200

	
	氨水储罐呼吸废气
	P9
	氨
	产污系数法
	4000
	157.5
	0.630
	4.535
	二级水吸收塔+15m排气筒（P9）
	95
	产污系数法
	4000
	8.0
	0.032
	0.227
	7200

	
	污水处理站废气
	P10
	氨
	产污系数法
	2000
	0.2
	0.00043
	0.0031
	碱喷淋塔+生物除臭塔+15m排气筒（P10）
	90
	产污系数法
	2000
	0.02
	0.00004
	0.0003
	7200

	
	
	
	硫化氢
	
	
	0.0085
	0.000017
	0.00012
	
	90
	
	
	0.00085
	0.0000017
	0.000012
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	
	＜2000（无量纲）
	

	
	蒸汽锅炉废气
	P11
	颗粒物
	系数法+类比法
	7273.3275
	2.9
	0.021
	0.151
	低氮燃烧器+15m排气筒（P11）
	/
	系数法+类比法
	7273.3275
	2.9
	0.021
	0.151
	7200

	
	
	
	SO2
	
	
	3.7
	0.027
	0.194
	
	/
	
	
	3.7
	0.027
	0.194
	

	
	
	
	NOx
	
	
	28.2
	0.205
	1.473
	
	/
	
	
	28.2
	0.205
	1.473
	

	
	导热油炉废气
	P12
	颗粒物
	系数法+类比法
	1616.295
	2.9
	0.005
	0.036
	低氮燃烧器+15m排气筒（P12）
	/
	系数法
	1616.295
	2.9
	0.005
	0.036
	7200

	
	
	
	SO2
	
	
	3.7
	0.006
	0.043
	
	/
	
	
	3.7
	0.006
	0.043
	

	
	
	
	NOx
	
	
	27.8
	0.045
	0.327
	
	/
	
	
	27.8
	0.045
	0.327
	

	食堂
	食堂废气
	/
	油烟
	系数法
	8000
	0.9
	0.007
	0.014
	油烟净化器
	80
	系数法
	8000
	0.25
	0.002
	0.003
	2000


表8.3-5.2  （面源）废气污染物排放情况一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	执行标准

	
	
	
	
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	效率
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	工业级厂房无组织
	颗粒物
	0.252
	1.811
	车间密闭，加强收集
	/
	0.252
	1.811
	无组织颗粒物厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织氨、硫酸雾、硫化氢厂界排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求；无组织臭气浓度厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求

	
	氨
	0.081
	0.58
	
	/
	0.081
	0.58
	

	
	臭气浓度
	＜20（无量纲）
	
	/
	＜20（无量纲）
	

	医药级厂房无组织
	颗粒物
	0.088
	0.635
	车间密闭，加强收集
	/
	0.088
	0.635
	

	
	硫酸雾
	0.017
	0.12
	
	/
	0.017
	0.12
	

	污水处理站无组织
	氨
	0.00003
	0.0002
	污水处理池加盖，负压收集
	/
	0.00003
	0.0002
	

	
	硫化氢
	0.0000014
	0.00001
	
	/
	0.0000014
	0.00001
	

	
	臭气浓度
	＜20（无量纲）
	
	/
	＜20（无量纲）
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表8.3-6  全厂废水污染物排放情况一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	用于厂区绿化
	排放时间
(h/a)

	
	
	核算方法
	产生废水量(m3/d)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(kg/d)
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放废水量(m3/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(kg/d)
	

	厂区污水处理站
	pH
	类比法
	77.002
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”
	--
	类比法
	77.002
	6.0-9.0（无量纲）
	--
	7200

	
	COD
	
	
	101.84 
	7.842
	
	94
	
	
	6.11 
	0.470 
	

	
	BOD5
	
	
	49.71 
	3.828
	
	93
	
	
	3.48 
	0.268 
	

	
	SS
	
	
	268.54 
	20.678
	
	99
	
	
	2.69 
	0.207 
	

	
	氨氮
	
	
	9.78 
	0.753
	
	96
	
	
	0.39 
	0.030 
	

	
	氯化物
	
	
	3936.82 
	303.143
	
	95
	
	
	196.84 
	15.157 
	

	
	硫酸盐
	
	
	4319.63 
	332.62
	
	95
	
	
	215.98 
	16.631 
	




表8.3-7  噪声排放情况一览表
	污染类别
	污染源
	源强dB(A)
	治理措施
	验收指标
	验收标准

	噪声
	各种机械设备以及风机噪声
	70-85
	选用低躁声设备，设置减振基础、厂房隔声、风机消声、距离衰减等
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准


表8.3-8  固体废物排放情况一览表
	污染类别
	污染源
	污染物
	固废处理量（t/a）
	处理措施
	验收标准

	固体废物
	生产过程
	废滤渣
	17.09
	一般废物
	暂存于一般固废暂存间，定期外售，综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生产过程
	布袋除尘器除尘灰
	37.622
	
	
	

	
	废气治理
	布袋除尘器废布袋
	0.04
	
	
	

	
	生产过程
	废包装袋
	45.174
	
	
	

	
	生产过程
	废滤布
	2.0
	
	
	

	
	纯水制备
	纯水制备废滤材
	0.5
	
	
	

	
	污水处理站
	污水处理站污泥
	6.5
	
	
	

	
	
	污水处理产生的废膜
	1.0
	
	
	

	
	
	污水处理站双效蒸发产生的废盐
	10
	
	
	

	
	生产过程
	废膨润土
	0.999
	危险废物
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	设备维护
	废机油、废机油桶
	2.0
	
	
	

	
	职工生活垃圾
	生活垃圾
	7.5
	/
	环卫部门统一收集，统一处置
	参照执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求



[bookmark: _Toc15460]8.4与排污许可申请与核发的衔接
1、落实按证排污责任
建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。
2、实行自行监测和定期报告制度
依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。
3、排污许可证管理
①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。
②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。
③按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。
④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。
⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
⑥法律法规规定的其他义务。拟建项目建设内容属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号）中的“废弃资源综合利用业-废油加工处理、专用化学产品制造-专项化学用品制造”，实行排污许可重点管理，建设单位需在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 
[bookmark: _Toc10961]8.5建设单位需要公开的环境信息
《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）于2021年12月11日公布，自2022年2月8日起施行。河北海达化工有限公司应根据《企业环境信息依法披露管理办法》规定，及时披露环境信息。
8.5.1总则要求
第四条 企业是环境信息依法披露的责任主体。
企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。
企业披露环境信息所使用的相关数据及表述应当符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，优先使用符合国家监测规范的污染物监测数据、排污许可证执行报告数据等。
第五条 企业应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息，披露的环境信息应当简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六条 企业披露涉及国家秘密、战略高新技术和重要领域核心关键技术、商业秘密的环境信息，依照有关法律法规的规定执行；涉及重大环境信息披露的，应当按照国家有关规定请示报告。
任何公民、法人或者其他组织不得非法获取企业环境信息，不得非法修改披露的环境信息。
8.5.2披露内容和时限
根据《企业环境信息依法披露管理办法》规定，企业应当按照生态环境部制定的企业环境信息依法披露格式准则，准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。
8.5.2.1年度披露报告
河北海达化工有限公司年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； 
（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； 
（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； 
（六）生态环境违法信息； 
（七）本年度临时环境信息依法披露情况；
（八）法律法规规定的其他环境信息。
企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。
8.5.2.2临时披露报告
当出现生态环境违法行为、生态环境行政许可信息变动情况下，企业应当自收到相关法律文书之日起五个工作日内，以临时环境信息依法披露报告的形式，披露以下环境信息：
（一）生态环境行政许可准予、变更、延续、撤销等信息； 
（二）因生态环境违法行为受到行政处罚的信息； 
（三）因生态环境违法行为，其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员被依法处以行政拘留的信息；
（四）因生态环境违法行为，企业或者其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员被追究刑事责任的信息；
（五）生态环境损害赔偿及协议信息。
当企业发生突发环境事件的，应当依照有关法律法规规定披露相关信息。
企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。
[bookmark: _Toc828][bookmark: _Toc31175]8.6环境保护“三同时”验收内容
依据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》等要求，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在建设项目完成后，应对环境保护设施进行验收。“三同时”一览表验收内容见表8.6-1。
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表8.6-1  环保设施“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染因子
	防治设施
	数量(套)
	风量
	验收指标
	验收标准

	废气
	工业级氢氧化镁生产线氨水中间罐、反应釜、分离压滤机、氯化铵溶液罐、一级打浆罐、一级压滤机、双效蒸发废气排气筒（P1）
	氨
	二级氨气水吸收塔+15m排气筒（P1）
	1
	10000
m3/h
	10mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线干燥废气排气筒（P2）
	颗粒物
	低氮燃烧器+二级水吸收塔+15m排气筒（P2）
	1
	10000
m3/h
	10mg/m3
	

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	100mg/m3
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	100mg/m3
	

	
	工业级氢氧化镁生产线和碳酸镁生产线投料、粉碎、混合、包装废气排气筒（P3）
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（P3）
	1
	20000
m3/h
	10mg/m3
	

	
	医药级硫酸镁生产线投料、粉碎、料仓、混料、包装废气，碳酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气，硬脂酸镁生产线投料、粉碎、料仓、筛分、混料、包装废气排气筒（P5）
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（P5）
	1
	10000
m3/h
	20mg/m3
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求

	
	医药级硫酸镁生产线硫酸搅拌罐、硫酸镁反应釜废气排气筒（P7）
	硫酸雾
	二级水吸收塔+15m排气筒（P7）
	1
	4000
m3/h
	10mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求

	
	硫酸储罐呼吸废气排气筒（P8）
	硫酸雾
	二级水吸收塔+15m排气筒（P8）
	1
	8000
m3/h
	10mg/m3
	

	
	氨水储罐呼吸废气排气筒（P9）
	氨
	二级水吸收塔+15m排气筒（P9）
	1
	4000
m3/h
	10mg/m3
	

	
	污水处理站废气排气筒（P10）
	氨
	碱喷淋塔+生物除臭塔+15m排气筒（P10）
	1
	2000
m3/h
	10mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及其修改单要求及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求

	
	
	硫化氢
	
	
	
	5mg/m3
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值要求

	
	蒸汽锅炉废气排气筒（P11）
	颗粒物
	低氮燃烧器+15m排气筒（P11）
	1
	7273.3275m3/h
	5mg/m3
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	10mg/m3
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	50mg/m3
	

	
	
	烟气黑度
	
	
	
	≤1级
	

	
	导热油炉废气排气筒（P12）
	颗粒物
	低氮燃烧器+15m排气筒（P12）
	1
	1616.295m3/h
	5mg/m3
	

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	10mg/m3
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	50mg/m3
	

	
	
	烟气黑度
	
	
	
	≤1级
	

	
	厂区无组织
	颗粒物
	车间密闭，加强收集，污水处理池加盖密闭
	--
	--
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	硫酸雾
	
	--
	--
	0.3mg/m3
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值及其修改单要求

	
	
	氨
	
	--
	--
	0.3mg/m3
	

	
	
	硫化氢
	
	--
	--
	0.03mg/m3
	

	
	
	臭气浓度
	
	--
	--
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	1
	8000
m3/h
	1.5mg/m3
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型规模标准

	废水
	厂区废水
	pH
	食堂废水首先经隔油池处理，然后和其他生活污水排入厂区化粪池处理后和其他废水进入污水处理站处理（工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”）
	1
	--
	6.0~9.0
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺与产品用水标准要求

	
	
	COD
	
	
	
	50mg/L
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	10mg/L
	

	
	
	SS
	
	
	
	--
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	5mg/L
	

	
	
	氯化物
	
	
	
	250mg/L
	

	
	
	硫酸盐
	
	
	
	250mg/L
	

	噪声
	各种机械设备以及风机噪声
	选用低躁声设备，设置减振基础、厂房隔声、风机消声、距离衰减等
	若干
	--
	昼间：60dB（A）
夜间：50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准
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续表8.6-1  环保设施“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染因子
	防治设施
	数量(套)
	验收标准

	固废
	生产过程
	废滤渣
	一般固废
	暂存于一般固废暂存间，收集后外售，综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生产过程
	布袋除尘器除尘灰
	
	
	

	
	废气治理
	布袋除尘器废布袋
	
	
	

	
	生产过程
	废包装袋
	
	
	

	
	生产过程
	废滤布
	
	
	

	
	纯水制备
	纯水制备废滤材
	
	
	

	
	污水处理站
	污水处理站污泥
	
	
	

	
	
	污水处理产生的废膜
	
	
	

	
	
	污水处理站双效蒸发产生的废盐
	
	
	

	
	生产过程
	废膨润土
	危险废物
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	设备维护
	废机油、废机油桶
	
	
	

	
	职工生活垃圾
	环卫部门统一收集，统一处置
	参照《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求

	环境风险
	①根据各储罐大小设置围堰，确保围堰内有效容积可满足储罐一次最大泄漏量；
②各储罐安装液位监测仪，泄漏检测与警报装置，并应用LDAR技术；
③厂区设一座1663.2m3的初期雨水池（兼做消防废水池）；
④厂区设一座550m3的消防水池；
⑤其他风险措施参照章节5.10中所述。

	其他环境管理
	应急预案应当及时修编，另外需按照要求重新申领排污许可证，方可验收；
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1、项目概况
河北海达化工有限公司拟投资7000万元（其中环保投资约为200万元，占总投资的2.86%）在高邑县大营镇东王村东北现有厂区内建设“新增镁化合物产品项目”。项目所在厂区东侧、南侧为道路，西侧为高邑县凯歌机动车综合检测有限公司，北侧为空地，距离厂址最近的敏感点为厂址西侧250m处的东王村。厂址地理位置见附图1、周边关系见附图2。
本项目主要建设内容及规模为：本项目占地面积8742.1平方米，建筑面积7148平方米。建设内容：1.建设氢氧化镁生产线一条（利用原有产品氰尿酸生产过程中产生的含氨气尾气，由于部分氨气用于生产氢氧化镁，原副产品硫酸铵产能降低），年产氢氧化镁10000吨；建设碱式碳酸镁生产线两条，年产碱式碳酸镁3500吨；建设硫酸镁生产线两条，年产硫酸镁2900吨；建设硬脂酸镁生产线一条，年产硬脂酸镁1000吨。2. 基建：生产厂房两座。
本项目建设周期为12个月；本项目新增劳动定员50人，项目完成后全厂劳动定员为150人（其中现有工程100人）；本项目采取三班制，每班8小时，年工作300天。
2、项目选址用地及规划符合性
本项目位于高邑县大营镇东王村东北，占地为工业用地，该地块已取得高邑县自然资源和规划局出具的土地证，证书文号：冀（2025）高邑县不动产权第0001544号。
根据石家庄市人民政府关于认定石家庄市第一批化工重点监控点的通知（石政函[2022]27号），河北海达化工有限公司被认定为石家庄市第一批化工重点监控点企业。
根据《河北省化工重点监控点认定办法》及《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法(试行)》的规定“被认定为重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。支持企业按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。”
本项目利用厂区现有工程氰尿酸生产过程中产生的氨气生产工业级氢氧化镁，再利用氢氧化镁生产工业级碳酸镁和医药级硫酸镁等产品；医药级硫酸镁则用于生产医药级硬脂酸镁和碳酸镁。
因此本项目为现有产业链向下游拓展延伸，属于依法依规在厂内扩建的产业链上下游项目，满足化工重点监控点要求。故本项目审批、建设和管理方面均可参照化工园区内企业执行。
因此，本项目建设满足相关管理要求。本项目选址可行。
3、产业政策符合性
（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
（2）《市场准入负面清单（2025版）》符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不在市场准入负面清单内，产品符合《市场准入负面清单（2025版）》文件要求，为允许建设类。
（3）与《环境保护综合名录》（2021年版）符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不在《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染产品和高环境风险产品之列，符合《环境保护综合名录》（2021年版）文件要求。
（4）与《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）符合性分析
本项目所生产的产品为氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、硬脂酸镁，不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》中“两高”项目，属于允许类，符合《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》文件要求。
建设单位于2025年10月14日在高邑县数据和政务服务局对该项目进行了备案，备案编号为：高数政投备〔2025〕161号。
综上，本项目建设符合国家及地方规定的相关产业政策要求。
4、项目衔接
给水：本项目供水由当地供水管网供给，水源为南水北调水，目前供水管网已铺设至厂区，供水水质水量可满足项目要求。
排水：本项目无废水外排。
供电：项目用电由当地供电电网提供，可满足用电需求。
供热：本项目采用电、新增1台2t/h的导热油炉和依托现有工程1台10t/h燃气蒸汽锅炉为生产和生活供热。
供气：项目蒸汽锅炉、导热油炉运行过程中需要一定量的燃料，本项目采用天然气作为燃料，天然气由当地天然气管道供应，可满足项目用气需求。
[bookmark: _Toc4134]9.2污染防治措施可行性结论
1、废气污染防治措施可行性
拟建项目采取的废气措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）或《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）中可行技术。在采取上述同样捕集措施的情况下，可以实现废气污染物达标排放。因此，拟建项目采用的废气治理措施可行。
2、废水污染防治措施可行性
拟建项目建成后企业废水经厂区污水处理站处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化。企业污水处理站处理能力为100m3/d，采用“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”工艺处理，企业废水采取的处理及生化处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中可行技术，废水经处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺与产品用水标准要求。因此，拟建项目采用的废水治理措施可行。
3、噪声污染防治措施可行性
拟建项目通过采取选择低噪设备，基础减振，厂房隔声的设备措施降低噪声对环境的影响。经预测，项目运行后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准要求。因此，项目采取的噪声污染防治措施是可行的。
4、固体废物处理措施可行性
拟建项目产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废集中收集外售处置。危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。项目固废全部妥善处置，不会对周围环境产生不利影响，项目固体废物处置措施可行。
[bookmark: _Toc15328]9.3环境质量现状监测与评价结论
1、大气环境质量现状
（1）评价区域环境空气质量达标判定
根据《2024河北省生态环境状况公报》（2025年5月），本项目所在区域PM10、PM2.5、O3不达标，NO2、CO和SO2达标，属于不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
根据大气导则（HJ2.2-2018）要求，对厂址下风向敏感点后怀安村大气环境中的其他污染物（TSP、硫酸、氨、硫化氢等）进行补充监测。
监测结果表明，厂址下风向敏感点后怀安村监测点位各监测因子的污染指数均小于1，均不超标。其中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；硫酸、氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值。
2、地下水环境质量现状
根据地下水质量监测结果及评价结果可知，地下水监测点位各因子标准指数均小于1，水质指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
3、声环境质量现状
由声环境质量现状监测结果可知，厂界及周边敏感点昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
4、土壤环境质量现状
根据上述监测及评价结果可知，土壤环境评价范围内厂内各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准；厂外东王庄村监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准；厂外农用地监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值标准。
[bookmark: _Toc4096][bookmark: _Toc59002754][bookmark: _Toc4099][bookmark: _Toc79322458][bookmark: _Toc64807958][bookmark: _Toc79597005]9.4环境保护目标
根据工程性质及周围环境特征，确定大气环境影响评价范围内的居民区、文化区为大气环境保护目标；地下水环境影响评价范围内浅层水为地下水保护目标；厂界外200m范围内的东王村散户为声环境保护目标；环境风险保护目标为距拟建项目边界5km范围内的敏感点。
[bookmark: _Toc4512]9.5拟建项项目对环境的影响
9.5.1大气环境影响
正常工况下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%、年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%；现状浓度达标的污染物叠加后预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，氨、硫化氢、硫酸等污染物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。现状不达标污染物叠加区域削减源后，年平均质量浓度变化率K＜-20%。拟建项目实施后大气环境影响可以接受。
9.5.2地表水环境影响
拟建项目废水经污水处理站“格栅+调节池+混凝沉淀+A/O处理+MBR膜工艺+反渗透”工艺处理后，回用于生产及厂区泼洒抑尘及绿化；项目废水不外排，不会对地表水环境产生不利影响。
9.5.3地下水环境影响
根据水文地质现状调查可知，拟建项目评价范围内天然包气带防污性能为中等，发生污水泄漏易对区域地下水环境造成影响。根据预测结果可知，非正常及事故工况下，出现防渗层破损污染物泄漏超标范围会出现厂界超标。在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、建立完善的地下水监测系统等措施后可有效控制对地下水的影响。因此，在实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统等措施的前提下，拟建项目建设运行对地下水环境的影响是可接受的。
9.5.4声环境影响
本项目噪声源主要为各种机械设备、泵类、风机等运行时产生的噪声。根据类比同类设备运行情况，本项目噪声源的噪声值在70~85dB(A)之间。经选用低噪声设备，并采取设置基础减振、厂房隔声以及风机消声器等治理措施后，降噪效果可达到15dB(A)以上。
根据预测结果，项目完成后厂界及周边敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。本项目建设不会对周围声环境产生明显不利影响。
9.5.5固体废物环境影响
拟建项目产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废集中收集外售处置。危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。项目固废全部妥善处置，不会对周围环境产生不利影响，项目固体废物处置措施可行。拟建项目固废全部妥善处置，厂区一般固废贮存场所和危险废物暂存间选址及采取的污染控制措施符合相应标准和规范要求，贮存能力能够满足厂内贮存要求，因此，拟建项目产生的固废均能够得到妥善贮存和处置，不会对周围环境产生不利影响，项目固体废物处置措施是可行的。
9.5.6土壤环境影响
拟建项目厂区及调查区域内土壤环境质量现状良好。通过对假定情形开展土壤环境影响预测和评价，预测评价结果表明，拟建项目投用后对区域土壤环境的影响较小。同时，拟建项目在源头及生产过程中均制定了相应污染防控措施，并制定了跟踪监测计划，因此，项目运营期对土壤环境的影响是可以接受的。
9.5.7生态环境影响
本项目占地所在区域位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为农田、工业项目混杂的人工生态系统。本工程不新增厂外占地，在现有厂区内建设，项目现有厂区占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够达标排放，项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生不利影响。
9.5.8环境风险评价
通过调查和分析，并对相关风险事故对周围的影响程度进行预测分析，结果表明拟建项目存在的环境风险在事故状态下对周围环境敏感点的影响较小，厂区根据环境风险特征及行业特点已按照相关法律法规等要求采取了一系列风险防范措施，因此拟建项目环境风险防范措施是可行的。在落实各项风险防范措施，并制定可行有效的风险预案的情况下，拟建项目涉及的环境风险是可防可控的。
但风险事故及气象条件往往存在不确定性，因此，拟建项目建成后应按要求制定环境风险应急预案并进行备案；确保配套的环境风险防范措施安装配备到位并确保可正常投用，设备仪表等设备校验合格；同时，在实际运行过程中应加强设备维护，强化工艺稳定操作，积极组织应急培训及演练，确保装置安全稳定运行。
综上，在采取相应措施的情况下项目环境风险水平可接受。
[bookmark: _Toc59002755][bookmark: _Toc64807959][bookmark: _Toc79597006][bookmark: _Toc79322459][bookmark: _Toc7541][bookmark: _Toc18164]9.6公众意见采纳情况
[bookmark: _Toc79597007][bookmark: _Toc79322460][bookmark: _Toc64807960][bookmark: _Toc59002756]建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件开展了公众参与工作，在接受委托后7个工作日内，建设单位于2025年7月15日在企业网站进行了第一次环评信息公示；在编制完成征求意见稿得到环评初步结论后，建设单位于2025年10月15日至2025年10月28日（共十个工作日）进行了第二次环评信息公示，包括企业网站公示、河北青年报两次报纸公示及环境敏感点现场张贴三种形式；建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前进行了报批前公示，于2026年1月4日通过企业网站公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。公参工作开展期间，未收到公众提出的意见。建设单位也表示将严格落实各项环保治理措施，保证环保治理措施的稳定运行，做好生产中的污染防治和治理工作，尽可能地减少本工程对周边环境的影响。
[bookmark: _Toc7121][bookmark: _Toc15539]9.7环境经济损益分析
经分析，拟建项目的实施可提高当地的经济发展实力，实现当地工业的可持续发展，并带动周围相关产业发展，具有较好的社会效益。同时，项目在采取完善的环保治理措施后，不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。
[bookmark: _Toc59002757][bookmark: _Toc79322461][bookmark: _Toc5213][bookmark: _Toc79597008][bookmark: _Toc64807961][bookmark: _Toc30345]9.8环境管理与监测计划
河北海达化工有限公司已设立安环部，并将按照全厂的环境管理计划，配备专门人员具体管理全厂的环境保护和日常监理工作。为了有效监测厂内污染物的排放情况及项目运行可能对环境造成的影响，本项目制定了相应的污染源监测计划和环境质量监测计划。
[bookmark: _Toc31044][bookmark: _Toc79322462][bookmark: _Toc79597009][bookmark: _Toc59002758][bookmark: _Toc1089][bookmark: _Toc64807962]9.9总量控制指标
[bookmark: _Toc79597010][bookmark: _Toc79322463][bookmark: _Toc64807963][bookmark: _Toc59002759]本项目扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值：COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a，SO2为10.861t/a，NOx为22.946t/a，颗粒物为9.296t/a。其中，新增污染物排放总量指标：COD为0.000t/a，氨氮为0.000t/a，SO2为7.316t/a，NOx为7.782t/a，颗粒物为0.000t/a。
[bookmark: _Toc11056][bookmark: _Toc15244]9.10工程可行性结论
通过对拟建项目的选址、规模、性质和工艺路线进行分析，本次评价认为，拟建项目符合国家和地方产业政策，项目选址符合当地规划，选址可行，平面布置合理。项目配套有针对性的污染防治措施，产生的污染物均得到了妥善处理和处置，能够保证长期稳定达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标要求，在采取并落实相应环境风险防范措施的前提下，拟建项目存在的环境风险可防可控，公众支持。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc2305]9.11建议
为进一步保护环境，减少污染物的排放量，本评价提出以下要求和建议：
（1）严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。
（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。
（3）积极参与同行业对标活动，及时更新和提高工程技术装备和管理水平，进一步降低污染物的排放量。
（4）积极响应各级政府制定的重污染天气应急预案及其他改善区域环境质量的行动方案。
AT1-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.85	7.14	7.36	7.8	9.72	AT1-1.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.8	7.18	7.24	7.3	8.34	AT2-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.86	7.19	7.42	7.96	10.16	AT2-5.0m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.65	7.17	7.48	7.84	8.38	BT1-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.85	7.1	7.35	7.23	7.3	BT2-0.4m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.92	7.08	7.39	7.9	8.18	BT2-2.9m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.75	7	7.44	7.68	8.46	CT1-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.88	7.14	7.23	7.09	4.96	CT2-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.89	7.12	7.29	7.62	7.46	CT2-5.0m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.86	7.07	7.41	7.89	7.76	DT1-0.4m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.94	7.01	7.27	7.02	7	ET1-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.88	7.2	7.45	7.87	10.42	ET2-0.4m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.83	7.14	7.24	7.78	8.38	FT1-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.88	7.21	7.39	7.7	8.16	FT1-4.9m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	7.86	7.17	7.3	7.86	7.72	FT2-0.5m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	0	7.05	7.4	7.16	7.36	FT2-4.8m	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	0	7.01	7.22	7.73	7.12	



AT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	1.77	1.03	1.04	1.63	2.19	AT1-1.5m	2021	2022	2023	2024	2025	1.58	0.23	1.57	0.67	1.96	AT2-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	1.72	2.24	1.42	0.93	2.05	AT2-5.0m	2021	2022	2023	2024	2025	1.67	0.17	1.79	2.86	2.12	BT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	1.5	290	12.6	14.7	130	BT2-0.4m	2021	2022	2023	2024	2025	1.76	982	41.3	381	178	BT2-2.9m	2021	2022	2023	2024	2025	1.74	881	48.2	302	75.3	CT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	1.94	8.98	8.45	15	37.3	CT2-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	1.92	336	47.3	357	47.5	CT2-5.0m	2021	2022	2023	2024	2025	1.73	136	56.2	242	28.6	DT1-0.4m	2021	2022	2023	2024	2025	1.74	244	9.08	128	13.4	ET1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	1.78	1.01	2.49	6.42	2.37	ET2-0.4m	2021	2022	2023	2024	2025	1.64	0	1.99	1.95	2.39	FT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	3.21	2.28	FT1-4.9m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	4.87	2.13	FT2-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	9.03	10.5	FT2-4.8m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	7.7	34.3	



AT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0.59	0.97	AT1-1.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0.25	0.56	AT2-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0.98	0.5	AT2-5.0m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0.2	0.38	BT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0.05	0.47	0.07	0.35	0.71	BT2-0.4m	2021	2022	2023	2024	2025	0.07	1.87	0.05	0.39	0.44	BT2-2.9m	2021	2022	2023	2024	2025	0.05	0.07	0.07	0.2	0.32	CT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0.1	0.35	0.09	0.43	0.75	CT2-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0.06	0.27	0.08	0.75	0.41	CT2-5.0m	2021	2022	2023	2024	2025	0.04	0.37	0.12	0.11	0.73	DT1-0.4m	2021	2022	2023	2024	2025	0.09	0.51	0.07	0.3	0.91	ET1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0.07	2.01	0.06	0.63	0.66	ET2-0.4m	2021	2022	2023	2024	2025	0.08	0.71	0.05	0.63	0.75	FT1-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	2.03	0.88	FT1-4.9m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0.23	0.56	FT2-0.5m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	1.49	0.79	FT2-4.8m	2021	2022	2023	2024	2025	0	0	0	0.53	0.56	




温度(℃)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	-2.6	1.2	8.5	15.1	21.1	26.2	27.2	25.4	20.8	14.4	6	-0.8	



风速m/s
风速	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均	1.6	1.8	2.2	2.2	2.1	2.1	1.7	1.4	1.3	1.5	1.6	1.6	1.8	



  温度(℃)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	-0.860000014305115	1.98000001907349	11.0600004196167	17.9799995422363	22.75	29.2800006866455	28.4799995422363	28.4799995422363	23.0599994659424	15.3800001144409	9.53999996185303	1.79999995231628	
温度(℃) 


 风速(m/s)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1.23000001907349	1.25999999046326	1.83000004291534	1.89999997615814	1.95000004768372	1.91999995708466	1.60000002384186	1.50999999046326	1.33000004291534	1.10000002384186	1.0900000333786	1.25	
风速(m/s) 


春季                	1.38999998569489	1.37999999523163	1.27999997138977	1.36000001430511	1.29999995231628	1.25	1.39999997615814	1.5900000333786	1.80999994277954	2.04999995231628	2.23000001907349	2.49000000953674	2.67000007629395	2.80999994277954	2.73000001907349	2.73000001907349	2.74000000953674	2.3199999332428	1.86000001430511	1.77999997138977	1.62999999523163	1.64999997615814	1.5900000333786	1.41999995708466	夏季                	1.27999997138977	1.28999996185303	1.20000004768372	1.17999994754791	1.22000002861023	1.30999994277954	1.50999999046326	1.74000000953674	1.77999997138977	1.87999999523163	1.99000000953674	2.04999995231628	2.20000004768372	2.26999998092651	2.30999994277954	2.29999995231628	2.22000002861023	2.00999999046326	1.73000001907349	1.46000003814697	1.29999995231628	1.33000004291534	1.28999996185303	1.33000004291534	秋季                	0.959999978542328	0.920000016689301	0.970000028610229	0.939999997615814	0.790000021457672	0.819999992847443	0.949999988079071	1.08000004291534	1.21000003814697	1.46000003814697	1.61000001430511	1.77999997138977	1.76999998092651	1.85000002384186	1.82000005245209	1.64999997615814	1.28999996185303	0.980000019073486	0.920000016689301	0.850000023841858	0.850000023841858	0.819999992847443	0.870000004768372	0.970000028610229	冬季                	0.889999985694885	0.930000007152557	0.990000009536743	1.01999998092651	1.01999998092651	1.05999994277954	1.02999997138977	1.05999994277954	1.3400000333786	1.50999999046326	1.76999998092651	1.9099999666214	2	1.87000000476837	1.75999999046326	1.60000002384186	1.36000001430511	1.10000002384186	1.02999997138977	0.959999978542328	1	0.959999978542328	0.870000004768372	0.870000004768372	
风速(m/s)



渗透速度与时间关系曲线（1#）
8.33333333333333	25	55	93.3333333333333	140	191.666666666667	250	311.666666666667	360.104166666667	20	10	5.55555555555556	4.34782608695652	3.57142857142857	3.2258064516129	2.85714285714286	2.7027027027027	2.56	时间（min）

渗透速度（×10-4cm/s）


718
image2.png
35 LR R A A fR 4

+ 1R SR PO X A
s AHELEM SRR E
+ FRUEMSHIERTE

EEX

: RENZHEIEN SR RIE
+ MR A I OR T
+ BRI AEYS R EE

+ FELL K SR

STSE RSN AP

¢ RERDEGEEEEERX
PHIKHEER
s SCRERL. BUkiEEE
 ERE . BUKIEEE

i

14: @KHEMZHERPE

X

15: THEIKAFEEX

&
EE

X X

X

X

X





本项目位置
沙区位置



image3.emf
本项目位置

沙区位置


image4.png
WL A AR L e A B





image5.png




image6.png
e HETFESE





image7.emf
本项目-P2 占标率-距离曲线

0

20

40

60

80

100

占标率(%)

10

最大占标率Pmax=97.7581%,P10%最远距离=813m

0 500 1000 1500 2000 2500

距离(m)


oleObject2.bin

image8.wmf
1

2

2

1

1

³

+

+

+

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

L

L


oleObject3.bin

image9.emf
投料料仓

G

、

N

图例：

G  

废气

  W  

废水

N  

噪声

  S  

固废

  

料仓

尿素仓尿素

热解 破碎 精制 冷却

包装外售 干燥 分离 洗涤

混合 造粒 整粒 筛分 包装外售

G

、

N

G

、

W

、

N G

、

N

N

W

、

N

W

、

N G

、

N

N N G

、

N

S

不合格品

G

、

N


oleObject4.bin

image10.emf
配酸

图例：

G  

废气

  W  

废水

N  

噪声

  S  

固废

  

氨气吸收塔

H

2

SO

4

分离

包装外售

包装外售 两次筛分 造粒

N

G

、

N

S

增稠

不合格产品

N W

、

N

G

、

N

干燥

G

、

N


oleObject5.bin
CA水解精制


新鲜水285.2



image11.emf
CA

水解精制

新鲜水

285.2

燃气锅炉排污水

和反渗透排水

80 80

冷却

80

洗涤 离心

18

干燥蒸发

5.7

产品带出

0.3

冷却

112

6

氨气净化

40

氨气吸收

8

55.5

174 12

损失

124.5

蒸发浓缩 分离

干燥蒸发

7.8

产品带出

1.2

9

125

75

66

116

冷凝

15.5

100.5

反渗透

25

CA

冷却

100.5

损失

16.5

16.5

1000

硫铵冷却

损失

84

84

3600

氨气吸收工序

5

燃气锅炉

20

损失

17

135

氨气吸收工序

3

职工生

活

11 8.8

损失

2.2

化粪

池

8.8

集水

池

8.8

MBR

8.8

中水

池

厂区泼洒抑尘及绿化

8.8

8.8 17.2

损失

26


oleObject6.bin
15m排气筒（DA009)


15m排气筒（DA012)


西侧1#、2#（开1备1）燃气热风炉烟气


15m排气筒（DA001)


东侧3#燃气热风炉烟气


15m排气筒（DA002)


东侧4#燃气热风炉烟气


15m排气筒（DA003)


热解窑炉隧道窑反应废气


30m排气筒（DA004)


二级酸喷淋吸收塔


热解窑炉隧道窑窑头逸散废气


15m排气筒（DA005)


酸喷淋吸收塔


10t/h锅炉烟气


15t/h锅炉烟气


热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气


15m排气筒（DA006)


酸喷淋吸收塔


热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散废气


15m排气筒（DA016)


酸喷淋吸收塔


氰尿酸破碎废气


15m排气筒（DA007)


布袋除尘器


氰尿酸干燥废气（2台盘式干燥器）


20m排气筒（DA013)


布袋除尘器


氰尿酸干燥废气（2台盘式干燥器）


20m排气筒（DA014)


布袋除尘器


氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气


15m排气筒（DA015)


布袋除尘器


硫铵干燥废气（2台干燥机）


25m排气筒（DA008)


布袋除尘器


硫铵干燥废气（2台干燥机）


25m排气筒（DA010)


布袋除尘器


硫酸铵车间物料上料和筛分废气


15m排气筒（DA011)


布袋除尘器



image12.emf
15m

排气筒（

DA009)

15m

排气筒（

DA012)

西侧1#、2#（开1备1）燃气热风炉烟气

15m

排气筒（

DA001)

东侧3#燃气热风炉烟气

15m

排气筒（

DA002)

东侧4#燃气热风炉烟气 15m

排气筒（

DA003)

热解窑炉隧道窑反应废气 30m

排气筒（

DA004)

二级酸喷淋吸收塔

热解窑炉隧道窑窑头逸散废气

15m

排气筒（

DA005)

酸喷淋吸收塔

10t/h锅炉烟气

15t/h锅炉烟气

热解窑炉隧道窑窑尾逸散废气

15m

排气筒（

DA006)

酸喷淋吸收塔

热解窑炉隧道窑产品窑尾存放冷却逸散

废气

15m

排气筒（

DA016)

酸喷淋吸收塔

氰尿酸破碎废气

15m

排气筒（

DA007)

布袋除尘器

氰尿酸干燥废气（2台盘式干燥器）

20m

排气筒（

DA013)

布袋除尘器

氰尿酸干燥废气（2台盘式干燥器）

20m

排气筒（

DA014)

布袋除尘器

氰尿酸精制二车间物料上料和筛分废气

15m

排气筒（

DA015)

布袋除尘器

硫铵干燥废气（2台干燥机）

25m

排气筒（

DA008)

布袋除尘器

硫铵干燥废气（2台干燥机）

25m

排气筒（

DA010)

布袋除尘器

硫酸铵车间物料上料和筛分废气

15m

排气筒（

DA011)

布袋除尘器


oleObject7.bin
生活污水


化粪池


集水池


达标尾水用于厂区绿化和冲厕所


MBR


中水池



image13.emf
生活污水 化粪池

集水池

达标尾水

用于厂区绿化

和冲厕所

MBR 中水池


image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.png
(&1
[ i s>

A | EMREE (—%)

D | mammess (2%
.

— WL R

— WKER

@11 R MR AL

© 1 RN AL

0 50  100%
IS I





image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.png




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.png




image52.png




image53.jpeg




image54.jpeg




image55.jpeg




image56.png




image57.jpeg




image58.png




image59.jpeg




image60.jpeg




image61.jpeg




产品工业级碳酸镁：
3000t/a（外售）
氨水：23444.32t/a
工业级氢氧化镁生产装置10000t/a
产品工业级氢氧化镁：
7425.15t/a（外售）
工业级氢氧化镁：1881.95t/a
工业级碳酸镁生产装置3000t/a
二氧化碳：1197.3t/a
副产品氯化铵：18781.35t/a（外售）
氯化镁：16646.6t/a
工业级氢氧化镁：692.9t/a
医药级硫酸镁生产装置2900t/a
硫酸镁：
1331.8t/a
硫酸：1247.37t/a
产品医药级硫酸镁：
1146.33t/a（外售）
硫酸镁：
421.87t/a
医药级碳酸镁生产装置500t/a
产品医药级碳酸镁：
500t/a（外售）
医药级硬脂酸镁生产装置1000t/a
产品医药级硬脂酸镁：
1000t/a（外售）
碳酸钠：570.09t/a
硬质酸钠：1040.46t/a
副产品硫酸钠：245.148t/a（外售）
水：17600.82t/a
副产品硫酸钠：774.646t/a（外售）
硫酸：14478.4t/a
尿素：33800t/a
氰尿酸：25000t/a
氨气：5843.5t/a
氨气：4459.53t/a
氰尿酸生产装置25000t/a
硫酸铵生产装置17313.47t/a
硫酸铵17313.47t/a

现有工程
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镁：

692.9t/a

医药级硫酸镁

生产装置

2900t/a

硫酸镁：

1331.8t/a

硫酸：

1247.37t/a

产品医药级硫酸镁：

1146.33t/a

（外售）

硫酸镁：

421.87t/a

医药级碳酸镁

生产装置

500t/a

产品医药级碳酸镁：

500t/a

（外售）

医药级硬脂酸

镁生产装置

1000t/a

产品医药级硬脂酸镁：

1000t/a

（外售）

碳酸钠：

570.09t/a

硬质酸钠：

1040.46t/a

副产品硫酸钠：

245.148t/a

（外售）

水：

17600.82t/a

副产品硫酸钠：

774.646t/a

（外售）

硫酸：

14478.4t/a

尿素：

33800t/a

氰尿酸：

25000t/a

氨气：

5843.5t/a

氨气：

4459.53t/a

氰尿酸生

产装置

25000t/a

硫酸铵生

产装置

17313.47t/a

硫酸铵

17313.47t/a

现有工程


反应釜
一级打浆罐
一级洗涤罐
一级压滤机
G1-1
氨水
氯化镁
净化池
G1-2
G1-3
分离压滤机
氨水
中间罐
袋式
过滤器
二级打浆罐
二级洗涤罐
二级压滤机
三级打浆罐
三级洗涤罐
三级板框压滤机
闪蒸干燥机
粉碎
包装机
工业级氢氧化镁
S1-1
冷凝水
氯化镁
氯化铵溶液罐
W1-1
二级压滤母液
氯化铵溶液罐
W1-2
三级压滤母液
冷凝水
G1-9
G1-10
G1-12
冷凝水
双效蒸发
副产氯化铵盐
冷凝水
G1-4
G1-5
G1-6
G1-7
G1-8
G1-13
离心机
导热油烘箱
G1-14
离心母液
图例
G废气 W废水
N噪声 S固废
料仓
混合
G1-11
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反应釜

一级打浆罐 一级洗涤罐

一级压滤机

G

1-1

氨水

氯化镁

净化池

G

1-2

G

1-3

分离压滤机

氨水

中间罐

袋式

过滤器

二级打浆罐 二级洗涤罐

二级压滤机

三级打浆罐 三级洗涤罐

三级板框压滤机

闪蒸干燥机

粉碎

包装机

工业级氢氧化镁

S

1-1

冷凝水

氯化镁

氯化铵溶液罐

W

1-1

二级

压滤

母液

氯化铵溶液罐

W

1-2

三级

压滤

母液

冷凝水

G

1-9

G

1-10

G

1-12

冷凝水

双效蒸发

副产氯化铵盐

冷凝水

G

1-4

G

1-5

G

1-6

G

1-7

G

1-8

G

1-13

离心机

导热油烘箱

G

1-14

离心

母液

图例

G

废气

 W

废水

N

噪声

 S

固废

料仓

混合

G

1-11


反应釜
氢氧化镁10000
氯化铵18353.34
氯化镁209.11   氯化钙66.33
氨2.4     水89944.8
一级打浆罐
氢氧化镁10000   
氯化铵1734.1  氯化镁80.21
氯化钙7.62    氨0.4
     水89559.87
一级洗涤罐
氯化铵195.4    氯化镁21.13
氯化钙0.92   
水79665.45
一级压滤机
氢氧化镁10000    氨0.3
氯化铵1734.1  氯化镁80.21
氯化钙7.62    水89559.87
G1-1废气4.6
氨4.6
25%氨水23444.32
（氨5843.5+水
17600.82）
氯化镁
净化池
G1-2废气8.3
粉尘8.3
G1-3氨4.6
分离压滤机
氢氧化镁10000
氯化铵18353.34
氯化镁209.11   氯化钙66.33   氨2.4     水89944.8
氨水中间罐
氨5838.9+
水23467.76
袋式
过滤器
二级打浆罐
氢氧化镁10000   
氯化铵260.53  氯化镁28.17
氯化钙1.23   水90359.87
二级洗涤罐
氯化铵42.91   氯化镁4.05
氯化钙0.19   
水79665.45
二级压滤机
氢氧化镁10000   
氯化铵260.53  氯化镁28.17
氯化钙1.23   水90359.87
三级打浆罐
氢氧化镁10000   
氯化铵65.13  氯化镁7.04
氯化钙0.31   水90359.87
三级洗涤罐
冷凝水79665.45
三级板框压滤机
氢氧化镁10000   
氯化铵65.13  氯化镁7.04
氯化钙0.31   水90359.87
闪蒸干燥机
氢氧化镁10000
氯化铵22.22   氯化镁2.99
氯化钙0.12   水10694.42
包装机
氢氧化镁9985
氯化铵22.22   氯化镁2.99
氯化钙0.12   水29.98
工业级氢氧化镁10035.31
（氢氧化镁9980
氯化铵22.22   氯化镁2.99
氯化钙0.12   水29.98）
S1-1废滤渣16.38
二氧化硅16.38
冷凝水72652
氯化镁16646.6
（氯化镁16563.8+二氧化硅16.4+氯化钙66.4）
氯化铵溶液罐
氯化铵16814.64
氯化镁150.03
氯化钙59.63
氨1.5     水80050.38
W1-1
二级压滤母液
氯化铵195.4
氯化镁21.13
氯化钙0.92
水79665.45
氯化铵溶液罐
氯化铵1516.48
氯化镁56.09
氯化钙6.58
氨0.2    水78865.45
W1-2
三级压滤母液
氯化铵42.91
氯化镁4.05
氯化钙0.19
水79665.45
冷凝水
79665.45
G1-9废气10669.44
粉尘5.0、水蒸汽10664.44
G1-12废气5.0
粉尘5.0
冷凝水5866.94
双效蒸发
氯化铵24782.53
氯化镁372.24
氯化钙126.42
氨1.2
水176867.29
副产氯化铵盐18781.35
（氯化铵18331.12
氯化镁206.12
氯化钙66.21
水177.9）
冷凝水158184.39
G1-4氨0.5
G1-6氨0.1
G1-5氨0.4
G1-7氨0.1
G1-8氨0.1
G1-13氨1.2、水蒸汽79.45
离心机
氯化铵24782.53
氯化镁372.24
氯化钙126.42
水18603.45
导热油烘箱
氯化铵18331.12
氯化镁206.12
氯化钙66.21
水651.99
离心母液
氯化铵6451.41
氯化镁166.12
氯化钙60.21
水17951.46
G1-14水蒸汽474.09
粉碎
氢氧化镁9995
氯化铵22.22   氯化镁2.99
氯化钙0.12   水29.98
G1-10废气5.0
粉尘5.0
料仓
氢氧化镁9990
氯化铵22.22   氯化镁2.99
氯化钙0.12   水29.98
混合
氢氧化镁9990
氯化铵22.22   氯化镁2.99
氯化钙0.12   水29.98
G1-11废气5.0
粉尘5.0
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反应釜
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氯化铵
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氯化钙
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氨
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水
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一级洗涤罐

氯化铵

195.4    

氯化镁

21.13

氯化钙

0.92   

水

79665.45

一级压滤机

氢氧化镁

10000    

氨

0.3

氯化铵

1734.1  

氯化镁

80.21

氯化钙

7.62    

水

89559.87

G

1-1

废气

4.6

氨

4.6

25%

氨水

23444.32

（氨

5843.5+

水

17600.82

）

氯化镁

净化池

G
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废气

8.3

粉尘

8.3

G

1-3

氨

4.6

分离压滤机

氢氧化镁
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氯化铵
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氯化镁
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氯化钙
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氨

2.4     

水

89944.8

氨水中间罐

氨

5838.9+

水

23467.76

袋式

过滤器

二级打浆罐

氢氧化镁

10000   

氯化铵

260.53  

氯化镁

28.17

氯化钙
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水

90359.87

二级洗涤罐

氯化铵

42.91   

氯化镁

4.05

氯化钙

0.19   

水

79665.45

二级压滤机

氢氧化镁
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氯化铵

260.53  

氯化镁

28.17

氯化钙

1.23   

水

90359.87

三级打浆罐

氢氧化镁

10000   

氯化铵

65.13  

氯化镁

7.04

氯化钙

0.31   

水

90359.87

三级洗涤罐

冷凝水

79665.45

三级板框压滤机

氢氧化镁

10000   

氯化铵

65.13  

氯化镁

7.04

氯化钙
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水
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闪蒸干燥机

氢氧化镁

10000

氯化铵

22.22   

氯化镁

2.99

氯化钙

0.12   

水

10694.42

包装机

氢氧化镁

9985

氯化铵

22.22   

氯化镁

2.99

氯化钙

0.12   

水

29.98

工业级氢氧化镁

10035.31

（氢氧化镁

9980

氯化铵

22.22   

氯化镁

2.99

氯化钙

0.12   

水

29.98

）

S

1-1

废滤渣

16.38

二氧化硅

16.38

冷凝水

72652

氯化镁

16646.6

（氯化镁

16563.8+

二

氧化硅

16.4+

氯化钙

66.4

）

氯化铵溶液罐

氯化铵

16814.64

氯化镁

150.03

氯化钙

59.63

氨

1.5     

水

80050.38

W

1-1

二级压滤母液

氯化铵

195.4

氯化镁

21.13

氯化钙

0.92

水

79665.45

氯化铵溶液罐

氯化铵

1516.48

氯化镁

56.09

氯化钙

6.58

氨

0.2    

水

78865.45

W
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三级压滤母液
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42.91

氯化镁

4.05

氯化钙

0.19

水

79665.45

冷凝水

79665.45

G
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废气

10669.44

粉尘

5.0

、水蒸汽

10664.44

G

1-12

废气

5.0

粉尘

5.0

冷凝水

5866.94

双效蒸发

氯化铵

24782.53

氯化镁

372.24

氯化钙

126.42

氨

1.2

水

176867.29

副产氯化铵盐

18781.35

（氯化铵

18331.12

氯化镁

206.12

氯化钙

66.21

水
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）

冷凝水

158184.39
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氯化钙
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水
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导热油烘箱

氯化铵

18331.12

氯化镁

206.12

氯化钙

66.21

水

651.99

离心母液

氯化铵

6451.41

氯化镁

166.12

氯化钙

60.21

水

17951.46

G

1-14

水蒸汽

474.09

粉碎

氢氧化镁

9995

氯化铵

22.22   

氯化镁

2.99

氯化钙

0.12   

水
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G

1-10

废气

5.0

粉尘

5.0

料仓

氢氧化镁

9990

氯化铵

22.22   

氯化镁

2.99

氯化钙

0.12   

水

29.98

混合

氢氧化镁

9990

氯化铵

22.22   

氯化镁

2.99

氯化钙

0.12   

水

29.98

G

1-11

废气

5.0

粉尘

5.0


碳化塔
二氧化碳
G2-1
板框压滤机
链式干燥机
粉碎
料仓
包装机
粉体碳酸镁
水和压滤机母液
氢氧化镁
板框压滤机母液
G2-3
G2-4
G2-6
氢氧化镁打浆槽
导热油烘箱
包装
块状碳酸镁
G2-7
氢氧化镁打浆槽
图例
G废气 W废水
N噪声 S固废
G2-2
混合
G2-5
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碳化塔 二氧化碳

G

2-1

板框压滤机

链式干燥机

粉碎

料仓

包装机

粉体碳酸镁

水和压滤机母液

氢氧化镁

板框压滤

机母液

G

2-3

G

2-4

G

2-6

氢氧化镁

打浆槽

导热油烘箱

包装

块状碳酸镁

G

2-7

氢氧化镁打浆槽

图例

G

废气

 W

废水

N

噪声

 S

固废

G

2-2

混合

G

2-5


碳化塔
水合碱式碳酸镁3000
氯化铵6.24   氯化镁0.84
氯化钙0.03   水4396.43

G2-2废气67.89
CO267.89
板框压滤机
水合碱式碳酸镁3000
氯化铵6.24   氯化镁0.84
氯化钙0.03   水4396.43
链式干燥机
水合碱式碳酸镁2250
氯化铵3.12   氯化镁0.42
氯化钙0.015   水1651.66
粉碎
水合碱式碳酸镁2247
氯化铵3.12   氯化镁0.42
氯化钙0.015   水4.215
料仓
水合碱式碳酸镁2246
氯化铵3.12   氯化镁0.42
氯化钙0.015   水4.215
包装机
水合碱式碳酸镁2245
氯化铵3.12   氯化镁0.42
氯化钙0.015   水4.215
粉体碳酸镁2251.77
（水合碱式碳酸镁2244
氯化铵3.12   氯化镁0.42
氯化钙0.015   水4.215）
压滤机母液2196.59
(氯化铵2.08   氯化镁0.28
氯化钙0.01   水2194.22)
氢氧化镁1881.95
（氢氧化镁1871.59
氯化铵4.16   氯化镁0.56
氯化钙0.02   水5.62）
压滤机母液
氯化铵2.08
氯化镁0.28
氯化钙0.01
水2194.22
G2-3废气1650.445
粉尘3.0
水蒸气1647.445
G2-4废气1.0
粉尘1.0
G2-6废气1.0
粉尘1.0
氢氧化镁打浆槽
导热油烘箱
水合碱式碳酸镁750
氯化铵1.04   氯化镁0.14
氯化钙0.005   水550.55
包装
水合碱式碳酸镁750
氯化铵1.04   氯化镁0.14
氯化钙0.005   水1.405
块状碳酸镁752.59
（水合碱式碳酸镁750
氯化铵1.04   氯化镁0.14
氯化钙0.005   水1.405）
水2196.59
G2-7废气549.145
水蒸气549.145
氢氧化镁打浆槽
氢氧化镁1871.59
氯化铵6.24   氯化镁0.84
氯化钙0.03   水4396.43


二氧化碳1197.3

G2-1废气1.0
粉尘1.0
混合
水合碱式碳酸镁2246
氯化铵3.12   氯化镁0.42
氯化钙0.015   水4.215
G2-5废气1.0
粉尘1.0
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气流粉碎机
七水硫酸镁2909.51
氯化铵1.53
氯化镁0.2
氯化钙0.01
成品料仓
七水硫酸镁2908.01
氯化铵1.53
氯化镁0.2
氯化钙0.01
G3-4废气1.2
硫酸雾1.2
混料机
七水硫酸镁2906.51
氯化铵1.53
氯化镁0.2
氯化钙0.01
包装机
七水硫酸镁2905.01
氯化铵1.53
氯化镁0.2
氯化钙0.01
医药级硫酸镁2905.25
（七水硫酸镁2903.51
氯化铵1.53   氯化镁0.2
氯化钙0.01）
氢氧化镁692.9
（氢氧化镁689.09
氯化铵1.53   氯化镁0.2
氯化钙0.01   水2.07）
G3-9废气1.5
粉尘1.5
硫酸镁反应釜
七水硫酸镁4648.48
氯化铵2.295
氯化镁0.3
氯化钙0.016
水2254.26
G3-6废气1.5
粉尘1.5
G3-7废气1.5
粉尘1.5
G3-8废气1.5
粉尘1.5
硫酸
搅拌罐
G3-3废气1.2
硫酸雾1.2
管道
过滤器
S3-1废膨润土0.999
膨润土0.749、杂质0.25
膨润土0.75
93%硫酸1247.37
（硫酸1160.06+水87.06+杂质0.25）
高纯水1617.45
G3-1废气0.4
粉尘0.4
电烘干箱
七水硫酸镁2909.51
氯化铵1.53
氯化镁0.2
氯化钙0.01
水643.42
重结晶釜
七水硫酸镁4648.48
氯化铵2.295
氯化镁0.3
氯化钙0.016
水2254.26
离心甩干机
七水硫酸镁4648.48
氯化铵2.295
氯化镁0.3
氯化钙0.016
水2254.26
离心母液
中转罐
七水硫酸镁1738.97
氯化铵0.765
氯化镁0.1
氯化钙0.006
水1610.84
G3-5废气643.42
水蒸汽643.42
G3-2废气0.001
粉尘0.001
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分离压滤机
重质碳酸镁500   硫酸钠917.14
硫酸镁8.43   氯化钠0.88
氯化铵0.87   氯化镁0.127
氯化钙0.012   水2632.97
气流粉碎机
重质碳酸镁500   硫酸钠0.19
硫酸镁0.06   氯化钠0.03
氯化铵0.03   氯化镁0.003
氯化钙0.001   水0.14
成品料仓
重质碳酸镁499.6   硫酸钠0.19
硫酸镁0.06   氯化钠0.03
氯化铵0.03   氯化镁0.003
氯化钙0.001   水0.14
G4-3废气47.06
二氧化碳47.06
混料机
重质碳酸镁498.8   硫酸钠0.19
硫酸镁0.06   氯化钠0.03
氯化铵0.03   氯化镁0.003
氯化钙0.001   水0.14
包装机
重质碳酸镁498.4  硫酸钠0.19
硫酸镁0.06   氯化钠0.03
氯化铵0.03   氯化镁0.003
氯化钙0.001   水0.14
医药级碳酸镁498.454
（重质碳酸镁498  硫酸钠0.19
硫酸镁0.06   氯化钠0.03
氯化铵0.03   氯化镁0.003
氯化钙0.001   水0.14）
G4-9废气0.4
粉尘0.4
碳酸镁反应釜
重质碳酸镁500   硫酸钠917.14
硫酸镁8.43   氯化钠0.88
氯化铵0.87   氯化镁0.127
氯化钙0.012   水2632.97
G4-5废气0.4
粉尘0.4
G4-6废气0.4
粉尘0.4
G4-8废气0.4
粉尘0.4
碳酸钠
溶解槽
G4-1废气0.4
粉尘0.4
袋式
过滤器
冷凝水714.21
碳酸钠570.09
（碳酸钠567.24+氯化钠0.71+二氧化硅0.71+水1.43）
电烘干箱
重质碳酸镁500   硫酸钠0.19
硫酸镁0.06   氯化钠0.03
氯化铵0.03   氯化镁0.003
氯化钙0.001   水414.28
一级打浆罐
重质碳酸镁500   硫酸钠157.97
硫酸镁2.06   氯化钠0.2
氯化铵0.2   氯化镁0.03
氯化钙0.003   水1747.33
洗涤压滤机
重质碳酸镁500   硫酸钠157.97
硫酸镁2.06   氯化钠0.2
氯化铵0.2   氯化镁0.03
氯化钙0.003   水1747.33
G4-4废气414.14
水蒸汽414.14
硫酸镁
溶解槽
G4-2废气0.7
粉尘0.7
袋式
过滤器
S4-1废滤渣0.71
二氧化硅0.71
七水硫酸镁1331.8
（七水硫酸镁1330.99+
氯化铵0.7+氯化镁0.1+氯化钙0.01）
硫酸钠滤液罐
硫酸钠759.17
硫酸镁6.37
氯化钠0.68
氯化铵0.67
氯化镁0.097
氯化钙0.009
水2226.2
W4-1
筛分机
重质碳酸镁499.2   硫酸钠0.19
硫酸镁0.06   氯化钠0.03
氯化铵0.03   氯化镁0.003
氯化钙0.001   水0.14
G4-7废气0.4
粉尘0.4
双效蒸发
硫酸钠865.06
硫酸镁8.61
氯化钠1.26
氯化铵1.14
氯化镁0.137
氯化钙0.015
水2969.25
副产硫酸钠盐774.646
硫酸钠759.17   硫酸镁6.37
氯化钠0.68   氯化铵0.67
氯化镁0.097   氯化钙0.009
水7.65
冷凝水2054.77
洗涤母液
硫酸钠157.78
硫酸镁2.0
氯化钠0.17
氯化铵0.17
氯化镁0.027
氯化钙0.002
水1333.05
冷凝水1340.56
G4-10水蒸汽4.6
离心机
硫酸钠865.06
硫酸镁8.61
氯化钠1.26
氯化铵1.14
氯化镁0.137
氯化钙0.015
水909.88
导热油烘箱
硫酸钠759.17
硫酸镁6.37
氯化钠0.68
氯化铵0.67
氯化镁0.097
氯化钙0.009
水166.83
离心母液
硫酸钠105.89
硫酸镁2.24
氯化钠0.58
氯化铵0.47
氯化镁0.04
氯化钙0.006
水743.05
G4-11水蒸汽159.18
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